【붙 임】

현행 및 개정(안) 대비표

현 행	개 정 (안)
제5.1.11조(급전지시의 철회 또는 변경) ①제5.1.6조의 규정에 의한 급전지시를 받은 전기사업자는 설비나 인명의 안전에 위해가 예상되어 급전지시를 이행하지 아니하거나 이행할 수 없을 경우에는 지체없이 이를 전력거래소에 통지하여야 한다. ② (생략) [별표3] 전력계통 운영 기준 <신 설>	제5.1.11조(급전지시의 철회 또는 변경) ① ............................................ .............................................................. .............................................................. .............................................................. .............................................................. ............. 그 사유 및 이행 예상시기를 전력거래소에 통지하여야 한다. ② (현행과 같음) [별표3] 전력계통 운영 기준 16.0 계통운전 담당자 교육 및 자격확보 16.1 전력거래소 및 전기사업자는 객관적이고 신뢰받는 계통운영을 위하여 계통운전 담당자에 대해 교육훈련을 시행하고, 교육을 이수한 운전원이 현장에 배치되어 근무할 수 있도록 하여야 한다.

현 행	개 정 (안)
<신 설>	16.1.1 교육대상 16.1.1.1 급전소 운전원 : 중앙급전소, 제주급전소, 지역급전소 16.1.1.2 발전소 제어실 운전원 : 중앙급전발전기를 보유한 발전소 16.1.1.3 변전소 운전원 : 345㎸ 이상 변전소 16.1.2 연간 교육대상 인원수 : 교대조별 근무인원의 최소 1인 이상 16.1.3 교육이수시간 : 6시간 이상/연간 16.1.4 교육과정 : 계통운영, 설비실무 16.1.5 교육시행자 16.1.5.1 설비실무과정은 해당 전기사업자가 시행한다. 16.1.5.2 계통운영과정은 전력거래소가 시행하되 필요시 해당 전기사업자에게 위탁할 수 있다. 16.2 전력거래소는 전기사업자와 협의하여 16.1에서 정한 교육을 시행하기 위한 세부운영방안을 별도로 정하여 운영하고, 전력거래소 및 해당 전기사업자는 교육이수를 증명하는 자료를 3년간 보관 관리하여야 한다.

현 행	개 정 (안)
[별표5] 전력수요 예측 절차 4.0 참고자료 4.1 단기수요예측시스템(LOFY2000) 사용자 설명서 5.0 용어의 정의 5.1 일․주간 전력수요예측시스템(LOFY2000) 2001년 기초전력공학공동연구소에서 개발한 단기수요예측 프로그램(LOFY2000)으로 일․주간의 수요를 예측하는 시스템을 말한다. 5.9 평활화법(종합분석법) 수요예측시스템(LOFY2000)에서 적용하는 (이하 생략) 5.10 전문가법(지식기반) 수요예측시스템(LOFY2000)에서 적용하는 (이하 생략) 5.11 경향분석법(증감분석법) 수요예측시스템(LOFY2000)에서 적용하는 (이하 생략) 5.12 중회귀법(기상분석법) 수요예측시스템(LOFY2000)에서 적용하는 (이하 생략)	[별표5] 전력수요 예측 절차 4.0 참고자료 4.1 단기수요예측 프로그램 사용자 설명서 5.0 용어의 정의 5.1 일․주간 전력수요예측시스템 전력거래소에서 2005년에 개발한 단기수요예측 프로그램(이하 ‘LOFY2005’라고 한다.)............................................ .............................................. . 5.9 평활화법(종합분석법) LOFY2005에서 ................................... ....... (이하 현행과 같음) 5.10 전문가법(지식기반법) LOFY2005에서 ................................... ....... (이하 현행과 같음) 5.11 경향분석법(증감분석법) LOFY2005에서 ................................... ....... (이하 현행과 같음) 5.12 중회귀법(기상분석법) LOFY2005에서 ................................... ........ (이하 현행과 같음)

현 행	개 정 (안)
<신 설> 5.13 주관부서 7.0 절차 7.1 일간 전력수요예측 절차 7.1.1.1 전력수요예측은 수요예측시스템(LOFY2000)을 이용 (이하 생략) 7.1.2.1 수요예측담당자는 LOFY2000을 기동하여 (이하 생략) 7.1.2.2 일간수요예측시 적용하는 과거실적 데이터는 LOFY2000의 데이터베이스 (이하 생략) 7.1.3.1 수요예측담당자는 LOFY2000의 일간수요예측 기능과 (이하 생략) 7.2 주간 전력수요예측 절차 7.2.1 주간 수요예측기준과 자료입력 은 일간전력수요예측 절차(7.1.1),(7.1.2)에 의하고 LOFY2000을 이용하여 (이하 생략) 7.2.2.1 주간 수요예측담당자는 LOFY 2000의 주간수요예측 기능과 (이하 생략)	5.13 신경망법 LOFY2005에서 적용하는 전력수요를 예측하는 기법의 하나로서 사람의 뇌신경(뉴론)을 컴퓨터로 모의(학습, 추론)하여 예측하는 방법을 말한다. 5.14 주관부서 7.0 절차 7.1 일간 전력수요예측 절차 7.1.1.1 ............................. LOFY2005를 ........................ (이하 현행과 같음) 7.1.2.1 ............................ LOFY2005를 ................... (이하 현행과 같음) 7.1.2.2 ..................................................... ................................. LOFY2005 ...... .......... (이하 현행과 같음) 7.1.3.1 ................................ LOFY2005 ........................... (이하 현행과 같음) 7.2 주간 전력수요예측 절차 7.2.1 ........................................................ .............................................................. ............. LOFY2005를 ............ (이하 현행과 같음) 7.2.2.1 ................................ LOFY2005 ..................................................... (이하 현행과 같음)

현 행	개 정 (안)
[별표12] 비상시 급전지시 절차 7.5 전 계통 정전시 조치절차 7.5.1 전계통 정전시 복구 기준 7.5.1.1 전력거래소는 전계통 정전 또는 광역정전이 발생될 경우를 대비하여, 아래 각호를 포함한 전계통 정전시 복구계획을 수립하여 운영하여야 한다. 1.~3. (생략) 7.5.1.2 (생략) <신 설>	[별표12] 비상시 급전지시 절차 7.5 전 계통 정전시 조치절차 7.5.1 전계통 정전시 복구 기준 7.5.1.1 ..................................................... .............................................................. .............................................................. ..................................................... 해당 전기사업자에게 통보하여야 하며, 시송전계통의 해당 전기사업자는 전력거래소와 협의하여 자체기동발전기(소) 기동 등을 포함한 해당분야별 세부복구계획을 수립하여야 한다. 1.~3. (현행과 같음) 7.5.1.2 (현행과 같음) 7.5.1.3 전력거래소는 자체기동발전기에서부터 우선공급발전기까지의 시송전계통에 대한 자체기동 능력 및 가압여부 확인을 위한 자체기동발전기 및 시송전계통 관리기준을 마련하여 시송전계통에 대한 복구능력을 점검하여야 한다.

현 행	개 정 (안)
[별표16] 계통보호 절차 9.2 계통현상분석장치 시설 9.2.1~9.2.2 (생략) <신 설>	[별표16] 계통보호 절차 9.2 계통현상분석장치 시설 9.2.1~9.2.2 (현행과 같음) 9.2.3 전력거래소는 각 전기사업자와 상호 협의하여 계통현상분석장치의 동작, 입력요소 및 기본성능 등 운영에 관한 기준을 정하여 시행한다. 또한 전력거래소는 계통현상분석장치 운영기준을 각 전기사업자에게 문서로 통지하고 전력거래소 인터넷 홈페이지에 게시한다.