전력시장운영규칙 개정 내용

Ⅰ. 전력시장운영규칙(이하 ‘규칙’이라 함) 개정 목록

번호	안 건 명	규칙개정위원회
1	소규모 전기사용자의 DR시장 참여를 위한 규칙개정(안)	19-4차 (2019. 10. 15)

Ⅱ. 개정 내용

□ 소규모 전기사용자의 DR시장 참여를 위한 규칙개정(안)

가. 제안 취지

□ 수요관리 중심의 에너지정책 확대에 따라 수요관리 분야의 4차 산업혁명 신기술 적용 및 전력량데이터 활용 신비즈니스 창출 요구 증가

□ 현재 대규모 산업체 위주 DR시장 참여를 주택, 점포 등 소규모 전기사용자(국민DR)로 확대 기반 마련

나. 주요 개정내용

□ 소규모 전기사용자에게 적합한 등록 및 운영요건 마련

ㅇ 소규모 전기사용자의 DR시장 참여 유도를 위한 등록요건* 완화

* 수요자원의 최소 등록용량 (일반DR) 2MW → (국민DR) 1MW, 기본요금 미지급

ㅇ 소규모 전기사용자의 특성을 고려한 제도 운영기준* 마련

* 소규모 전기사용자의 감축량 산정기준 및 미세먼지 비상저감조치와 연동한 제도운영

□ 한전 전력량계 설치 사각지대 해소를 위한 민간 전력량계 활용방안 마련

ㅇ ‘계량에 관한 법률’에 따라 형식승인을 득한 모든 전력량계로 DR시장의 인프라 확대

ㅇ 민간 전력량데이터의 수집, 처리, 제공 등의 업무 수행과 전력량데이터 활용성 증진을 위한 민간 사업자(전력량정보제공사업자) 정의

* 지능형전력망법에 따라 지능형전력망 정보의 신뢰성과 안전성을 위한 보호조치 계획이 정부로부터 승인된 사업자로 제한

다. 개정효과

□ 소규모 전기사용자의 DR시장 참여기반 마련으로 수요관리 중심의 에너지정책 확대에 기여

□ DR시장과 연계한 새로운 비즈니스 창출 기회 제공으로 에너지신산업의 글로벌 모범사례 주도

【붙임】 전력시장운영규칙 개정안 신구 조문대비표

<붙임 1> 전력시장운영규칙 개정(안) 신구 조문대비표

□ 소규모 전기사용자의 DR시장 참여를 위한 규칙개정(안)

현  행

개 정 (안)

개 정 사 유

제1장  총칙

제1절 통칙 [절번호 신설 2007.7.23]

제1.1.2조(용어의 정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1~99. 생 략

100~101. <신 설>

제5장	전력계통 운영

제3절	급전지시 [본절신설 2006.9.14.]

제5.3.1조(급전지시) ① ∼ ⑤ 생략

⑥ 전력거래소는 다음 각 호의 경우 제12.4.3.1조의 규정에 따라 수요관리사업자에게 수요감축요청을 할 수 있다.

1~3. 생 략

4. <신 설>

제12장 수요반응자원의 거래

제1절 통 칙

제12.1.1조(용어의 정의) 이 장에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1~8. 생 략

9. “표준 수요반응자원(이하 ‘표준DR’이라 한다)”이라 함은 전기소비자가 판매사업자 또는 구역전기사업자와 체결한 전기사용계약 종별에 대한 제한 없이 모든 계약 종별의 전기소비자를 참여고객으로 하는 수요반응자원을 말한다. [신설 2016.12.30.]

10. “중소형 수요반응자원(이하 ‘중소형DR’이라 한다)”이라 함은 판매사업자 또는 구역전기사업자와 일반용, 주택용, 농사용, 교육용 전력의 전기사용계약을 체결한 전기소비자 및 산업용 전력 2㎿ 이하의 전기사용계약을 체결한 전기소비자를 수요반응참여고객으로 하는 수요반응자원을 말한다. [신설 2016.12.30.]

11. “독립운전 발전기”이라 함은 전력계통에 연계하지 않고 운전하는 발전기를 말한다. [신설 2018.11.1.]

12. <신 설>

제2절	전력거래자, 수요반응자원, 수요반응참여고객 등록

제12.2.2조(수요반응자원의 등록) ① 수요반응자원을 등록하고자 하는 수요관리사업자는 제3항의‘등록 신청서류’를 갖추어 아래 표의 신청기간에 전력거래소에 등록 신청하여야 한다. <개정 2015.9.30., 2018.6.15.>

초기 등록 신청 기간	초기 등록 완료일	초기 전력거래기간
10월20일∼ 10월31일	11월20일	12월1일∼ 다음해 11월30일

② 수요반응자원의 등록요건은 다음 각 호와 같으며 전력거래기간 중 이를 유지하여야 한다. <개정 2017.12.29.>

1. 생 략

2. 수요반응자원은 지역별(수도권, 비수도권)로 구분하여 등록하여야한다. 단, 비수도권은 제주를 포함한 지역을 말한다.

3. 1개 수요반응자원의 의무감축용량은 다음 표와 같다. <개정 2016.12.30.>

구분	의무감축용량
표준DR	10㎿ 초과 ~ 500㎿ 이하
중소형DR	2㎿ 초과 ~ 50㎿ 이하

4. 생 략

③ 생 략

④ 수요관리사업자 중 신규 수요반응자원을 확보한 자는 아래 표와 같이 수요반응자원을 추가 등록하여 거래할 수 있다. <개정 2015.9.30., 2018.6.15.>

추가 등록 신청 기간	추가 등록 완료일	추가 거래 기간
4월20일∼4월30일	5월20일	6월1일∼11월30일

<신 설>

제12.2.3조(수요반응참여고객의 등록) ① 수요반응참여고객을 등록(신규·변경) 및 말소하고자 하는 수요관리사업자는 제3항의 ‘등록 신청서류’를 갖추어 아래 표에 따른 신청기간에 전력거래소에 등록 신청하여야 한다. 등록된 내용은 신청일에 따른 각 거래 적용일부터 적용된다. <개정 2015.9.30., 2018.6.15.>

구분	신청 기간	거래 적용일
동계	10월 20일 ∼ 10월 31일	12월 1일
춘계	2월 15일 ∼ 2월 20일	3월 1일
하계	4월 20일 ∼ 4월 30일	6월 1일
추계	8월 15일 ∼ 8월 20일	9월 1일

<신 설>

② 수요반응참여고객의 등록요건은 다음 각 호와 같으며 전력거래기간 중 이를 유지하여야 한다. <개정 2017.12.29.>

1~2. 생 략

3. 15분 단위의 소비전력량을 원격으로 검침할 수 있는 과금용 전력량계가 설치되어 있어야 하며, 판매사업자나 구역전기사업자는 전력거래소에 소비전력량 데이터를 원격으로 제공하여야 한다. <개정 2016.12.30.>

4. <신 설>

4. 5분 단위의 실시간 소비전력량을 검침할 수 있는 감시기기가 설치되어있어야 하며 전력거래소가 제시한 설치기준을 충족하여야 한다.

6. <신 설>

5. 표준DR 수요반응참여고객의 경우 전기소비형태가 별표 29에서 정한 기준을 충족하여야 한다. <개정 2016.12.30.>

6. 수요반응자원의 지역과 수요반응참여고객의 주소가 일치하여야 한다.

7. 독립운전 발전기의 경우 무정전절체스위치(CTTS) 또는 자동절체스위치(ATS) 등 독립운전을 가능하게 하는 설비를 설치하여야 한다. [신설 2018.11.1.]

8. 자가용 발전기를 전력계통에 연계하여 수요감축을 하는 경우에는 한전과 병렬운전조작합의서를 체결하여야 한다. [신설 2018.11.1.]

③ 수요반응참여고객의 등록에 필요한 등록신청서 및 첨부서류는 다음 각 호와 같다.

1. 생 략

2. 별지 제106호 서식의 정보 제공 동의서 <개정 2018.6.15.>

3. 등록 신청 직전에 발행된 전기요금 영수증 1부 사본

4~5. 생 략

6. 실시간 전력량 감시기기 설치 기준에서 요구하는 서류 일체

7. 생 략

8. <신 설>

④ 생 략

⑤ 수요관리사업자는 초기등록 수요반응자원 중 감축시행일별 평균 감축이행률이 70% 미만인 날이 2회일 경우, 자신의 타 수요반응자원으로 수요반응참여고객을 이동시킬 수 없다.

제3절 등록시험 및 감축시험

제1관 등록시험

제12.3.1.1조(대상) 전력거래소는 전력거래를 개시 하고자 하는 신규 수요반응자원에 대하여 등록시험을 시행하여야 한다.

제12.3.1.2조(검증항목 및 일시) ① ~ ② 생 략

③ 전력거래소는 등록시험을 등록완료일 전에 불시에 시행한다. <개정 2015.9.30.>

제2관 감축시험

제12.3.2.1조(감축시험) ① 전력거래소는 제5.3.1조의 수요감축요청 발령조건과 상관없이 연간 2회(동계 12월,  하계 6월)에 한하여 전력거래에 참여 중인 수요반응자원을 대상으로 다음 각 호에 따라 감축시험을 시행한다. <개정 2016.12.30.>

1. 감축시험은 12월 및 6월 1∼2주에, 1차 재시험은 12월 및 6월 3∼4주, 2차 재시험은 3월 및 9월에 시행함을 원칙으로 하며, 감축지속시간은 1시간을 원칙으로 하되 필요시에는 4시간까지 적용할 수 있다.

2. 감축시험은 12월 및 6월 1∼2주에 전체 자원에 대하여 불시에 시행한다.

3. 1차 재시험은 감축시험결과 또는 감축시험 기간 중 수요감축요청 이행률이 90%미만인 자원을 대상으로 12월 및 6월 3∼4주에 불시에 시행한다.

4. 2차 재시험은 1차 재시험결과 또는 동계(12월∼2월) 및 하계 (6월∼8월) 수요감축요청 평균 이행률이 90%미만인 자원을 대상으로 3월 및 9월에 불시에 시행한다.

<본항개정 2018.2.9.>

<신 설>

② 생 략

③ 감축시험 및 1차 재시험 기간에 시험 전 수요감축요청을 받은 자원은 요청 횟수만큼 해당 월 시험을 대체한다. [신설 2018.2.9.]

④ ~ ⑤ 생 략

제4절	수요반응자원의 거래

제1관 전력거래기간

제12.4.1.1조(전력거래기간) 수요관리사업자는 아래 표에 따라 전력거래를 할 수 있다.

구분	전력거래기간
초기	12월1일∼다음해 11월30일
추가	6월1일∼11월30일

제2관 가격결정발전계획에 따른 수요반응자원의 거래

제12.4.2.6조(입찰제한 요건)  ① 전력거래소는 수요관리사업자가 보유한 수요반응자원의 가격결정발전계획에 따른 거래일별 평균 감축이행률이 70% 미만인 날이 3회 이상일 경우 해당 수요반응자원의 입찰을 제한해야한다.

② 전력거래소는 제12.5.1.4조에 따라 취득한 정산용 사용전력량 데이터를 활용하여 감축시행일로부터 3일후(실근무일 기준)까지 수요반응자원의 입찰제한 여부를 검토하여 수요관리사업자에게 통지하여야 한다.

③ 전력거래소는 입찰제한 요건에 해당되는 수요반응자원을 보유한 수요관리사업자는 입찰제한 요건이 발생한 거래일의 4일후(실근무일 기준)부터 6개월 동안 해당 수요반응자원에 대해 입찰을 할 수 없다.

제3관 실시간 수요감축요청에 따른 수요반응자원의 거래

제12.4.3.1조(수요관리사업자에 대한 수요감축요청)

① 수요관리사업자에 대한 수요감축요청에는 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.

1. 수요반응자원별 수요감축요청량(의무감축용량을 한도로 한다)

2. 평일(「관공서의 공휴일에 관한 규정의 “공휴일” 및 토요일 외의 날) 9시에서 20시 사이(12시에서 13시까지는 제외)의 감축시작시각 및 감축종료시각(매시 정각, 15분, 30분, 45분에 발령 가능하며, 표준DR은 최소 1시간, 최대 4시간, 중소형DR은 1시간) <개정 2015.9.30., 2016.12.30.>

② 수요관리사업자에 대한 수요감축요청은 늦어도 감축시작시각 1시간 전에 이루어져야 한다.

<신 설>

③ 수요반응자원에 대한 수요감축요청은 수요반응자원별 1일 2회를 한도로 하되, 중소형DR에 대한 수요감축요청은 비연속적으로 시행한다. <개정 2016.12.30.>

④ 수요반응자원별 전력거래기간 내 총 감축시간은 60시간을 한도로 한다. 단, 추가 전력거래기간 내 총 감축시간은 30시간으로 한다. <개정 2018.5.31.>

제12.4.3.2조(전력거래 제한) ① 전력거래소는 실시간 수요감축요청에 따른 수요반응자원의 감축이행실적이 다음 각 호중 1에 해당될 경우 해당 수요반응자원의 전력거래를 제한해야 한다.

1. 수요반응자원의 감축시행일별 평균 감축이행률이 70% 미만인 날이 3회 이상일 경우, 단 추가등록자원의 경우 2회 이상일 경우

② 전력거래소는 제12.5.1.4조에 따라 취득한 정산용 사용전력량 데이터를 활용하여 감축시행일로부터 3일후(실근무일 기준)까지 수요반응자원의 전력거래 제한 여부를 검토하여 수요관리사업자에게 통지하여야 한다. <개정 2016.12.30.>

1. <신 설>

2. <신 설>

3. <신 설>

③ 전력거래소는 제1항에 해당하는 수요반응자원에 대하여 전력거래 제한 사유가 발생한 월의 익월부터 거래기간 종료일까지 다음과 같이 전력거래를 제한한다.

1. 기본정산금 및 실적정산금을 지급하지 아니한다.

2. 수요감축요청을 발령하지 아니한다.

3. 입찰을 제한한다.

제5절 사용전력량 데이터 관리 및 전력부하감축량 평가

제1관 실시간 사용전력량 데이터 관리

제12.5.1.1조(실시간 사용전력량 감시기기 설치) 수요관리사업자는 전력거래소의 안정적인 실시간 급전운영을 위하여 수요관리사업자가 등록한 수요반응참여고객의 5분 단위의 사용전력량을 감시할 수 있는 사용전력량 감시기기를 설치하고 유지, 관리하여야 한다.

제12.5.1.2조(실시간 사용전력량 데이터 취득 및 처리) ① ~ ② 생 략

③ 전력거래소는 실시간 사용전력량 데이터를 등록시험 결과 산출 및 전력거래 제한 요건 점검 등을 위해 활용할 수 있다.

제12.5.1.3조(정산용 사용전력량 데이터 기준) 전력거래소는 수요관리사업자의 정산을 위하여 판매사업자 및 구역전기사업자 등이 과금을 위하여 설치한 전력량계를 통해 계측한 15분 단위의 사용전력량 데이터를 정산을 위한 기준 자료로 사용한다.

제12.5.1.4조(정산용 사용전력량 데이터의 취득 및 처리) ① 전력거래소는 판매사업자 및 구역전기사업자로부터 제12.5.1.3조에서 규정한 정산용 사용전력량 데이터를 전송받아 수요반응자원 전력거래시스템의 데이터베이스에 저장하고 유지 관리하여야 한다.

② 생 략

③ 전력량계 고장 등의 원인에 의하여 정산용 사용전력량 데이터를 수집하지 못할 경우에는 수요관리사업자가 설치한 사용전력량 감시기기로부터 취득한 실시간 사용전력량 데이터를 활용하여 정산용 사용전력량 데이터를 작성할 수 있다.

제12.5.1.6조 <신 설>

제2관 전력부하감축거래량 평가

제12.5.2.1조(고객기준부하 산정) ① 전력거래소는 수요반응참여고객 등록 시 수요관리사업자가 선택한 고객기준부하 산정방식 및 옵션 등을 적용하여 고객기준부하를 산정해야한다.

② 수요반응참여고객의 고객기준부하 산정은 거래시간을 기본 단위로 한다.

③ 수요반응참여고객의 고객기준부하 산정에 관한 세부사항은 별표28에 따른다.

제12.5.2.2조(고객기준부하 산정방식의 변경) ① 수요관리사업자는 전력거래기간 중 수요반응참여고객별 고객기준부하 산정방식과 옵션을 변경할 수 없다.

② 수요관리사업자를 변경한 수요반응참여고객에 대해서는 제12.2.3조의 동계 신청기간에 한하여 고객기준부하 산정방식과 옵션을 변경하여 재등록 할 수 있다.

③ 제2항의 규정에서 따라 고객기준부하 산정방식을 변경하기 위해서는 변경한 고객기준부하 산정방식에 대해서 전기소비형태 검증 기준을 통과하여야 한다.

제12.5.2.3조(전력부하감축량 평가) ① 전력부하감축량은 수요반응참여고객을 기준으로 평가한다.

② 수요반응참여고객의 거래시간별 전력부하감축량은 제12.5.2.1조 규정에 따라 산정한 거래시간별 고객기준부하에, 거래시간별 실제 부하감축시간동안 사용한 전력량을 차감하여 산출한다.

제12.5.2.4조(전력부하감축거래량 평가) ① 전력부하감축거래량은 수요반응자원을 기준으로 평가한다.

② 실시간 수요감축요청에 따른 수요반응자원의 거래시간별 수요감축요청이행량은 거래일 기준 해당 수요반응자원을 구성하는 모든 수요반응참여고객의 전력부하감축량을 합하여 산출한다. <개정 2015.3.17.>

③ 가격발전계획에 따른 수요반응자원의 거래시간별 계획감축량은 당일 입찰에 참여하는 것으로 입찰서에 명기된 수요반응참여고객의 전력부하감축량을 합하여 산출한다. [신설 2015.3.17.]

[별표 1]

기호 및 변수의 정의

약어	기호 및 변수명	단위	내용
<신 설>

[별표 8]

정산 및 결제 절차

7.0 절차

7.1    발전전력량, 정산 및 결제금액의 단수‧소수점 처리 등

7.1.5  수요반응자원의 의무감축용량(ORC), 발전계획에 따른 계획감축량(SR), 실시간 수요감축요청에 따른 수요감축요청이행량(DR)은 MWh를 기준으로 소수점 넷째자리에서 거래시간별로 반올림 처리한다.(kWh까지 계산) [신설 2014.11.3.]

[별표 26] [신설 2014.11.3.]

[별표 26] 수요반응자원의 정산 기준 ∙

수요반응자원의 정산 기준

[목차]

Ⅰ. 수요관리사업자에 대한 정산

1. 생 략

2. 실시간 수요감축요청에 따른 수요감축요청이행량에 대한 정산

3 ~ 5. 생 략

Ⅰ. 수요관리사업자에 대한 정산

1. 발전계획에 따른 계획감축량에 대한 정산

가격결정발전계획의 감축계획량에 포함된 계획감축량은 SMP로 정산한다. 단, 감축계획량을 배분받은 거래시간과 의무감축용량에 대한 실시간 수요감축요청이 발령된 거래시간이 중복되는 경우에는 수요감축요청이행량에 대해 우선적으로 정산한다.

즉,

SLRPi,t = SMPt × Min{ Max(SRi,t - (Min(DRi,t , RSOi,t×1.2) × (1-XRSOFi,t) + DRi,t × XRSOFi,t) , 0) , PSSRi,t} × 1000 <개정 2015.9.30.>

SRi,t = [eqn: sum _{c IN i} ^{}](SCLRi,c,t) ÷ 1000

DRi,t = [eqn: sum _{c IN i} ^{}](DCLRi,c,t) ÷ 1000

SCLRi,c,t = SCBLi,c,t – MEi,c,t

DCLRi,c,t = DCBLi,c,t – MEi,c,t

여기서,

SLRPi,t : 생략

SRi,t	: 거래시간별 계획감축량(MW-h)

DRi,t : 거래시간대별 급전감축량(MW-h)

RSOi,t : 전력거래소가 실시간 급전운영을 위하여 수요반응자원에게 수요감축요청한 감축량(MW-h)

XRSOFi,t : 별표12에 따라 의무감축용량을 초과한 수요감축요청이 발령된 경우는 1 아니면 0

PSSRi,t  : 발전계획에서 포함된 수요반응자원의 거래시간별 감축계획량(MW-h)

SCLRi,c,t : 발전계획에 따른 수요반응참여고객의 거래시간별 전력부하감축량(kW-h)

SCBLi,c,t : 발전계획에 따른 수요반응자원의 계획감축량을 산출하기 위해 별표28의 규정에 따라 산출한 수요반응참여고객의 거래시간별 고객기준부하(kW-h)

DCLRi,c,t : 실시간 수요감축요청에 따른 수요반응참여고객의 거래시간별 전력부하감축량(kW-h)

DCBLi,c,t : 실시간 수요감축요청에 따른 수요반응자원의 수요감축요청이행량을 산출하기 위해 별표28의 규정에 따라 산출한 수요반응참여고객의 거래시간별 고객기준부하(kW-h)

MEi,c,t : 수요반응참여고객의 거래시간별 사용전력량(kW-h)

수요반응자원의 거래일 발전계획에 따른 계획감축량정산금(SLRPi)은 다음과 같다.

[eqn: rm SLRP _{i} = sum _{t} ^{} SLRP _{i,t}]

2. 실시간 수요감축요청에 따른 수요감축요청이행량에 대한 정산

가격결정발전계획의 감축계획량에 포함되지 않았지만, 전력거래소의 실시간 수요감축요청에 따라 전력부하감축을 시행한 경우, 전력거래소의 수요감축요청량의 1.2배와 수요감축요청이행량 중 작은 값에 대해서 해당 거래시간의 SMP로 정산한다. 단, 별표12의 규정에 따라 『수급경보 주의(Yellow)』 경보 발령 혹은 『수급경보(Orange)』 경보 발령 시 전력거래소가 추가적인 전력부하감축을 지시한 경우에는 수요감축요청이행량을 적용한다. <개정 2017.12.29.>

<신 설>

DRPi,t = {Min(DRi,t , RSOi,t×1.2) × (1-XRSOFi,t) + DRi,t × XRSOFi,t} ×  SMPt ×  DFi,t × 1000 <개정 2016.12.30.>

DRi,t = [eqn: sum _{i,c=1} ^{}](DCLRc,t) ÷ 1000

DCLRi,c,t = DCBLi,c,t - MEi,c,t

<신 설>

MGPi,t  <삭제 2016.12.30.>

MGPt   <삭제 2016.12.30.>

여기서,

DRPi,t	: 가격결정발전계획의 감축계획량에 포함되지 않았지만, 전력거래소의 실시간 수요감축요청에 따라 전력부하를 감축한 수요반응자원의 거래시간대별 수요감축요청이행량에 대한 정산금액

DRi,t : 거래시간대별 수요감축요청이행량(MW-h)

RSOi,t : 전력거래소가 실시간 급전운영을 위하여 수요반응자원에게 수요감축요청한 감축량(MW-h)

XRSOFi,t : 별표12에 따라 의무감축용량을 초과한 수요감축요청이 발령된 경우는 1 아니면 0

DCLRi,c,t : 실시간 수요감축요청에 따른 수요반응참여고객의 거래시간별 전력부하감축량(kW-h)

DCBLi,c,t : 실시간 수요감축요청에 따른 수요반응자원의 수요감축요청이행량을 산출하기 위해 별표28의 규정에 따라 산출한 수요반응참여고객의 거래시간별 고객기준부하(kW-h)

MEi,c,t : 수요반응참여고객의 거래시간별 사용전력량(kW-h)

MGPt	<삭제 2016.12.30.>

DFi,t	: 수요감축요청 발령 지수로 수요반응자원에게 실시간 급전지시가 발령된 거래시간이면 1 아니면 0

<신 설>

수요반응자원의 거래일 실시간 수요감축요청에 따른 수요감축요청이행량정산금(DRPi)은 다음과 같다.

[eqn: rm DRP _{i} = sum _{t} ^{} DRP _{i,t}]

3. 의무감축용량에 대한 정산

수요반응자원의 기본정산금(DRBPi)은 수요반응자원의 의무감축용량에 대해 월별 기본정산금단가로 정산한다.

즉,

DRBPi,m = ORCi,m × BPm × 1000

BPm =  [eqn: sum _{t} ^{m,의무감축시간대} HCF _{i,t}]

여기서,

<신 설>

4. 감축 미 이행에 대한 위약금 정산

나. 실시간 수요감축요청 미 이행에 대한 기본위약금 정산

수요관리사업자가 부담해야할 수요반응자원의 월별 기본위약금(BPCi,m)은 거래월별 기본정산금에 의무감축용량과 최대감축시간의 1/12을 나눈 값(단, 추가 전력거래 기간에 등록한 수요반응자원은 1/6 적용)에 월별 총 수요감축요청 미 이행량과 기본위약금계수를 곱한 값과 해당 월의 기본정산금 중 작은 값으로 정산한다. 단, 전력거래기간이 1개월 미만인 경우 거래일수로 일할 적용한다. <개정 2017.12.29., 2018.6.15>

IBPCi,m =

[eqn: {DRBP _{i}} over {ORC _{i,d} TIMES MRT/12} ` TIMES ` sum _{t} ^{m} DRD _{i,t`} TIMES `BPCF` TIMES `DF _{i,t`}]

BPCi,m = Min(DRBPi,m, IBPCi,m)

여기서,

TDRBPi = [eqn: sum _{t} ^{총`거래기간}] DRBPi,t

DRDi,t = Max(RSOi,t × 0.97 - DRi,t , 0)

IBPCi,m : 거래월별 기본정산금 상한 적용 전 기본위약금

BPCi,m : 거래월별 기본위약금

TDRBPi : <삭제 2017.12.29.>

ORCi,d : 수요반응자원의 의무감축용량. 단, 전력거래기간 변경에 따라 수요반응자원의 의무감축용량이 변경될 경우, 거래일을 기준으로 변경내역을 적용한다.

MRT : 전력거래기간별 최대감축시간

DRDi,t : 거래시간별 수요감축요청미이행량

BPCF : 수요감축요청미이행량에 대한 기본위약금계수로 2를 적용한다.

DRBPi,m : 거래월별 기본정산금

[별표 28] [신설 2014.11.3.]

고객기준부하 산정 기준

[별표 28] 고객기준부하 산정 기준 ∙

1.0    고객기준부하 산정방식

1.1    생 략

1.2   Mid(6/10)은 감축일로부터 최근 10일(참고일) 중 감축일의 해당 수요감축요청 감축시간대에 대해서 평균 사용전력량이 최대 2일과 최소 2일을 제외하고 남은 6일(유사일)을 선택한 후 유사일의 사용전력량을 평균하여 거래시간별 고객기준부하로 산정하는 방식이다. <개정 2018.6.15.>

1.3 <신 설>

1.4 <신 설>

2.0    고객기준부하 산정을 위한 옵션

2.1    비정상근무일 옵션

2.1.1   목적

생산설비 고장, 창립기념일 및 일시적인 생산조정 등 수요반응참여고객의 평상시 전기소비형태와 매우 다른 날이 참고일에 포함되어 고객기준부하 산정의 왜곡이 발생하는 것을 방지하기 위함이다.

2.2 감축일의 전기소비형태 반영 옵션(이하 “SAA(Symmetric Additive Adjustment)”)

2.2.1   목적

유사일과 감축일의 기온오차 등에 따른 전기소비형태 변화를 고객기준부하 산정에 반영하여 고객기준부하가 감축일의 수요반응참여고객의 전기소비형태를 정확하게 예측하기 위함이다.

3.0    고객기준부하 산정을 위한 세부기준

3.1    수요관리사업자는 수요반응참여고객의 평상시 전기소비형태를 분석하여 감축일의 전기소비형태를 정확하게 예측할 수 있는 고객기준부하 산정방식과 SAA옵션을 선택하여 수요반응참여고객을 등록하여야 한다.

3.1.1   단, 2.1의 비정상근무일 옵션은 실시간 수요감축요청에 의한 감축량 산정 시 적용한다.<개정 2015.3.17.>

3.2      <삭제 2018.6.15.>

3.2.1    실시간 수요감축요청에 의한 감축량 산정 시 전력거래소의 실시간 급전운영 및 발전계획에 따른 감축일은 최대참고일에 포함하지 아니한다.<개정 2015.3.17.>

3.2.2    Max(4/5)방식에서 참고일은 이전 감축일을 제외하고 최대 10일전까지 적용하고, Mid(6/10)방식은 최대 20일전까지 적용한다. Mid(6/10)방식의 경우 참고일 개수가 부족하고(Null data포함 등) 제외 가능한 최대일과 최소일 개수가 다르면 최소일을 우선 제외한다. <개정 2018.12.12.>

3.2.2.1    비정상근무일 및 일시적인 생산 조정일이 제외되어 참고일 수가 부족할 경우 가장 최근에 제외된 일시적인 생산 조정일을 우선적으로 참고일에 포함한다. 그럼에도 불구하고 참고일 수가 부족할 경우 가장 최근에 제외된 비정상근무일을 참고일에 포함한다.

3.2.2.2    3.2.2.1의 경우 비정상근무일 옵션을 재시행하지 아니한다.

3.2.3    발전계획에 따른 전력부하감축거래량 평가 시에는 입찰일을 참고일에서 우선 제외하고 SAA 옵션을 적용하지 아니한다.

3.2.4 ~ 3.2.5    생 략

3.3     과금용 전력량계 고장 등에 따른 사용전력량 데이터 누락에 대한 조치

3.3.1    규칙 제12.5.1.2조에 따라 수요관리사업자가 설치한 사용전력량 감시기기의 데이터를 적용할 수 있다. <개정 2018.6.15>

3.3.2    고객기준부하 산정을 위한 필수 거래시간의 사용전력량 데이터 누락이 발생한 날은 참고일에서 제외한다.

3.3.3    감축일의 감축시간대의 사용전력량 데이터 누락이 발생한 경우에는 해당 수요반응참여고객의 해당거래시간의 전력부하감축량을 “0”으로 적용한다.

3.3.4    사용전력량 데이터 누락으로 SAA를 적용하지 못하는 경우에는 SAA를 적용하지 아니하고 고객기준부하를 산정한다.

3.4.5    <신 설>

[별지 제100호서식]

□ 수요관리사업자		전력거래자 등록신청서
신청인	상 호(명칭)
	대 표 자 명			전화번호
	주 소(본사)
	기업 분류	□ 대기업 □ 중견기업 □ 중소기업 □ 기타
	사업자등록번호
수요반응자원 (단위 : kW)		수도권			비수도권
		개수	총 용량		개수		총 용량
전력시장운영규칙 제12.2.1조 제1항의 규정에 따라 전력거래자의 등록을 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신청인(대표자) (인) 한국전력거래소 이사장 귀하

[별지 제101호서식]

□ 신규 □ 변경	수요반응자원 등록신청서
수요반응자원명
수요관리사업자명
지 역 구 분	□ 수도권 □ 비수도권
수요반응자원 종류	□ 표준DR □ 중소형DR
의무감축용량 (kW)
전력시장운영규칙 제12.2.2조 제1항의 규정에 따라 수요반응자원의 등록을 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신청인(대표자) (인) 한국전력거래소 이사장 귀하

[별지 제102호서식]

□ 신규 □ 변경 □ 해지	수요반응자원참여고객 등록신청서
수요반응참여고객명
수요관리사업자명
수요반응자원명
주소(전기요금기준)
전기요금 종별
계열사 구분		자체			동일 계열사				외부
전력부하감축량 산정방식		고객기준부하			옵션
					비정상근무일				SAA
					○
계량기 번호				고객번호
자가용발전기로 수요감축시		병렬운전조작합의서 체결여부	상용			비상용
			감축용량 (kW)			감축용량 (kW)	운전방식
							독립운전			계통연계
							CTTS( ) ATS( ) 기타( )			CTTS( ) 기타( )
* CTTS(Closed Transition Transfer Switch) : 무정전절체스위치 * ATS(Automatic Transfer Switch) : 자동절체스위치 전력시장운영규칙 제12.2.3조 제1항의 규정에 따라 수요반응참여고객의 등록을 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신청인(대표자) (인) 한국전력거래소 이사장 귀하

[별지 제106호서식]

수요관리사업 참여를 위한 정보 제공 동의서

본인은 전력거래소가 운영하는 전력시장에 수요반응참여고객으로 참여하기 위하여 요구되는 정보의 제공에 다음과 같이 동의합니다.

1. 정보를 제공 받는 자

한국전력거래소, 수요관리사업자 _____________

2. 정보 이용 목적

한국전력거래소가 운영하는 전력시장에서 감축량 모니터링, 정산금 산정, 수요패턴 분석, 수요감축 계약용량 산정, 고객기준부하 산정 등 전력수요관리를 위한 업무

3. 제공하는 정보의 항목

판매사업자 및 구역전기사업자가 설치한 전기요금 과금용 전력량계에서 취득한 15분 단위 전력사용량 데이터, 고객번호, 계기번호, 고객명(상호)

4. 제공하는 사용전력량 데이터 범위

전력거래소와 수요관리사업자에게 제공하는 데이터의 범위는 고객이 선택할 수 있으며, 데이터의 제공 범위에 따라 수요관리사업자의 서비스에 제한이 있을 수 있습니다.

○ 일별 24시간 사용전력량 데이터     □

○ 일별 05시~20시 사용전력량 데이터  □

5. 정보 보유기간 및 이용기간

○ 실시간 사용전력량 모니터링 데이터 : 2년

○ 정산용 사용전력량 데이터 : 3년

6. 정보 제공 거부 시 불이익

고객은 정보 제공을 거부할 수 있으며, 정보 제공을 거부할 경우 수요반응참여고객으로 전력시장에 참여할 수 없습니다.

정보 제공 동의서의 내용을 숙지하였으며, 이 동의서에 따라 정보를 제공하는 것에 대하여 동의합니다.

년      월      일      법인명(단체명)                     신청인(대표자)            (인)

[별지 제106-2호서식] <신 설>

부  칙 <신 설>

제1장  총칙

제1절 통칙 [절번호 신설 2007.7.23]

제1.1.2조(용어의 정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1~99. 현행과 동일

100. “수요관리사업자”란 전력시장에서 전력부하감축거래량을 거래하기 위하여 수요반응참여고객을 모집하여 수요반응자원을 구성하는 자로 「지능형전력망의 구축 및 이용촉진에 관한 법률」제12조 제1항에 따라 지능형전력망 서비스 제공사업자로 등록한 자 중 수요반응관리서비스제공사업자를 말한다.

101.  “전력량정보제공사업자”란 수요반응참여고객의 전력량데이터를 수집, 처리, 제공 등의 업무를 수행하는 자로 「지능형전력망의 구축 및 이용촉진에 관한 법률」 제12조 제1항에 따라 지능형전력망 서비스 제공사업자로 등록한 자 중 지능형전력망 정보의 신뢰성과 안전성을 확보하기 위한 보호조치 계획을 갖춘 사업자를 말한다.

제5장	전력계통 운영

제3절	급전지시 [본절신설 2006.9.14.]

제5.3.1조(급전지시) ① ∼ ⑤ 현행과 동일

⑥ 전력거래소는 다음 각 호의 경우 제12.4.3.1조의 규정에 따라 수요관리사업자에게 수요감축요청을 할 수 있다. 다만, 제4호의 경우는 제12.1.1조 제11호에 따른 국민 수요반응자원을 등록한 수요관리사업자에 한하여 적용한다.

1~3. 현행과 동일

4. 환경부의 대기정보 예보 결과 전국 19개 권역 중 3개 권역 이상이 환경정책기본법에 따른 미세먼지  등급 ‘나쁨’ 이상으로 예상되는 경우

제12장 수요반응자원의 거래

제1절 통 칙

제12.1.1조(용어의 정의) 이 장에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1~8. 현행과 동일

9. “표준 수요반응자원(이하 ‘표준DR’이라 한다)”이라 함은 전기사용자가 판매사업자 또는 구역전기사업자와 체결한 전기사용계약 종별에 대한 제한 없이 모든 계약 종별의 전기사용자를 참여고객으로 하는 수요반응자원을 말한다. [신설 2016.12.30.]

10. “중소형 수요반응자원(이하 ‘중소형DR’이라 한다)”이라 함은 판매사업자 또는 구역전기사업자와 일반용, 주택용, 농사용, 교육용 전력의 전기사용계약을 체결한 전기사용자 및 산업용 전력 2㎿ 이하의 전기사용계약을 체결한 전기사용자를 수요반응참여고객으로 하는 수요반응자원을 말한다. [신설 2016.12.30.]

11. “국민 수요반응자원(이하 ‘국민DR’이라 한다)”이라 함은 판매사업자 또는 구역전기사업자와 체결한 전기사용계약 중 계약전력이 70kW 이하 전기사용자, 주택용 전기사용자 및 집합건물에 속해있는 개별 세대를 수요반응참여고객으로 하는 수요반응자원을 말한다.

12. “독립운전 발전기”이라 함은 전력계통에 연계하지 않고 운전하는 발전기를 말한다.

제2절	전력거래자, 수요반응자원, 수요반응참여고객 등록

제12.2.2조(수요반응자원의 등록) ① 제12.2.1조에 따라 전력거래자로 등록한 수요관리사업자 중 수요반응자원을 등록하고자 하는 수요관리사업자는 다음 각 호에 명시된 신청기간 종료일까지 제3항에 따른 ‘등록 신청서류’를 전력거래소에 제출하여야 한다. <개정 2015.9.30., 2018.6.15.>

1. 표준DR 또는 중소형DR

초기등록 신청기간	초기등록 완료일	초기 전력거래기간
10월 20일 ∼ 10월 31일	11월 30일	12월 1일 ∼ 다음해 11월 30일

2. 국민DR

초기등록 신청기간	초기등록 완료일	초기 전력거래기간
홀수년도 10월 20일 ∼ 10월 31일	홀수년도 11월 30일	홀수년도 12월 1일 ∼ 다다음해 11월 30일

② 수요반응자원의 등록요건은 다음 각 호와 같으며 제1항 또는 제4항의 등록 신청기간 종료일부터 전력거래기간 종료일까지 이를 유지하여야 한다. <개정 2017.12.29.>

1. 현행과 동일

2. 표준DR 또는 중소형DR은 지역별(수도권, 비수도권)로 구분하여 등록하여야한다. 단, 비수도권은 제주를 포함한 지역을 말한다.

3. 1개 수요반응자원의 의무감축용량은 다음 표와 같다. <개정 2016.12.30.>

구분	의무감축용량
표준DR	10㎿ 초과 ~ 500㎿ 이하
중소형DR	2㎿ 초과 ~ 50㎿ 이하
국민DR	1㎿ 이상

4. 현행과 동일

③ 현행과 동일

④ 수요관리사업자 중 신규 수요반응자원을 확보한 자는 다음 각 호에 따라 수요반응자원을 추가하여 등록신청을 할 수 있다. <개정 2015.9.30., 2018.6.15>

1. 표준DR 또는 중소형DR

추가등록 신청기간	추가등록 완료일	추가 전력거래기간
4월 20일∼4월 30일	5월 31일	6월 1일∼11월 30일

2. 국민DR

추가등록 신청기간	추가등록 완료일	추가 전력거래기간
짝수년도 4월 20일∼4월 30일	짝수년도 5월 31일	짝수년도 6월 1일∼ 다음해 11월 30일
짝수년도 10월 20일∼10월 31일	짝수년도 11월 30일	짝수년도 12월 1일∼ 다음해 11월 30일
홀수년도 4월 20일∼4월 30일	홀수년도 5월 31일	홀수년도 6월 1일∼ 동일년도 11월 30일

제12.2.3조(수요반응참여고객의 등록) ① 제12.2.2조에 따라 등록 신청 또는 등록 완료된 수요반응자원에 수요반응참여고객을 신규 등록 또는 등록 변경(말소 포함)을 하고자 하는 수요관리사업자는 다음 각 호에 명시된 등록신청기간 종료일까지 제3항에 따른 ‘등록신청 서류’를 전력거래소에 제출하여야 한다. 등록신청된 내용은 신청일에 따른 각 거래 적용일부터 적용된다. <개정 2015.9.30., 2018.6.15.>

1. 표준DR 또는 중소형DR

구분	등록 신청기간	거래 적용일
동계	10월 20일 ∼ 10월 31일	12월 1일
춘계	2월 15일 ∼ 2월 20일	3월 1일
하계	4월 20일 ∼ 4월 30일	6월 1일
추계	8월 15일 ∼ 8월 20일	9월 1일

2. 국민DR

구분	등록 신청기간	거래 적용일
동계	10월 20일 ∼ 10월 31일	12월 1일
하계	4월 20일 ∼ 4월 30일	6월 1일

② 수요반응참여고객의 등록요건은 다음 각 호와 같으며 등록 신청기간 종료일부터 전력거래기간 종료일까지 이를 유지하여야 한다.  <개정 2017.12.29.>

1~2. 현행과 동일

3. 「계량에 관한 법률」제14조에 따라 형식승인을 받은 전력량계가 설치되어 있어야 하며, 15분 단위 사용전력량 원격검침이 가능하여야 한다.

4. 제3호의 전력량계 사용전력량 데이터는 당해 수요관리사업자와 특수관계(동일연결 실체내의 일원인 기업 및 관계기업, 기타 한국채택국제회계기준의 규정에서 특수관계자로 보는 경우)에 있지 아니한 다음 각 목의 사업자를 통하여 전력거래소가 정하여 공고하는 요구기준(이하 “전력거래소 요구기준”이라 한다)에 따라 전력거래소에 원격으로 제공되어야 한다.

가. 판매사업자

나. 구역전기사업자

다. 전력량정보제공사업자

5. 전력거래소 요구기준을 충족하는 사용전력량 감시기기가 설치되어 있어야 하며, 5분 단위 실시간 사용전력량 원격검침이 가능하여야 한다. 다만, 제3호의 전력량계 및 제4호의 사용전력량 데이터가 전력거래소 요구기준을 충족할 경우 감시기기 설치를 생략할 수 있다.

6. 제5호의 5분 단위 사용전력량 데이터는 전력거래소 요구기준에 따라 전력거래소에 원격으로 제공되어야 한다.

7. 표준DR 수요반응참여고객의 경우 전기소비형태가 별표 29에서 정한 기준을 충족하여야 한다. <개정 2016.12.30.>

8. 표준DR 또는 중소형DR의 수요반응참여고객은 수요반응자원의 지역별 구분과 수요반응참여고객의 주소가 일치하여야 한다.

9. 독립운전 발전기의 경우 무정전절체스위치(CTTS) 또는 자동절체스위치(ATS) 등 독립운전을 가능하게 하는 설비를 설치하여야 한다. [신설 2018.11.1.]

10. 자가용 발전기를 전력계통에 연계하여 수요감축을 하는 경우에는 한전과 병렬운전조작합의서를 체결하여야 한다. [신설 2018.11.1.]

③ 수요반응참여고객의 등록에 필요한 등록신청서 및 첨부서류는 다음 각 호와 같다.

1. 현행과 동일

2. 법인사업자의 경우 별지 제106-1호 서식의 정보 제공 동의서, 개인사업자 또는 개인인 경우 별지 제106-2호 서식의 개인정보제공 동의서 <개정 2018.6.15.>

3. 고객번호, 계약종별, 계약전력 등 고객정보를 확인할 수 있는 객관적 증빙자료. 다만, 개별 주택용 전기사용자의 경우 생략 가능

4~5. 현행과 동일

6. 전력거래소 요구기준에 따른 실시간 전력량 감시기기 관련 서류 일체

7. 현행과 동일

8. 전력량데이터가 전력량정보제공사업자를 통해 전송될 경우 전력량정보제공사업자에 대한 지능형전력망 사업자 등록증 사본

④ 현행과 동일

⑤ 수요관리사업자는 초기 등록한 표준DR 또는 중소형DR의 감축시행일별 평균 감축이행률이 70% 미만인 날이 2회일 경우, 동일 사업자의 타 수요반응자원으로 수요반응참여고객을 이동시킬 수 없다.

제3절 등록시험 및 감축시험

제1관 등록시험

제12.3.1.1조(대상) 전력거래소는 제12.2.2조에 따라 전력거래를 개시하고자 등록 신청한 신규 표준DR 또는 중소형DR에 대하여 등록시험을 시행하여야 한다.

제12.3.1.2조(검증항목 및 일시) ① ~ ② 현행과 동일

③ 전력거래소는 등록시험을 등록 신청기간 이후 등록완료일의 평일 10일 전까지 불시에 시행한다.

제2관 감축시험

제12.3.2.1조(감축시험) ① 전력거래소는 제5.3.1조의 수요감축요청 조건과 상관없이 다음 각 호에 따라 전력거래에 참여 중인 수요반응자원을 대상으로 감축시험 및 재시험을 시행한다. <개정 2016.12.30.>

1. 표준DR 또는 중소형DR

가. 감축시험은 12월 및 6월 1∼2주에, 1차 재시험은 12월 및 6월 3∼4주, 2차 재시험은 3월 및 9월에 시행함을 원칙으로 하며, 감축지속시간은 1시간을 원칙으로 하되 필요시에는 4시간까지 적용할 수 있다.

나. 감축시험은 12월 및 6월 1∼2주에 전체 자원에 대하여 불시에 시행한다.

다. 1차 재시험은 감축시험결과 또는 감축시험 기간 중 수요감축요청 이행률이 90%미만인 자원을 대상으로 12월 및 6월 3∼4주에 불시에 시행한다.

라. 2차 재시험은 1차 재시험결과 또는 동계 (12월∼2월) 및 하계 (6월∼8월) 수요감축요청 평균 이행률이 90%미만인 자원을 대상으로 3월 및 9월에 불시에 시행한다.

마. 감축시험 및 1차 재시험 기간에 시험 전 수요감축요청을 받은 자원은 요청 횟수만큼 해당 월 시험을 대체한다.

2. 국민DR

가. 매월 20일 기준 해당 월에 제5.3.1조 또는 제5.3.7조에 따른 수요감축요청이 실시되지 않았을 경우, 해당 월 마지막 평일까지 1회 시행한다.

나. 감축지속시간은 1시간으로 한다.

② 현행과 동일

③ <삭 제>

④ ~ ⑤ 현행과 동일

제4절	수요반응자원의 거래

제1관 전력거래기간

제12.4.1.1조(전력거래기간) 수요관리사업자는 제12.3.1.4조에 따라 등록된 표준DR, 중소형DR 및 제12.2.2조에 따라 등록된 국민DR에 한하여 제12.2.2조의 전력거래기간 중 전력거래를 할 수 있다.

제2관 가격결정발전계획에 따른 수요반응자원의 거래

제12.4.2.6조(입찰제한) ① 전력거래소는 제12.4.2.2조에 따라 가격결정발전계획에 참여한 수요반응자원이 감축시행일별 평균 감축이행률 70% 미만 횟수가 3회 이상인 경우, 해당 수요반응자원의 수요관리사업자에게 해당 사유가 발생한 감축시행일로부터 7일 후(실근무일 기준)까지 입찰제한 예고를 하여야 한다.

② 전력거래소는 입찰제한 요건에 해당하는 수요반응자원에 대하여 해당 사유가 발생한 거래일의 10일 후(실근무일 기준)부터 표준DR 또는 중소형DR은 6개월, 국민DR은 1개월 동안 수요관리사업자가 제12.4.2.2조에 따른 입찰서를 제출할 수 없도록 입찰제한 조치를 하여야 한다.

③ <삭 제>

제3관 실시간 수요감축요청에 따른 수요반응자원의 거래

제12.4.3.1조(수요관리사업자에 대한 수요감축요청)

① 제5.3.1조 제6항 또는 제5.3.7조에 따른 수요감축요청에는 다음 각 호의 내용을 포함하고 각 호에서 정한 기준에 따라 이행되어야 한다.

1. 표준DR 또는 중소형DR

수요반응자원별 수요감축요청량(의무감축용량), 평일(「관공서의 공휴일에 관한 규정의 “공휴일” 및 토요일 외의 날) 9시에서 20시 사이(12시에서 13시까지는 제외)의 감축시작시각 및 감축종료시각(매시 정각, 15분, 30분, 45분에 발령 가능)

2. 국민DR

수요반응자원의 최소 의무감축용량(1.0MW), 평일(「관공서의 공휴일에 관한 규정의 “공휴일” 및 토요일 외의 날) 6시에서 21시 사이의 감축시작시각 및 감축종료시각(매시 정각, 15분, 30분, 45분에 발령 가능)

② 수요관리사업자에 대한 수요감축요청은 수요반응자원별 아래 표에 따라 이루어져야 하며 중소형DR에 대한 일일 수요감축요청은 비연속적으로 이루어져야 한다.

구분	표준DR	중소형DR	국민DR
수요감축요청 발령시각 (감축준비시간)	감축시작 시각 최소 60분 전	좌 동	감축시작 시각 최소 30분 전
일일 수요감축 요청 한도	2회	2회	1회
수요감축지속시간	최소 1시간 최대 4시간	1시간	좌 동
전력거래기간 내 총 감축시간 한도 (추가등록 자원)	60시간 (30시간)	좌 동	해당사항 없음

③ <삭 제>

④ <삭 제>

제12.4.3.2조(전력거래제한) ① 전력거래소는 제12.3.2.1조에 따른 감축시험과 제12.4.3.1조에 따른 실시간 수요감축요청에 참여한 표준DR 또는 중소형DR의 감축시행일별 평균 감축이행률 70% 미만 횟수가 3회 이상인 경우, 해당 수요반응자원의 수요관리사업자에게 감축시행일로부터 7일 후(실근무일 기준)까지 전력거래제한 예고를 하여야 한다. 단, 추가등록자원은 2회 이상일 경우 전력거래제한 예고를 하여야 한다.

② 전력거래소는 전력거래제한 요건에 해당되는 수요반응자원에 대하여 전력거래제한 사유가 발생한 월의 익월부터 전력거래기간 종료일까지 다음 각 호의 조치를 하여야 한다.

1. 수요감축요청을 발령하지 아니한다.

2. 기본정산금과 실적정산금을 지급하지 아니한다.

3. 입찰을 제한한다.

③ <삭 제>

제5절 사용전력량 데이터 관리 및 전력부하감축량 평가

제1관 사용전력량 데이터 관리

제12.5.1.1조(실시간 사용전력량 감시기기 설치) 수요관리사업자는 전력거래소의 안정적인 실시간 급전운영을 위하여 제12.2.3조 제2항 제5호에 따라 실시간 사용전력량 감시기기를 설치하고, 제12.2.3조 제2항 제6호에 따라 사용전력량 데이터를 안정적으로 전송할 수 있도록 관련 시스템을 유지 관리하여야 한다.

제12.5.1.2조(실시간 사용전력량 데이터 취득 및 처리) ① ~ ② 현행과 동일

③ <삭 제>

제12.5.1.3조(정산용 사용전력량 데이터 기준) 전력거래소는 수요관리사업자의 정산을 위하여 제12.2.3조 제2항에 따라 제공받은 15분 단위 수요반응참여고객 사용전력량 데이터를 기준 자료로 사용한다.

제12.5.1.4조(정산용 사용전력량 데이터의 취득 및 처리) ① 전력거래소는 제12.5.1.3조의 정산용 사용전력량 데이터를 전송받아 수요반응자원 전력거래시스템의 데이터베이스에 저장하고 유지 관리하여야 한다.

② 현행과 동일

③ 전력량계 고장 등의 원인에 의하여 정산용 사용전력량 데이터를 수집하지 못할 경우에는 전력거래소 요구기준을 충족하는 감시기기에 한하여 해당 사용전력량 데이터를 활용할 수 있다.

제12.5.1.6조(정보보호 의무) ① 수요관리사업자, 판매사업자 및 구역전기사업자는 전력거래소에 전력량데이터의 제공을 위한 시스템 연계 시 전력거래소가 별도로 정하여 공지하는 정보보호 요구사항 등(이하 “전력거래소 정보보호 요구사항”이라 함)을 충족하여야 한다.

② 수요관리사업자는 제12.2.3조 2항 4호에 따라 전력량정보제공사업자를 통하여 사용전력량 데이터를 전력거래소에 제공할 경우 전력거래소 정보보호 요구사항을 충족하도록 하여야 한다.

③ 1항 또는 2항의 전력거래소 정보보호 요구사항이 충족되지 않을 경우 전력거래소는 해당 수요반응자원 또는 수요반응참여고객의 전력시장 참여를 제한할 수 있다.

제2관 전력부하감축거래량 평가

제12.5.2.1조(고객기준부하 산정) ① 전력거래소는 다음 각 호의 기준에 따라 고객기준부하를 산정한다.

1. 표준DR 또는 중소형DR

수요관리사업자가 수요반응참여고객 등록 시 선택한 참여고객별 고객기준부하 산정방식 및 옵션에 따라 수요반응참여고객별 산정한다.

2. 국민DR

전력거래소가 매월 시작일로부터 2일 전(실 근무일 기준)까지 지정한 수요반응자원단위 고객기준부하 산정방식에 따라 수요반응자원별 산정한다.

② 고객기준부하 산정은 거래시간을 기본 단위로 한다.

③ 고객기준부하 산정에 관한 세부사항은 별표28에 따른다.

제12.5.2.2조(고객기준부하 산정방식의 변경) ① 수요관리사업자는 전력거래기간 중 고객기준부하 산정방식과 옵션을 임의로 변경할 수 없다.

② <삭 제>

③ <삭 제>

제12.5.2.3조(전력부하감축량 평가) ① 전력부하감축량은 다음 각 호의 기준에 따라 평가한다.

1. 표준DR 또는 중소형DR

제12.5.2.1조에 따라 거래시간별 수요반응참여고객단위 고객기준부하를 산정 후 거래시간별 실제 부하감축시간동안 수요반응참여고객의 사용전력량을 차감하여 산출한다.

2. 국민DR

수요반응자원을 구성하는 수요반응참여고객의 사용전력량을 거래시간별로 합산하여 제12.5.2.1조에 따라 거래시간별 수요반응자원 단위 고객기준부하를 산정 후 거래시간별 실제 부하감축시간 동안 수요반응자원을 구성하는 수요반응참여고객의 사용전력량의 합을 차감하여 산출한다.

② <삭 제>

제12.5.2.4조(전력부하감축거래량 평가) ① 전력부하감축거래량은 다음 각 호의 기준에 따라 평가한다.

1. 표준DR 또는 중소형DR

수요반응자원을 구성하는 수요반응참여고객별 전력부하감축량을 제12.5.2.3조에 따라 산정 후 모든 수요반응참여고객의 전력부하감축량을 합하여 산출한다. 다만, 가격결정발전계획에 따른 수요반응자원의 거래에 대한 계획감축거래량 평가 시에는 해당 거래일 입찰에 참여하는 것으로 입찰서에 명기된 수요반응참여고객에 한하여 전력부하감축량을 합하여 산출한다.

2. 국민DR

제12.5.2.3조에 따라 산출된 수요반응자원별 전력부하감축량을 전력부하감축거래량으로 산출한다.

② <삭 제>

③ <삭 제>

[별표 1]

기호 및 변수의 정의

약어	기호 및 변수명	단위	내용
RDF	국민DR 표시기 (Residential DR Flag)	-	국민DR 여부 표시기

[별표 8]

정산 및 결제 절차

7.0 절차

7.1    발전전력량, 정산 및 결제금액의 단수‧소수점 처리 등

7.1.5  수요반응자원의 의무감축용량(ORC), 발전계획에 따른 계획감축량(SR), 실시간 수요감축요청에 따른 수요감축요청이행량(DR), 국민DR 고객기준부하(CBL), 국민DR 사용전력량(ME)은 MWh를 기준으로 소수점 넷째자리에서 거래시간별로 반올림 처리한다.(kWh까지 계산) [신설 2014.11.3.]

[별표 26] [신설 2014.11.3.]

[별표 26] 수요반응자원의 정산 기준 ∙

수요반응자원의 정산 기준

[목차]

Ⅰ. 수요관리사업자에 대한 정산

1. 현행과 동일

2. 실시간 수요감축요청에 따른 수요감축요청이행량에 대한 정산

가. 표준DR 또는 중소형DR

나. 국민DR

3 ~ 5. 현행과 동일

Ⅰ. 수요관리사업자에 대한 정산

1. 발전계획에 따른 계획감축량에 대한 정산

가격결정발전계획의 감축계획량에 포함된 계획감축량은 SMP로 정산한다. 단, 감축계획량을 배분받은 거래시간과 의무감축용량에 대한 실시간 수요감축요청이 발령된 거래시간이 중복되는 경우에는 수요감축요청이행량에 대해 우선적으로 정산한다.

즉,

SLRPi,t = SMPt × Min{ Max(SRi,t - (Min(DRi,t , RSOi,t×1.2) × (1-XRSOFi,t) + DRi,t × XRSOFi,t) , 0) , PSSRi,t} × 1000 <개정 2015.9.30.>

SRi,t = {[eqn: sum _{c IN i} ^{발전계획에```참여한```수요반응참여고객}] SCLRi,c,t × (1-RDFi) +

(RDSCBLi,t – RDSMEi,t) × RDFi} ÷ 1000

SCLRi,c,t = SCBLi,c,t – MEi,c,t

DRi,t = {[eqn: sum _{c IN i} ^{}] DCLRi,c,t× (1-RDFi) +

(RDCBLi,t – RDMEi,t) × RDFi} ÷ 1000

DCLRi,c,t = DCBLi,c,t – MEi,c,t

여기서,

SLRPi,t : 현행과 동일

SRi,t	: 거래시간별 계획감축량(MW-h)

SCLRi,c,t : 발전계획에 따른 표준DR 또는 중소형DR 수요반응참여고객의 거래시간별 전력부하감축량(kW-h)

SCBLi,c,t : 발전계획에 따른 표준DR 또는 중소형DR의 계획감축량을 산출하기 위해 별표28의 규정에 따라 산출한 수요반응참여고객의 거래시간별 고객기준부하(kW-h)

MEi,c,t : 수요반응참여고객의 거래시간별 사용전력량(kW-h)

RDSCBLi,t : 국민DR의 발전계획 감축량을 산출하기 위해 별표28의 규정에 따라 발전계획에 참여한 수요반응참여고객의 거래시간별 사용전력량의 합으로 산정한 고객기준부하(kW-h)

RDSMEi,t : 국민DR의 수요반응자원을 구성하는 발전계획에 참여한 수요반응참여고객의 거래시간별 사용전력량의 합(kW-h)

DRi,t : 거래시간별 수요감축요청이행량(MW-h)

DCLRi,c,t : 실시간 수요감축요청에 따른 표준DR 또는 중소형DR 수요반응참여고객의 거래시간별 전력부하감축량(kW-h)

DCBLi,c,t : 실시간 수요감축요청에 따른 표준DR 또는 중소형DR의 수요감축요청이행량을 산출하기 위해 별표28의 규정에 따라 산출한 수요반응참여고객의 거래시간별 고객기준부하(kW-h)

RDCBLi,t : 실시간 수요감축요청에 따른 국민DR의 수요감축요청이행량을 산출하기 위해 별표28의 규정에 따라 수요반응자원을 구성하는 수요반응참여고객의 거래시간별 사용전력량의 합으로 산정한 고객기준부하(kW-h)

RDMEi,t : 국민DR의 수요반응자원을 구성하는 수요반응참여고객의 거래시간별 사용전력량의 합(kW-h)

RSOi,t : 전력거래소가 실시간 급전운영을 위하여 수요반응자원에게 수요감축요청한 감축량(MW-h)

XRSOFi,t : 별표12에 따라 의무감축용량을 초과한 수요감축요청이 발령된 경우는 1 아니면 0

PSSRi,t  : 발전계획에서 포함된 수요반응자원의 거래시간별 감축계획량(MW-h)

RDFi : 국민DR 계수(국민DR의 경우 1 아니면 0)

수요반응자원의 거래일 발전계획에 따른 계획감축량정산금(SLRPi)은 다음과 같다.

[eqn: rm SLRP _{i} = sum _{t} ^{} SLRP _{i,t}]

2. 실시간 수요감축요청에 따른 수요감축요청이행량에 대한 정산

가격결정발전계획의 감축계획량에 포함되지 않았지만, 전력거래소의 실시간 수요감축요청에 따라 전력부하감축을 시행한 경우, 수요반응자원의 종류에 따라 다음 각 목과 같이 산정한다.

가. 표준DR 또는 중소형DR

전력거래소 수요감축요청량의 1.2배와 수요감축요청이행량 중 작은 값에 대해서 해당 거래시간의 SMP로 정산한다. 단, 별표12의 규정에 따라 『수급경보 주의(Yellow)』 경보 발령 혹은 『수급경보 경계(Orange)』 경보 발령 시 전력거래소가 추가적인 전력부하감축을 지시한 경우에는 수요감축요청이행량을 적용한다. <개정 2017.12.29.>

나. 국민DR

전력거래소의 실시간 수요감축요청에 따른 수요감축요청이행량이 최소 의무감축용량 이상 이행한 경우 해당 수요감축요청이행량에 대하여 실적급 단가와 감축준비시간에 대한 가중치를 곱하여 정산한다. 단, 실적급 단가는 국민DR의 발령 가능시간에 대한 연간 기본정산금을 MRT로 나눈 후 MGP를 더한 값으로 한다.

DRPi,t = [{Min(DRi,t, RSOi,t×1.2) × (1-XRSOFi,t) + DRi,t × XRSOFi,t} × SMPt × RTWFi × (1-RDFi) +  DRi,t × { (BPy / MRT) + MGPt} × RTWFi × RDFi]  × DFi,t × 1000 <개정 2016.12.30.>

DRi,t = {[eqn: sum _{c IN i} ^{}] DCLRi,c,t× (1-RDFi) +

(RDCBLi,t – RDMEi,t) × RDFi} ÷ 1000

단, RDFi = 1이고, DRi,t < 1이면 DRi,t = 0

DCLRi,c,t = DCBLi,c,t – MEi,c,t

BPy =  [eqn: sum _{m} ^{연간``전력거래기간(12월-다음`해`11월)} BP _{m} `]

BPm =  [eqn: sum _{t} ^{m,의무감축시간대} HCF _{i,t}]

RTWFi = 1 + { (60 / RTi) / 10 } × RDFi

MGPi,t  <삭제 2016.12.30.>

MGPt   <삭제 2016.12.30.>

여기서,

DRPi,t	: 가격결정발전계획의 감축계획량에 포함되지 않았지만, 전력거래소의 실시간 수요감축요청에 따라 전력부하를 감축한 수요반응자원의 거래시간대별 수요감축요청이행량에 대한 정산금액

DRi,t : 거래시간대별 수요감축요청이행량(MW-h)

RSOi,t : 전력거래소가 실시간 급전운영을 위하여 수요반응자원에게 수요감축요청한 감축량(MW-h)

XRSOFi,t : 별표12에 따라 의무감축용량을 초과한 수요감축요청이 발령된 경우는 1 아니면 0

DCLRi,c,t : 실시간 수요감축요청에 따른 표준DR 또는 중소형DR 수요반응참여고객의 거래시간별 전력부하감축량(kW-h)

DCBLi,c,t : 실시간 수요감축요청에 따른 표준DR 또는 중소형DR의 수요감축요청이행량을 산출하기 위해 별표28의 규정에 따라 산출한 수요반응참여고객의 거래시간별 고객기준부하(kW-h)

MEi,c,t : 수요반응참여고객의 거래시간별 사용전력량(kW-h)

MGPt : 수요반응자원이 수요감축요청된 시간별로 운전된 중앙급전발전기 중 최고 변동비를 해당 발전기 출력으로 나눈 가격

DFi,t : 수요감축요청 발령 지수로 수요반응자원에게 수요감축요청이 발령된 거래시간이면 1 아니면 0

RDCBLi,t : 실시간 수요감축요청에 따른 국민DR의 수요감축요청이행량을 산출하기 위해 별표28의 규정에 따라 거래시간별 수요반응자원을 구성하는 수요반응참여고객 전력량의 합으로 산정한 고객기준부하(kW-h)

RDMEi,t : 국민DR의 거래시간별 수요반응자원을 구성하는 수요반응참여고객 전력량의 합(kW-h)

BPy : 국민DR의 연간 기본정산금 환산금액(원)

BPm : 수요반응자원에 대한 월별 기본정산금 단가

(국민DR의 의무감축시간대는 평일 06~21시를 적용하여 산정)

HCFi,t = RCPi × RCFi × TCFt × FSFi. 단, 각 적용 계수는 거래 월 기준 확정된 값을 활용하되 확정된 값이 없을 경우 직전년도 값을 사용한다.

RTWFi : 반응시간을 고려한 가중치

RTi : 수요반응자원의 최소감축준비시간(분)

MRT : 초기 등록한 표준DR 및 중소형DR의 전력거래기간 내 총 감축시간 한도

RDFi : 국민DR 계수(국민DR의 경우 1 아니면 0)

수요반응자원의 거래일 실시간 수요감축요청에 따른 수요감축요청이행량정산금(DRPi)은 다음과 같다.

[eqn: rm DRP _{i} = sum _{t} ^{} DRP _{i,t}]

3. 의무감축용량에 대한 정산

수요반응자원의 기본정산금(DRBPi)은 수요반응자원의 의무감축용량에 대해 월별 기본정산금단가로 정산한다. 다만, 국민DR에 대해서는 기본정산금을 지급하지 아니한다.

즉,

DRBPi,m = ORCi,m × BPm × (1 – RDFi) × 1000

BPm =  [eqn: sum _{t} ^{m,의무감축시간대} HCF _{i,t}]

여기서,

RDFi : 국민DR 계수(국민DR의 경우 1 아니면 0)

4. 감축 미 이행에 대한 위약금 정산

나. 실시간 수요감축요청 미 이행에 대한 기본위약금 정산

수요관리사업자가 부담해야할 수요반응자원의 월별 기본위약금(BPCi,m)은 거래월별 기본정산금에 의무감축용량과 최대감축시간의 1/12을 나눈 값(단, 추가 전력거래 기간에 등록한 수요반응자원은 1/6 적용)에 월별 총 수요감축요청 미 이행량과 기본위약금계수를 곱한 값과 해당 월의 기본정산금 중 작은 값으로 정산한다. 단, 전력거래기간이 1개월 미만인 경우 거래일수로 일할 적용한다. 다만, 국민DR은 면제한다. <개정 2017.12.29., 2018.6.15>

IBPCi,m =

[eqn: {sum _{t} ^{총`거래기간}DRBP_{i,t}} over {ORC _{i,d} TIMES MRT/12} ` TIMES ` sum _{t} ^{m} DRD _{i,t`} TIMES `BPCF` TIMES `DF _{i,t`} TIMES (1-RDF _{i} )]

BPCi,m = Min(DRBPi,m, IBPCi,m)

여기서,

DRDi,t = Max(RSOi,t × 0.97 - DRi,t , 0)

IBPCi,m : 거래월별 기본정산금 상한 적용 전 기본위약금

BPCi,m : 거래월별 기본위약금

TDRBPi : <삭제 2017.12.29.>

ORCi,d : 수요반응자원의 의무감축용량. 단, 전력거래기간 변경에 따라 수요반응자원의 의무감축용량이 변경될 경우, 거래일을 기준으로 변경내역을 적용한다.

MRT : 전력거래기간별 최대감축시간

DRDi,t : 거래시간별 수요감축요청미이행량

BPCF : 수요감축요청미이행량에 대한 기본위약금계수로 2를 적용한다.

RDFi : 국민DR 계수(국민DR의 경우 1 아니면 0)

DRBPi,m : 거래월별 기본정산금

[별표 28] [신설 2014.11.3.]

고객기준부하 산정 기준

1.0    고객기준부하 산정방식

1.1    현행과 동일

1.2     Mid(6/10)은 감축일로부터 최근 평일 10일(참고일) 중 감축일의 해당 수요감축요청 감축시간대에 대해서 평균 사용전력량이 큰 순서대로 나열하여 최대 2일과 최소 2일을 제외하고 남은 6일(유사일)을 선택한 후 유사일의 사용전력량을 평균하여 거래시간별 고객기준부하로 산정하는 방식이다. <개정 2018.6.15>

1.3     Mid(4/6)은 감축일로부터 최근 평일 6일(참고일) 중 감축일의 해당 수요감축요청 감축시간대에 대해서 평균 사용전력량이 큰 순서대로 나열하여 최대 1일과 최소 1일을 제외하고 남은 4일(유사일)을 선택한 후 유사일의 사용전력량을 평균하여 거래시간별 고객기준부하로 산정하는 방식으로, 국민DR 고객기준부하 산정 시 적용할 수 있다.

1.4     Mid(8/10)은 감축일로부터 최근 평일 10일(참고일) 중 감축일의 해당 수요감축요청 감축시간대에 대해서 평균 사용전력량이 큰 순서대로 나열하여 최대 1일과 최소 1일을 제외하고 남은 8일(유사일)을 선택한 후 유사일의 사용전력량을 평균하여 거래시간별 고객기준부하로 산정하는 방식으로, 국민DR 고객기준부하 산정 시 적용할 수 있다.

2.0    고객기준부하 산정을 위한 옵션

2.1    비정상근무일 옵션

2.1.1   목적

표준DR 또는 중소형DR의 실시간 수요감축요청에 의한 감축량 산정 시, 생산설비 고장, 창립기념일 및 일시적인 생산조정 등 수요반응참여고객의 평상시 전기소비형태와 매우 다른 날이 참고일에 포함되어 고객기준부하 산정의 왜곡이 발생하는 것을 방지하기 위함이다.

2.2 감축일의 전기소비형태 반영 옵션(이하 “SAA(Symmetric Additive Adjustment)”)

2.2.1   목적

표준DR 또는 중소형DR의 실시간 수요감축요청에 의한 감축량 산정 시, 유사일과 감축일의 기온오차 등에 따른 전기소비형태 변화를 고객기준부하 산정에 반영하여 고객기준부하가 감축일의 수요반응참여고객의 전기소비형태를 정확하게 예측하기 위함이다.

3.0    고객기준부하 산정을 위한 세부기준

3.1    제12.2.3조에 따른 표준DR 또는 중소형DR의 수요반응참여고객 등록신청 시 수요관리사업자는 수요반응참여고객의 평상시 전기소비형태를 분석하여 감축일의 전기소비형태를 정확하게 예측할 수 있는 고객기준부하 산정방식과 SAA옵션을 선택하여야 한다.

3.1.1   <삭 제>

3.2    실시간 수요감축요청에 의한 전력부하감축량 산정 시 전력거래소의 실시간 수요감축요청 및 발전계획에 따른 감축일은 최대참고일에 포함하지 아니한다.<개정 2015.3.17.>

3.2.1    Max(4/5)방식에서 참고일은 이전 감축일을 제외하고 최대 평일 10일전, Mid(4/6)방식은 최대 평일 12일전, Mid(6/10)방식 또는 Mid(8/10)방식은 최대 평일 20일전까지 적용한다. Mid방식의 경우 참고일 개수가 부족하고(Null data포함 등) 제외 가능한 최대일과 최소일 개수가 다르면 최소일을 우선 제외한다. <개정 2018.12.12.>

3.2.2.    비정상근무일 및 일시적인 생산 조정일이 제외되어 참고일 수가 부족할 경우 가장 최근에 제외된 일시적인 생산 조정일을 우선적으로 참고일에 포함한다. 그럼에도 불구하고 참고일 수가 부족할 경우 가장 최근에 제외된 비정상근무일을 참고일에 포함한다.

3.2.3.    3.2.2의 경우 비정상근무일 옵션을 재시행하지 아니한다.

3.3     가격결정발전계획에 따른 전력부하감축량 산정 시 참고일에서 입찰일을 우선 제외한다. 단, 예약입찰의 경우 예약입찰일과 거래일 사이 영업일도 참고일에서 우선 제외한다.

3.2.4 ~ 3.2.5    현행과 동일

3.4     전력량계 고장 등에 따른 사용전력량 데이터 누락에 대한 조치

3.4.1    규칙 제12.5.1.4조에 따라 수요관리사업자가 설치한 사용전력량 감시기기의 데이터를 적용할 수 있다. <개정 2018.6.15>

3.4.2    고객기준부하 산정을 위한 필수 거래시간의 사용전력량 데이터 누락이 발생한 날은 참고일에서 제외한다.

3.4.3    감축일의 감축시간대의 사용전력량 데이터 누락이 발생한 경우에는 해당 수요반응참여고객의 해당거래시간의 전력부하감축량을 “0”으로 적용한다.

3.4.4    사용전력량 데이터 누락으로 SAA를 적용하지 못하는 경우에는 SAA를 적용하지 아니하고 고객기준부하를 산정한다.

3.4.5    사용전력량 데이터 누락으로 참고일이 제외되어 유사일이 부족한 경우, 남은 참고일의 사용전력량을 평균하여 거래시간별 고객기준부하로 산정한다. 단, 참고일이 모두 제외되어 고객기준부하 산정이 불가할 경우 해당 거래시간의 전력부하감축량을 “0”으로 적용한다.

[별지 제100호서식]

수요관리사업자의 전력거래자 등록신청서
신청인	사업자등록번호
	상 호(명칭)
	대표자
	주 소(본사)
	기업 분류	□ 대기업 □ 중견기업 □ 중소기업 □ 기타
지능형전력망 사업자 등록번호
지능형전력망 사업자 등록 연월일
전력시장운영규칙 제12.2.1조 제1항의 규정에 따라 전력거래자의 등록을 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신청인(대표자) (인) 한국전력거래소 이사장 귀하

[별지 제101호서식]

수요반응자원 등록신청서
수요반응자원명
수요관리사업자명
지 역 구 분	□ 수도권 □ 비수도권 □ 해당없음
수요반응자원 종류	□ 표준DR □ 중소형DR □ 국민DR
의무감축용량 (kW)
전력시장운영규칙 제12.2.2조 제1항의 규정에 따라 수요반응자원의 등록을 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신청인(대표자) (인) 한국전력거래소 이사장 귀하

[별지 제102호서식]

□ 신규 □ 변경 □ 해지	수요반응자원참여고객 등록신청서
수요반응참여고객명
수요관리사업자명
수요반응자원명
주소(전기요금기준)
전기요금 종별
계열사 구분		자체			동일 계열사				외부
전력부하감축량 산정방식 (표준DR 또는 중소형DR만 해당)		고객기준부하			옵션
					비정상근무일				SAA
					○ (필수)
계량기 번호				고객번호
자가용발전기로 수요감축시		병렬운전조작합의서 체결여부	상용			비상용
			감축용량 (kW)			감축용량 (kW)	운전방식
							독립운전			계통연계
							CTTS( ) ATS( ) 기타( )			CTTS( ) 기타( )
* CTTS(Closed Transition Transfer Switch) : 무정전절체스위치 * ATS(Automatic Transfer Switch) : 자동절체스위치 전력시장운영규칙 제12.2.3조 제1항의 규정에 따라 수요반응참여고객의 등록을 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신청인(대표자) (인) 한국전력거래소 이사장 귀하

[별지 제106-1호서식]

수요관리사업 참여를 위한 정보 제공 동의서

본인은 전력거래소가 운영하는 전력시장에 수요반응참여고객으로 참여하기 위하여 요구되는 정보의 제공에 다음과 같이 동의합니다.

1. 정보를 제공 받는 자

전력거래소, 수요관리사업자 _____________

2. 정보 이용 목적

전력거래소가 운영하는 전력시장에서 감축량 모니터링, 정산금 산정, 수요패턴 분석, 수요감축 계약용량 산정, 고객기준부하 산정 등 전력수요관리를 위한 업무

3. 제공하는 정보의 항목

고객명(상호), 주소, 기기 시리얼번호, 수요반응참여고객의 전력사용량 데이터, 고객번호, 계기번호

4. 제공하는 사용전력량 데이터 범위

○ 일별 24시간 사용전력량 데이터     □

5. 정보 보유기간 및 이용기간

○ 정보 보유기간 : 3년

○ 사용전력량데이터 이용기간 : 3년

6. 정보 제공 동의 기간 : 1년

별도의 정보 제공 동의 철회신청이 없을 경우 수요반응참여고객으로 계속 참여 시 정보제공 동의를 1년 단위로 자동 연장한다.

7. 정보 제공 거부 시 불이익

고객은 정보 제공을 거부할 수 있으며, 정보 제공을 거부할 경우 수요반응참여고객으로 전력시장에 참여할 수 없습니다.

정보 제공 동의서의 내용을 숙지하였으며, 이 동의서에 따라 정보를 제공하는 것에 대하여 동의합니다.

년      월      일      법인명(단체명)                     신청인(대표자)            (인)

[별지 제106-2호서식] <신 설>

수요관리사업 참여를 위한 개인정보 제공 동의서

본인은 전력거래소가 운영하는 전력시장에 수요반응참여고객으로 참여하기 위하여 요구되는 개인정보의 제공에 다음과 같이 동의합니다.

1. 정보를 제공 받는 자

전력거래소, 수요관리사업자 _____________

2. 정보 이용 목적

전력거래소가 운영하는 전력시장에서 감축량 모니터링, 정산금 산정, 수요패턴 분석, 수요감축 계약용량 산정, 고객기준부하 산정 등 전력수요관리를 위한 업무

3. 제공하는 정보의 항목

고객명, 주소, 기기 시리얼번호, 수요반응참여고객의 전력사용량 데이터, 고객번호, 계기번호

4. 제공하는 사용전력량 데이터 범위

○ 일별 24시간 사용전력량 데이터     □

5. 정보 보유기간 및 이용기간

○ 개인정보 보유기간 : 3년

○ 사용전력량데이터 이용기간 : 3년

6. 정보 제공 동의 기간 : 1년

별도의 정보 제공 동의 철회신청이 없을 경우 수요반응참여고객으로 계속 참여 시 정보제공 동의를 1년 단위로 자동 연장한다.

7. 정보 제공 거부 시 불이익

고객은 개인정보 제공을 거부할 수 있으며, 정보 제공을 거부할 경우 수요반응참여고객으로 전력시장에 참여할 수 없습니다.

개인정보 제공 동의서의 내용을 숙지하였으며, 이 동의서에 따라 정보를 제공하는 것에 대하여             □ 동의합니다        □ 동의하지 않습니다.

년      월      일       신청인             (인)

부  칙 (OOOO.OO.OO.)

제1조(시행일) 이 규칙은 공고일 다음날부터 시행한다.

제2조(국민DR 전력량계 취득 주기) 국민DR 수요반응참여고객에 한하여 제12.2.3조 제2항 제3호의 형식승인을 받은 전력량계의 사용전력량 원격검침 취득 주기는 2021년 12월 1일부터 적용한다. 또한 2021년 11월 30일까지는 취득 주기를 한시적으로 1시간으로 하며, 제12.4.3.1조의 국민DR 수요감축요청은 매시 정각에만 발령한다.

제3조(국민DR 실시간 감시기기 설치) 국민DR 수요반응참여고객에 한하여 제12.2.3조 제2항 제5호의 실시간 사용전력량을 검침할 수 있는 감시기기의 설치는 2021년 12월 1일부터 적용한다.

제4조(국민DR 등록) 제12.2.2조 제1항 제2호의 국민DR 초기 등록신청 기간은 2019년에 한하여 아래와 같이 운영한다.

초기 등록 신청기간	등록 완료일	초기 전력거래기간
홀수년도 11월 15일 ~ 11월 20일	홀수년도 11월 30일	홀수년도 12월 1일 ~ 다다음해 11월 30일

제5조(국민DR 수요반응참여고객 등록) 제12.2.3조 제1항 제2호의 국민DR 수요반응참여고객 등록신청 기간은 2020년 9월 30일까지 아래와 같이 운영한다.

구분	신청기간	거래 적용일
동계	11월 15일 ~ 11월 20일	12월 1일
	12월 15일 ~ 12월 20일	1월 1일
	1월 15일 ~ 1월 20일	2월 1일
	2월 15일 ~ 2월 20일	3월 1일
하계	4월 20일 ~ 4월 30일	6월 1일
	6월 15일 ~ 6월 20일	7월 1일
	7월 15일 ~ 7월 20일	8월 1일
	8월 15일 ~ 8월 20일	9월 1일

제6조(국민DR 정산) 국민DR 제도 도입 초기 수요반응참여고객들의 시장참여 유도를 위하여 별표 26의 실시간 수요감축요청에 따른 수요감축요청이행량에 대한 정산 시 국민DR의 최소 의무감축용량 이상 이행 의무를 2021년 11월 30일까지 면제하여 정산한다.

제7조(국민DR 전력거래자 등록) 제12.2.1조 제1항에 따라 수요관리사업자로서 전력거래자의 등록을 하고자 하는 사업자 중 국민DR을 등록하고자 하는 사업자의 등록신청 기한은 2019년에 한하여 부칙 제4조의 초기 등록 신청기간 시작일의 전일까지로 한다.

수요관리사업자의 법적 근거 및 역할 명확화

민간 전력량 데이터의 수집, 처리 및 전력거래소 제공 역할을 수행하는 사업자에 대한 정의

국민DR에 대한 수요감축요청 발령 기준 추가

전기사업법과 용어 일치

국민DR의 정의 추가

조문번호 변경

DR 제도별 거래기간 구분

문구 구체화

DR 제도별 자원 등록요건 구분

국민DR 최소 의무감축용량 규정

DR 제도별 추가등록 기준 구분

등록완료일 현실화

DR 제도별 참여고객 등록 및 변경기간 구분

참여고객 등록요건 유지기준 명확화

전력량계에 대한 재정의

전력량데이터 원격제공 의무 및 원격제공 사업자 구분

조문번호 변경 및 참여고객별 감시기기의 요건

실시간 감시기기 전력량데이터 원격제공 의무

조문번호 변경

국민DR은 지역 미구분

조문번호 변경

조문번호 변경

법적 요구사항에 따라 참여고객 종류에 따른 정보제공 동의서 구분

주택용 전기사용자의 경우

요구사항 면제

문구 명확화

한전 또는 구역전기사업자 전력량계를 사용하지 않는 경우 전력량정보제공사업자 정보제공

국민DR 참여고객은 이동제한 제외

국민DR은 기본급과 등록용량이 없으므로 등록시험 불필요

등록완료일 변경에 따른 문구 변경

표준DR, 중소형DR과 국민DR의 감축시험 분류

조문번호 변경

조문번호 변경

조문번호 변경

조문번호 변경

국민DR 제도의 지속적인 활용을 위하여 감축시험 조건 추가

마. 항으로 조문 변경

규칙 내 중복문구 삭제

입찰 제한 설명 구체화 및 국민DR의 경제성DR 입찰제한 요건 및 기간 정의

2항으로 내용 통합

수요감축요청 관련 근거 구체화

표준DR, 중소형DR, 국민DR 수요감축요청 요건 정리

2항으로 통합

2항으로 통합

용어 명확화

전력거래제한 내용 구체화

12.5.1.4조 3항 내용과 중복내용 삭제

문구 구체화

제12.5.1.4조 내용과 중복 삭제

정산용 사용전력량데이터 기준 정의

국민DR 도입에 따른 문구 수정

전력량계 데이터 부재 시 허용기준 구체화

전력량데이터에 대한 정보보호 의무사항 명시

국민DR 고객기준부하 산정 기준 추가에 따른 문구 수정

국민DR 고객기준부하 산정 기준 추가에 따른 문구 수정

별표29 중복문구 삭제

DR제도별 감축량 평가방식 구분

1항으로 내용 통합

수요반응자원별 감축량 평가방식 구분

1항으로 내용 통합

1항으로 내용 통합

DR제도별 정산 구분을 위한 변수 추가

국민DR CBL 및 사용전력량 소수점 처리 방법 명시

수요반응자원 종류에 따른 정산방법 구분

국민DR의 감축량 산정방법 추가

DR제도별 신뢰성DR 정산 구분

국민DR은 기본정산금이 없음

국민DR 기본위약금 면제

평일 기준 명시

국민DR에서 활용하는 고객기준부하 산정방식 정의

국민DR에서 활용하는 고객기준부하 산정방식 정의

국민DR은 비정상근무일 옵션 제외

국민DR은 SAA옵션 제외

국민DR은 고객기준부하 산정방식 미선택

2.1 문구 수정으로 불필요

조문번호 변경

조문번호 변경

조문번호 변경

조문번호 변경

조문번호 변경

조문번호 변경

제12.5.1.4조에 전력량계의 실시간 감시기기 대체가능 요건 명시

조문번호 변경

조문번호 변경

조문번호 변경

참고일이 없을 경우에 대한 조치

전력거래자 등록신청서 양식 수정

국민DR 구분 추가

국민DR 참여고객은 CBL 산정 옵션 미적용

서식번호 변경

법적 요구사항에 따라 참여고객 종류에 따른 정보제공 동의서 구분

1- 법인사업자 정보제공동의서

2- 개인사업자 또는 개인 정보제공동의서