전력시장운영규칙 개정 내용

Ⅰ. 전력시장운영규칙(이하 ‘규칙’이라 함) 개정 목록

번호	안 건 명	규칙개정위원회
1	플러스DR 운영일 확대 및 정산 규정 보완을 위한 규칙개정(안)	제21-1차 (2021. 4. 16)

Ⅱ. 개정 내용

□ 플러스DR 운영일 확대 및 정산 규정 보완을 위한 규칙개정(안)

가. 제안취지

□ 『20-6차 전력시장운영규칙 개정』에 따라 신재생 출력제어 완화를 위한 제주 플러스DR(수요증대DR) 제도가 도입됨

□ 현행은 평일에 대해서만 플러스DR을 운영하나, 수요가 낮아 출력제어가 더 빈번한 주말, 공휴일까지 운영일 확대 필요

□ 수요증대량을 거래시간별 참여 발전기 발전량을 기준으로 배분·정산하나, 출력제어 심화로 참여 발전기의 발전량이 0일 경우의 정산금 배분 규정 보완 필요

나. 주요 개정내용

□ 토요일, 공휴일을 플러스DR 운영일에 포함

□ 플러스DR에 참여하는 하나 이상의 발전기 발전량이 ‘0’일 경우, 해당시간 수요증대거래량을 발전량이 아닌 설비용량으로 배분 및 정산

다. 개정 효과

□ 운영일 확대 및 정산 규정 보완을 통한 제도 활성화로 제주지역 신재생발전기 출력제어 완화에 기여

(붙임) 현행 규칙 및 개정(안) 대비표

【붙임】                           현행 규칙 및 개정(안) 대비표

플러스DR 운영일 확대 및 정산 규정 보완을 위한 규칙개정(안)

현  행

개정(안)

개정사유

제12장  수요반응자원의 거래 [본장신설 2014.11.3.]

제12장 수요반응자원의 거래 ∙

제3절  등록시험 및 감축시험

제2관  감축시험

제12.3.2.1조(감축시험) ① 전력거래소는 제5.3.1조의 전력수요 의무감축요청 조건과 상관없이 다음 각 호에 따라 전력거래에 참여 중인 수요반응자원을 대상으로 감축시험 및 감축재시험을 시행한다. 단, 주파수DR은 시행하지 아니한다. <개정 2016.12.30., 2019.12.31., 2020.11.01.>

1~2. 생략

②~⑦ 생략

제7절  수요반응자원의 전력부하증대량 거래

제2관	자발적 수요증대에 따른 수요반응자원의 거래

제12.7.2.2조(수요관리사업자의 전력거래 요건) 수요반응자원의 자발적 수요증대에 대해 입찰하고자 하는 수요관리사업자는 다음 각 호의 전력거래 요건을 준수하여야 한다.

1. “관공서의 공휴일에 관한 규정”에서 규정한 공휴일, 토요일을 제외한 평일의 거래일에 대해서 입찰할 수 있다.

2~3. 생략

제12.7.2.7조(플러스DR 기준출력제어량 산정) ① 전력거래소는 제주 신재생예측시스템의 출력제어 예측 정확도 및 전력계통 운영여건 등을 고려하여 플러스DR 기준출력제어량을 산정하고, 매 전력거래 개시 2일전(실 근무일 기준)까지 공지하여야 한다.

② 전력거래소는 플러스DR 기준출력제어량의 변경이 필요할 경우, 매월 시작일로부터 2일전(실 근무일 기준)까지 공지하여 변경할 수 있다. [신설 2021.1.1

제12.7.2.8조(증대계획량 산정) ① 생략

② 제1항에 따른 거래시간별 수요반응자원의 증대계획량은 평일 09시부터 18시 사이에 해당하는 시간에 배분하는 것을 원칙으로 하나, 특별한 사유가 있을 경우 사전에 고지한 후 변경할 수 있다. [신설 2021.1.1.]

③ 전력거래소는 제2항에 따른 거래시간별 수요반응자원의 증대계획량 배분 결과를 거래일 전일(실근무일 기준) 15시 30분까지 수요반응자원 전력거래시스템을 통해 수요관리사업자에게 통지하여야 한다. [신설 2021.1.1.]

제12장  수요반응자원의 거래 [본장신설 2014.11.3.]

제12장 수요반응자원의 거래 ∙

제3절  등록시험 및 감축시험

제2관  감축시험

제12.3.2.1조(감축시험) ① 전력거래소는 제5.3.1조의 전력수요 의무감축요청 조건과 상관없이 다음 각 호에 따라 전력거래에 참여 중인 수요반응자원을 대상으로 감축시험 및 감축재시험을 시행한다. 단, 주파수DR 및 플러스DR은 시행하지 아니한다. <개정 2016.12.30., 2019.12.31., 2020.11.01., 2021.4.30.>

1~2. 현행과 동일

②~⑦ 현행과 동일

제7절  수요반응자원의 전력부하증대량 거래

제2관	자발적 수요증대에 따른 수요반응자원의 거래

제12.7.2.2조(수요관리사업자의 전력거래 요건) 수요반응자원의 자발적 수요증대에 대해 입찰하고자 하는 수요관리사업자는 다음 각 호의 전력거래 요건을 준수하여야 한다.

1. 매일의 거래시간 9시에서 18시까지에 대해서 입찰할 수 있다. <개정 2021.4.30.>

2~3. 현행과 동일

제12.7.2.7조(플러스DR 기준출력제어량 산정) ① 전력거래소는 제주 신재생예측시스템의 출력제어 예측 정확도 및 전력계통 운영여건 등을 고려하여 플러스DR 기준출력제어량을 산정하고, 매월 시작일로부터 2일전(실 근무일 기준)까지 공지하여야 한다. <개정 2021.4.30.>

② 기준출력제어량은 제1항에 따라 매월 산정하는 것을 원칙으로 하되, 필요시 변경일 2일전(실 근무일 기준)까지 공지하여 변경할 수 있다. <개정 2021.4.30.>

제12.7.2.8조(증대계획량 산정) ① 현행과 동일

② 제1항에 따른 거래시간별 수요반응자원의 증대계획량은 거래일 09시부터 18시 사이에 해당하는 시간에 배분하는 것을 원칙으로 하나, 특별한 사유가 있을 경우 사전에 고지한 후 변경할 수 있다. [신설 2021.1.1.] <개정 2021.4.30.>

③ 전력거래소는 제2항에 따른 거래시간별 수요반응자원의 증대계획량 배분 결과를 거래일 전일 18시까지 수요반응자원 전력거래시스템을 통해 수요관리사업자에게 통지하여야 한다. [신설 2021.1.1.] <개정 2021.4.30.>

[별표 26] 수요반응자원의 정산 기준 ∙

부칙 (2021.4.30)

제1조(시행일) 이 규칙은 2021년 5월 1일부터 시행한다.

ㅇ플러스DR의 감축 시험 제외 명시

ㅇ주말, 공휴일까지 운영일 확대

ㅇ기준출력제어량의 산정주기 변경(매월 산정 원칙, 필요시 상시 변경 가능)

ㅇ주말, 공휴일 운영일 확대로 ’거래일‘로 문구 수정

ㅇ휴일의 결과 통지를 위한  ‘실근무일 ‘문구 삭제 및 휴일 발전계획 수립 고려 통지시간 18시로 연장

ㅇ적용시점 명확화를 위해 부칙신설

[별표 26] [신설 2014.11.3.]

[별표 26] 수요반응자원의 정산 기준 ∙

수요반응자원의 정산 기준

Ⅳ. 발전사업자의 전력거래에 대한 정산 [신설 2021.1.1.]

발전사업자가 부담해야 할 계획증대량에 대한 거래시간별 정산금은 모든 수요반응자원의 거래시간별 계획증대량에 대한 정산금 총액에 전력부하증대량을 거래하는 전체 발전사업자의 발전량에서 해당 발전사업자의 발전량 비율을 곱한 금액으로 한다.

[eqn: rm SISG _{k,t} =( sum _{i} ^{} SLIP _{i,t} ) TIMES {MGO` _{k,t}} over {sum _{k} ^{} MGO` _{k,t}}]

여기서,

SISGk,t : 자발적 수요증대에 따른 거래에 대한 발전사업자의 거래시간별 계획증대량정산금

SLIPi,t : 자발적 수요증대에 따른 거래시간별 계획증대량에 대한 정산금액

MGOk,t : 전력부하증대량을 구매하는 발전회원의 계량설비로부터 취득한 거래시간별 발전 전력량(MW-h)

[별표 26] [신설 2014.11.3.]

[별표 26] 수요반응자원의 정산 기준 ∙

수요반응자원의 정산 기준

Ⅳ. 발전사업자의 전력거래에 대한 정산 [신설 2021.1.1.] <개정 2021.4.30.>

발전사업자가 부담해야 할 거래시간별 계획증대량 정산금은 거래시간별 계획증대량 정산금 총액에 전력부하증대량을 거래하는 전체 신재생발전기의 발전량에 대한 해당 발전사업자 신재생발전기의 발전량 비율을 곱한 금액으로 한다.

단, 전력부하증대량을 거래하는 하나 이상의 신재생발전기의 해당시간 발전량이 별표32의 9.2.2에 의한 출력상한 제어지시 이행에 따라 0인 경우, 전력부하증대량을 거래하는 전체 신재생발전기의 등록 설비용량에 대한 해당 발전사업자 신재생발전기의 등록 설비용량 비율을 곱한 금액으로 한다.

[eqn: rm SISG _{k,t} =( sum _{i} ^{} SLIP _{i,t} ) TIMES {MGO` _{k,t}} over {sum _{k} ^{} MGO` _{k,t}}]

단, SINGFt = 1일 경우

[eqn: rm SISG _{k,t} =( sum _{i} ^{} SLIP _{i,t} ) TIMES {CGLI` _{k}} over {sum _{k} ^{} CGLI` _{k}}]

여기서,

SISGk,t : 자발적 수요증대에 따른 거래에 대한 발전사업자의 거래시간별 계획증대량정산금

SLIPi,t : 자발적 수요증대에 따른 거래시간별 계획증대량에 대한 정산금액

MGOk,t : 전력부하증대량을 구매하는 발전회원의 계량설비로부터 취득한 거래시간별 발전 전력량(MW-h)

SINGFt : 자발적 수요증대 거래시간별 미발전 표시기(전력부하증대량을 거래하는 하나 이상의 발전기의  해당시간 발전량이 0인 경우 1, 그 외의 경우 0)

CGLIk : 전력부하증대량을 구매하는 발전기별 등록 설비용량

ㅇ의미 명확화를 위한 문구수정

ㅇ참여 발전기 중 하나라도 출력제어에 의해 발전량이 0일 경우 설비용량을 기준으로 배분하여 정산

[별표 1]

기호 및 변수의 정의

약어	기호 및 변수명	단위	내용
<신 설>
<신 설>

[별표 28] [신설 2014.11.3.]

[별표 28] 고객기준부하 산정 기준 ∙

고객기준부하 산정 기준

1.0    고객기준부하 산정방식 <개정 2019.12.31>

1.3     Mid(4/6)은 감축일 또는 전력부하를 증대한 일(이하 “증대일”이라 함)로부터 최근 평일 6일(참고일) 중 감축일 또는 증대일의 거래시간별 사용전력량이 큰 순서대로 나열하여 최대 1일과 최소 1일을 제외하고 남은 4일(유사일)을 선택한 후 유사일의 사용전력량을 평균하여 해당 거래시간의 고객기준부하로 산정하는 방식으로, 플러스DR 참여고객의 전력부하증대량 평가를 위한 고객기준부하 산정과 국민DR 고객기준부하 산정 시 적용할 수 있다. <개정 2021.1.1.>

1.6     <신 설>

[별표 1]

기호 및 변수의 정의

약어	기호 및 변수명	단위	내용
CGLIk	전력부하증대거래 등록 발전기의 설비용량 (Capacity of Generator for scheduled Load Increase)	kW	전력부하증대량 구매자로 등록된 발전기의 설비용량
SINGFt	전력부하증대거래 시간대별 미발전 표시기 (No Generation Flag in Scheduled load Increase)	(1,0)	자발적 수요증대에 따른 거래시간별 미발전 발전기 유무를 위한 표시기

[별표 28] [신설 2014.11.3.]

고객기준부하 산정 기준

1.0    고객기준부하 산정방식 <개정 2019.12.31>

1.3     Mid(4/6)은 감축일 또는 전력부하를 증대한 일(이하 “증대일”이라 함)로부터 최근 평일 6일(참고일) 중 감축일 또는 증대일의 거래시간별 사용전력량이 큰 순서대로 나열하여 최대 1일과 최소 1일을 제외하고 남은 4일(유사일)을 선택한 후 유사일의 사용전력량을 평균하여 해당 거래시간의 고객기준부하로 산정하는 방식으로, 플러스DR 참여고객의 평일 전력부하증대량 평가를 위한 고객기준부하 산정과 국민DR 고객기준부하 산정 시 적용할 수 있다. <개정 2021.1.1.>

1.6     H-Mid(4/6)는 증대일로부터 “관공서의 공휴일에 관한 규정”에서 규정한 최근 공휴일, 토요일 6일(참고일) 중 증대일의 거래시간별 사용전력량이 큰 순서대로 나열하여 최대 1일과 최소 1일을 제외하고 남은 4일(유사일)을 선택한 후 유사일의 사용전력량을 평균하여 해당 거래시간의 고객기준부하로 산정하는 방식으로, 플러스DR 참여고객의 공휴일, 토요일 전력부하증대량 평가를 위한 고객기준부하 산정 시 적용할 수 있다.

ㅇ평일과 토요일/공휴일의 고객기준부하 산정방식 구분(평일의 증대량은 평일, 토요일/공휴일의 증대량은 토요일/공휴일을 참고일로 설정)