전력시장운영규칙 개정 내용

Ⅰ. 전력시장운영규칙(이하 ‘규칙’이라 함) 개정 목록

번호	안 건 명	규칙개정위원회
1	전력시장 긴급정산상한가격 도입에 따른 규칙개정(안)	제22-6차 (2022. 11. 28)
2	재생에너지 직접전력거래 참여자 등록기준 및 정산금 관련 규칙개정(안)	제22-4차 (2022. 10. 14)
3	공급과잉에 유연한 대응을 위한 최소발전용량 규정개정(안)	제22-4차 (2022. 10. 14)

Ⅱ. 개정 내용

□ 긴급정산상한가격 도입에 따른 규칙개정(안)

1. 제안취지

□ 「전력거래가격 상한에 관한 고시」개정을 통해 긴급정산상한가격 도입이 예정*되어 있어 이를 전력시장 반영하는 규칙개정이 필요

* 현재 산업부 고시 개정을 위한 절차가 진행 중에 있으며, 고시 개정(안)과 동시에 전기위(11월말) 상정 및 의결을 거쳐 오는 12월 1일부터 시행할 계획

ㅇ 긴급정산상한가격 제도가 전력시장에 적시 반영될 수 있도록 고시 개정사항을 반영하여 전력시장운영규칙을 보완

2. 주요 개정내용

□ 용어정의, 적용대상, 발동조건, 적용단가 등 주요 고시 개정사항을 전력시장운영규칙에 명시

【긴급정산상한가격 고시 개정(안) 주요내용】

구 분	긴급정산상한가격(안)	비고
적용대상	100kW 이상 전력시장 발전기	사용전검사 기준
발동조건	“최근 3개월 가중평균SMP” ≥ “그 직전 10년 월별 가중평균 SMP의 90백분위”
적용단가	“10년 가중평균 SMP”×1.5	육지/제주 지역별 산정·적용
시행방식	산업부 통지 시 1개월 단위로 적용

ㅇ 중앙급전발전기 中 자기발전기 변동비가 긴급정산상한가격을 초과하는 발전기는 자기발전기 변동비로 정산

ㅇ 비중앙급전발전기는 긴급정산상한가격 적용으로 인해 연료비 손실이 발생한 경우 관련 심의를 거쳐 손실액을 별도로 보전

□ (정산식 개정) 긴급정산상한가격이 적용될 수 있도록 별표2(정산기준)의 주요 정산식을 보완

다. 개정 효과

□ 전력시장 비상 상황에 적기 대처하고 전기소비자를 보호하기 위한 긴급정산상한가격의 원활한 도입 및 시행

□ 재생에너지 직접전력거래 참여자 등록기준 및 정산금 관련 규칙개정(안)

1. 제안취지

□ 직접전력거래(이하 “직접PPA”) 참여자 등록기준 마련을 통한 제도 참여 절차 명확화

□ 비계통연계 직접전력거래 도입을 통해 직접PPA 이행방안 다양화

2. 주요 개정내용

□ 직접전력거래자(직접PPA 참여자) 자격 신설 및 등록의무·신청·변경·말소 등 등록기준 개정

□ (비계통연계 직접전력거래 도입) 비계통연계 직접전력거래 용어 신설 및 정산·계량 기준 마련

ㅇ (용어 신설) 송□배전사업자의 전기설비를 이용하지 않는 직접PPA거래(이하 “비계통연계 직접전력거래”) 관련 용어 신설

ㅇ (정산·계량 기준 개정) 비계통연계 직접전력거래에 대한 계량기 설치 및 정산금 산정기준 마련

구분

현행

개정(안)

용어 신설

(제1.1.2조)

< 신설 >

◾ 비계통연계 직접전력거래 용어 신설

판매(구역전기)사업자의 부가정산금

(제4.2.2.3, 제4.2.4.3조)

(전력시장 부가정산금 - 직구자 부가정산금 - 직접PPA 부가정산금)

×[eqn: {판매(구역전기)사업자`거래량} over {전력시장거래량-직구자`거래량}]

◾ ‘직접PPA 부가정산금’에 비계통연계 직접전력거래분은 미포함

직접PPA 부가정산금 산정(별표2 Ⅶ)

◾ 직접전력거래 총 거래량을

직접PPA 부가정산금, 단가 적용

◾ 직접PPA 부가정산금 및 단가 산정시 비계통연계 직접전력거래 부분 제외

비계통연계 직접전력

거래발전기 계량

(제4.1.5, 제4.1.11조)

< 신설 >

◾ 비계통연계 직접전력거래 발전기 계량설비 설비위치 명확화

직접PPA 초과발전

(별표2 Ⅰ 사)

◾ 시간대별 발전량에서 직접PPA 공급량 제외하고 산정

◾ 비계통연계 직접전력거래에 대한 초과발전량 반영하지 않음

다. 개정 효과

□ 비계통연계형 PPA 도입으로 전기사용자(국내기업)에 대한 다양한 직접PPA 이행방안 제공 및 비용부담 완화를 통해 RE100 활성화 기여

□ 공급과잉에 유연한 대응을 위한 최소발전용량 규정개정(안)

1. 제안취지

□ 환경규제 강화에 따른 탈질설비 운전 등으로 실제 운전 시 설계값 기반의 현행 최소발전용량까지 출력감발이 어려운 상황

□ 평상시 환경규제를 준수하는 최소발전용량을 적용하여 운영하고, 공급과잉 시에는 최소발전용량보다 낮은 출력하한치에서 단시간 운전하여 공급과잉 대응 수단으로 활용하도록 최소발전용량 기준 개선

2. 주요 개정내용

□ (최소발전용량 용어 개정) 최소발전용량은 설비의 안정운영 및 환경규제 준수할 수 있는 최소출력으로 용어 정의 개정

□ (환경제약 관련 내용 삭제) 최소발전용량에 환경제약을 반영하도록 수정됨에 따라, 환경제약 정의, 환경제약 입찰, 발전계획 수립 등 관련 조항은 삭제

3. 개정 효과

□ 환경규제를 준수할 수 있는 최소발전용량의 적용을 통해 환경을 고려한 계통운영*의 이행력 강화

* 전기사업법 제3조의 3항 한국전력거래소는 전력시장 및 전력계통의 운영과 관련하여 경제성, 환경 및 국민안전에 미치는 영향 등을 종합적으로 검토하여야 한다.

□ 상시 운전 가능한 최소발전용량의 적용으로 발전계획 수립 및 급전 운영의 일관성 확보

□ 최소출력 하향운전의 全 계통 확대를 위한 기반 마련으로, 경부하 기간 전력계통의 안정성 향상 추진

붙임 : 현행 규칙 및 개정(안) 대비표

【붙임】                           현행 규칙 및 개정(안) 대비표

□ 전력시장 긴급정산상한가격 도입에 따른 규칙개정(안)

현  행

개 정 (안)

비 고

제1.1.2조(용어의 정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

(생략)

<신설>

제1.1.2조(용어의 정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

(생략)

3의3. “긴급정산상한가격”이라 함은 “전력거래가격 상한에 관한 고시” 제4조에 따라 산업통상자원부 장관이 고시하고 전력거래소에 통보한 전력거래가격의 상한가격을 말한다.

긴급정산상한가격

용어 정의

<신설>

제2.4.4조의2(긴급정산상한가격의 적용) ① 긴급정산상한가격에 대한 시행일, 상한가격 등은 “전력거래가격 상한에 관한 고시”제4조에 따라 산업자원부장관이 전력거래소에 통보한 내용에 따른다.

② 긴급정산상한가격을 적용하기 위해 산정하는“가중평균 계통한계가격”이란 거래시간별 지역별 전력시장가격과 별표9에 따른 발전계획 수립을 위한 거래시간별, 지역별 전력수요 예측량을 모두 반영하여 가중평균한 값을 말한다.

③ 긴급정산상한가격은 전력시장에서 거래하는 발전기 중 설비용량(사용전검사 검사필증 기준) 100kW 이상인 모든 발전기에 적용한다. 단, 발전기의 발전가격이 긴급정산상한가격을 초과하는 경우에는 해당 발전기의 발전가격을 적용하며 세부사항은 별표2의 정산기준에 따른다.

④ 비중앙급전발전기(중앙급전 구역전기발전기 포함) 중 긴급상한가격 적용기간 동안 지급된 전력량 정산금이 전력생산을 위한 연료비용에 미달하는 발전기가 그 미달액과 함께 근거자료를  별도로 제출한 경우 적용기간 종료일(적용기간이 연속될 경우 마지막 시행일)로부터 6개월 이내에 적정성 검토를 거쳐 그 미달액을 보전할 수 있다. 단, 평가자료의 미비 등 불가피한 사정이 있을 경우 제6항의 전문위원회의 심의를 거쳐 지급기한을 연장할 수 있다.

⑤ 제4항의 보전액을 포함한 전력량 정산금의 총액은 해당 거래시간 계통한계가격을 적용하여 산출한 금액을 초과할 수 없다.

⑥ 전력거래소는 제4항의 미달액에 대한 적정성 검토, 보전 금액의 산정(조정을 포함한다.), 기타 이에 필요한 사항을 결정하기 위하여 아래 각 호에 해당하는 자 중 위원을 선임하여 전문위원회를 별도로 구성·운영할 수 있다. 이 때 전문위원회는 위원장 1인을 포함한 9인 이내로 구성하며, 재적의원 과반수의 찬성으로 심의·의결한다.

1. 전력거래소 임직원

2. 산업통상자원부 소속 공무원

3. 전력거래소 회원 소속 임직원

4. 법률, 회계 분야 전문가

5. 기타 전력산업에 관한 학식과 경험이 풍부한 자

⑦ 제6항의 전문위원회는 보전금액의 산정시 전력시장운영규칙 및 비용평가세부운영규정상의 중앙급전 발전기의 발전비용 평가 방식을 참고할 수 있다.

⑧ 제4항에 따라 제출한 발전기 연료비용의 근거자료가 미흡한 경우 전력거래소는 추가자료를 요청할 수 있으며, 미달액을 보전받고자 하는 발전기는 요청에 응하여야 한다. 만약 미달액을 보전받고자 하는 발전기가 자료 제출 요청에 응하지 아니하는 경우 전력거래소는 제6항의 전문위원회의 심의·의결을 거쳐 해당 비용의 보전을 거부할 수 있다.

긴급정산상한가격

적용방식

비중앙급전발전기에

대한 연료비 보전 등

비중앙급전발전기에

대한 연료비 보전 등

제3.1.1조(전력량가격의 적용) 판매사업자가 전력시장으로부터 구입한 전력량에 대한 가격은 제2.4.2조의 규정에 따라 정한 계통한계가격을 적용한다.

제3.2.1.1조(전력량가격) 직접구매자가 구입한 전력량에 대한 가격은 제2.4.2조의 규정에 따라 정한 계통한계가격을 적용한다.

제3.3.2.1조(전력량가격의 적용) 구역전기사업자가 전력시장에서 구매한 전력량에 대한 가격은 제2.4.2조의 규정에 따라 정한 계통한계가격을 적용한다.

제3.1.1조(전력량가격의 적용) 판매사업자가 전력시장으로부터 구입한 전력량에 대한 가격은 제2.4.2조, 제2.4.4조, 제2.4.4조의2의 규정에 근거한 시장가격을 적용한다.

제3.2.1.1조(전력량가격) 직접구매자가 구입한 전력량에 대한 거래시간대별 가격은 제2.4.2조의 규정에 따른 계통한계가격과 제2.4.4조에 따른 정산상한가격, 제2.4.4조의2에 따른 긴급정산상한가격 중 작은 값을 적용한다.

제3.3.2.1조(전력량가격의 적용) 구역전기사업자가 전력시장에서 구매한 전력량에 대한 가격은 제2.4.2조, 제2.4.4조, 제2.4.4조의2의 규정에 근거한 시장가격을 적용한다.

제4.2.3.1조(전력량에 대한 정산) 직접구매자에게 적용할 시간대별 전력량에 대한 정산금액은 제2.4.2조의 규정에 의한 계통한계가격에 직접구매자의 유효구매전력량을 곱하여 산출한 금액으로 한다.

제4.2.3.1조(전력량에 대한 정산) 직접구매자에게 적용할 시간대별 전력량에 대한 정산금액은 제3.2.1.1조의 규정에서 정한 전력량가격에 직접구매자의 유효구매전력량을 곱하여 산출한 금액으로 한다.

제15.2조(중앙급전발전기가 아닌 발전기를 보유한 회원의 전력거래 및 정산)

① 전력거래소는 비중앙급전 발전기와 비중앙급전전기저장장치를 보유한 회원의 시간대별 발전전력량 및 충방전 전력량에 대해서는 해당 거래시간의 계통한계가격으로 정산하며, 공급가능용량에 대해서는 정산하지 아니한다.

제15.2조(중앙급전발전기가 아닌 발전기를 보유한 회원의 전력거래 및 정산)

① 전력거래소는 비중앙급전 발전기와 비중앙급전전기저장장치를 보유한 회원의 시간대별 발전전력량 및 충방전 전력량에 대해서는 해당 거래시간의 계통한계가격과 긴급정산상한가격 중 작은 값으로 정산하며 공급가능용량에 대해서는 정산하지 아니한다. 단, 100kW 미만 비중앙급전 발전기와 비중앙급전전기저장장치를 보유한 회원의 시간대별 발전전력량 및 충방전 전력량에 대해서는 해당 거래시간의 계통한계가격으로 정산한다.

제15.3조(시운전 전력)

(생략)

⑥ 전력거래소는 시운전 발전기의 전력량에 대한 가격은 제2.4.2조의 규정에 따라 정한 계통한계가격을 적용하며, 공급가능용량에 대해서는 정산하지 않는다.

(생략)

⑫ 전기저장장치의 시운전에 대한 사항은 제15.3조 제1항 부터 제10항까지의 발전기에 대한 규칙을 준용하며 제8항의 지시가 있는 경우 해당 전기저장장치에 대한 정산은 중앙급전전기저장장치에 대한 별표 2의 규정에 따라 정산한다. 단, 제10항에 의한 입찰을 하지 않았을 경우 제6항의 규정에 따라 정산한다. 단, 전기저장장치가 시운전 시 충전을 위해 사용한 전력은 해당 거래 시간의 계통한계가격으로 정산한다.

제15.3조(시운전 전력)

(생략)

⑥ 전력거래소는 시운전 발전기의 전력량에 대한 가격은 제2.4.2조의 규정에 따라 정한 계통한계가격을 적용하여 별표2 시운전 전력의 정산 규정에 따라 정산하며, 공급가능용량에 대해서는 정산하지 않는다.

(생략)

⑫ 전기저장장치의 시운전에 대한 사항은 제15.3조 제1항부터 제10항까지의 발전기에 대한 규칙을 준용하며 제8항의 지시가 있는 경우 해당 전기저장장치에 대한 정산은 중앙급전전기저장장치에 대한 별표 2의 규정에 따라 정산한다. 단, 제10항에 의한 입찰을 하지 않았을 경우 제6항의 규정에 따라 정산한다. 단, 전기저장장치가 시운전 시 충전을 위해 사용한 전력은 해당 거래 시간의 계통한계가격과 긴급정산상한가격 중 작은 값으로 정산한다.

<신설>

부칙 (2022.0.00.)

제1조(시행일에 대한 경과조치)

① 이 규칙은 산업통상자원부공고 제2022-425호「전력거래가격 상한에 관한 고시」 일부개정(안)의 시행일과 동일한 날부터 시행한다.

② 전력거래소는 필요한 경우 발전사업자에게 발전기 설비용량 검증 등을 위한 관련 자료 제출을 요청할 수 있으며 발전사업자는 지체 없이 이에 따라야 한다.

[별표 1] 기호 및 변수의 정의

<신설>

[별표 1] 기호 및 변수의 정의

약어	기호 및 변수명	단위	내 용
EPCx	긴급정산상한가격 (Emergency Price Cap)	원/kWh	“전력거래가격 상한에 관한 고시”에 따라 산업통상자원부 장관이 전력거래소에 통보한 지역별 상한가격 (x는 지역구분 표시기로 육지지역은 1, 제주지역은 2)
EMWPi	긴급정산상한가격 적용에 따른 비중앙급전발전기 등 연료비 보전 정산금 (Emergency Make whole Payment	원/kWh	긴급정산상한가격 적용에 따른 비중앙급전발전기 등 연료비 보전 정산금
EMSCK	직접구매자의 연료비 보전 정산금 (Emergency Make whole Settlement for Consumer)	원	직접구매자에 대한 긴급정산상한가격 적용에 따른 비중앙급전발전기 등 연료비 보전 정산금
EMSS	판매사업자의 연료비 보전 정산금 (Emergency Make whole Settlement for Sales Company)	원	판매사업자에 대한 긴급정산상한가격 적용에 따른 비중앙급전발전기 등 연료비 보전 정산금
EMSLd	구역전기사업자의 연료비 보전 정산금 (Emergency Make whole Settlement for a Local Sales Company)	원	구역전기사업자에 대한 긴급정산상한가격 적용에 따른 비중앙급전발전기 등 연료비 보전 정산금

[별표 2] 정산 기준

Ⅰ. 발전사업자에 대한 정산

1. 전력량에 대한 정산

가. 일반발전기(수력 및 양수 및 중앙급전 구역전기 발전기를 제외한 발전기)

① 계량전력량에 대한 정산

(생략)

MPi,t : Min(SMPt, PC) × TLFi,t

단, 제주지역 발전기에 대해서는 MPi,t : SMPt × TLFi,t

② 계통운영에 따른 변동비보전정산금

- 전력거래소가 발전사업자의 입찰최소발전량을 초과하여 급전한 발전량에 대하여 전력량정산금으로 변동비를 회수할 수 없는 경우에는 전력량정산금과 변동비 차액을 정산한다.

(생략)

MPi,t : Min(SMPt, PC) × TLFi,t

단, 제주지역 발전기에 대해서는 MPi,t : SMPt × TLFi,t

(생략)

- 열제약운전발전기의 전력량정산금과 변동비의 차액은 열전비를 고려하여 계산하되, 열전비를 고려하여 계산한 무부하비를 초과할 수 없다.

(생략)

MPi,t : Min(SMPt, PC) × TLFi,t

단, 제주지역 발전기에 대해서는 MPi,t : SMPt × TLFi,t

(생략)

③ 실제 계량된 발전량이 발전계획량 미만인 경우 발전하지 못한 전력량에 대한 정산

하루전발전계획의 발전계획량에는 포함되었으나, 전력거래소의 지시에 의해 감축한 전력량은 발전계획량으로 발전 시 기대이익(발전하지 못한 전력량에 대한 시장가격정산금과 변동비의 차액)으로 정산한다.

(생략)

MPi,t : Min(SMPt, PC) × TLFi,t

단, 제주지역 발전기에 대해서는 MPi,t : SMPt × TLFi,t

(생략)

[별표 2] 정산 기준

Ⅰ. 발전사업자에 대한 정산

1. 전력량 등에 대한 정산

가. 일반발전기(수력 및 양수 및 중앙급전 구역전기 발전기를 제외한 발전기)

① 계량전력량에 대한 정산

(생략)

MPi,t : Min{Max(Min(SMPt, PC, EPCx),GPi,t),SMPt,}×TLFi,t

단, 제주지역 발전기에 대해서는

MPi,t : Min{Max(Min(SMPt, EPCx),GPi,t),SMPt,}×TLFi,t

(생략)

② 계통운영에 따른 변동비보전정산금

- 전력거래소가 발전사업자의 입찰최소발전량을 초과하여 급전한 발전량에 대하여 전력량정산금으로 변동비를 회수할 수 없는 경우에는 전력량정산금과 변동비 차액을 정산한다.

(생략)

MPi,t : Min{Max(Min(SMPt, PC, EPCx),GPi,t),SMPt,}×TLFi,t

단, 제주지역 발전기에 대해서는 MPi,t : Min{Max(Min(SMPt, EPCx),GPi,t),SMPt,}×TLFi,t

(생략)

- 열제약운전발전기의 전력량정산금과 변동비의 차액은 열전비를 고려하여 계산하되, 열전비를 고려하여 계산한 무부하비를 초과할 수 없다.

(생략)

MPi,t :  Min{Max(Min(SMPt, PC, EPCx),GPi,t),SMPt,}×TLFi,t

단, 제주지역 발전기에 대해서는 MPi,t : Min{Max(Min(SMPt, EPCx),GPi,t),SMPt,}×TLFi,t

(생략)

③ 실제 계량된 발전량이 발전계획량 미만인 경우 발전하지 못한 전력량에 대한 정산

하루전발전계획의 발전계획량에는 포함되었으나, 전력거래소의 지시에 의해 감축한 전력량은 발전계획량으로 발전 시 기대이익(발전하지 못한 전력량에 대한 시장가격정산금과 변동비의 차액)으로 정산한다.

(생략)

MPi,t : Min{Max(Min(SMPt, PC, EPCx),GPi,t),SMPt,}×TLFi,t

단, 제주지역 발전기에 대해서는 MPi,t : Min{Max(Min(SMPt, EPCx),GPi,t),SMPt,}×TLFi,t

(생략)

나. 수력발전기

① 발전계획량 이내에서 실제 계량된 전력량에 대한 정산

(생략)

MPi,t : {Max(Min(SMPt, PC), SPi,t)} × {1 - (1 – TLFi,t) × IMF}

단, 제주지역 발전기에 대해서는

MPi,t : {Max(Min(SMPt, PC), SPi,t)} × TLFi,t

단, 제주지역 발전기에 대해서는 MPi,t : SMPt × TLFi,t

(생략)

② 실제 계량된 발전량이 발전계획량을 초과하는 경우 초과하여 발전한 전력량에 대한 정산

(생략)

MPi,t : {Max(Min(SMPt, PC), SPi,t)} × TLFi,t

단, 제주지역 발전기에 대해서는 MPi,t : SMPt × TLFi,t

(생략)

나. 수력발전기

① 발전계획량 이내에서 실제 계량된 전력량에 대한 정산

(생략)

MPi,t : Min{Max(Min(SMPt, PC, EPCx),GPi,t),SMPt,}×TLFi,t

단, 제주지역 발전기에 대해서는 MPi,t : Min{Max(Min(SMPt, EPCx),GPi,t),SMPt,}×TLFi,t

(생략)

② 실제 계량된 발전량이 발전계획량을 초과하는 경우 초과하여 발전한 전력량에 대한 정산

(생략)

MPi,t : Min{Max(Min(SMPt, PC, EPCx),GPi,t),SMPt,}×TLFi,t

단, 제주지역 발전기에 대해서는 MPi,t : Min{Max(Min(SMPt, EPCx),GPi,t),SMPt,}×TLFi,t

(생략)

다. 양수발전기

① 발전입찰량 이내에서 실제 계량된 전력량에 대한 정산

거래일의 총 발전입찰량 이내에서 실제 발전한 전력량은 발전사업자가 제출한 발전계획시간대의 가중평균 MP로 정산한다.

(생략)

MPi,t : {Max(Min(SMPt, PC), SPi,t)} × TLFi,t

단, 제주지역 발전기에 대해서는 MPi,t : SMPt × TLFi,t

(생략)

② 실제 계량된 발전량이 발전입찰량을 초과하는 경우 초과 발전한 전력량에  대한 정산

계통의 안정적인 운영을 위해 전력거래소의 지시로 거래일의 총 발전입찰량을 초과하여 발전하는 경우, 초과 발전한 전력량은 거래일의 최고MP로 정산한다.

(생략)

MPi,t : {Max(Min(SMPt, PC), SPi,t)} × TLFi,t

단, 제주지역 발전기에 대해서는 MPi,t : SMPt × TLFi,t

(생략)

③ 실제 계량된 발전량이 발전입찰량 미만인 경우 발전하지 못한 전력량에 대한 정산

계통의 안정적인 운영을 위해 전력거래소의 지시로 거래일의  총 발전입찰량 미만으로 발전하는 경우, 발전하지 못한 전력량은 발전할 경우의 기대이익(발전가격과 양수가격의 차이)으로 정산한다.  즉,

(생략)

MPi,t : {Max(Min(SMPt, PC), SPi,t)} × TLFi,t

단, 제주지역 발전기에 대해서는 MPi,t : SMPt × TLFi,t

(생략)

다. 양수발전기

① 발전입찰량 이내에서 실제 계량된 전력량에 대한 정산

거래일의 총 발전입찰량 이내에서 실제 발전한 전력량은 발전사업자가 제출한 발전계획시간대의 가중평균 MP로 정산한다.

(생략)

MPi,t : Min{Max(Min(SMPt, PC, EPCx),GPi,t),SMPt,}×TLFi,t

단, 제주지역 발전기에 대해서는 MPi,t : Min{Max(Min(SMPt, EPCx),GPi,t),SMPt,}×TLFi,t

(생략)

② 실제 계량된 발전량이 발전입찰량을 초과하는 경우 초과 발전한 전력량에  대한 정산

계통의 안정적인 운영을 위해 전력거래소의 지시로 거래일의 총 발전입찰량을 초과하여 발전하는 경우, 초과 발전한 전력량은 거래일의 최고 MP로 정산한다.

(생략)

MPi,t : Min{Max(Min(SMPt, PC, EPCx),GPi,t),SMPt,}×TLFi,t

단, 제주지역 발전기에 대해서는 MPi,t : Min{Max(Min(SMPt, EPCx),GPi,t),SMPt,}×TLFi,t

(생략)

③ 실제 계량된 발전량이 발전입찰량 미만인 경우 발전하지 못한 전력량에 대한 정산

계통의 안정적인 운영을 위해 전력거래소의 지시로 거래일의 총 발전입찰량 미만으로 발전하는 경우, 발전하지 못한 전력량은 발전할 경우의 기대이익(발전가격과 양수가격의 차이)으로 정산한다.  즉,

(생략)

MPi,t : Min{Max(Min(SMPt, PC, EPCx),GPi,t),SMPt,}×TLFi,t

단, 제주지역 발전기에 대해서는

MPi,t : Min{Max(Min(SMPt, EPCx),GPi,t),SMPt,}×TLFi,t

(생략)

라. 중앙급전전기저장장치

① 중앙급전전기저장장치의 전력량에 대한 정산은 양수발전의 전력량에 대한 정산규칙을 준용하되, 주파수조정 서비스만 제공하는 중앙급전전기저장장치의 경우 충·방전 전력량을 다음과 같이 SMP로 정산한다. <개정 2017.12.29.>

[eqn: rm SEP _{i} = sum _{t} ^{} [[방전량(MWh) _{i,t} -충전량(MWh) _{i,t} ] TIMES SMP _{t} ]]

(생략)

라. 중앙급전전기저장장치

① 중앙급전전기저장장치의 전력량에 대한 정산은 양수발전의 전력량에 대한 정산규칙을 준용하되, 주파수조정 서비스만 제공하는 중앙급전전기저장장치의 경우 충·방전 전력량을 다음과 같이 SMP와 EPC 중 작은 값으로 정산한다.

[eqn: rm SEP _{i} = sum _{t} ^{} [[방전량(MWh) _{i,t} -충전량(MWh) _{i,t} ]`# TIMES `Min[SMP _{t} ,`EPC _{x} ]]

(생략)

마. 비중앙급전발전기 및 비중앙급전전기저장장치

비중앙급전발전기 및 비중앙급전전기저장장치가가 발전한 전력량은 SMP로 정산하며 기타 사항은 정산하지 않는다.  즉,

[eqn: rm MEP _{i} = sum _{t} ^{} (MGO _{i} TIMES SMP _{t} )]

마. 비중앙급전발전기 및 비중앙급전전기저장장치

① 비중앙급전발전기와 비중앙급전전기저장장치가 발전한 전력량은 SMP와 EPC 중 작은 값으로 정산하며 기타 사항은 정산하지 않는다.  즉,

[eqn: rm MEP _{i} = sum _{t} ^{} (MGO _{i} TIMES Min(SMP _{t} ,EPC _{X} ))]

② 제1항에도 불구하고 사용전검사 검사필증 기준 설비용량 100kW 미만인 비중앙급전발전기 및 비중앙급전전기저장장치가 발전한 전력량은 EPC를 고려하지 않고 SMP로 정산한다. 즉,

[eqn: rm MEP _{i} = sum _{t} ^{} (MGO _{i} TIMES SMP _{t} )]

<삭제>

바. 중앙급전 구역전기발전기

중앙급전 구역전기발전기가 전력계통에 공급한 전력량은 SMP로 정산한다.  즉,

[eqn: rm MEP _{i} = sum _{t} ^{} (MGO _{i} TIMES SMP _{t} )]

사. 직접전력거래 발전기

직접전력거래 발전기가 전력시장에 공급한 전력량은 SMP로 정산한다. 즉,

[eqn: rm MEP _{i} = sum _{t} ^{} (EEC _{i,t} TIMES SMP _{t _{}} )]

(생략)

바. 중앙급전 구역전기발전기

중앙급전 구역전기발전기가 전력계통에 공급한 전력량은 SMP와 EPC 중 작은 값으로 정산한다.

[eqn: rm MEP _{i} = sum _{t} ^{} (MGO _{i} TIMES Min(SMP _{t} ,EPC _{X} ))]

사. 직접전력거래 발전기

직접전력거래 발전기가 전력시장에 공급한 전력량은 SMP와 EPC 중 작은 값으로 정산한다. 즉,

[eqn: rm MEP _{i} = sum _{t} ^{} (EEC _{i,t} TIMES Min(SMP _{t _{}} ,EPC _{X} ))]

(생략)

3. 양수발전기의 양수동력 정산

(생략)

가. 양수계획량이내에서 실제 계량된 양수전력량에 대한 비용정산

거래일 발전사업자가 제출한 총 양수계획량 이내에서 실제 계량된 양수전력량의 정산은 양수계획시간대의 가중평균MP로 정산한다. 즉,

(생략)

MPi,t : {Max(Min(SMPt, PC), SPi,t)} × {1 - (1 – TLFi,t) × IMF}

단, 제주지역 발전기에 대해서는

MPi,t : SMPt × {1 - (1 – TLFi,t)×IMF}

(생략)

나. 실제 계량된 양수전력량이 양수계획량을 초과하는 경우 초과 양수한 전력량에 대한 비용정산

계통의 안정적인 운영을 위해 전력거래소의 지시로 거래일 발전사업자가 제출한 총 양수계획량을 초과하여 양수한 경우, 초과 양수한 전력량은 거래일의 발전시간대 최저MP로 정산한다.

(생략)

MPi,t : {Max(Min(SMPt, PC), SPi,t)} × {1 - (1 – TLFi,t) × IMF}

단, 제주지역 발전기에 대해서는

MPi,t : SMPt × {1 - (1 – TLFi,t)×IMF}

(생략)

다. 실제 계량된 양수량이 양수계획량 미만인 경우 양수하지 못한 전력량에 대한 정산

계통의 안정적인 운영을 위해 전력거래소의 지시로 거래일 발전사업자가 제출한 총 양수계획량 미만으로 양수한 경우, 양수하지 못한 전력량은 기대이익(양수하여 발전할 경우 얻을 수 있은 이익)을 지급한다.

(생략)

MPi,t : {Max(Min(SMPt, PC), SPi,t)} × {1 - (1 – TLFi,t) × IMF}

단, 제주지역 발전기에 대해서는

MPi,t : SMPt × {1 - (1 – TLFi,t)×IMF}

(생략)

3. 양수발전기의 양수동력 정산

(생략)

가. 양수계획량이내에서 실제 계량된 양수전력량에 대한 비용정산

거래일 발전사업자가 제출한 총 양수계획량 이내에서 실제 계량된 양수전력량의 정산은 양수계획시간대의 가중평균MP로 정산한다. 즉,

(생략)

MPi,t : Min{Max(Min(SMPt, PC, EPCx),GPi,t),SMPt,}×TLFi,t

단, 제주지역 발전기에 대해서는  MPi,t : Min{Max(Min(SMPt, EPCx),GPi,t),SMPt,}×TLFi,t

(생략)

나. 실제 계량된 양수전력량이 양수계획량을 초과하는 경우 초과 양수한 전력량에 대한 비용정산

계통의 안정적인 운영을 위해 전력거래소의 지시로 거래일 발전사업자가 제출한 총 양수계획량을 초과하여 양수한 경우, 초과 양수한 전력량은 거래일의 발전시간대 최저MP로 정산한다.

(생략)

MPi,t : Min{Max(Min(SMPt, PC, EPCx),GPi,t),SMPt,}×TLFi,t

단, 제주지역 발전기에 대해서는  MPi,t : Min{Max(Min(SMPt, EPCx),GPi,t),SMPt,}×TLFi,t

(생략)

다. 실제 계량된 양수량이 양수계획량 미만인 경우 양수하지 못한 전력량에 대한 정산

계통의 안정적인 운영을 위해 전력거래소의 지시로 거래일 발전사업자가 제출한 총 양수계획량 미만으로 양수한 경우, 양수하지 못한 전력량은 기대이익(양수하여 발전할 경우 얻을 수 있은 이익)을 지급한다.

(생략)

MPi,t : Min{Max(Min(SMPt, PC, EPCx),GPi,t),SMPt,}×TLFi,t

단, 제주지역 발전기에 대해서는  MPi,t : Min{Max(Min(SMPt, EPCx),GPi,t),SMPt,}×TLFi,t

(생략)

3.1 전기저장장치의 충전전력 정산

(생략)

다. 비중앙급전전기저장장치의 충전전력은 거래시간대별 SMP로 정산하며 기타 사항은 정산하지 않는다.

3.1 전기저장장치의 충전전력 정산

(생략)

다. 비중앙급전전기저장장치의 충전전력은 거래시간대별 SMP와 EPC 중 작은 값으로 정산하며 기타 사항은 정산하지 않는다. 다만, 연계된 발전기의 설비용량이 100kW 미만인 경우에는 거래시간대별 SMP로 정산한다.

7. 시운전 전력의 정산

가. 상업운전 이전에 발전사업자가 성능시험 등을 목적으로 전력거래소에 발전을 요청하고, 전력거래소에서 발전하도록 지시한 경우, 시운전 발전기가 생산한 전력량은 거래일의 가중평균 시장가격(MP)으로 정산한다.

(생략)

MPi,t : {Max(Min(SMPt, PC), SPi,t)} × TLFi,t

단, 제주지역 발전기에 대해서는 MPi,t : SMPt ×  TLFi,t

(생략)

7. 시운전 전력의 정산

가. 상업운전 이전에 발전사업자가 성능시험 등을 목적으로 전력거래소에 발전을 요청하고, 전력거래소에서 발전하도록 지시한 경우, 시운전 발전기가 생산한 전력량은 거래일의 가중평균 시장가격(MP)으로 정산한다.

(생략)

MPi,t : Min{Max(Min(SMPt, PC, EPCx),GPi,t),SMPt,}×TLFi,t

단, 제주지역 발전기에 대해서는 MPi,t : Min{Max(Min(SMPt, EPCx),GPi,t),SMPt,}×TLFi,t

(생략)

12. 기타 정산

(생략)

<신설>

12. 기타 정산

(생략)

타. 긴급정산상한가격 적용에 따른 비중앙급전발전기 등의 연료비 보전

제2.4.4조의2 제4항 내지 제8항에 따른 보전액은 동조 제6항의 전문위원회에서 결정한 바에 따라 추가 정산한다.

Ⅱ. 직접구매자에 대한 정산

1. 전력량에 대한 정산

개별 직접구매자가 부담해야 할 전력량에 대한 거래시간별 정산금은 일반발전기의 한계가격에 개별 구매자의 유효구매전력량을 곱한 값으로 한다. 즉,

[eqn: rm ESC _{k,t} =Min(SMP _{t} ,`PC)` TIMES PEC _{k,t} TIMES 1,000]

(생략)

<신설>

Ⅱ. 직접구매자에 대한 정산

1. 전력량에 대한 정산

개별 직접구매자가 부담해야 할 전력량에 대한 거래시간별 정산금은 제3.2.1.1조의 규정에서 정한 전력량가격에 개별 구매자의 유효구매전력량을 곱한 값으로 한다. 즉,

[eqn: rm ESC _{k,t} =Min(SMP _{t} ,`PC,`EPC _{X} )` TIMES PEC _{k,t} TIMES 1,000]

(생략)

6. 긴급정산상한가격 적용에 따른 비중앙급전발전기 등의 연료비 보전 정산

제2.4.4조의2 제6항의 전문위원회에서 동조 제4항 내지 제8항에 따른 보전액을 지급하기로 결정한 경우 직접구매자가 부담해야할 정산금은 긴급상한가격적용에 따른 비중앙급전발전기 등의 연료비보전정산금 총액에(이하 “EMWP” 라 한다.) EMWP가 발생한 월의 총 전력거래량에서 직접구매자가 구매한 전력량의 비율을 곱한 금액으로 한다. 즉,

[eqn: rm EMSC_{k}= sum _{i} ^{} EMWP _{i} TIMES {sum _{t} ^{NT} PEC _{k,t}} over {sum _{t} ^{NT} TET _{t} }]

여기서,

EMSCk (Emergency Make whole Settlement for Consumer): 직접구매자의 연료비 보전 정산금

EMWPi: 발전기별 긴급정산상한가격 적용에 따른 비중앙급전발전기 등 연료비 보전 정산금

NT (Number of Trading periods in a month): 1개월 동안의 거래시간

[eqn: rm sum _{t} ^{NT} TET _{t}]: 전력시장 전체의 연료비 보전 정산금이 발생한 월에 대한 총전력거래량

[eqn: rm sum _{t} ^{NT} PEC _{k,t}]: 직접구매자의 연료비 보전 정산금이 발생한 월에 대한  총유효구매전력량

Ⅲ. 판매사업자에 대한 정산

(생략)

<신설>

Ⅲ. 판매사업자에 대한 정산

(생략)

7. 긴급정산상한가격 적용에 따른 비중앙급전발전기 등의 연료비 보전 정산

제2.4.4조의2 제6항의 전문위원회에서 동조 제4항 내지 제8항에 따른 보전액을 지급하기로 결정한 경우 판매사업자가 부담해야할 정산금은 긴급상한가격적용에 따른 비중앙급전발전기 등의 연료비보전정산금 총액에(이하 “EMWP” 라 한다.) EMWP가 발생한 월의 총 전력거래량에서 판매사업자가 구매한 전력량의 비율을 곱한 금액으로 한다. 즉,

[eqn: rm EMSS = sum _{i} ^{} EMWP _{i} TIMES {sum _{t} ^{NT} PES _{t} } over { sum _{t} ^{NT} TET _{t} }]

여기서,

EMSS (Emergency Make whole Settlement for Sales Company): 판매사업자의 연료비 보전 정산금

EMWPi: 발전기별 긴급정산상한가격 적용에 따른 비중앙급전발전기 등 연료비 보전 정산금

NT (Number of Trading periods in a month): 1개월 동안의 거래시간

[eqn: rm sum _{t} ^{NT} TET _{t}]: 전력시장 전체의 연료비 보전 정산금이 발생한 월에 대한 총전력거래량

[eqn: rm sum _{t} ^{NT} PES _{t}]: 판매사업자의 연료비 보전 정산금이 발생한 월에 대한 총구매전력량

Ⅳ. 구역전기사업자에 대한 정산

(생략)

<신설>

Ⅳ. 구역전기사업자에 대한 정산

(생략)

7. 긴급정산상한가격 적용에 따른 비중앙급전발전기 등의 연료비 보전 정산

제2.4.4조의2 제6항의 전문위원회에서 동조 제4항 내지 제8항에 따른 보전액을 지급하기로 결정한 경우 구역전기사업자가 부담해야할 정산금은 긴급상한가격적용에 따른 비중앙급전발전기 등의 연료비보전정산금 총액에(이하 “EMWP” 라 한다.) EMWP가 발생한 월의 총 전력거래량에서 구역전기사업자가 구매한 전력량의 비율을 곱한 금액으로 한다. 즉,

[eqn: rm EMSL _{d} = sum _{i} ^{} EMWP _{i} TIMES {sum _{t} ^{NT} PEL _{d,t}} over {sum _{t} ^{NT} TET _{t}}]

여기서,

EMSLd (Emergency Make whole Settlement for a Local Sales Company): 구역전기사업자의 연료비 보전 정산금

EMWPi: 발전기별 긴급정산상한가격 적용에 따른 비중앙급전발전기 등 연료비 보전 정산금

NT (Number of Trading periods in a month): 1개월 동안의 거래시간

[eqn: rm sum _{t} ^{NT} TET _{t}]: 전력시장 전체의 연료비 보전 정산금이 발생한 월에 대한 총전력거래량

[eqn: rm sum _{t} ^{NT} PEL _{d,t}]: 구역전기사업자의의 연료비 보전 정산금이 발생한 월에 대한 총유효구매전력량

[별표 8] 정산 및 결제 절차

(생략)

7.1.1  한계가격, 정산상한가격, 발전가격, 용량가격, 최고발전가격(MGP), 수요반응자원 순편익가격(NBTP), 감축가격(RP), 직접전력거래 부가정산금단가(UPR)는 [원/kWh]단위로 소수점 셋째자리에서 반올림하여 둘째자리까지 계산한다.

[별표 8] 정산 및 결제 절차

(생략)

7.1.1  한계가격, 정산상한가격, 긴급정산상한가격, 발전가격, 용량가격, 최고발전가격(MGP), 수요반응자원 순편익가격(NBTP), 감축가격(RP), 직접전력거래 부가정산금단가(UPR)는 [원/kWh]단위로 소수점 셋째자리에서 반올림하여 둘째자리까지 계산한다.

□ 재생에너지 직접전력거래 참여자 등록기준 및 정산금 관련 규칙개정(안)

현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
제1장 총칙 제1절 통칙 제1.1.2조(용어의 정의) (신설)	제1장 총칙 제1절 통칙 제1.1.2조(용어의 정의) 142. “비계통연계 재생에너지직접전력거래”(이하 “비계통연계 직접전력거래“)란 송전 또는 배전사업자의 전기설비와 연결되어 있지 않은 발전기를 활용한 직접전력거래 방식을 말한다.	□ 송□배전망을 이용하지 않고, 전기사용자에게 재생E를 공급하는 직접전력거래 용어 신설 * “비계통연계 직접전력거래”란 한전의 송배전망을 이용하지 않고, 발전설비에서 전기사용자로 직접 전력을 공급하는 형태의 직접PPA 방식임

현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
제1장 총칙 제2절 전력거래자, 재생에너지전기공급사업자 및 발전기 등록 제1.2.1조(등록의무) ① 전력시장에서 전력거래를 하고자 하는 자(이하 “전력거래자”라 한다)와 직접전력거래를 하고자 하는 재생에너지전기공급사업자는 다음 각 호의 분류에 의하여 전력거래소에 그 자격 및 설비에 대한 등록을 하여야 한다. 1. 판매사업자 2. 발전사업자 3. 구역전기사업자 4. 자가용전기설비설치자 5. 직접구매자 6. 수요관리사업 7. 중개사업자 8. 재생에너지전기공급사업자	제1장 총칙 제2절 전력거래자, 직접전력거래자 및 발전기 등록 제1.2.1조(등록의무) ① 전력시장에서 전력거래를 하고자 하는 자(이하 “전력거래자”라 한다)와 직접전력거래를 하고자 하는 자(이하 “직접전력거래자”라 한다)는 다음 각 호 및 각 목의 분류에 의하여 전력거래소에 그 자격 및 설비에 대한 등록을 하여야 한다. 1. 전력거래자 가. 판매사업자 나. 발전사업자 다. 구역전기사업자 라. 자가용전기설비설치자 마. 직접구매자 바. 수요관리사업자 사. 중개사업자 2. 직접전력거래자 가. 재생에너지전기공급사업자 나. 발전사업자(직접전력거래를 목적으로 발전기를 설치한 자)	□ 직접전력거래자 신설 및 등록 기준 마련

현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
② 전력거래자 및 재생에너지전기공급사업자가 제1항 각 호의 2가지 이상의 자격으로 전력거래를 하고자 할 경우에는 2가지 이상의 자격에 대하여 각각 별도로 등록을 하여야 한다. 제1.2.2조(등록신청) ① ~ ④ (생략) ⑤ 재생에너지전기공급사업자의 등록을 하고자 하는 자는 제1.2.3조 제2항의 등록 신청서류를 갖추어 해당 계약에 따른 최초 전력공급 예정일로부터 최소 6개월전까지 전력거래소에 재생에너지전기공급사업자의 등록을 신청하여야 한다. 제1.2.3조(등록 신청서류) ② 발전기의 등록에 필요한 등록신청서 및 첨부서류는 다음 각 호와 같다. 1. 별지 제80호서식의 발전기 등록신청서 또는 별지 제 80-1호서식의 전기저장장치 등록신청서	② 전력거래자 및 직접전력거래자가 제1항 각 호 및 각 목에 대해 2가지 이상의 자격으로 전력거래를 하고자 할 경우에는 2가지 이상의 자격에 대하여 각각 별도로 등록을 하여야 한다. 제1.2.2조(등록신청) ① ~ ④ (생략) ⑤ 직접전력거래자의 등록을 하고자 하는 자는 제1.2.3조 제3항의 등록 신청서류를 갖추어 해당 계약에 따른 최초 전력공급 예정일로부터 최소 6개월전까지 전력거래소에 직접전력거래자의 등록을 신청하여야 한다. 제1.2.3조(등록 신청서류) ② 발전기의 등록에 필요한 등록신청서 및 첨부서류는 다음 각 호와 같다. 1. 별지 제80호서식의 발전기 등록신청서, 별지 제 80-1호서식의 전기저장장치 등록신청서 및 별지 제 80-2호서식의 직접전력거래 발전기 등록신청서	□ 직접전력거래자 신설에 따른 자격별 별도 등록의무 조항 개정 □ 직접전력거래자 등록신청 조항 개정 □ 직접전력거래 발전기 및 직접전력거래자 등록 신청서류 조항 신설

현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
③ 재생에너지전기공급사업자의 등록에 필요한 등록신청서 및 첨부서류는 다음 각 호와 같다. 단, 부가가치세법 제5조 제2항에 의한 사업자등록증 사본, 시장은행 통장 사본 및 사용 인감 증명서는 별표8에 따라 전자문서로 제출하는 것을 원칙으로 한다. 1. 별지 제78-1호 서식의 등록신청서 2. 전기사업법 시행규칙 제7조의2 제6항에 따른 전기신사업등록증 사본 3. 부가가치세법 제5조 제2항에 의한 사업자등록증 사본 4. 시장은행 통장 사본 및 인감증명서(인감 이미지파일 포함)	③ 직접전력거래자의 등록에 필요한 등록신청서 및 첨부서류는 다음 각호와 같다. 단, 부가가치세법 제8조 제7항에 의한 사업자등록증 사본, 시장은행 통장 사본 및 사용 인감 증명서는 별표8에 따라 전자문서로 제출하는 것을 원칙으로 한다. 1. 재생에너지전기공급사업자 가. 별지 제78-1호 서식의 등록신청서 나. 전기사업법 시행규칙 제7조의2 제6항에 따른 전기신사업등록증 사본 다. 부가가치세법 제8조 제7항에 의한 사업자등록증 사본 라. <삭제 2022.08.00.> 2. 발전사업자 가. 별지 제78-1호서식의 등록신청서 나. 발전사업허가증 사본 다. 부가가치세법 제8조 제7항에 의한 사업자등록증 사본 라. <삭제 2022.08.00.>	□ 규칙개정 안건 제2호 반영

현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
제1.2.5조(등록 및 최초 거래승인) ① 전력거래소는 제1.2.2조 제1항의 전력거래자 및 재생에너지전기공급사업자 등록신청에 대하여 다음 각 호의 경우를 제외하고는 전력거래개시 예정 3일 전까지 등록을 완료하여야 한다. 1 ~ 3호 (생략) 제1.2.6조(등록변경에 대한 준용) 제1.2.1조 내지 제1.2.5조에 관한 규정은 전력거래자, 재생에너지전기공급사업자, 발전기 및 전기저장장치 등록변경에 관하여 이를 준용한다. 단, 집합전력자원의 등록변경은 중개시장운영규칙 제26조의 규정에서 정한 바에 따른다. 제1.2.7조(등록의 말소 신청) ① 전력거래자가 사업을 폐업하고자 하는 경우에는 3개월 전까지 전력거래소에 전력거래자 등록 및 설비 등록의 말소를 신청하여야 한다. ② 전력거래자가 보유한 설비를 폐지하고자 하는 경우에는 3개월 전까지 전력거래소에 설비등록의 말소를 신청하여야 한다.	제1.2.5조(등록 및 최초 거래승인) ① 전력거래소는 제1.2.2조 제1항 및 제5항의 전력거래자 및 직접전력거래자 등록신청에 대하여 다음 각 호의 경우를 제외하고는 전력거래개시 예정 3일 전까지 등록을 완료하여야 한다. 1 ~ 3호 (생략) 제1.2.6조(등록변경에 대한 준용) 제1.2.1조 내지 제1.2.5조에 관한 규정은 전력거래자, 직접전력거래자, 발전기 및 전기저장장치 등록변경에 관하여 이를 준용한다. 단, 집합전력자원의 등록변경은 중개시장운영규칙 제26조의 규정에서 정한 바에 따른다. 제1.2.7조(등록의 말소 신청) ① 전력거래자 및 직접전력거래자가 사업을 폐업하고자 하는 경우에는 3개월 전까지 전력거래소에 전력거래자 및 직접전력거래자 등록, 설비 등록의 말소를 신청하여야 한다. ② 전력거래자 및 직접전력거래자가 보유한 설비를 폐지하고자 하는 경우에는 3개월 전까지 전력거래소에 설비등록의 말소를 신청하여야 한다.	□ 직접전력거래자 등록 및 최초거래 승인 조항 개정 □ 직접전력거래자 등록변경에 대한 준용 조항 개정 □ 직접전력거래자 등록의 말소신청에 대한 조항 개정

현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
제1.2.8조(등록의 말소) ① 전력거래소는 제1.2.7조에 따른 전력거래자의 등록말소 신청에 대하여 특별한 사정이 없는 한 해당 전력거래자의 사업의 폐지 또는 설비의 폐지와 동시에 등록을 말소하여야 한다. ② 전력거래소는 전력거래자가 사업을 폐지하였는데도 불구하고 전력거래자 등록말소를 신청하지 아니한 경우 직권으로 전력거래자 및 설비 등록을 말소할 수 있다.	제1.2.8조(등록의 말소) ① 전력거래소는 제1.2.7조에 따른 전력거래자 및 직접전력거래자의 등록말소 신청에 대하여 특별한 사정이 없는 한 해당 전력거래자 및 직접전력거래자의 사업의 폐지 또는 설비의 폐지와 동시에 등록을 말소하여야 한다. ② 전력거래소는 전력거래자 및 직접전력거래자가 사업을 폐지하였는데도 불구하고 전력거래자 및 직접전력거래자 등록말소를 신청하지 아니한 경우 직권으로 전력거래자 및 직접전력거래자, 설비 등록을 말소할 수 있다.	□ 직접전력거래자 등록의 말소에 대한 조항 개정

현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
제4장 계량과 정산 및 결제 제1절 계량 제4.1.5조(계량설비의 봉인 또는 봉인해제) ① (생략) ② 전기사업자 및 직접구매자는 제1항의 규정에 의한 봉인해제 또는 봉인이 필요한 경우에는 전력거래소에 사전 요청하여야 한다. 단, 봉인이 필요한 경우 전기사업자간 체결한 송․배전용전기설비 이용계약서를 제출하여야 한다. ③ ~ ④ (생략) (신설)	제4장 계량과 정산 및 결제 제1절 계량 제4.1.5조(계량설비의 봉인 또는 봉인해제) ① (생략) ② 전기사업자 및 직접구매자는 제1항의 규정에 의한 봉인해제 또는 봉인이 필요한 경우에는 전력거래소에 사전 요청하여야 하며, 봉인이 필요한 경우 전기사업자 간 체결한 송․배전용전기설비 이용계약서(이하 “이용계약서”)를 제출하여야 한다. 단, 발전사업자가 비계통연계 직접전력거래를 목적으로 송․배전용전기설비를 이용하지 않는 경우에는 이용계약서의 제출을 면제할 수 있다. ③ ~ ④ (생략) 제4.1.11조(비계통연계 직접전력거래 발전사업자의 계량) 비계통연계 직접전력거래를 목적으로 발전설비를 설치한 자의 계량에 관한 사항은 발전사업자에 따른다. 단, 계량설비의 설치 위치는 발전설비가 생산한 전력이 발전소 소비전력으로 사용된 후 전기사용자에게 공급할 수 있도록 발전사업자 전기설비와 전기사용자 전기설비가 최초로 연결되는 지점으로 하며, 기타 부득이한 사유가 있는 경우에는 발전사업자, 전기사용자, 재생에너지전기공급사업자 및 전력거래소 간 합의에 따른다.	□ 송배전사업자의 전기설비를 이용하지 않는 비계통연계 직접전력거래 발전사업자는 송전용 또는 배전용 전기설비 이용계약서 제출 의무 면제 □ 비계통연계 직접전력거래 발전설비 계량 기준 신설 - 비계통연계 형태지만 전기사용자 전기설비와 직접PPA 발전설비가 최대한 인근에 설치되도록함 - 단, 부득이한 경우에는 발전사업자, 전기사용자,재생E전기공급사업자 및 전력거래소 간 합의로 결정

현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
제4장 계량과 정산 및 결제 제2절 정산 제2관 판매사업자에 대한 정산 제4.2.2.3조(부가정산금에 대한 정산) 판매사업자에게 적용하는 시간대별 부가정산금에 대한 정산금액은 발전사업자에 대한 정산기준에 따라 산정한 시간대별 부가정산금에 대한 정산금 총액(시간대별 발전정산금 총액에서 시간대별 전력량 정산금과 시간대별 가용능력 정산금을 차감한 정산금)에서 제4.2.3.3조의 규정에 따라 산정한 모든 직접구매자에 대한 시간대별 부가정산금 총액과 [별표2] 정산규정에 따라 산정한 모든 재생에너지전기공급사업자에 대한 시간대별 직접전력거래 부가정산금 총액을 공제한 금액을 전체 발전사업자의 시간대별 거래량에서 모든 직접구매자의 시간대별 거래량을 차감한 양에 대해 판매사업자가 구매한 시간대별 거래량(수요반응자원의 시간대별 전력부하감축거래량은 제외한다.) 비율에 따라 배분한 값으로 한다.	제4장 계량과 정산 및 결제 제2절 정산 제2관 판매사업자에 대한 정산 제4.2.2.3조(부가정산금에 대한 정산) 판매사업자에게 적용하는 시간대별 부가정산금에 대한 정산금액은 발전사업자에 대한 정산기준에 따라 산정한 시간대별 부가정산금에 대한 정산금 총액(시간대별 발전정산금 총액에서 시간대별 전력량 정산금과 시간대별 가용능력 정산금을 차감한 정산금)에서 제4.2.3.3조의 규정에 따라 산정한 모든 직접구매자에 대한 시간대별 부가정산금 총액과 [별표2] 정산규정에 따라 산정한 재생에너지전기공급사업자(비계통연계 직접전력거래로 공급하는 경우 제외)에 대한 시간대별 직접전력거래 부가정산금 총액을 공제한 금액을 전체 발전사업자의 시간대별 거래량에서 모든 직접구매자의 시간대별 거래량을 차감한 양에 대해 판매사업자가 구매한 시간대별 거래량(수요반응자원의 시간대별 전력부하감축거래량은 제외한다.) 비율에 따라 배분한 값으로 한다.	□ 판매사업자의 부가정산금 정산시, 비계통연계 직접전력거래로 공급하는 재생에너지전기공급사업자의 부가정산금 제외

현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
제4관 구역전기사업자의 전력구매에 대한 정산 제4.2.4.3조(부가정산금에 대한 정산) 구역전기사업자에게 적용하는 시간대별 부가정산금에 대한 정산금액은 발전사업자에 대한 정산기준에 따라 산정한 시간대별 부가정산금에 대한 정산금 총액(시간대별 발전정산금 총액에서 시간대별 전력량 정산금과 시간대별 가용능력 정산금을 차감한 정산금)에서 제4.2.3.3조의 규정에 따라 산정한 모든 직접구매자에 대한 시간대별 부가정산금 총액과 [별표2] 정산규정에 따라 산정한 모든 재생에너지전기공급사업자에 대한 시간대별 직접전력거래 부가정산금 총액을 공제한 금액을 전체 발전사업자의 시간대별 거래량에서 모든 직접구매자의 시간대별 거래량을 차감한 양에 대해 구역전기사업자가 구매한 시간대별 거래량(수요반응자원의 시간대별 전력부하감축거래량은 제외한다.) 비율에 따라 배분한 값으로 한다.	제4관 구역전기사업자의 전력구매에 대한 정산 제4.2.4.3조(부가정산금에 대한 정산) 구역전기사업자에게 적용하는 시간대별 부가정산금에 대한 정산금액은 발전사업자에 대한 정산기준에 따라 산정한 시간대별 부가정산금에 대한 정산금 총액(시간대별 발전정산금 총액에서 시간대별 전력량 정산금과 시간대별 가용능력 정산금을 차감한 정산금)에서 제4.2.3.3조의 규정에 따라 산정한 모든 직접구매자에 대한 시간대별 부가정산금 총액과 [별표2] 정산규정에 따라 산정한 재생에너지전기공급사업자(비계통연계 직접전력거래로 공급하는 경우 제외)에 대한 시간대별 직접전력거래 부가정산금 총액을 공제한 금액을 전체 발전사업자의 시간대별 거래량에서 모든 직접구매자의 시간대별 거래량을 차감한 양에 대해 구역전기사업자가 구매한 시간대별 거래량(수요반응자원의 시간대별 전력부하감축거래량은 제외한다.) 비율에 따라 배분한 값으로 한다.	□ 구역전기사업자의 부가정산금 정산시, 비계통연계 직접전력거래로 공급하는 재생에너지전기공급사업자의 부가정산금 제외

현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
부칙 (2022. 9. 00) (신설)	부칙 (2022. 9. 00) 제1조(재생에너지 직접전력거래계약 제도의 도입에 따른 규칙개정에 대한 경과조치) 제1장, 제4장, 별표1, 별표2, 별표7의 재생에너지 직접전력거래 관련 규정은 재생에너지전기공급사업자의 직접전력거래 등에 관한 고시(“이하 직접PPA고시”) 시행일로부터 5개월 이내 시행한다.	□ 제도 운영을 위한 시스템 구축 등을 고려하여 규칙 시행

현  행

개  정  (안)

개  정  사  유

[별표1] 기호 및 변수의 정의

약어	기호 및 변수명	단위	내 용
SRCk,t	전기사용자 직접전력거래 공급량 (Supplied Renewable energy for a Consumer)	MWh	직접전력거래 초과발전량을 제외하고 개별 전기사용자에게 공급되는 시간대별 직접전력거래 전력량

(신설)

[별표1] 기호 및 변수의 정의

약어	기호 및 변수명	단위	내 용
SRCk,t	전기사용자 직접전력거래 공급량 (Supplied Renewable energy for a Consumer)	MWh	비계통연계 직접전력거래 공급량과 직접전력거래 초과발전량을 제외하고 개별 전기사용자에게 공급되는 시간대별 직접전력거래 전력량
GPGFi	직접전력거래 발전기 계통연계 여부 표시기 (Generator connected to the Power Grid Flag)	(1,0)	송□배전사업자의 전기설비와 연결된 직접전력거래 발전기 판정 여부 Flag

□ 전기사용자 직접전력거래 공급량 정의 개정

- 직접PPA 전력량 중비계통연계 직접전력거래 전력량 제외

□ 직접전력거래 발전기의 송□배전사업자 전기설비 연결 여부 표시기 신설

현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
[별표2] 정산 기준 Ⅰ. 발전사업자에 대한 정산 사. 직접전력거래 발전기 직접전력거래 발전기가 전력시장에 공급한 전력량은 SMP로 정산한다. 즉, [eqn: rm MEP _{i} = sum _{t} ^{} (EEC _{i,t} TIMES SMP _{t _{}} )] [eqn: EEC _{i,t}] [eqn: =( sum _{i} ^{} MGO _{i,t} -` sum _{k} ^{} TRS _{k,t} ) TIMES {MGO _{i,t}} over {sum _{i} ^{} MGO _{i,t}} TIMES CDOF _{i,k}] (중략) (신설)	[별표2] 정산 기준 Ⅰ. 발전사업자에 대한 정산 사. 직접전력거래발전기 직접전력거래 발전기가 전력시장에 공급한 전력량은 SMP로 정산한다. 단, 비계통연계 직접전력거래 발전기가 공급한 전력량은 제외한다. 즉, [eqn: rm MEP _{i} = sum _{t} ^{} (EEC _{i,t} TIMES SMP _{t _{}} )] [eqn: EEC _{i,t}][eqn: =( sum _{i} ^{} MGO _{i,t} -` sum _{k} ^{} TRS _{k,t} ) TIMES {MGO _{i,t}} over {sum _{i} ^{} MGO _{i,t}} TIMES CDOF _{i,k} TIMES GPGF _{i}] (중략) GPGFi(Generator connected to the Power Grid Flag) : 직접전력거래 발전기 계통연계 여부 표시기로써, 직접전력거래에 참여하는 발전설비가 송□배전사업자의 전기설비와 연결된 경우 1, 그렇지 않으면 0	□ 비계통연계 직접전력거래 발전기의 경우 송배전망과 연결되지 않으므로 전력시장에 초과발전을 거래하지 않음

현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
Ⅶ. 직접전력거래 부가정산금에 대한 정산 1. 직접전력거래 부가정산금 산정 직접전력거래로 재생에너지전기공급사업자가 부담해야 하는 거래시간별 부가정산금은 직접전력거래에 적용하는 부가정산금단가에 직접전력거래로 전기사용자에게 공급되는 전력량을 곱한 금액으로 한다. 즉, USRk,t = UPR × SRCk,t × 1,000 × CDOFi,k 여기서, SRCk,t = [eqn: sum _{i} ^{} MGO _{i-k,t}] - [eqn: sum _{i} ^{} EEC _{i-k,t}] × EEOFk (중략) SRCk,t(Supplied Renewable energy for a Customer) : 직접전력거래 초과발전량을 제외하고 개별 전기사용자에게 공급되는 시간대별 직접전력거래 전력량 (중략) (신설)	Ⅶ. 직접전력거래 부가정산금에 대한 정산 1. 직접전력거래 부가정산금 산정 직접전력거래로 재생에너지전기공급사업자가 부담해야 하는 거래시간별 부가정산금은 직접전력거래에 적용하는 부가정산금단가에 직접전력거래로 전기사용자에게 공급되는 전력량을 곱한 금액으로 한다. 즉, USRk,t = UPR × SRCk,t × 1,000 × CDOFi,k 여기서, SRCk,t = [eqn: sum _{i} ^{} MGO _{i-k,t}]× GPGFi - [eqn: sum _{i} ^{} EEC _{i-k,t}] × EEOFk (중략) SRCk,t(Supplied Renewable energy for a Customer) : 비계통연계 직접전력거래 공급량과 직접전력거래 초과발전량을 제외하고 개별 전기사용자에게 공급되는 시간대별 직접전력거래 전력량 (중략) GPGFi(Generator connected to the Power Grid Flag) : 직접전력거래 발전기 계통연계 여부 표시기로써, 직접전력거래에 참여하는 발전설비가 송□배전사업자의 전기설비와 연결된 경우 1, 그렇지 않으면 0	□ 직접전력거래 부가정산금 산정시 적용되는 전력량(SRCk,t)에 비계통연계 직접전력거래 공급량 제외

현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
직접전력거래를 통해 거래된 개별 전기사용자의 거래일에 대하여 재생에너지전기공급사업자가 부담하는 부가정산금은 다음과 같다. [eqn: USR _{k} `=` sum _{t} ^{} USR _{k,t}] 2. 직접전력거래 부가정산금단가의 산정기준 가. (생략) 그 방법은 비용평가 세부운영규정 제11장 제11.3.1조 제1항의 부가정산금 총액에서 지역자원시설세와 비상대기예비력 정산금을 제외한 금액을 동 규정 제11장 제11.3.1조 제2항의 총 거래량과 직접전력거래로 전기사용자에게 공급되는 전력량, 판매사업자와 전력구매계약 체결 및 전기사업법 시행령 제1항 제3호에 따라 거래된 발전량을 합한 값으로 나누어 산정한다.	직접전력거래를 통해 거래된 개별 전기사용자의 거래일에 대하여 재생에너지전기공급사업자가 부담하는 부가정산금은 다음과 같다. 단, 비계통연계 직접전력거래로 전력을 공급하는 재생에너지전기공급사업자는 부가정산금을 부담하지 않는다. [eqn: USR _{k} `=` sum _{t} ^{} USR _{k,t}] 2. 직접전력거래 부가정산금단가의 산정기준 가. (생략) 그 방법은 비용평가 세부운영규정 제11장 제11.3.1조 제1항의 부가정산금 총액에서 지역자원시설세와 비상대기예비력 정산금을 제외한 금액을 동 규정 제11장 제11.3.1조 제2항의 총 거래량과 직접전력거래로 전기사용자에게 공급되는 전력량(비계통연계 직접전력거래로 전기사용자에게 공급되는 전력량 제외), 판매사업자와 전력구매계약 체결 및 전기사업법 시행령 제19조 제1항 제3호에 따라 거래된 발전량을 합한 값으로 나누어 산정한다.	□ 비계통연계 직접전력거래로 전력을 공급하는 재생에너지전기공급사업자는 부가정산금 부담 면제 □ 직접전력거래 부가정산금단가 산정시 분모 항목에 해당하는 직접전력거래전력량(SRCk,t) 중 비계통연계 직접전력거래 공급량은 제외 □ 시행령 조항 수정

현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
나. 직접전력거래 부가정산금 단가는 매년 6월까지 산정하여, 당해연도 7월부터 1년간 모든 재생에너지전기공급사업자에게 동일하게 적용한다. [eqn: rm UPR _{} = {TUC`-`( sum _{i} ^{} sum _{t} ^{} LPT _{i,t} +` sum _{i} ^{} sum _{t} ^{} ECRP _{i,t} )} over {sum _{t} ^{} TET _{t} `+ sum _{k} ^{} ` sum _{t} ^{} SRC _{k,t} +TESC}] (중략) SRCk,t(Supplied Renewable energy for a Customer) : 직접전력거래 초과발전량을 제외하고 개별 전기사용자에게 공급되는 시간대별 직접전력거래 전력량	나. 직접전력거래 부가정산금 단가는 매년 6월까지 산정하여, 당해연도 7월부터 1년간 모든 재생에너지전기공급사업자에게 동일하게 적용한다. [eqn: rm UPR _{} = {TUC`-`( sum _{i} ^{} sum _{t} ^{} LPT _{i,t} +` sum _{i} ^{} sum _{t} ^{} ECRP _{i,t} )} over {sum _{t} ^{} TET _{t} `+ sum _{k} ^{} ` sum _{t} ^{} SRC _{k,t} +TESC}] (중략) SRCk,t(Supplied Renewable energy for a Customer) : 비계통연계 직접전력거래 공급량과 직접전력거래 초과발전량을 제외하고 개별 전기사용자에게 공급되는 시간대별 직접전력거래 전력량	□ 직접전력거래 전력량(SRCk,t) 중 비계통연계 직접전력거래 공급량 제외

현  행

개  정  (안)

개  정  사  유

(신설)

[별지 제78-1호 서식]

□재생에너지전기공급사업자 □발전사업자		직접전력거래자 등록신청서
신청인	상 호(명칭)
	대 표 자 명			전화번호
	주 소(본사)
	사업자등록번호
발 전 설 비		소 재 지
		설비용량	kW
전력시장운영규칙 제1.2.2조 제5항의 규정에 따라 직접전력거래자의 등록을 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신청인(대표자) (인) 한국전력거래소 이사장 귀하

□ 직접전력거래자 등록신청서 별지 신설

현  행

개  정  (안)

개  정  사  유

(신설)

[별지 제80-2호 서식]

직접전력거래 발전기 등록신청서
발 전 기 명
소 재 지
설비용량 (kW)		대수 (기수)
연계전압		연계변전소명
연계선로명
발전원 또는 발전연료	□태양광 □풍력 □수력 □해양에너지 □지열 □바이오에너지
용 도 구 분	□ 계통연계 직접전력거래 □ 비계통연계 직접전력거래
※ 비계통연계 직접전력거래용 발전기의 경우, 연계전압‧연계변전소명‧연계선로명미기입 전력시장운영규칙 제1.2.2조 제2항의 규정에 따라 직접전력거래 발전기의 등록을 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신청인(대표자) (인) 한국전력거래소 이사장 귀하

□ 직접전력거래 발전기 등록신청서 별지 신설

현  행

개 정 (안)

개 정 사 유

제1장	총칙

제1절	통칙

제1.1.2조(용어의 정의)

1~21. 생 략

22. “최소발전용량(Minimum Generation, MG, [㎿])”이라 함은 주변압기 고압측을 기준으로 발전기가 안정한 운전을 유지하기 위하여 발전해야 할 최소용량을 말한다.

23~119. 생 략

120. “환경제약”이라 함은 대기환경보전법 등의 준수를 위해 발전기 운전범위 하한치에 대한 제약을 말한다.

제2장	가격결정

제12장 수요반응자원의 거래 ∙

제1절	발전비용 평가절차

제2.1.1.1조(발전기 운전비용 등 자료 제출 및 심사) ① ~ ② <생략>

③ 다음 각 호의 자료는 특별한 사유로 인해 변경이 필요한 경우 매달 말일 기준 9일전(실근무일 기준)까지 제출하여야 한다.

1. <생략>

2. 발전기 기술적 특성자료

가. 급전관련 특성자료

1) ~ 4) <생략>

5) 기타 제약사항(환경제약)

제3절	발전입찰과 전력수요예측

제2.3.1조(생 략)

제2.3.2조(입찰서의 내용) ① 제2.3.1조의 규정에 의하여 제출하는 입찰서에는 거래시간별 중앙급전 구역전기 발전기를 제외한 발전기 및 전기저장장치의 공급가능용량과 다음 각 호에서 정하는 기술적 특성 등을 기재하여야 한다. 1. ~ 27. <생략>

28. 환경제약

부  칙 (2022. 00. 00.)

< 신 설 >

[별표 4]

입찰 운영 절차

6.3     입찰방법

6.3.2.2 <생략>

6.3.2.3	복합화력발전기의 최소발전용량은 운전형태별 총용량의 30%이상이어야 한다.

9.7	입찰자료의 검토

9.7.3.1	<생략>

9.7.3.2	검토 대상 자료

기동소요시간, 최소발전용량도달시간, 일일최대기동횟수, 천이시간, 최소운전시간, 최소정지시간, 계통분리시간, 출력증가율, 출력감소율, 최소출력 기준 GT 대수, 최대발전용량, 최소발전용량, GT 단독운전 가능여부, 환경제약

[별표 9]

발전계획 수립 및 계통한계가격 공개절차

7.5	하루전발전계획 수립

7.5.1	<생략>

7.5.2	발전계획 목적합수

발전계획은 발전계획수립기간 동안의 총 발전비용 및 수요감축비용 최소화를 목적으로 운영예비력, 발전기 자기제약, 환경제약, 송전제약 등 제약을 고려한 에너지와 예비력의 동시 최적화를 수행하여 수립한다.

7.7	신뢰도발전계획의 수립

7.7.1	규칙 제5.1.3조에 따라 하루전발전계획의 수립 이후 거래일 실시간 계통운영을 위해 6.1의 마감시간 이후 변동된 아래 계통운영 여건을 고려하여 발전계획을 조정할 수 있다. ① ~ ⑪ <생략>

⑫ 환경제약 변경사항

붙임[8.2] 발전계획별 수립 및 계통제약 반영기준

□ 발전계획별 수립기준

구 분		하루전 발전계획	신뢰도발전계획
수립 목적		계통한계가격 산출 및 최초수립 발전계획	실시간 계통운영
수립 시점		17시	18시 이후
수요 예측		13시	16시 이후
입찰 마감		거래일 전일 11시	수립 시점 변경사항 반영
계통제약	송전	발전량 제약(반영)	전체 발전량 제약 (반영, 운전상태별 제약 추가 포함)
		운전대수 제약(반영)	운전대수 제약 (반영, 운전상태별 제약 추가 포함)
		환경제약(반영)	환경제약(변동사항 추가 반영)
		휴전제약(미반영)	휴전제약(반영)
	예비력	별표3 1.0의 운영예비력	별표3 1.0의 운영예비력, 신재생 및 기상 변동성, 발전기 탈락에 따른 규칙 제5.1.4조의 수급경보 수준과의 여유분

[별지 제31호서식] 발전입찰서(최초)

1.~ 4. <생략>

5. 에너지 입찰 : 공급가능용량, 발전단전환비, 최대·최소발전용량, 호기별 운전정보, 자기제약, 대체연료 가능여부

구 분		D-1						D			D+1
거래시간		19	20	21	22	23	24	1	…	24		1	…	4
공급가능용량(Ai,t)
연료량(OFCA,EGW)
발전단전환비
최대발전용량
최소발전용량
환경제약(옵션)
호기별 운전정보 (수력,양수)
자기제약	제약유형
	제약사유
	제약량
대체연료 가능여부

[별지 제31-2호서식] 복합발전기 발전입찰서(최초)

1.~ 4. <생략>

5. 에너지 입찰 : 공급가능용량, 발전단전환비, 최대·최소발전용량, GT 호기별 운전정보, GT 단독운전 가능여부, 자기제약, 대체연료 가능여부

구 분		D-1						D			D+1
거래시간		19	20	21	22	23	24	1	…	24		1	…	4
공급가능용량(Ai,t)
공급가능용량(TAi,t)
연료량(OFCA,EGW)
발전단전환비
최대발전용량
최소발전용량
환경제약(옵션)
GT 호기별 운전정보
자기제약	제약유형
	제약사유
	제약량

[별지 제31-3호서식] 복합발전기 GT모드 발전입찰서(최초)

1.~ 4. <생략>

5. 에너지 입찰 : 공급가능용량, 발전단전환비, 최대·최소발전용량, 자기제약, 대체연료 가능여부

구 분		D-1						D			D+1
거래시간		19	20	21	22	23	24	1	…	24		1	…	4
공급가능용량(Ai,t)
공급가능용량(TAi,t)
연료량(OFCA,EGW)
발전단전환비
최대발전용량
최소발전용량
환경제약(옵션)
자기제약	제약유형
	제약사유
	제약량
대체연료 가능여부

[별지 제33호서식] 발전입찰서(변경)

1.~ 4. <생략>

5. 에너지 입찰 : 공급가능용량, 발전단전환비, 최대·최소발전용량, 호기별 운전정보, 자기제약, 대체연료 가능여부

구 분		D-1						D			D+1
거래시간		19	20	21	22	23	24	1	…	24		1	…	4
공급가능용량(Ai,t)
연료량(OFCA,EGW)
발전단전환비
최대발전용량
최소발전용량
환경제약(옵션)
호기별 운전정보 (수력,양수)
자기제약	제약유형
	제약사유
	제약량
대체연료 가능여부

[별지 제33-2호서식] 복합발전기 발전입찰서(변경)

1.~ 4. <생략>

5. 에너지 입찰 : 공급가능용량, 발전단전환비, 최대·최소발전용량, GT 호기별 운전정보, GT 단독운전 가능여부, 자기제약, 대체연료 가능여부

구 분		D-1						D			D+1
거래시간		19	20	21	22	23	24	1	…	24		1	…	4
공급가능용량(Ai,t)
공급가능용량(TAi,t)
연료량(OFCA,EGW)
발전단전환비
최대발전용량
최소발전용량
환경제약(옵션)
GT 호기별 운전정보
자기제약	제약유형
	제약사유
	제약량

[별지 제33-3호서식] 복합발전기 GT모드 발전입찰서(변경)

1.~ 4. <생략>

5. 에너지 입찰 : 공급가능용량, 발전단전환비, 최대·최소발전용량, 자기제약, 대체연료 가능여부

구 분		D-1						D			D+1
거래시간		19	20	21	22	23	24	1	…	24		1	…	4
공급가능용량(Ai,t)
공급가능용량(TAi,t)
연료량(OFCA,EGW)
발전단전환비
최대발전용량
최소발전용량
환경제약(옵션)
자기제약	제약유형
	제약사유
	제약량
대체연료 가능여부

제1장	총칙

제1절	통칙

제1.1.2조(용어의 정의)

1~21. 생 략

22. “최소발전용량(Minimum Generation, MG, [㎿])”이라 함은 주변압기 고압측을 기준으로 발전기가 환경규제(대기환경보전법 등)를 준수하면서 안정한 운전을 유지하기 위하여 발전해야 할 최소용량을 말한다.

23~119. 생 략

120. <삭 제>

제2장	가격결정

제12장 수요반응자원의 거래 ∙

제1절	발전비용 평가절차

제2.1.1.1조(발전기 운전비용 등 자료 제출 및 심사) ① ~ ② <생략>

③ 다음 각 호의 자료는 특별한 사유로 인해 변경이 필요한 경우 매달 말일 기준 9일전(실근무일 기준)까지 제출하여야 한다.

1. <생략>

2. 발전기 기술적 특성자료

가. 급전관련 특성자료

1) ~ 4) <생략>

5) 기타 제약사항

제3절	발전입찰과 전력수요예측

제2.3.1조(생 략)

제2.3.2조(입찰서의 내용) ① 제2.3.1조의 규정에 의하여 제출하는 입찰서에는 거래시간별 중앙급전 구역전기 발전기를 제외한 발전기 및 전기저장장치의 공급가능용량과 다음 각 호에서 정하는 기술적 특성 등을 기재하여야 한다. 1. ~ 27. <생략>

28. <삭 제>

부  칙 (2022. 00. 00.)

< 신 설 >

제1조(공급과잉에 유연한 대응을 위한 최소발전용량 규정 개정에 대한 경과조치) ① 전력거래소는 규칙개정 시행일로부터 3개월 이내에 관련 시스템 보완을 완료하여야 한다.

[별표 4]

입찰 운영 절차

6.3     입찰방법

6.3.2.2 <생략>

6.3.2.3	<삭 제>

9.7	입찰자료의 검토

9.7.3.1	<생략>

9.7.3.2	검토 대상 자료

기동소요시간, 최소발전용량도달시간, 일일최대기동횟수, 천이시간, 최소운전시간, 최소정지시간, 계통분리시간, 출력증가율, 출력감소율, 최소출력 기준 GT 대수, 최대발전용량, 최소발전용량, GT 단독운전 가능여부 <삭 제>

[별표 9]

발전계획 수립 및 계통한계가격 공개절차

7.5	하루전발전계획 수립

7.5.1	<생략>

7.5.2	발전계획 목적합수

발전계획은 발전계획수립기간 동안의 총 발전비용 및 수요감축비용 최소화를 목적으로 운영예비력, 발전기 자기제약, <삭 제>, 송전제약 등 제약을 고려한 에너지와 예비력의 동시 최적화를 수행하여 수립한다.

7.7	신뢰도발전계획의 수립

7.7.1	규칙 제5.1.3조에 따라 하루전발전계획의 수립 이후 거래일 실시간 계통운영을 위해 6.1의 마감시간 이후 변동된 아래 계통운영 여건을 고려하여 발전계획을 조정할 수 있다. ① ~ ⑪ <생략>

⑫ <삭 제>

붙임[8.2] 발전계획별 수립 및 계통제약 반영기준

□ 발전계획별 수립기준

구 분		하루전 발전계획	신뢰도발전계획
수립 목적		계통한계가격 산출 및 최초수립 발전계획	실시간 계통운영
수립 시점		17시	18시 이후
수요 예측		13시	16시 이후
입찰 마감		거래일 전일 11시	수립 시점 변경사항 반영
계통제약	송전	발전량 제약(반영)	전체 발전량 제약 (반영, 운전상태별 제약 추가 포함)
		운전대수 제약(반영)	운전대수 제약 (반영, 운전상태별 제약 추가 포함)
		<삭 제>	<삭 제>
		휴전제약(미반영)	휴전제약(반영)
	예비력	별표3 1.0의 운영예비력	별표3 1.0의 운영예비력, 신재생 및 기상 변동성, 발전기 탈락에 따른 규칙 제5.1.4조의 수급경보 수준과의 여유분

[별지 제31호서식] 발전입찰서(최초)

1.~ 4. <생략>

5. 에너지 입찰 : 공급가능용량, 발전단전환비, 최대·최소발전용량, 호기별 운전정보, 자기제약, 대체연료 가능여부

구 분		D-1						D			D+1
거래시간		19	20	21	22	23	24	1	…	24		1	…	4
공급가능용량(Ai,t)
연료량(OFCA,EGW)
발전단전환비
최대발전용량
최소발전용량
<삭 제>
호기별 운전정보 (수력,양수)
자기제약	제약유형
	제약사유
	제약량
대체연료 가능여부

[별지 제31-2호서식] 복합발전기 발전입찰서(최초)

1.~ 4. <생략>

5. 에너지 입찰 : 공급가능용량, 발전단전환비, 최대·최소발전용량, GT 호기별 운전정보, GT 단독운전 가능여부, 자기제약, 대체연료 가능여부

구 분		D-1						D			D+1
거래시간		19	20	21	22	23	24	1	…	24		1	…	4
공급가능용량(Ai,t)
공급가능용량(TAi,t)
연료량(OFCA,EGW)
발전단전환비
최대발전용량
최소발전용량
<삭 제>
GT 호기별 운전정보
자기제약	제약유형
	제약사유
	제약량

[별지 제31-3호서식] 복합발전기 GT모드 발전입찰서(최초)

1.~ 4. <생략>

5. 에너지 입찰 : 공급가능용량, 발전단전환비, 최대·최소발전용량, 자기제약, 대체연료 가능여부

구 분		D-1						D			D+1
거래시간		19	20	21	22	23	24	1	…	24		1	…	4
공급가능용량(Ai,t)
공급가능용량(TAi,t)
연료량(OFCA,EGW)
발전단전환비
최대발전용량
최소발전용량
<삭 제>
자기제약	제약유형
	제약사유
	제약량
대체연료 가능여부

[별지 제33호서식] 발전입찰서(변경)

1.~ 4. <생략>

5. 에너지 입찰 : 공급가능용량, 발전단전환비, 최대·최소발전용량, 호기별 운전정보, 자기제약, 대체연료 가능여부

구 분		D-1						D			D+1
거래시간		19	20	21	22	23	24	1	…	24		1	…	4
공급가능용량(Ai,t)
연료량(OFCA,EGW)
발전단전환비
최대발전용량
최소발전용량
<삭 제>
호기별 운전정보 (수력,양수)
자기제약	제약유형
	제약사유
	제약량
대체연료 가능여부

[별지 제33-2호서식] 복합발전기 발전입찰서(변경)

1.~ 4. <생략>

5. 에너지 입찰 : 공급가능용량, 발전단전환비, 최대·최소발전용량, GT 호기별 운전정보, GT 단독운전 가능여부, 자기제약, 대체연료 가능여부

구 분		D-1						D			D+1
거래시간		19	20	21	22	23	24	1	…	24		1	…	4
공급가능용량(Ai,t)
공급가능용량(TAi,t)
연료량(OFCA,EGW)
발전단전환비
최대발전용량
최소발전용량
<삭 제>
GT 호기별 운전정보
자기제약	제약유형
	제약사유
	제약량

[별지 제33-3호서식] 복합발전기 GT모드 발전입찰서(변경)

1.~ 4. <생략>

5. 에너지 입찰 : 공급가능용량, 발전단전환비, 최대·최소발전용량, 자기제약, 대체연료 가능여부

구 분		D-1						D			D+1
거래시간		19	20	21	22	23	24	1	…	24		1	…	4
공급가능용량(Ai,t)
공급가능용량(TAi,t)
연료량(OFCA,EGW)
발전단전환비
최대발전용량
최소발전용량
<삭 제>
자기제약	제약유형
	제약사유
	제약량
대체연료 가능여부

환경규제를 준수하는 최소발전용량으로 용어의 정의 수정

환경제약 용어의 정의 삭제

발전기 기술적 특성자료 중 환경제약 삭제

입찰자료 중 환경제약 삭제

시스템 보완 및 성능검증을 위한 경과조치 마련

최소발전용량의 제한 해소를 통해 운전범위 확대

입찰자료 검토 대상 중 환경제약 삭제

발전계획수립 시 고려하는 제약 중 환경제약 삭제

신뢰도발전계획수립 시 고려하는 제약 중 환경제약 삭제

발전계획별 수립 및 계통제약 반영기준 중 환경제약 삭제

발전입찰서의 환경제약 삭제

복합발전기 발전입찰서의 환경제약 삭제

복합발전기 GT모드 발전입찰서의 환경제약 삭제

발전입찰서의 환경제약 삭제

복합발전기 발전입찰서의 환경제약 삭제

복합발전기 GT모드 발전입찰서의 환경제약 삭제

□ 공급과잉에 유연한 대응을 위한 최소발전용량 규정개정(안)