전력시장운영규칙 개정 내용

Ⅰ. 전력시장운영규칙(이하 ‘규칙’이라 함) 개정 목록

번호	안 건 명	규칙개정위원회
1	수요반응자원 활성화를 위한 규칙개정(안)	제22-4차 (2022. 10. 14)
2	재생에너지 계통연계 유지기능 증빙자료 제출 규정(안)	제22-4차 (2022. 10. 14)

Ⅱ. 개정 내용

□ 수요반응자원 활성화를 위한 규칙개정(안)

1. 제안취지

□ 국민 참여형 수요자원시장, 수요반응자원(표준·중소형DR)의 활용도 제고 및 시장참여 활성화를 위하여 운영방식에 대한 개선 필요

2. 주요 개정내용

□ (국민DR 발령조건 추가) 동·하계 수급대책기간에 공급예비력 및 기온에 따른 국민DR 발령조건 추가

현행	개정(안)
① 공급예비력 6.5GW미만 예상시 ② 미세먼지 19개 권역 중 3개 이상 나쁨 예상시 <신설> <신설>	① 공급예비력 6.5GW미만 예상시 ② 미세먼지 19개 권역 중 3개 이상 나쁨 예상시 ③ 동·하계 수급대책기간의 공급예비력이 적정 공급예비력* 미만 예상시 ④ 동·하계 수급대책기간의 기온이 기준전망 적용 기온** 미만 또는 초과 예상시

* 매년 2월 계통평가위원회에서 결정(’22년 10.3GW)

** 동계 : 최근 30년 피크발생일 직전 72시간 평균기온의 하위 10개 평균(’21년–5.4℃) 미만시

하계 : 최근 30년 피크발생일 직전 72시간 평균기온의 상위 10개 평균(’22년 29.4℃) 초과시

※ (모의결과) 개정 시 모의기간(’20.1월~’21.12월) 국민DR 17회 추가 발령

□ (국민DR 일일 발령 한도 확대) 일일 발령 한도 1일 1회 → 2회

□ (국민DR 참여조건 완화) 참여조건 70kW → 200kW

□ (표준·중소형DR의 자발적 참여기회 확대) 피크수요DR 낙찰시 공급예비력 조건 추가

□ (제주지역 신뢰성DR 발령기준 명확화) 제주 수급비상 ‘준비’ 또는 ‘관심’ 단계, 공급예비력 100MW미만 또는 운영예비력 80MW미만을 규칙에 명시

다. 개정 효과

□ 소규모 전기소비자의 에너지 절약 참여 활성화, 수요반응자원의 자발적 감축 참여기회 확대로 활용도 제고 및 시장참여 활성화

□ 재생에너지 계통연계 유지기능 증빙자료 제출 규정(안)

1. 제안취지

□ 재생에너지 인버터 계통연계 유지기능*이 포함된 개정 국가표준(KS) 시행(‘22.9월)에 맞춰 시장규칙內 기능보유 증빙자료 제출 의무화 필요

* 전압 및 주파수 FRT(Fault-Ride Through) : 전력계통 고장으로 인한 저주파수 또는 저전압 상황시 운전상태 유지 기능

2. 주요 개정내용

□ (자료 제출의무화) 시장규칙內 신규 재생에너지 발전기의 계통연계 유지기능 보유여부에 대한 증빙 자료 제출 의무화

ㅇ (제출자료) 연계구분에 따른 계통연계 유지기능 제출자료 항목* 명시

* 제출 가능 자료 : KS 시험성적서, 제작사 설계치, 현장 설비 설정치 증빙 사진 등

< 재생에너지 인버터 성능기준 제출자료(안) >

구분	제출자료 항목 * 두 가지 항목인 경우, 어느 하나 이상 제출
송전 연계	- 시장규칙 별표3 11.0(주파수), 18.2(전압) 증빙가능 자료
배전 연계	- 분산형전원 배전계통 연계 기술기준 13조(분리시간) 및 24조(계통연계유지) 증빙가능자료 - LVRT(전압), FRT(주파수)기능 포함된 개정 KS시험성적서

ㅇ (시행시기) 공고일 후 3개월이 경과된 날로부터 시행

* 사업자의 추가적 기술행정 소요 등 준비 기간을 고려하여 공고일 후 3개월이 경과된 날로부터 규정 시행

다. 개정 효과

□ 재생에너지 설비의 계통연계 유지기능 기능 확보를 통한 전력계통 안정화

□ 전력계통 재생에너지 수용성 강화를 통한 재생에너지 보급여건 개선

붙임 : 현행 규칙 및 개정(안) 대비표

【붙임】                           현행 규칙 및 개정(안) 대비표

□ 수요반응자원 활성화를 위한 규칙개정(안)

현  행

개 정 (안)

개 정 사 유

제5장	전력계통 운영

제3절	급전지시 [본절신설 2006.9.14.]

제5.3.1조(급전지시)     생  략

⑥ 전력거래소는 다음 각 호의 경우 제12.4.3.1조의 규정에 따라 수요관리사업자에게 전력수요 의무감축요청을 할 수 있다. 다만 제4호의 경우는 제12.1.1조 제11호에 따른 국민 수요반응자원을 등록한 수요관리사업자에 한하여 적용한다. [신설 2014.11.3.] <개정 2019.11.07., 2019.12.31>

1. 공급예비력이 6,500MW 미만이거나 예상되는 경우 <개정 2022.6.30.>

2. 운영예비력이 4,500MW 미만이거나 예상되는 경우 <삭제 2019.12.31.> [신설 2022.6.30.]

3. <삭제 2018.2.9.>

4. 환경부의 대기정보 예보 결과 전국 19개 권역 중 3개 권역 이상이 환경정책기본법에 따른 미세먼지 등급 ‘나쁨’ 이상으로 예상되는 경우 [신설 2019.11.07.]

5. 단, 의무감축요청 대상 수요반응자원은 제12.2.2조의 규정에 따라 육지계통은 수도권과 비수도권으로 등록한 수요반응자원으로, 제주계통은 제주권으로 등록한 수요반응자원으로 한정한다. [신설 2022.5.31.]

제12장  수요반응자원의 거래 [본장신설 2014.11.3.]

제12장 수요반응자원의 거래 ∙

제1절  통칙

제12.1.1조(용어의 정의)   생  략

11. “국민 수요반응자원(이하 ‘국민DR’이라 한다)”이라 함은 판매사업자 또는 구역전기사업자와 체결한 전기사용계약 중 계약전력이 70kW 이하 전기사용자, 주택용 전기사용자 및 집합건물에 속해있는 개별 세대를 수요반응참여고객으로 하는 수요반응자원을 말한다. [신설 2019.11.07.]

(생  략)

15. “자발적 수요감축”이라 함은 하루전발전계획의 가격결정에 따른 수요감축, 기준수요 초과에 따른 수요감축, 미세먼지 저감을 위한 수요감축을 말한다.

(생  략)

<신  설>

<신  설>

(생  략)

제4절  수요반응자원의 전력부하감축량 거래

(생  략)

제12.4.2.2조(입찰서의 제출) ① 수요관리사업자는 다음 각 호의 수요반응자원의 자발적 수요감축에 대한 입찰서를 거래일 전일 11시까지 하나의 입찰서로 전력거래소에 제출하여야 한다.

(생  략)

2. 기준수요 초과에 따른 수요반응자원의 거래

(생  략)

⑥ 자발적 수요감축에 입찰한 수요반응자원이 기준수요 초과 및 미세먼지 저감을 위한 수요반응자원의 거래에서 배분받은 거래시간별 전력부하감축계획량의 합이 그 시간대의 최대감축용량 미만일 경우, 배분받은 거래시간별 전력부하감축계획량의 합을 동시간대 최종구간 감축가능용량에서부터 차감 후 잔여 감축가능용량(소수점 이하 버림)으로 작성한 수정 입찰서를 하루전발전계획의 가격결정에 따른 수요반응자원의 거래에 자동 제출한다.

⑦ 신뢰도발전계획이 수립될 경우에 자발적 수요감축에 따른 수요반응자원의 거래에서 배분받은 거래시간별 전력부하감축계획량이 그 시간대의 최대감축용량 미만인 경우, 배분받은 거래시간별 전력부하감축계획량의 합을 동시간대 최종구간 감축가능용량에서부터 차감 후 잔여 감축가능용량으로 작성한 수정 입찰서를 추가적인 기준수요 초과를 위한 수요반응자원의 거래에 자동 제출한다

(생  략)

제12.4.2.8조(감축계획량 산정) ① 자발적 수요감축에 따른 거래시간별 수요반응자원의 감축계획량은 다음 각 호에 따라 산정한 거래별 감축계획량을 합한 값으로 한다. [신설 2021.9.18.]

SSRi,t = PSSRi,t + DESRi,t + EMSRi,t

DESRi,t = IDESRi,t + ADESRi,t

(생  략)

DESRi,t : 기준수요 초과에 따른 수요반응자원의 거래시간별 감축계획량(MW-h)

(생  략)

<신  설>

(생  략)

2. 기준수요 초과에 따른 거래시간별 수요반응자원의 감축계획량은 제2.3.5조 제3항의 규정에 의한 시간대별 하루전발전계획 및 신뢰도발전계획을 위한 전력수요예측 결과가 동․하계 수급대책상의 기준수요를 초과할 경우 초과한 양(이하 “기준수요 초과량”이라 함)으로 산정하며, 다음 각 목에 따라 수요자원별 감축계획량을 배분한다. 단, 국민DR은 기준수요 초과에 따른 수요반응자원의 거래에서 감축계획량을 배분받지 아니한다.

(생  략)

<신  설>

<신  설>

3. 미세먼지 저감을 위한 거래시간별 수요반응자원의 감축계획량은 시간대별 미세먼지특별법 제18조에 따른 화력 발전기 출력감소량과 제21조에 따른 화력 발전기 출력감소량의 합(이하 “화력 발전기 출력감소량”으로 한다)으로 산정하며, 다음 각 목에 따라 수요반응자원별 감축계획량을 배분한다. 단, 국민DR, 제주DR은 미세먼지 저감을 위한 수요반응자원의 거래에서 감축계획량을 배분받지 아니한다. <항번호 변경 및 개정 2021.9.18., 개정 2022.5.31.> [시행일 : 2022. 9. 1. 이내 시행예정]

가. 거래시간별 전체 수요반응자원의 최대감축용량에서 제2호에 따른 감축계획량을 제외한 값이 동일 거래시간의 화력 발전기 출력감소량보다 작거나 같을 경우, 해당 거래시간 수요반응자원의 감축계획량은 최대감축용량에서 제2호에 따른 감축계획량을 제외한 값으로 배분한다. <호번호 변경 및 개정 2021.9.18.>, <개정 2022.6.30.>

[eqn: EM _{t} ` GEQ ` sum _{i} ^{} (SSRA _{i,t} `-`IDESR _{i,t} )]이면,

EMSRi,t = SSRAi,t – IDESRi,t

여기서,

EMt : 시간대별 화력 발전기 출력감소량

EMSRAi,t : 미세먼지 저감을 위한 수요반응자원의 거래시간별 최대감축용량

EMSRi,t : 미세먼지 저감을 위한 수요반응자원의 거래시간별 감축계획량

(생  략)

제12.4.3.1조(수요관리사업자에 대한 전력수요 의무감축요청)

(생  략)

② 수요관리사업자에 대한 전력수요 의무감축요청은 수요반응자원별 아래 표에 따라 이루어져야 하며 중소형DR, 제주DR에 대한 일일 전력수요 의무감축요청은 비연속적으로 이루어져야 한다. <개정 2019.12.31., 2022.5.31.>

구분	표준DR	중소형DR	제주DR	국민DR
전력수요 의무감축요청 발령시각 (감축준비시간)	감축시작시각 최소 60분 전	좌 동	좌 동	감축시작시각 최소 30분 전
일일 전력수요 의무감축요청 한도	2회	2회	2회	1회
의무감축지속시간	최소 1시간 최대 4시간	1시간	1시간	좌 동
전력거래기간 내 총 감축시간 한도 (추가등록 자원)	60시간 (30시간)	좌 동	좌 동	해당사항 없음

(생  략)

제12.5.2.4조(전력부하감축거래량 평가) 생 략

⑤ 제12.4.2.6조의 입찰제한 조치를 위한 자발적 수요감축 감축시행일별 평균 감축이행률은 해당 거래일 자발적 수요감축에 참여하는 수요반응참여고객의 거래시간별 전력부하감축량의 합을 자발적 수요감축에 따른 거래시간별 감축계획량의 합으로 나눈 값으로 산출한다. 즉,

평균 감축이행률i,d = [eqn: {sum _{t IN d} ^{} SR _{i,t}} over {sum _{t IN d} ^{} SSR _{i,t}} `]

SRi,t = [eqn: sum _{c IN i} ^{}](SCLRi,c,t) ÷ 1000

SSRi,t = PSSRi,t + DESRi,t + EMSRi,t

(생  략)

제5장	전력계통 운영

제3절	급전지시 [본절신설 2006.9.14.]

제5.3.1조(급전지시)     생  략

⑥ 전력거래소는 다음 각 호의 경우 제12.4.3.1조의 규정에 따라 수요관리사업자에게 전력수요 의무감축요청을 할 수 있다. 다만 제3,4,5호의 경우는 제12.1.1조 제11호에 따른 국민 수요반응자원을 등록한 수요관리사업자에 한하여 적용한다. [신설 2014.11.3.] <개정 2019.11.07., 2019.12.31>

1. 공급예비력이 6,500MW 미만이거나 예상되는 경우

(단, 제주계통은 공급예비력 100MW 미만이거나 예상되는 경우) <개정 2022.6.30.>

2. 운영예비력이 4,500MW 미만이거나 예상되는 경우

(단, 제주계통은 운영예비력 80MW 미만이거나 예상되는 경우) <삭제 2019.12.31.> [신설 2022.6.30.]

3. 동·하계 수급대책기간의 일별 최대부하 예상시간의 공급예비력이 적정 공급예비력 미만으로 예상되는 경우

4. 동·하계 수급대책기간의 일별 최대부하 예상시간의 기온이 기준전망 적용 기온 미만 또는 초과할 것으로 예상되는 경우

5. 환경부의 대기정보 예보 결과 전국 19개 권역 중 3개 권역 이상이 환경정책기본법에 따른 미세먼지 등급 ‘나쁨’ 이상으로 예상되는 경우 [신설 2019.11.07.]

6. 단, 의무감축요청 대상 수요반응자원은 제12.2.2조의 규정에 따라 육지계통은 수도권과 비수도권으로 등록한 수요반응자원으로, 제주계통은 제주권으로 등록한 수요반응자원으로 한정한다. [신설 2022.5.31.]

제12장  수요반응자원의 거래 [본장신설 2014.11.3.]

제12장 수요반응자원의 거래 ∙

제1절  통칙

12.1.1조(용어의 정의)   생  략

11. “국민 수요반응자원(이하 ‘국민DR’이라 한다)”이라 함은 판매사업자 또는 구역전기사업자와 체결한 전기사용계약 중 계약전력이 200kW 이하 전기사용자, 주택용 전기사용자 및 집합건물에 속해있는 개별 세대를 수요반응참여고객으로 하는 수요반응자원을 말한다. [신설 2019.11.07.]

(생  략)

15. “자발적 수요감축”이라 함은 하루전발전계획의 가격결정에 따른 수요감축, 피크수요 저감을 위한 수요감축, 미세먼지 저감을 위한 수요감축을 말한다.

(생  략)

27. “예비력 확보를 위한 수요반응자원의 거래”라 함은 일별 최대부하 예상시간의 공급예비력이 적정 공급예비력 미만 예상 시 참여하는 거래를 말한다.

28. “피크수요 저감을 위한 수요반응자원의 거래”라 함은 기준수요 초과에 따른 수요반응자원의 거래 및 예비력 확보를 위한 수요반응자원의 거래를 말한다.

(생  략)

제4절  수요반응자원의 전력부하감축량 거래

(생  략)

제12.4.2.2조(입찰서의 제출) ① 수요관리사업자는 다음 각 호의 수요반응자원의 자발적 수요감축에 대한 입찰서를 거래일 전일 11시까지 하나의 입찰서로 전력거래소에 제출하여야 한다.

(생  략)

2. 피크수요 저감을 위한 수요반응자원의 거래

(생  략)

⑥ 자발적 수요감축에 입찰한 수요반응자원이 하루전발전계획의 기준수요 초과 및 미세먼지 저감을 위한 수요반응자원의 거래에서 배분받은 거래시간별 전력부하감축계획량의 합이 그 시간대의 최대감축용량 미만일 경우, 배분받은 거래시간별 전력부하감축계획량의 합을 동시간대 최종구간 감축가능용량에서부터 차감 후 잔여 감축가능용량(소수점 이하 버림)으로 작성한 수정 입찰서를 하루전발전계획의 가격결정에 따른 수요반응자원의 거래에 자동 제출한다.

⑦ 신뢰도발전계획이 수립될 경우에 자발적 수요감축에 따른 수요반응자원의 거래에서 배분받은 거래시간별 전력부하감축계획량이 그 시간대의 최대감축용량 미만인 경우, 배분받은 거래시간별 전력부하감축계획량의 합을 동시간대 최종구간 감축가능용량에서부터 차감 후 잔여 감축가능용량으로 작성한 수정 입찰서를 추가적인 피크수요 저감을 위한 수요반응자원의 거래에 자동 제출한다.

(생  략)

제12.4.2.8조(감축계획량 산정) ① 자발적 수요감축에 따른 거래시간별 수요반응자원의 감축계획량은 다음 각 호에 따라 산정한 거래별 감축계획량을 합한 값으로 한다. [신설 2021.9.18.]

SSRi,t = PSSRi,t + PDSRi,t + EMSRi,t

PDSRi,t = IDESRi,t + ADESRi,t + RSSRi,t

(생  략)

PDSRi,t : 피크수요 저감을 위한 수요반응자원의 거래시간별 감축계획량(MW-h)

(생  략)

RSSRi,t : 예비력 확보를 위한 수요반응자원의 거래시간별 감축계획량(MW-h)

(생  략)

2. 피크수요 저감을 위한 거래시간별 수요반응자원의 감축계획량은 제2.3.5조 제3항의 규정에 의한 시간대별 하루전발전계획 및 신뢰도발전계획을 위한 전력수요예측 결과가 동․하계 수급대책상의 기준수요를 초과할 경우 초과한 양(이하 “기준수요 초과량”이라 함) 과 일별 최대부하 예상시간의 공급예비력이 연도별 적정 공급예비력보다 부족할 경우 부족한 양(이하 “예비력 부족량”이라 함)으로 산정하며, 예비력 부족량은 일별 최대부하 예상시간과 전후 1시간에 대하여 적용하고, 다음 각 목에 따라 수요자원별 감축계획량을 배분한다. 단, 국민DR은 피크수요 저감을 위한 수요반응자원의 거래에서 감축계획량을 배분받지 아니한다.

(생  략)

마. 제출된 입찰서의 거래시간별 전체 수요반응자원의 최대감축용량에서 다 목 또는 라 목에 따른 감축계획량을 제외한 값이 동일 거래시간의 예비력 부족량보다 작거나 같을 경우, 해당 거래시간 수요반응자원의 감축계획량은 최대감축용량에서 다 목 또는 라 목에 따른 감축계획량을 제외한 값으로 배분한다.

[eqn: RS _{t} ` GEQ ` sum _{i} ^{} (SSRA _{i,t} -IDESR _{i,t} -EMSR _{i,t} -PSSR _{i,t} -ADESR _{i,t} )]이면,

RSSRi,t = SSRAi,t-IDESRi,t-EMSRi,t-PSSRi,t-ADESRi,t

여기서,

RSt : 시간대별 예비력 부족량

바. 제출된 입찰서의 거래시간별 전체 수요반응자원의 최대감축용량에서 다 목 또는 라 목에 따른 감축계획량을 제외한 값이 동일 거래시간의 예비력 부족량보다 클 경우, 해당 거래시간 수요반응자원의 감축계획량은 다음 식에 따라 최대 1MW씩 우선 배분하고 추가로 필요한 감축량에 대하여 수요반응자원별 최대감축용량에 비례하여 배분한다.

[eqn: RS _{t} `<` sum _{i} ^{} (SSRA _{i,t} -IDESR _{i,t} -EMSR _{i,t} -PSSR _{i,t} -ADESR_{i,t})]이면,

RSSRi,t =

[eqn: [(SSRA _{i,t} -IDESR _{i,t} -EMSR _{i,t} -PSSR _{i,t} -ADESR _{i,t} `-`min(SSRA _{i,t} -IDESR _{i,t} -EMSR _{i,t} -PSSR _{i,t} -ADESR _{i,t} ,`1))# ``` TIMES ` {max(RS _{t} `- sum _{i} ^{} min(SSRA _{i,t} -IDESR _{i,t} -EMSR _{i,t} -PSSR _{i,t} -ADESR _{i,t} ,`1),`0)} over {sum _{i} ^{} (SSRA _{i,t} -IDESR _{i,t} -EMSR _{i,t} -PSSR _{i,t}-ADESR _{i,t} -min(SSRA _{i,t} -IDESR _{i,t} -EMSR _{i,t} -PSSR _{i,t}-ADESR _{i,t} ,`1))} ``# `+`min(SSRA _{i,t} -IDESR _{i,t} -EMSR _{i,t} -PSSR _{i,t} -ADESR _{i,t} ,`1)]`# ``` TIMES `min( {RS _{t}} over {sum _{i} ^{} min(SSRA _{i,t} -IDESR _{i,t} -EMSR _{i,t} -PSSR _{i,t} -ADESR _{i,t} ,`1)} ,`1)]

3. 미세먼지 저감을 위한 거래시간별 수요반응자원의 감축계획량은 시간대별 미세먼지특별법 제18조에 따른 화력 발전기 출력감소량과 제21조에 따른 화력 발전기 출력감소량의 합(이하 “화력 발전기 출력감소량”으로 한다)으로 산정하며, 다음 각 목에 따라 수요반응자원별 감축계획량을 배분한다. 단, 국민DR, 제주DR은 미세먼지 저감을 위한 수요반응자원의 거래에서 감축계획량을 배분받지 아니한다. <항번호 변경 및 개정 2021.9.18., 개정 2022.5.31.> [시행일 : 2022. 9. 1. 이내 시행예정]

가. 거래시간별 전체 수요반응자원의 최대감축용량에서 제2호에 따른 감축계획량을 제외한 값이 동일 거래시간의 화력 발전기 출력감소량보다 작거나 같을 경우, 해당 거래시간 수요반응자원의 감축계획량은 최대감축용량에서 제2호에 따른 감축계획량을 제외한 값으로 배분한다. <호번호 변경 및 개정 2021.9.18.>, <개정 2022.6.30.>

[eqn: EM _{t} ` GEQ ` sum _{i} ^{} (SSRA _{i,t} `-`IDESR _{i,t} )]이면,

EMSRi,t = SSRAi,t – IDESRi,t

여기서,

EMt : 시간대별 화력 발전기 출력감소량

<삭 제>

EMSRi,t : 미세먼지 저감을 위한 수요반응자원의 거래시간별 감축계획량

(생  략)

제12.4.3.1조(수요관리사업자에 대한 전력수요 의무감축요청)

(생  략)

② 수요관리사업자에 대한 전력수요 의무감축요청은 수요반응자원별 아래 표에 따라 이루어져야 하며 중소형DR, 제주DR, 국민DR에 대한 일일 전력수요 의무감축요청은 비연속적으로 이루어져야 한다. <개정 2019.12.31., 2022.5.31.>

구분	표준DR	중소형DR	제주DR	국민DR
전력수요 의무감축요청 발령시각 (감축준비시간)	감축시작시각 최소 60분 전	좌 동	좌 동	감축시작시각 최소 30분 전
일일 전력수요 의무감축요청 한도	2회	2회	2회	2회
의무감축지속시간	최소 1시간 최대 4시간	1시간	1시간	좌 동
전력거래기간 내 총 감축시간 한도 (추가등록 자원)	60시간 (30시간)	좌 동	좌 동	해당사항 없음

(생  략)

제12.5.2.4조(전력부하감축거래량 평가) 생 략

⑤ 제12.4.2.6조의 입찰제한 조치를 위한 자발적 수요감축 감축시행일별 평균 감축이행률은 해당 거래일 자발적 수요감축에 참여하는 수요반응참여고객의 거래시간별 전력부하감축량의 합을 자발적 수요감축에 따른 거래시간별 감축계획량의 합으로 나눈 값으로 산출한다. 즉,

평균 감축이행률i,d = [eqn: {sum _{t IN d} ^{} SR _{i,t}} over {sum _{t IN d} ^{} SSR _{i,t}} `]

SRi,t = [eqn: sum _{c IN i} ^{}](SCLRi,c,t) ÷ 1000

SSRi,t = PSSRi,t + PDSRi,t + EMSRi,t

(생  략)

·국민DR 발령
기준 추가에 따른 호번호 추가

·제주 신뢰성DR 발령기준 명확화

·국민DR 발령
기준 추가

·국민DR 발령
기준 추가

·호번호 변경

·호번호 변경

·국민DR 참여
가능 조건 완화

·피크수요DR
명칭 변경

·공급예비력
부족시 낙찰기준 관련 용어정의

·피크수요DR
명칭 변경

·피크수요DR
명칭 변경

·문구 명확화

·피크수요DR
명칭 변경

·피크수요DR
명칭 변경 및 공급예비력 부족시
낙찰기준 추가

·피크수요DR
명칭 변경 및 낙찰기준 추가

·공급예비력
부족시 낙찰기준 추가

·공급예비력
부족시 낙찰기준 추가

·수식 변경으로 인한 용어 삭제

·국민DR 발령
한도 확대에
따른 조항수정

·국민DR 발령
한도 확대

·피크수요DR
명칭 변경

[별표 1]

기호 및 변수의 정의

약어	기호 및 변수명	단위	내용
DESRi,t	기준수요 초과에 따른 거래시간별 감축계획량 (Demand Excess Scheduled Reduction)	MW-h	기준수요 초과에 따른 수요반응자원의 거래시간별 감축계획량
<신 설>
<신 설>
<신 설>

[별표 1]

기호 및 변수의 정의

약어	기호 및 변수명	단위	내용
PDSRi,t	피크수요 저감을 위한 거래시간별 감축계획량 (Peak Demand Scheduled Reduction)	MW-h	피크수요 저감을 위한 수요반응자원의 거래시간별 감축계획량
ADESRi,t	신뢰도발전계획의 기준수요 초과에 따른 거래시간별 감축계획량 (Additional Demand Excess Scheduled Reduction)	MW-h	신뢰도발전계획의 기준수요 초과에 따른 수요반응자원의 거래시간별 감축계획량
IDESRi,t	하루전발전계획의 기준수요 초과에 따른 거래시간별 감축계획량 (Initial Demand Excess Scheduled Reduction)	MW-h	하루전발전계획의 기준수요 초과에 따른 수요반응자원의 거래시간별 감축계획량
RSSRi,t	예비력 확보를 위한 거래시간별 감축계획량 (ReServe Scheduled Reduction)	MW-h	예비력 확보를 위한 수요반응자원의 거래시간별 감축계획량

·피크수요DR
명칭 변경

·용어의 정의

추가

·용어의 정의

추가

·용어의 정의

추가

[별표 26] [신설 2014.11.3.]

[별표 26] 수요반응자원의 정산 기준 ∙

수요반응자원의 정산 기준

Ⅰ. 수요관리사업자에 대한 정산

1. 자발적 수요감축에 따른 계획감축량에 대한 정산 <개정 2019.12.31.>

(생  략)

SSRi,t = PSSRi,t + DESRi,t + EMSRi,t

.<신  설>

(생  략)

DESRi,t  : 기준수요 초과에 따른 수요반응자원의 거래시간별 감축계획량(MW-h)

.<신  설>

.<신  설>

.<신  설>

(생  략)

6. SMP결정 시 제외된 수요반응자원에 대한 추가정산 <개정 2019.12.31., 2021.1.1., 2021.9.18.>

(생  략)

XDRESMPi,t = Max[ {DRRPi,t × Min{ Max( SRi,t – DLRi,t – DESRi,t – EMSRi,t , 0), PSSRi,t} × 1000 - SMPi,t × Min{ Max( SRi,t – DLRi,t – DESRi,t – EMSRi,t , 0) , PSSRi,t} × 1000 } , 0]

<개정 2015.9.30.>

(생  략)

Ⅵ. 수요반응자원의 성과연동형용량가격계수 <번호변경 2021.1.1., 개정 2022.5.31.

3. 수요반응자원의 발전기여도

수요반응자원의 발전기여도는 개별이용률을 기준이용률로 나누어 산출하며, 최댓값은 1로 하며 다음 산식에 따라 산정한다. 수요반응자원의 기준이용률은 기준감축시간을 의무감축시간으로 나눈 값을 적용하고 개별이용률은 실적감축시간을 의무감축시간으로 나눈 값을 적용한다. 이때, 수요반응자원의 단위전력량당 운전유지비, 기준용량가격 중 수전전력기본요금단가, 기준용량가격, 연료비 단가는 발전기와 동일하게 적용하며 비용평가세부운영규정 제24장 연료전환성과계수 산정기준을 따른다.

(생  략)

가. 수요반응자원의 기준감축시간 <개정 2022.5.31.>

수요반응자원의 기준감축시간은 해당 거래기간의 발령가능시간 합에 공휴일을 제외한 직전연도 동·하계 기간의 일수와 6시간을 곱한 값을 연간 시간으로 나누고 30% 출력의 운전을 가정하여 산정한다. 이때 기준감축시간의 산정 결과는 일의 자리에서 반올림한 값으로 적용한다. 단 공휴일과 동·하계 기간은 비용평가세부운영규정 제24장 연료전환성과계수 산정기준과 동일하게 적용한다. 또한 수요반응자원 거래기간의 마지막 거래월 실적을 포함하여 차등성과연동형용량가격계수를 산정하는 경우 재산정 기준감축시간은 최대감축가능시간과 기준감축시간 중 작은 값을 적용한다.

[별표 26] [신설 2014.11.3.]

수요반응자원의 정산 기준

Ⅰ. 수요관리사업자에 대한 정산

1. 자발적 수요감축에 따른 계획감축량에 대한 정산 <개정 2019.12.31>

(생  략)

SSRi,t = PSSRi,t + PDSRi,t + EMSRi,t

PDSRi,t = IDESRi,t + ADESRi,t + RSSRi,t

(생  략)

PDSRi,t : 피크수요 저감을 위한 수요반응자원의 거래시간별 감축계획량(MW-h)

IDESRi,t : 하루전발전계획의 기준수요 초과에 따른 수요반응자원의 거래시간별 감축계획량(MW-h)

ADESRi,t : 신뢰도발전계획의 기준수요 초과에 따른 수요 반응자원의 거래시간별 감축계획량(MW-h)

RSSRi,t : 예비력 확보를 위한 수요반응자원의 거래시간별 감축계획량(MW-h)

(생  략)

6. SMP결정 시 제외된 수요반응자원에 대한 추가정산 <개정 2019.12.31., 2021.1.1., 2021.9.18.>

(생  략)

XDRESMPi,t = Max[ {DRRPi,t × Min{ Max( SRi,t – DLRi,t – PDSRi,t – EMSRi,t , 0), PSSRi,t} × 1000 - SMPi,t × Min{ Max( SRi,t – DLRi,t – PDSRi,t – EMSRi,t , 0) , PSSRi,t} × 1000 } , 0]

<개정 2015.9.30.>

(생  략)

Ⅵ. 수요반응자원의 성과연동형용량가격계수 <번호변경 2021.1.1., 개정 2022.5.31.

3. 수요반응자원의 발전기여도

수요반응자원의 발전기여도는 개별이용률을 기준이용률로 나누어 산출하며, 최댓값은 1로 하며 다음 산식에 따라 산정한다. 수요반응자원의 기준이용률은 기준감축시간을 의무감축시간으로 나눈 값을 적용하고 개별이용률은 실적감축시간을 의무감축시간으로 나눈 값을 적용한다. 이때, 수요반응자원의 단위전력량당 운전유지비, 기준용량가격 중 수전전력기본요금단가, 기준용량가격, 연료비 단가는 발전기와 동일하게 적용하며 비용평가세부운영규정 제24장 성과연동형용량가격계수 산정기준을 따른다.

(생  략)

가. 수요반응자원의 기준감축시간 <개정 2022.5.31.>

수요반응자원의 기준감축시간은 해당 거래기간의 발령가능시간 합에 공휴일을 제외한 직전연도 동·하계 기간의 일수와 6시간을 곱한 값을 연간 시간으로 나누고 30% 출력의 운전을 가정하여 산정한다. 이때 기준감축시간의 산정 결과는 일의 자리에서 반올림한 값으로 적용한다. 단 공휴일과 동·하계 기간은 비용평가세부운영규정 제24장 성과연동형용량가격계수 산정기준과 동일하게 적용한다. 또한 수요반응자원 거래기간의 마지막 거래월 실적을 포함하여 차등성과연동형용량가격계수를 산정하는 경우 재산정 기준감축시간은 최대감축가능시간과 기준감축시간 중 작은 값을 적용한다.

·피크수요DR
명칭 변경에
따른 내용 추가

·피크수요DR
명칭 변경에
따른 내용 추가

·피크수요DR
명칭 변경

·비용평가세부운영규정 개정에 따른 명칭 변경

·비용평가세부운영규정 개정에 따른 명칭 변경

□ 재생에너지 계통연계 유지기능 증빙자료 제출 규정(안)

현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
[별표32] 풍력, 태양광 및 연료전지 발전기에 관한 계통운영 및 관리 절차 <중 략> <신 설>	[별표32] 풍력, 태양광 및 연료전지 발전기에 관한 계통운영 및 관리 절차 <중 략> 6.4 풍력, 태양광 및 연료전지 발전사업자는 6.1 및 6.2에 따른 발전설비 특성자료 제출시 각 연계구분에 따라 해당하는 증빙자료를 제출하여야 한다. 1. 송전연계 : 별표3의 11.0 및 18.2의 기능 보유여부 확인이 가능한 증빙자료 2. 배전연계(다음 각 목 중 어느 하나 이상) 가. KS C 8564(소형 태양광발전용 인버터) 또는 KS C 8565(중대형 태양광발전용 인버터)의 보호기능시험(출력 과전압 및 부족전압, 주파수 상승 및 저하)이 포함된 시험성적서 나. 분산형전원 배전계통 연계 기술기준 제13조(한전계통 이상시 분산형전원 분리 및 재병입) 및 제24조(계통연계 유지) 기능 보유 여부 확인이 가능한 증빙자료	‣계통연계유지기능 증빙자료 제출 의무화 규정 명시
<신 설>	부 칙 (2022 . .) 제1조(시행일) 이 규칙은 공고일 다음날부터 시행한다. 제2조(재생E 계통연계 유지기능 증빙자료 제출 규정에 대한 경과조치) ➀ 별표32 6.4의 재생E 계통연계 유지기능 증빙자료 제출과 관련된 규정은 제1조에 의한 시행일로부터 3개월이 경과한 날부터 시행한다. ➁ 제1항에도 불구하고 규칙 시행일 이전 설비 구매 계약서 등 선구매 증빙자료를 제출한 발전사업자, 인증시험 등을 위해 시제품을 사용하는 발전사업자 등에 대해서는 적용하지 아니할 수 있다.