전력시장운영규칙 개정 내용

Ⅰ. 전력시장운영규칙(이하 ‘규칙’이라 함) 개정 목록

번호	안 건 명	규칙개정위원회
1	육지 플러스DR 제도도입을 위한 규칙개정(안)	제24-1차 (2024.3.15.)
2	RPS 고시 개정에 따른 비용평가위원회 기능 조정을 위한 규칙개정(안)
3	석탄발전기 기술특성을 반영한 연간 최대기동횟수 신설(안)

Ⅱ. 개정 내용

육지 플러스DR 제도도입을 위한 규칙개정(안)

가. 개정 필요성

□ 육지지역의 태양광 발전 증가에 따른 급격한 수요패턴 변화(Duck Curve)로 경부하기간 전력공급과잉 상황 직면

ㅇ	태양광 발전기는 호남 등 특정 지역에 밀집되어 있어 계통제약으로 인해 지역별 전력수급 불균형이 발생하며, 급격한 주파수 상승 등 계통 불안정 발생 우려

□ 공급과잉에 대한 수요측 대책으로서 수급 불균형 및 계통제약 해소를 위해 육지지역 플러스DR 제도 도입 필요

ㅇ ’23년 가을철 경부하기간中 시행한 육지 플러스DR 시범사업*에서 피크저감용ESS 충전시간 조정 등 부하이전을 통해 평균 약 200MWh의 수요를 증대하여 계통안정 기여 효과 검증

* (기간) ’23.9.28∼’23.11.5, (참여자원) 피크저감용ESS, 농업용양수장, 전기차충전기

플러스DR : 전력공급과잉이 예상될 경우, 전기사용자가 자발적으로 전기사용량을 증대하여 수급 불균형 및 계통제약을 완화하는 수요반응제도

※ ’21.3월 제주 지역에서 플러스DR 제도가 최초로 도입되어 운영 중

나. 개정 내용

□ 등록기준 ☞ 제12.2.2조, 제12.2.3조

ㅇ (등록요건) 전기계약 종별 구분없이 1개 이상의 참여고객으로 자원 구성

ㅇ (등록방법) 한전 지역본부 기준으로 지역별 자원 구성하여 등록

- 수요 증대 필요 지역의 자원만 선택하여 증대 가능

□ 운영기준 ☞ 제12.7.3.7조, 제12.7.3.8조

ㅇ (운영절차)

D-1 14:00	➡	D-1 17:00	➡	D-1 17:30	➡	D-day	➡	D+7일
육지 플러스DR 입찰 마감		익일 예측수요 및 태양광 이용률 수신		플러스DR 낙찰 및 낙찰량 통보		낙찰량만큼 수요증대		수요증대량 산정

ㅇ (시장개설 기준*) 예측 수요가 기준 수요구간에 해당되고, 예측 태양광 이용률이 기준 태양광이용률 이상일 경우 해당 시간대에 1시간 단위로 육지 플러스DR 시장을 개설

* 기준 태양광이용률, 기준 수요 및 증대필요량은 거래소에서 검토하여 매월 시스템에 공지

□ 정산기준 ☞ [별표26] 7. 나. 육지 플러스DR

ㅇ 과다입찰 방지 및 신뢰성 확보를 위해 이행률에 따라 보상 차등

- 증대량(계획량의 120%까지 인정) [eqn: TIMES] Min(이행률, 1.0) [eqn: TIMES] 정산단가

* 자원의 신뢰성 확보를 위해 이행률 40%미만은 정산금 미지급

ㅇ (정산단가) 50원/kWh (부하이전을 통한 판매사업자의 전력구입비 절감액*)

* 부하이전 전 시간대 평균SMP – 부하이전 후 시간대 평균SMP

※ (참고) 제주-육지 간 플러스 DR 비교

구분	(기존) 제주 플러스DR	육지 플러스DR
지급 주체	제주 재생e 발전사업자	판매사업자
정산단가	제주SMP	부하이전을 통한 전력구입비 절감액 (약 50원/kWh)
개 념	발전사업자가 제주SMP 가격으로 수요증대량 구매	판매사업자가 별도 산정된 가격으로 수요증대량 구매
거래구조	REC 재생e 발전사 판매사업자 플러스DR 참여자 SMP SMP 전기요금	REC 재생e 발전사 판매사업자 플러스DR 참여자 SMP 전기요금 DR정산금

다. 개정 효과

□ 육지지역 플러스DR 프로그램 도입으로 수요자원시장 활성화 기대

□ 수요측 유연성 자원 확보로 경부하기 계통운영 안정성 강화

라. 참고 사항

□ 규칙개정위원회 심의결과 : 원안가결

ㅇ 참석위원 전원이 개정 취지 및 내용에 대해 찬성

RPS 고시 개정에 따른 비용평가위원회 기능 조정을 위한 규칙개정(안)

가. 개정 필요성

□ 「신재생에너지 공급의무화제도 및 연료 혼합의무화제도 관리·운영지침」(이하 “RPS 고시”) 개정 사항을 규칙에 반영하고자 함

ㅇ  국가 REC* 발급·거래에 관한 일체의 사무(거래관련 사항)가 한국에너지공단 신재생에너지센터로 통합

* 국가 REC : 거래 시장의 수급 조절과 가격 안정화를 위해 대통령령으로 정하는 바에 따라 국가에 대하여 발급된 공급인증서

< RPS 고시 개정사항 (‘23.11.10 시행) >

개정 전	개정 후
제17조(권한의 위임·위탁) ④ 국가에 대하여 발급되는 공급인증서의 발급 신청 및 거래에 관한 사무는 신재생에너지센터에서 대행하며, 거래에 관련된 사항은 별도로 정하여 운영하되 거래시장 안정을 위해 비공개로 운영할 수 있다.	제17조(권한의 위임·위탁) ④ 국가에 대하여 발급되는 공급인증서의 발급 신청 및 거래에 관한 사무는 신재생에너지센터에서 대행한다. <삭 제>
<신 설>	⑤ 신재생에너지센터는 제4항에 따른 공급인증서의 발급·거래에 관한 사항을 별도로 정하여 운영하며, 발급·거래에 관한 사항은 법 제12조의7제7항*에 따른 거래시장의 수급조절과 시장안정화의 판단 기준, 거래 가격과 거래 물량의 결정방법 및 절차를 포함한다.

* 신재생에너지법 제12조의7 ⑦

산업통상자원부장관은 거래시장의 수급조절과 가격안정화를 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 국가에 대하여 발급된 공급인증서를 거래할 수 있다. 이 경우 산업통상부장관은 공급의무자의 의무공급량, 의무이행실적 및 거래시장 가격 등을 고려하여야 한다.

나. 개정 내용

□ 비용평가위원회의 기능에서 국가 REC 거래관련 사항을 삭제

ㅇ  국가 REC 거래관련 사항이 신재생에너지센터로 이관됨에 따라 비용평가위원회 검토 및 조정사항에서 국가 REC 거래관련 사항을 삭제 ☞ 제2.2.1.4조 제2항 제4호, [별표25] 제6.7.1조

< 국가 REC 거래관련 비용평가위원회 검토·조정 이력 >

□ 제13-2차 규칙 개정(’13.3.1. 시행)을 통해 비용평가위원회의 검토·조정사항으로 ‘국가 공급인증서 거래관련 사항’이 신설되었으나,

□ 국가 REC의 거래 미활성화·장외 거래 등으로 실제 비용평가위원회의 검토·조정을 거쳐 거래된 바 없음

다. 개정 효과

□ RPS 고시 개정사항 반영으로 규칙 정합성 확보

라. 참고 사항

□ 규칙개정위원회 심의결과 : 원안가결

ㅇ 참석위원 전원이 개정 취지 및 내용에 대해 찬성

석탄발전기 기술특성을 반영한 연간 최대기동횟수 신설(안)

가. 개정 필요성

□ 석탄발전 기동정지 증가는 대형고장에 따른 비용증가와 전력계통 예비력 부족을 유발하므로, 일부 발전기에 기동정지가 집중되지 않도록 연간 기동횟수 관리를 위한 기술특성 신설이 필요

나. 개정 내용

□ 발전기 기술적 특성자료 내 “연간 최대기동횟수” 신설 ☞ 제2.1.1.1조

ㅇ 현재 기동정지 관련 특성자료에 “일일 최대기동횟수” 운영 중

ㅇ 발전기 연간 기동횟수는 신고된 기술특성값 이내로 제한 필요

□ [별표4 입찰운영 절차] 입찰서의 내용 중 “제약사유” 추가 ☞ 별표4 7.11.6

ㅇ 제약코드 세분화로 제약운전 사유를 명확히 함

- (석탄) ①기동횟수 제한, ②페어발전기 제약, ③석탄발전단지 필수 운전제약

- (원전) ④원전 안전운영 관련 제약

- (열병합) ⑤열공급 중 AGC

[ 제약사유별 상세 설명 ]

① 기동횟수 제한 : 연간 기동횟수 제한으로 추가 기동·정지가 불가한 제약

② 페어발전기 제약 : 공용설비 사용 또는 기타 사유에 의한 동시 계통 연결 불가 및 동시 정지 예외 제약

③ 석탄발전단지 필수 운전제약 : 석탄발전단지 내 최소 운전 발전기 수를 유지하기 위한 제약

④ 원전 안전운영 관련 제약 : 노심연소율, 연료손상, 설비고장 등 원전의 안정적 운영을 위한 제약

⑤ 열공급 중 AGC : 열공급 중 AGC 운전을 위한 제약

다. 개정 효과

□ 석탄발전기 연간 기동횟수 관리로 특정 발전기 기동정지 집중 분산

□ 설비신뢰도 확보를 통한 석탄발전기 응동유연성 기여도 유지

라. 참고 사항

□ 규칙개정위원회 심의결과 : 원안가결

ㅇ 참석위원 전원이 개정 취지 및 내용에 대해 찬성

붙임 : 현행 규칙 및 개정(안) 대비표

붙임		현행 규칙 및 개정(안) 대비표

육지 플러스DR 제도도입을 위한 규칙개정(안)

현  행

개 정 (안)

개 정 사 유

제12장 수요반응자원의 거래 ∙

제12장  수요반응자원의 거래 [본장신설 2014.11.3.]

제1절  통칙

제12.1.1조(용어의 정의) 이 장에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

<생 략>

23. “플러스 수요반응자원(이하 ‘플러스DR’이라 한다)”이라 함은 전력부하증대량 거래를 목적으로 하며, 제주지역 전기사용자가 판매사업자 또는 구역전기사업자와 체결한 전기사용계약 종별에 대한 제한 없이 모든 계약 종별의 전기사용자를 참여고객으로 하는 수요반응자원을 말한다. [신설 2021.1.1.]

<생 략>

25. “플러스DR 기준출력제어량”이라 함은 수요반응자원의 증대계획량 산정을 위해 기준이 되는 출력제어량(MW-h)을 말한다. [신설 2021.1.1.]

26. “플러스DR 당일 기준출력제어량”이라 함은 수요반응자원의 실시간 전력수요 증대요청을 위해 기준이 되는 출력제어량(MW-h)을 말한다. [신설 2022.5.31.]

<생 략>

제2절  전력거래자, 수요반응자원, 수요반응참여고객 등록

제12.2.2조(수요반응자원의 등록)

③ 수요반응자원의 등록요건은 다음 각 호와 같으며 제1항의 등록 신청기간 종료일부터 전력거래기간 종료일까지 이를 만족하여야 한다. <항번호 변경 및 개정 2017.12.29., 2019.11.07., 2024.2.13.>

<생 략>

2. 수요반응자원은 다음 각 목에 따라 지역별로 구분하여 등록하여야 한다. <개정 2019.11.07., 2022.5.31., 2024.2.13.>

가. 표준DR, 중소형DR : 수도권, 비수도권

나. 제주DR, 플러스DR : 제주권

다. 국민DR : 육지권, 제주권

라. 주파수DR : 육지권

<생 략>

제12.2.3조(수요반응참여고객의 등록)

③ 수요반응참여고객의 등록요건은 다음 각 호와 같으며, 제1항의 등록 신청기간 종료일부터 전력거래기간 종료일까지 이를 유지하여야 한다. <항번호 변경 및 개정 2017.12.29., 2019.11.07., 2024.2.13.>

<생 략>

4 .「계량에 관한 법률」제14조에 따라 형식승인을 받은 전력량계가 사용되어야 하며, 전력거래소가 정하여 공고하는 요구기준(이하 “전력거래소 요구기준”이라 한다)에 따라 설치 및 사용전력량 데이터를 전송하여야 한다. <개정 2016.12.30., 2019.11.07., 2019.12.31., 2020.11.01., 2023.6.30.> <호번호 변경 2024.2.13.>

<생 략>

제4절  수요반응자원의 전력부하감축량 거래

<본절명칭변경 2021.1.1.>

<생 략>

제3관  실시간 전력수요 의무감축요청에 따른 수요반응자원의 거래

제12.4.3.1조(수요관리사업자에 대한 전력수요 의무감축요청) ① 수요관리사업자에 대한 전력수요 의무감축요청에는 수요반응자원별 다음 각 호의 내용을 포함하고 각 호에서 정한 기준에 따라 이행되어야 한다. 단, 주파수DR 및 플러스DR은 전력수요 의무감축요청 대상에서 제외한다. <개정 2019.11.07., 2019.12.31., 2020.11.01., 2021.1.>

<생 략>

2. 국민DR

평일(「관공서의 공휴일에 관한 규정의 “공휴일” 및 토요일 외의 날) 6시에서 21시 사이의 감축시작시각 및 감축종료시각(매시 정각, 15분, 30분, 45분에 발령 가능) 단, 제주권 국민DR 수요반응자원은 상기 시간 중 자발적 수요증대 또는 실시간 전력수요 증대요청 거래시간을 제외하고 가능 <개정 2015.9.30., 2016.12.30., 2019.11.07., 2022.5.31.>

<생 략>

제6절  정산

제2관  판매사업자의 수요반응자원에 대한 정산

<생 략>

<신 설>

제12.6.2.6조(자발적 수요증대에 따른 계획증대량에 대한 정산) 판매사업자에게 적용할 시간대별 자발적 수요증대에 따른 지역별 계획증대량에 대한 정산금액은 별표26의 정산기준에 따라 계산한 전체 수요관리사업자의 시간대별 자발적 수요증대에 따른 계획증대량에 별도 산정한 수요증대 정산단가로 계산한 값으로 한다. [신설 2023.8.30.]

제3관	구역전기사업자의 수요반응자원에 대한 정산

<생 략>

<신 설>

제3관	자발적 수요증대에 따른 수요반응자원의 거래 [본관신설 2022.5.31.]

<생 략>

<신 설>

제12.7.3.7조(증대계획량 산정) ① ~ ④ <생 략>

제12.7.3.7조(증대계획량 산정) <조번호변경 2022.5.31.> ① 자발적 수요증대에 따른 거래시간별 증대계획량은 전일 제주 하루전발전계획에 따라 공표되는 익일의 제주 하루전에너지가격이 0원 이하이고, 익일의 출력제어량이 플러스DR 기준출력제어량 이상일 경우 예측된 출력제어량(이하 “예측 출력제어량‘이라 함)으로 산정하며, 다음 각 호에 따라 수요반응자원별 증대계획량을 배분한다.

단, 하루전발전계획에서「신·재생에너지 공급의무화제도 및 연료 혼합의무화제도 관리·운영지침」제3조 제22호의 고정가격계약을 체결한 신재생발전기의 출력제어가 결정될 경우에는 플러스DR을 낙찰하지 않는다. [신설 2021.1.1.] <개정 2023.8.30.>

<신 설>

② 제1항에 따른 거래시간별 수요반응자원의 증대계획량은 거래일 09시부터 18시 사이에 해당하는 시간에 배분하는 것을 원칙으로 하나, 특별한 사유가 있을 경우 사전에 고지한 후 변경할 수 있다. [신설 2021.1.1.] <개정 2021.4.30.>

③ 전력거래소는 제2항에 따른 거래시간별 수요반응자원의 증대계획량 배분 결과를 거래일 전일 18시까지 수요반응자원 전력거래시스템을 통해 수요관리사업자에게 통지하여야 한다. [신설 2021.1.1.] <개정 2021.4.30.>

④ 전력거래소는 제1항 및 제2항의 규정에도 불구하고 동일 시간대에 표준DR, 중소형DR 또는 제주DR의 전력수요 의무감축요청이 발령될 경우, 해당 거래시간 모든 수요반응자원의 증대계획량을 “0”으로 조정하고, 조정내역을 수요관리사업자에게 즉시 공지하여야한다. <개정 2022.5.31.>

⑤ 제12.4.2.8조에 따른 제주DR 또는 제주권 국민DR 수요반응자원의 자발적 수요감축에 따른 거래시간별 감축계획량이 ’0‘을 초과하여 배분된 경우 해당 거래시간을 포함하는 거래일의 자발적 수요증대에 따른 거래시간별 제주 플러스DR의 증대계획량은 ’0‘으로 조정한다. [신설 2021.1.1.] <개정 2021.4.30., 2023.8.30.>

제4관	실시간 전력수요 증대요청에 따른 수요반응자원의 거래 [본관신설 2022.5.31.]

제12.7.4.1조(수요관리사업자에 대한 전력수요 증대요청) ① 수요관리사업자에 대한 전력수요 증대요청은 플러스DR을 대상으로 제주 실시간발전계획에 따라 공표된 거래일 당일의 증대 2시간 전 제주 실시간 에너지가격이 0원 이하이고, 당일의 증대 2시간 전 출력제어량이 플러스DR 당일 기준출력제어량 이상일 경우 다음 각 호에서 정한 기준에 따라 이행되어야 한다. 단, 실시간발전계획에서「신·재생에너지 공급의무화제도 및 연료 혼합의무화제도 관리·운영지침」제3조 제22호의 고정가격계약을 체결한 신재생발전기의 출력제어가 결정될 경우에는 플러스DR을 발령하지 않는다. [신설 2022.5.31.] <개정 2023.8.30.>

<생 략>

제12장 수요반응자원의 거래 ∙

제12장  수요반응자원의 거래 [본장신설 2014.11.3.]

제1절  통칙

제12.1.1조(용어의 정의) 이 장에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

<생 략>

23. “플러스 수요반응자원(이하 ‘플러스DR’이라 한다)”이라 함은 전력부하증대량 거래를 목적으로 하며, 전기사용자가 판매사업자 또는 구역전기사업자와 체결한 전기사용계약 종별에 대한 제한 없이 모든 계약 종별의 전기사용자를 참여고객으로 하는 수요반응자원을 말하고, 육지와 제주지역을 구분한다. [신설 2021.1.1.]

<생 략>

25. “제주 플러스DR 기준출력제어량”이라 함은 제주지역 플러스DR의 증대계획량 산정을 위해 기준이 되는 출력제어량(MW-h)을 말한다. [신설 2021.1.1.]

26. “제주 플러스DR 당일 기준출력제어량”이라 함은 제주지역 플러스DR의 실시간 전력수요 증대요청을 위해 기준이 되는 출력제어량(MW-h)을 말한다.

<생 략>

제2절  전력거래자, 수요반응자원, 수요반응참여고객 등록

제12.2.2조(수요반응자원의 등록)

③ 수요반응자원의 등록요건은 다음 각 호와 같으며 제1항의 등록 신청기간 종료일부터 전력거래기간 종료일까지 이를 만족하여야 한다. <항번호 변경 및 개정 2017.12.29., 2019.11.07., 2024.2.13.>

<생 략>

2. 수요반응자원은 다음 각 목에 따라 지역별로 구분하여 등록하여야 한다. <개정 2019.11.07., 2022.5.31., 2024.2.13.>

가. 표준DR, 중소형DR : 수도권, 비수도권

나. 제주DR : 제주권

다. 국민DR, 플러스DR : 육지권, 제주권

이때, 플러스DR의 육지권은 별지 제101-5호 서식에 따라 세부 지역별로 구분하여 등록한다.

라. 주파수DR : 육지권

<생 략>

제12.2.3조(수요반응참여고객의 등록)

③ 수요반응참여고객의 등록요건은 다음 각 호와 같으며, 제1항의 등록 신청기간 종료일부터 전력거래기간 종료일까지 이를 유지하여야 한다. <항번호 변경 및 개정 2017.12.29., 2019.11.07., 2024.2.13.>

<생 략>

4 .「계량에 관한 법률」제14조에 따라 형식승인을 받은 전력량계가 사용되어야 하며, 전력거래소가 정하여 공고하는 요구기준(이하 “전력거래소 요구기준”이라 한다)에 따라 설치 및 사용전력량 데이터를 전송하여야 한다. 다만, 피크저감용ESS를 사용하여 육지 플러스DR에 등록하는 수요반응참여고객의 전력량계는 ESS 사용전력량만 계량될 수 있도록 설치하여야 한다. <개정 2016.12.30., 2019.11.07., 2019.12.31., 2020.11.01., 2023.6.30.> <호번호 변경 2024.2.13.>

<생 략>

제4절  수요반응자원의 전력부하감축량 거래

<본절명칭변경 2021.1.1.>

<생 략>

제3관  실시간 전력수요 의무감축요청에 따른 수요반응자원의 거래

제12.4.3.1조(수요관리사업자에 대한 전력수요 의무감축요청) ① 수요관리사업자에 대한 전력수요 의무감축요청에는 수요반응자원별 다음 각 호의 내용을 포함하고 각 호에서 정한 기준에 따라 이행되어야 한다. 단, 주파수DR 및 플러스DR은 전력수요 의무감축요청 대상에서 제외한다. <개정 2019.11.07., 2019.12.31., 2020.11.01., 2021.1.>

<생 략>

2. 국민DR

평일(「관공서의 공휴일에 관한 규정의 “공휴일” 및 토요일 외의 날) 6시에서 21시 사이의 감축시작시각 및 감축종료시각(매시 정각, 15분, 30분, 45분에 발령 가능) 단, 육지 및 제주지역을 구분하여 상기 시간 중 자발적 수요증대 또는 실시간 전력수요 증대요청 거래시간을 제외하고 가능 <개정 2015.9.30., 2016.12.30., 2019.11.07., 2022.5.31.>

<생 략>

제6절  정산

제2관  판매사업자의 수요반응자원에 대한 정산

<생 략>

제12.6.2.6조(자발적 수요증대에 따른 계획증대량에 대한 정산) 판매사업자에게 적용할 시간대별 육지지역 자발적 수요증대에 따른 계획증대량에 대한 정산금액은 별표26의 정산기준에 따라 계산한 전체 수요관리사업자의 계획증대량에 대한 정산금액을 다음 각 호의 기준에 따라 배분한 값으로 한다.

1. 판매사업자의 시간대별 계획증대량에 대한 정산금액(반기별 상한액 초과에 따른 재배분 정산금액은 제외한다)은 전체 수요관리사업자의 해당 정산금액을 전체 발전기의 시간대별 거래량에서 모든 직접구매자의 시간대별 거래량을 차감한 양에 대해 판매사업자가 구매한 거래시간별 거래량(수요반응자원의 시간대별 전력부하감축거래량은 제외한다.) 비율에 따라 배분한 값으로 한다.

2. 판매사업자의 시간대별 반기별 상한액 초과에 따른 재배분 정산금액은 전체 수요관리사업자의 해당 정산금액을 해당 거래시간이 포함된 반기 동안의 전체 발전기의 거래량에서 모든 직접구매자의 거래량을 차감한 양에 대해 판매사업자가 구매한 거래량(수요반응자원의 전력부하감축거래량은 제외한다.) 비율에 따라 배분한 값으로 한다.

제12.6.2.6조(자발적 수요증대에 따른 계획증대량에 대한 정산) ① 판매사업자에게 적용할 시간대별 제주지역 자발적 수요증대에 따른 지역별 계획증대량에 대한 정산금액은 별표26의 정산기준에 따라 계산한 전체 수요관리사업자의 시간대별 자발적 수요증대에 따른 계획증대량에 별도 산정한 수요증대 정산단가로 계산한 값으로 한다. [신설 2023.8.30.]

② 판매사업자에게 적용할 시간대별 육지지역 자발적 수요증대에 따른 계획증대량에 대한 정산금액은 별표26의 정산기준에 따라 계산한 전체 수요관리사업자의 계획증대량에 대한 정산금액을 다음 각 호의 기준에 따라 배분한 값으로 한다.

1. 판매사업자의 시간대별 계획증대량에 대한 정산금액(반기별 상한액 초과에 따른 재배분 정산금액은 제외한다)은 전체 수요관리사업자의 해당 정산금액을 전체 발전기의 시간대별 거래량에서 모든 직접구매자의 시간대별 거래량을 차감한 양에 대해 판매사업자가 구매한 거래시간별 거래량(수요반응자원의 시간대별 전력부하감축거래량은 제외한다.) 비율에 따라 배분한 값으로 한다.

2. 판매사업자의 시간대별 반기별 상한액 초과에 따른 재배분 정산금액은 전체 수요관리사업자의 해당 정산금액을 해당 거래시간이 포함된 반기 동안의 전체 발전기의 거래량에서 모든 직접구매자의 거래량을 차감한 양에 대해 판매사업자가 구매한 거래량(수요반응자원의 전력부하감축거래량은 제외한다.) 비율에 따라 배분한 값으로 한다.

제3관	구역전기사업자의 수요반응자원에 대한 정산

<생 략>

제12.6.3.6조(자발적 수요증대에 따른 계획증대량에 대한 정산) 구역전기사업자에게 적용할 시간대별 육지지역 자발적 수요증대에 따른 계획증대량에 대한 정산금액은 별표26의 정산기준에 따라 계산한 전체 수요관리사업자의 계획증대량에 대한 정산금액을 다음 각 호의 기준에 따라 배분한 값으로 한다.

1. 구역전기사업자의 시간대별 계획증대량에 대한 정산금액(반기별 상한액 초과에 따른 재배분 정산금액은 제외한다)은 전체 수요관리사업자의 해당 정산금액을 전체 발전기의 시간대별 거래량에서 모든 직접구매자의 시간대별 거래량을 차감한 양에 대해 구역전기사업자가 구매한 거래시간별 거래량(수요반응자원의 시간대별 전력부하감축거래량은 제외한다.) 비율에 따라 배분한 값으로 한다.

2. 구역전기사업자의 시간대별 반기별 상한액 초과에 따른 재배분 정산금액은 전체 수요관리사업자의 해당 정산금액을 해당 거래시간이 포함된 반기 동안의 전체 발전기의 거래량에서 모든 직접구매자의 거래량을 차감한 양에 대해 구역전기사업자가 구매한 거래량(수요반응자원의 전력부하감축거래량은 제외한다.) 비율에 따라 배분한 값으로 한다.

제3관	자발적 수요증대에 따른 수요반응자원의 거래 [본관신설 2022.5.31.]

<생 략>

제12.7.3.7조(육지 수요증대필요량 산정) ① 전력거래소는 수요실적 및 전력계통 운영여건 등을 고려하여 기준 태양광이용률과 기준 수요구간을 결정하고, 그에 따른 수요 수준별 플러스DR 증대필요량을 지역별로 산정하여 매월 시작일로부터 2일전(실 근무일 기준)까지 공지하여야 한다.

② 증대필요량은 제1항에 따라 매월 산정하는 것을 원칙으로 하되, 필요시 변경일 1일전(실 근무일 기준)까지 공지하여 변경할 수 있다.

제12.7.3.8조(증대계획량 산정) ① ~ ④ <생 략>

제12.7.3.8조(증대계획량 산정) <조번호변경 2022.5.31.> ①제주지역의 자발적 수요증대에 따른 거래시간별 증대계획량은 전일 제주 하루전발전계획에 따라 공표되는 익일의 제주 하루전에너지가격이 0원 이하이고, 익일의 출력제어량이 플러스DR 기준출력제어량 이상일 경우 예측된 출력제어량(이하 “예측 출력제어량‘이라 함)으로 산정하며, 다음 각 호에 따라 수요반응자원별 증대계획량을 배분한다.

단, 하루전발전계획에서「신·재생에너지 공급의무화제도 및 연료 혼합의무화제도 관리·운영지침」제3조 제22호의 고정가격계약을 체결한 신재생발전기의 출력제어가 결정될 경우에는 플러스DR을 낙찰하지 않는다. [신설 2021.1.1.] <개정 2023.8.30.>

② 육지지역의 자발적 수요증대에 따른 거래시간별 증대계획량은 전일 전력거래소에서 예측한 익일의 예측수요가 기준 수요구간을 충족하고, 전일 태양광 예측시스템을 통해 예측된 익일의 태양광이용률이 기준 태양광이용률 이상일 경우 제12.7.3.7조 제1항의 수요 수준별 증대필요량으로 산정하며, 다음 각 호에 따라 수요반응자원별 증대계획량을 배분한다. 단, 증대필요량이 별도로 공지되지 않은 경우 해당 거래시간 수요반응자원의 증대계획량은 증대가능용량으로 배분한다.

1. 거래시간별 증대필요량이 제출된 입찰서의 동시간대 전체 수요반응자원의 증대가능용량보다 같거나 클 경우, 해당 거래시간 수요반응자원의 증대계획량은 증대가능용량으로 배분한다.

[eqn: rm RAI _{t} ` GEQ sum _{i} ^{} SLIA _{i,t}]이면,

SLIi,t = SLIAi,t

여기서,

RAIt : 거래시간별 증대필요량

SLIAi,t : 수요반응자원의 거래시간별 증대가능용량

SLIi,t : 자발적 수요증대에 따른 거래시간별 증대계획량

2. 거래시간별 증대필요량이 제출된 입찰서의 동시간대 전체 수요반응자원의 증대가능용량보다 작은 경우, 해당 거래시간 수요반응자원의 증대계획량은 다음 식에 따라 최대 0.1MW씩 우선 배분하고 추가로 필요한 증대량에 대하여 수요반응자원별 증대가능용량에 비례하여 배분한다. 단, 배분 후 거래시간별 각 수요반응자원의 증대계획량의 합계와 증대필요량의 차이가 발생할 경우 증대계획량이 가장 큰 수요반응자원에서 증감하여 일치시킨다.  [신설 2021.1.1.]

[eqn: rm RAI _{t} `<` sum _{i} ^{} SLIA _{i,t}]이면,

SLIi,t =

[eqn: rm [(SLIA _{i,t} `-`min(SLIA _{i,t} ,`0.1))# ``` TIMES ` {max( rm RAI _{t} `- sum _{i} ^{} min(SLIA _{i,t} ,`0.1),`0)} over {sum _{i} ^{} ( rm SLIA _{i,t} -min(SLIA _{i,t} ,`0.1))} ``+`min( rm SLIA _{i,t} ,`0.1)]`# ``` TIMES `min( {rm RAI _{t}} over {sum _{i} ^{} min( rm SLIA _{i,t} ,`0.1)} ,`1)]

③ 제1항, 제2항에 따른 거래시간별 수요반응자원의 증대계획량은 거래일 09시부터 18시 사이의 해당하는 시간에 배분하는 것을 원칙으로 하나, 특별한 사유가 있을 경우 사전에 고지한 후 변경할 수 있다. [신설 2021.1.1.] <개정 2021.4.30.>

④ 전력거래소는 제1항에 따른 거래시간별 수요반응자원의 증대계획량 배분 결과를 거래일 전일 18시까지, 제2항에 따른 증대계획량 배분 결과를 거래일 전일 17시30분까지 수요반응자원 전력거래시스템을 통해 수요관리사업자에게 통지하는 것을 원칙으로 하나, 부득이한 경우 24시까지 별도의 방법으로 통지할 수 있다. [신설 2021.1.1.] <개정 2021.4.30.>

➄ 전력거래소는 제1항, 제2항의 규정에도 불구하고 동일 시간대에 표준DR, 중소형DR 또는 제주DR의 전력수요 의무감축요청이 발령될 경우, 해당 거래시간 모든 수요반응자원의 증대계획량을 “0”으로 조정하고, 조정내역을 수요관리사업자에게 즉시 공지하여야한다. <개정 2022.5.31.>

⑥ 제12.4.2.8조에 따른 표준DR, 중소형DR, 제주DR 또는 국민DR 수요반응자원의 자발적 수요감축에 따른 거래시간별 수요반응자원의 감축계획량이 ‘0’을 초과하여 배분된 경우 해당 거래시간을 포함하는 거래일의 자발적 수요증대에 따른 거래시간별 육지 플러스DR 또는 제주 플러스DR의 증대계획량은 ’0‘으로 조정한다. [신설 2021.1.1.] <개정 2021.4.30., 2023.8.30.>

제4관	실시간 전력수요 증대요청에 따른 수요반응자원의 거래 [본관신설 2022.5.31.]

제12.7.4.1조(수요관리사업자에 대한 전력수요 증대요청) ① 수요관리사업자에 대한 전력수요 증대요청은 제주 플러스DR을 대상으로 제주 실시간발전계획에 따라 공표된 거래일 당일의 증대 2시간 전 제주 실시간 에너지가격이 0원 이하이고, 당일의 증대 2시간 전 출력제어량이 플러스DR 당일 기준출력제어량 이상일 경우 다음 각 호에서 정한 기준에 따라 이행되어야 한다. 단, 실시간발전계획에서「신·재생에너지 공급의무화제도 및 연료 혼합의무화제도 관리·운영지침」제3조 제22호의 고정가격계약을 체결한 신재생발전기의 출력제어가 결정될 경우에는 플러스DR을 발령하지 않는다. [신설 2022.5.31.] <개정 2023.8.30.>

<생 략>

-플러스 수요반응자원의 지역별 구분 추가

-용어 적용 범위 명확화

-용어 적용 범위 명확화

-플러스DR 자원등록시 지역별 구분 추가

-피크저감용ESS를 활용한 수요증대시 계량기 설치기준

-육지 플러스DR 도입에 따른 지역구분 수정

-판매사업자의 자발적 수요증대 정산 문구 추가

지역구분

-구역전기사업자의 자발적 수요증대 정산 문구 추가

-조 번호 변경, 육지 수요증대필요량 산정 신설

- 조 번호 변경

- 조 번호 변경, 지역 구분

- 육지 플러스DR 증대계획량 산정 추가

- 항 번호 변경, 육지 플러스DR 증대계획량 배분 시간 추가

- 항 번호 변경, 육지 플러스DR 증대계획량 통보 시간 추가

항번호 변경

- 자발적DR과 플러스DR 중복 발생 시 조정 방안 신설

-육지 플러스DR 도입에 따른 지역구분

<신 설>

부  칙 (2024.3.XX.)

제0조(육지 플러스DR 규칙개정 사항에 대한 적용례) ①제12장, 별표1, 별표8, 별표26, 별표28, 별지 제101-5호, 별지 제102-4호서식의 육지 플러스DR과 관련된 규정은 제12.2.2조 및 제12.2.3조 규정에도 불구하고 육지 플러스DR의 초기 등록신청기간 및 초기 전력거래기간을 2024년에 한하여 별도 공지하여 운영할 수 있고, 전산시스템 개선 전까지 수기로 운영한다.

② 제1항의 육지 플러스DR의 정산금은 반기별 8억원을 초과하지 않도록 한다.

③ 제1항의 육지 플러스DR은 ’25년12월31일까지 한시적으로 운영한다. 단, 그 이전에 육지 계통에 재생에너지 입찰제도 또는 신보조서비스가 도입될 경우 운영 규모, 정산 방식 등을 재검토한다.

[별표 1] <개정 2022.12.31.>

[별표 1] 기호 및 변수의 정의 ∙

기호 및 변수의 정의

약어	기호 및 변수명	단위	내 용
신설

[별표 1] <개정 2022.12.31.>

[별표 1] 기호 및 변수의 정의 ∙

기호 및 변수의 정의

약어	기호 및 변수명	단위	내 용
RAIi,t	증대필요량(Required Amount of Increase)	MWh	시간대별 증대필요량

-육지 플러스DR 도입에 따른 기호 및 변수의 정의 신설

[별표 8]

[별표 8] 정산 및 결제 절차 ∙

정산 및 결제 절차

7.0 절차

7.1    발전전력량, 정산 및 결제금액의 단수‧소수점 처리 등

7.1.5 수요반응자원의 의무감축용량(ORC), 자발적 수요감축에 따른 감축계획량(SSR), 자발적 수요감축에 따른 계획감축량(SR), 실시간 전력수요 의무감축요청에 따른 전력수요 의무감축이행량(DR), 주파수 하락에 따른 주파수연계 감축량(FR), 국민DR 고객기준부하(CBL), 국민DR 사용전력량(ME)은 MWh를 기준으로 소수점 넷째자리에서 거래시간별로 반올림 처리한다.(kWh까지 계산) [신설 2014.11.3.] <개정 2019.11.07., 2019.12.31., 2020.11.01., 2021.1.1., 2021.9.18., 2022.12.27.>

[별표 8]

[별표 8] 정산 및 결제 절차 ∙

정산 및 결제 절차

7.0 절차

7.1    발전전력량, 정산 및 결제금액의 단수‧소수점 처리 등

7.1.5 수요반응자원의 의무감축용량(ORC), 자발적 수요감축에 따른 감축계획량(SSR), 자발적 수요감축에 따른 계획감축량(SR), 실시간 전력수요 의무감축요청에 따른 전력수요 의무감축이행량(DR), 자발적 수요증대에 따른 증대계획량(SLI), 자발적 수요증대에 따른 전력부하증대량(SI), 실시간 전력수요 증대요청에 따른 전력부하증대량(DI),  주파수 하락에 따른 주파수연계 감축량(FR), 국민DR 고객기준부하(CBL), 국민DR 사용전력량(ME)은 MWh를 기준으로 소수점 넷째자리에서 거래시간별로 반올림 처리한다.(kWh까지 계산) [신설 2014.11.3.] <개정 2019.11.07., 2019.12.31., 2020.11.01., 2021.1.1., 2021.9.18., 2022.12.27.>

-플러스DR 소수점 처리기준 명확화

[별표 26] [신설 2014.11.3.]

[별표 26] 수요반응자원의 정산 기준 ∙

수요반응자원의 정산 기준

[목차]

Ⅰ. 수요관리사업자에 대한 정산

3. ~ 6. 생략

7. 자발적 수요증대에 따른 계획증대량에 대한 정산 [신설 2021.1.1.]

가. <신설>

나. <신설>

1) <신설>

2) <신설>

Ⅱ. 판매사업자에 대한 정산 <개정 2019.12.31., 2023.8.30.>

1. ~ 5. 생략

6. <신설>

가. <신설>

나. <신설>

6. 자발적 수요증대에 따른 계획증대량에 대한 정산

가. <신설>

나. <신설>

1) <신설>

2) <신설>

7. 실시간 전력수요증대요청에 따른 전력수요증대요청 이행량에 대한 정산

Ⅲ. 구역전기사업자의 전력거래에 대한 정산  <개정 2019.12.31>

1. ~ 5. 생략

6. <신설>

가. <신설>

나. <신설>

Ⅰ. 수요관리사업자에 대한 정산

7. 자발적 수요증대에 따른 계획증대량에 대한 정산 [신설 2021.1.1.]

자발적 수요증대에 따른 계획증대량은 다음 식에 따라 제주지역 계통한계가격으로 이행률별 차등하여 정산한다. [신설 2021.1.1.]

SIi,t < SLIi,t × 0.8 이면,

SLIPi,t = Max(SIi,t , 0) × SMPt × 0.8 × 1000

SIi,t ≥ SLIi,t × 0.8 이면,

SLIPi,t = Min[ Max(SIi,t , 0) ,  SLIi,t×1.2 ] × SMPt × 1000

SIi,t = {[eqn: sum _{c IN i} ^{}]CLIi,c,t × (1-RDFi)} ÷ 1000

CLIi,c,t = Max(MEi,c,t – ICBLi,c,t , 0) × SLIFi,c,t <개정 2021.12.28.>

여기서,

SIi,t : 자발적 수요증대에 따른 수요반응자원의 거래시간별 계획증대량(MW-h)

SLIi,t : 자발적 수요증대에 따른 거래시간별 증대계획량(MW-h)

SLIPi,t : 자발적 수요증대에 따른 거래시간별 계획증대량에 대한 정산금액

CLIi,c,t : 수요반응참여고객의 전력부하증대량(kW-h)

RDFi : 국민DR 계수(국민DR의 경우 1 아니면 0)

ICBLi,c,t : 자발적 수요증대에 따른 플러스DR의 계획증대량을 산출하기 위해 별표28의 규정에 따라 산출한 수요반응참여고객의 거래시간별 고객기준부하(kW-h)

MEi,c,t : 수요반응참여고객의 거래시간별 사용전력량(kW-h)

SLIFi,c,t : 시간대별 자발적 수요증대에 따른 수요증대에 참여한 수요반응참여고객 지수(참여한 경우 1, 아니면 0)

7. 자발적 수요증대에 따른 계획증대량에 대한 정산 [신설 2021.1.1.] <개정 2023.8.30.>

자발적 수요증대에 따른 계획증대량에 다음 식에 따라 별도 산정한 정산단가로 이행률별 차등하여 정산한다. 이때, 정산단가는 아래 산식으로 산정하고, 시스템에 공지한다.

[eqn: sum _{} ^{} (해당`계약종별`봄·가을철`중간부하`전력량`요금][eqn: TIMES {sum _{} ^{} 해당`계약종별`참여고객의`계약전력`} over {sum _{} ^{} 플러스DR`전체`참여고객의`계약전력} )] [신설 2021.1.1.] <개정 2023.8.30.>

SIi,t < SLIi,t × 0.8 이면,

SLIPi,t = Max(SIi,t , 0) × JPPt × 0.8 × 1000

SIi,t ≥ SLIi,t × 0.8 이면,

SLIPi,t = Min[ Max(SIi,t , 0) ,  SLIi,t×1.2 ] × JPPt × 1000

SIi,t = {[eqn: sum _{c IN i} ^{}]CLIi,c,t × (1-RDFi)} ÷ 1000

CLIi,c,t = Max(MEi,c,t – ICBLi,c,t , 0) × SLIFi,c,t <개정 2021.12.28.>

여기서,

SIi,t : 자발적 수요증대에 따른 수요반응자원의 거래시간별 계획증대량(MW-h)

SLIi,t : 자발적 수요증대에 따른 거래시간별 증대계획량(MW-h)

SLIPi,t : 자발적 수요증대에 따른 거래시간별 계획증대량에 대한 정산금액

JPP : 제주 플러스DR 수요증대의 정산단가(원/kW-h)

CLIi,c,t : 수요반응참여고객의 전력부하증대량(kW-h)

RDFi : 국민DR 계수(국민DR의 경우 1 아니면 0)

ICBLi,c,t : 자발적 수요증대에 따른 플러스DR의 계획증대량을 산출하기 위해 별표28의 규정에 따라 산출한 수요반응참여고객의 거래시간별 고객기준부하(kW-h)

MEi,c,t : 수요반응참여고객의 거래시간별 사용전력량(kW-h)

SLIFi,c,t : 시간대별 자발적 수요증대에 따른 수요증대에 참여한 수요반응참여고객 지수(참여한 경우 1, 아니면 0)

<신 설>

Ⅱ. 판매사업자에 대한 정산

<생 략>

6. 신설

6. 자발적 수요증대에 따른 계획증대량에 대한 정산 [신설 2023.8.30.]

판매사업자가 부담해야 할 자발적 수요증대에 따른 계획증대량에 대한 거래시간별 정산금은 모든 수요반응자원의 거래시간별 자발적 수요증대에 따른 계획증대량에 대한 정산금 총액으로 한다.

[eqn: rm SISS _{t} = sum _{i} ^{} SLIP _{i,t}]

SISSt(Scheduled Increase Settlement for a Sales Comapny) : 판매사업자의 거래시간에 대한 계획증대량정산금

SLIPi,t : 지역별 자발적 수요증대에 따른 거래시간별 계획증대량에 대한 정산금액

7. 생략

Ⅲ. 구역전기사업자에 대한 정산

<생 략>

6. 신설

[별표 26] [신설 2014.11.3.]

수요반응자원의 정산 기준

[목차]

Ⅰ. 수요관리사업자에 대한 정산

3. ~ 6. 생략

7. 자발적 수요증대에 따른 계획증대량에 대한 정산 [신설 2021.1.1.]

가. 제주 플러스DR

나. 육지 플러스DR

1) 계획증대량에 대한 정산

2) 반기별 상한액 초과에 따른 재배분 정산

Ⅱ. 판매사업자에 대한 정산 <개정 2019.12.31., 2023.8.30.>

1. ~ 5. 생략

6. 자발적 수요증대에 따른 계획증대량에 대한 정산

가. 계획증대량에 대한 정산

나. 반기별 상한액 초과에 따른 재배분 정산

6. 자발적 수요증대에 따른 계획증대량에 대한 정산

가. 제주 플러스DR

나. 육지 플러스DR

1) 계획증대량에 대한 정산

2) 반기별 상한액 초과에 따른 재배분 정산

7. 실시간 전력수요증대요청에 따른 전력수요증대요청 이행량에 대한 정산

Ⅲ. 구역전기사업자의 전력거래에 대한 정산  <개정 2019.12.31>

1. ~ 5. 생략

6. 자발적 수요증대에 따른 계획증대량에 대한 정산

가. 계획증대량에 대한 정산

나. 반기별 상한액 초과에 따른 재배분 정산

Ⅰ. 수요관리사업자에 대한 정산

7. 자발적 수요증대에 따른 계획증대량에 대한 정산 [신설 2021.1.1.]

가. 제주 플러스DR

제주지역 자발적 수요증대에 따른 계획증대량은 다음 식에 따라 제주지역 계통한계가격으로 이행률별 차등하여 정산한다. [신설 2021.1.1.]

SIi,t < SLIi,t × 0.8 이면,

JSLIPi,t = Max(SIi,t , 0) × SMPt × 0.8 × 1000

SIi,t ≥ SLIi,t × 0.8 이면,

JSLIPi,t = Min[ Max(SIi,t , 0) ,  SLIi,t×1.2 ] × SMPt × 1000

SIi,t = {[eqn: sum _{c IN i} ^{}]CLIi,c,t × (1-RDFi)} ÷ 1000

CLIi,c,t = Max(MEi,c,t – ICBLi,c,t , 0) × SLIFi,c,t <개정 2021.12.28.>

여기서,

SIi,t : 자발적 수요증대에 따른 수요반응자원의 거래시간별 계획증대량(MW-h)

SLIi,t : 자발적 수요증대에 따른 거래시간별 증대계획량(MW-h)

JSLIPi,t : 제주지역 자발적 수요증대에 따른 거래시간별 계획증대량에 대한 정산금액

CLIi,c,t : 수요반응참여고객의 전력부하증대량(kW-h)

RDFi : 국민DR 계수(국민DR의 경우 1 아니면 0)

ICBLi,c,t : 자발적 수요증대에 따른 플러스DR의 계획증대량을 산출하기 위해 별표28의 규정에 따라 산출한 수요반응참여고객의 거래시간별 고객기준부하(kW-h)

MEi,c,t : 수요반응참여고객의 거래시간별 사용전력량(kW-h)

SLIFi,c,t : 시간대별 자발적 수요증대에 따른 수요증대에 참여한 수요반응참여고객 지수(참여한 경우 1, 아니면 0)

7. 자발적 수요증대에 따른 계획증대량에 대한 정산 [신설 2021.1.1.] <개정 2023.8.30.>

가. 제주 플러스DR

제주지역 자발적 수요증대에 따른 계획증대량에 다음 식에 따라 별도 산정한 정산단가로 이행률별 차등하여 정산한다. 이때, 정산단가는 아래 산식으로 산정하고, 시스템에 공지한다.

[eqn: sum _{} ^{} (해당`계약종별`봄·가을철`중간부하`전력량`요금][eqn: TIMES {sum _{} ^{} 해당`계약종별`참여고객의`계약전력`} over {sum _{} ^{} 제주`플러스DR`전체`참여고객의`계약전력} )] [신설 2021.1.1.] <개정 2023.8.30.>

SIi,t < SLIi,t × 0.8 이면,

JSLIPi,t = Max(SIi,t , 0) × JPPt × 0.8 × 1000

SIi,t ≥ SLIi,t × 0.8 이면,

JSLIPi,t = Min[ Max(SIi,t , 0) ,  SLIi,t×1.2 ] × JPPt × 1000

SIi,t = {[eqn: sum _{c IN i} ^{}]CLIi,c,t × (1-RDFi)} ÷ 1000

CLIi,c,t = Max(MEi,c,t – ICBLi,c,t , 0) × SLIFi,c,t <개정 2021.12.28.>

여기서,

SIi,t : 자발적 수요증대에 따른 수요반응자원의 거래시간별 계획증대량(MW-h)

SLIi,t : 자발적 수요증대에 따른 거래시간별 증대계획량(MW-h)

JSLIPi,t : 제주지역 자발적 수요증대에 따른 거래시간별 계획증대량에 대한 정산금액

JPPt : 제주 플러스DR 수요증대의 정산단가(원/kW-h)

CLIi,c,t : 수요반응참여고객의 전력부하증대량(kW-h)

RDFi : 국민DR 계수(국민DR의 경우 1 아니면 0)

ICBLi,c,t : 자발적 수요증대에 따른 플러스DR의 계획증대량을 산출하기 위해 별표28의 규정에 따라 산출한 수요반응참여고객의 거래시간별 고객기준부하(kW-h)

MEi,c,t : 수요반응참여고객의 거래시간별 사용전력량(kW-h)

SLIFi,c,t : 시간대별 자발적 수요증대에 따른 수요증대에 참여한 수요반응참여고객 지수(참여한 경우 1, 아니면 0)

나. 육지 플러스DR

육지지역의 자발적 수요증대에 대한 정산금(LTSLIPi,t)은 계획증대량에 대한 정산금(LSLIPi,t)과 반기별 재배분 정산금(LRSLIPi,t)을 합산하여 산정한다.

LTSLIPi,t = LSLIPi,t + LRSLIPi,t

여기서,

LTSLIPi,t : 육지지역 자발적 수요증대에 따른 거래시간별 총 정산금액

LSLIPi,t :  육지지역 자발적 수요증대에 따른 거래시간별 계획증대량에 대한 정산금액

LRSLIPi,t : 육지지역 자발적 수요증대에 따른 거래시간별 재배분 정산금액

1) 계획증대량에 대한 정산

육지지역의 자발적 수요증대에 따른 계획증대량은 증대계획량의 1.2배와 계획증대량 중 작은 값에 대해서 육지 플러스DR 수요증대의 정산단가로 정산한다. 다만, 증대이행률(증대계획량 대비 계획증대량의 비율)이 40% 이상 100% 미만일 경우 정산단가에 증대이행률을 곱한 값으로 정산하고, 40% 미만일 경우 정산금을 지급하지 않는다.

이때, 정산단가는 부하이전을 통한 전력구입비 절감 효과를  고려하여 초기에는 50원/kWh로 정하고, 매년 3월 1일까지 재산정하여 공지한다.

[eqn: rm {SI _{i,`t}} over {SLI _{i,`t}}] < 0.4이면, LSLIPi,t = 0

[eqn: rm {SI _{i,`t}} over {SLI _{i,`t}}] ≥ 0.4이면,

LSLIPi,t = RSIi,t × LPPt × Min(1, [eqn: rm {SI _{i,`t}} over {SLI _{i,`t}}]) × 1000

RSIi,t = Min(SIi,t, SLIi,t × 1.2)

SIi,t = {[eqn: sum _{c IN i} ^{}]CLIi,c,t × (1-RDFi)} ÷ 1000

CLIi,c,t = Max(MEi,c,t – ICBLi,c,t , 0) × SLIFi,c,t

여기서,

SIi,t : 자발적 수요증대에 따른 수요반응자원의 거래시간별 계획증대량(MW-h)

SLIi,t : 자발적 수요증대에 따른 거래시간별 증대계획량(MW-h)

RSIi,t : 자발적 수요증대에 따른 거래시간별 증대인정량(MW-h)

LSLIPi,t : 육지지역 자발적 수요증대에 따른 거래시간별 계획증대량에 대한 정산금액

LPPt : 육지 플러스DR 수요증대의 정산단가(원/kW-h)

CLIi,c,t : 수요반응참여고객의 전력부하증대량(kW-h)

ICBLi,c,t : 자발적 수요증대에 따른 플러스DR의 계획증대량을 산출하기 위해 별표28의 규정에 따라 산출한 수요반응참여고객의 거래시간별 고객기준부하(kW-h)

MEi,c,t : 수요반응참여고객의 거래시간별 사용전력량(kW-h)

SLIFi,c,t : 시간대별 자발적 수요증대에 따른 수요증대에 참여한 수요반응참여고객 지수(참여한 경우 1, 아니면 0)

2) 반기별 상한액 초과에 따른 재배분 정산

육지지역의 자발적 수요증대에 따른 계획증대량에 대한 정산금의 반기별 합계는 공지된 상한액을 초과하지 않도록 한다. 정산금의 반기별 합계가 상한액을 초과할 경우, 해당 반기의 증대인정량의 합계에 비례하여 재배분한다. 이때, 상반기는 전년도 12월부터 5월까지, 하반기는 6월부터 11월까지로 한다.

LSLIPi,h = [eqn: rm sum _{t} ^{해당`반기`전체`거래시간}]LSLIPi,t

RSIi,h = [eqn: rm sum _{t} ^{해당`반기`전체`거래시간}]RSIi,t

LRSLIPi,t = (MSLIPi,h - LSLIPi,h) × MFt × HLTFt

MSLIPi,h = MAXPh × [eqn: rm {RSI _{i,h}} over {sum _{i} ^{전체수요반응자원} RSI _{i,h}}]

여기서,

LRSLIPi,t : 육지지역 자발적 수요증대에 따른 거래시간별 재배분 정산금액

MSLIPi,h : 반기별 상한액에 따라 재산정한 자발적 수요증대에 따른 계획증대량에 대한 정산금액

MFt : 반기별 상한액 초과 지수(육지지역의 자발적 수요증대에 따른 계획증대량에 대한 정산금 합계가 반기별 상한액을 초과할 경우 1, 아니면 0)

HLTFt : 반기별 마지막 거래시간 지수(5월 또는 11월의 마지막 거래일 마지막 거래시간일 경우 1, 아니면 0)

MAXPh : 사전에 공지된 반기별 정산금 상한액

Ⅱ. 판매사업자에 대한 정산

<생 략>

6. 자발적 수요증대에 따른 계획증대량에 대한 정산

판매사업자가 부담해야 할 육지지역의 자발적 수요증대에 따른 정산금은 육지지역의 계획증대량에 대한 정산금과 반기별 재배분 정산금을 합산하여 산정한다.

LTSISSt = LSISSt + LRSISSt

여기서,

LTSISSt : 판매사업자의 육지지역 자발적 수요증대에 따른 거래시간별 총 정산금액

LSISSt : 판매사업자의 육지지역 자발적 수요증대에 따른 거래시간별 계획증대량에 대한 정산금액

LRSISSt : 판매사업자의 육지지역 자발적 수요증대에 따른 거래시간별 재배분 정산금액

가. 계획증대량에 대한 정산

판매사업자가 부담해야 할 육지지역의 자발적 수요증대에 따른 거래시간별 계획증대량에 대한 정산금은 육지지역의 모든 수요반응자원의 거래시간별 자발적 수요증대에 따른 계획증대량에 대한 정산금 총액에 전체 발전기의 거래시간별 거래량에서 모든 직접구매자의 거래시간별 거래량을 차감한 양에서 판매사업자가 구매한 거래시간별 거래량(수요반응자원의 시간대별 전력부하감축거래량은 제외한다.) 비율을 곱한 금액으로 한다.

LSISSt = [eqn: rm sum _{i} ^{}]LSLIPi,t × [eqn: rm {PES _{t}} over {(TET _{t} - sum _{k} ^{} PEC _{k,t} )}]

여기서,

PESt = TETt - [eqn: rm sum _{k} ^{}]PECk,t - [eqn: rm sum _{d} ^{}]PELd,t

LSISSt : 판매사업자의 거래시간별 육지지역 자발적 수요증대에 따른 계획증대량 정산금

LSLIPi,t : 지역별 자발적 수요증대에 따른 거래시간별 계획증대량에 대한 정산금액

PESt : 판매사업자의 거래시간에 대한 구매 전력량

TETt : 발전기 전체의 거래시간에 대한 총 전력거래량

PECk,t : 직접구매자의 거래시간에 대한 유효구매전력량

PELd,t : 구역전기사업자의 거래시간에 대한 유효구매전력량

나. 반기별 상한액 초과에 따른 재정산

판매사업자가 부담하여야 할 육지지역의 자발적 수요증대에 따른 재배분 정산금은 육지지역의 모든 수요반응자원의 거래시간별 자발적 수요증대에 재배분 정산금 총액에 전체 발전기의 해당 거래시간이 포함된 반기의 거래량에서 해당 기간 동안 모든 직접구매자의 거래양을 차감한 양에서 판매사업자가 구매한 거래량(수요반응자원의 시간대별 전력부하감축거래량은 제외한다.) 비율을 곱한 금액으로 한다. 이때, 상반기는 전년도 12월부터 5월까지, 하반기는 6월부터 11월까지로 한다.

LRSISSt = [eqn: rm sum _{i} ^{}]LRSLIPi,t × [eqn: rm {PES _{h}} over {sum _{} ^{} (TET _{h} - sum _{k} ^{} PEC _{k,h} )}]

TETh = [eqn: rm sum _{t} ^{해당`반기`전체`거래시간}]TETt

PESh = [eqn: rm sum _{t} ^{해당`반기`전체`거래시간}]PESt

PECk,h = [eqn: rm sum _{t} ^{해당`반기`전체`거래시간}]PECk,t

여기서,

PESt = TETt - [eqn: rm sum _{k} ^{}]PECk,t - [eqn: rm sum _{d} ^{}]PELd,t

LRSISSt : 판매사업자의 육지지역 자발적 수요증대에 따른 거래시간별 재배분 정산금액

LRSLIPi,t : 육지지역 자발적 수요증대에 따른 거래시간별 재배분 정산금액

PESt : 판매사업자의 거래시간에 대한 구매 전력량

TETt : 발전기 전체의 거래시간에 대한 총 전력거래량

PECk,t : 직접구매자의 거래시간에 대한 유효구매전력량

PELd,t : 구역전기사업자의 거래시간에 대한 유효구매전력량

6. 자발적 수요증대에 따른 계획증대량에 대한 정산 [신설 2023.8.30.]

판매사업자가 부담해야 할 자발적 수요증대에 따른 계획증대량에 대한 정산금은 제주지역의 자발적 수요증대에 따른 계획증대량에 대한 정산금과 육지지역의 자발적 수요증대에 따른 정산금을 합산하여 산정한다.

SISSt = JSISSt + LTSISSt

여기서,

SISSt : 판매사업자의 거래시간에 대한 계획증대량 정산금

JSISSt : 판매사업자의 거래시간대별 제주지역의 자발적 수요증대에 따른 계획증대량정산금

LTSISSt : 판매사업자의 거래시간대별 육지지역의 자발적 수요증대에 따른 정산금

가. 제주 플러스DR

판매사업자가 부담해야 할 제주지역의 자발적 수요증대에 따른 계획증대량에 대한 정산금은 제주지역의 모든 수요반응자원의 거래시간별 자발적 수요증대에 따른 계획증대량에 대한 정산금 총액으로 한다.

JSISSt = [eqn: rm sum _{i} ^{}]JSLIPi,t

여기서,

JSISSt : 판매사업자의 거래시간대별 제주지역의 자발적 수요증대에 따른 계획증대량정산금

JSLIPi,t : 제주지역의 자발적 수요증대에 따른 거래시간별 계획증대량에 대한 정산금액

나. 육지 플러스DR

판매사업자가 부담해야 할 육지지역의 자발적 수요증대에 따른 정산금은 육지지역의 계획증대량에 대한 정산금과 반기별 재배분 정산금을 합산하여 산정한다.

LTSISSt = LSISSt + LRSISSt

여기서,

LTSISSt : 판매사업자의 육지지역 자발적 수요증대에 따른 거래시간별 총 정산금액

LSISSt : 판매사업자의 육지지역 자발적 수요증대에 따른 거래시간별 계획증대량에 대한 정산금액

LRSISSt : 판매사업자의 육지지역 자발적 수요증대에 따른 거래시간별 재배분 정산금액

1) 계획증대량에 대한 정산

판매사업자가 부담해야 할 육지지역의 자발적 수요증대에 따른 거래시간별 계획증대량에 대한 정산금은 육지지역의 모든 수요반응자원의 거래시간별 자발적 수요증대에 따른 계획증대량에 대한 정산금 총액에 전체 발전기의 거래시간별 거래량에서 모든 직접구매자의 거래시간별 거래량을 차감한 양에서 판매사업자가 구매한 거래시간별 거래량(수요반응자원의 시간대별 전력부하감축거래량은 제외한다.) 비율을 곱한 금액으로 한다.

LSISSt = [eqn: rm sum _{i} ^{}]LSLIPi,t × [eqn: rm {PES _{t}} over {(TET _{t} - sum _{k} ^{} PEC _{k,t} )}]

여기서,

PESt = TETt - [eqn: rm sum _{k} ^{}]PECk,t - [eqn: rm sum _{d} ^{}]PELd,t

LSISSt : 판매사업자의 거래시간별 육지지역 자발적 수요증대에 따른 계획증대량 정산금

LSLIPi,t : 지역별 자발적 수요증대에 따른 거래시간별 계획증대량에 대한 정산금액

PESt : 판매사업자의 거래시간에 대한 구매 전력량

TETt : 발전기 전체의 거래시간에 대한 총 전력거래량

PECk,t : 직접구매자의 거래시간에 대한 유효구매전력량

PELd,t : 구역전기사업자의 거래시간에 대한 유효구매전력량

2) 반기별 상한액 초과에 따른 재정산

판매사업자가 부담하여야 할 육지지역의 자발적 수요증대에 따른 재배분 정산금은 육지지역의 모든 수요반응자원의 거래시간별 자발적 수요증대에 재배분 정산금 총액에 전체 발전기의 해당 거래시간이 포함된 반기의 거래량에서 해당 기간 동안 모든 직접구매자의 거래양을 차감한 양에서 판매사업자가 구매한 거래량(수요반응자원의 시간대별 전력부하감축거래량은 제외한다.) 비율을 곱한 금액으로 한다. 이때, 상반기는 전년도 12월부터 5월까지, 하반기는 6월부터 11월까지로 한다.

LRSISSt = [eqn: rm sum _{i} ^{}]LRSLIPi,t × [eqn: rm {PES _{h}} over {sum _{} ^{} (TET _{h} - sum _{k} ^{} PEC _{k,h} )}]

TETh = [eqn: rm sum _{t} ^{해당`반기`전체`거래시간}]TETt

PESh = [eqn: rm sum _{t} ^{해당`반기`전체`거래시간}]PESt

PECk,h = [eqn: rm sum _{t} ^{해당`반기`전체`거래시간}]PECk,t

여기서,

PESt = TETt - [eqn: rm sum _{k} ^{}]PECk,t - [eqn: rm sum _{d} ^{}]PELd,t

LRSISSt : 판매사업자의 육지지역 자발적 수요증대에 따른 거래시간별 재배분 정산금액

LRSLIPi,t : 육지지역 자발적 수요증대에 따른 거래시간별 재배분 정산금액

PESt : 판매사업자의 거래시간에 대한 구매 전력량

TETt : 발전기 전체의 거래시간에 대한 총 전력거래량

PECk,t : 직접구매자의 거래시간에 대한 유효구매전력량

PELd,t : 구역전기사업자의 거래시간에 대한 유효구매전력량

7. 생략

Ⅲ. 구역전기사업자에 대한 정산

<생 략>

6. 자발적 수요증대에 따른 계획증대량에 대한 정산

구역전기사업자가 부담해야 할 육지지역의 자발적 수요증대에 따른 정산금은 육지지역의 계획증대량에 대한 정산금과 반기별 재배분 정산금을 합산하여 산정한다.

LTSISLSd,t = LSISLSd,t + LRSISLSd,t

여기서,

LTSISLSd,t : 구역전기사업자의 육지지역 자발적 수요증대에 따른 거래시간별 총 정산금액

LSISLSd,t : 구역전기사업자의 육지지역 자발적 수요증대에 따른 거래시간별 계획증대량에 대한 정산금액

LRSISLSd,t : 구역전기사업자의 육지지역 자발적 수요증대에 따른 거래시간별 재배분 정산금액

가. 계획증대량에 대한 정산

구역전기사업자가 부담해야 할 육지지역의 자발적 수요증대에 따른 거래시간별 계획증대량에 대한 정산금은 육지지역의 모든 수요반응자원의 거래시간별 자발적 수요증대에 따른 계획증대량에 대한 정산금 총액에 전체 발전기의 거래시간별 거래량에서 모든 직접구매자의 거래시간별 거래량을 차감한 양에서 구역전기사업자가 구매한 거래시간별 거래량(수요반응자원의 시간대별 전력부하감축거래량은 제외한다.) 비율을 곱한 금액으로 한다.

LSISLSd,t = [eqn: rm sum _{i} ^{}]LSLIPi,t × [eqn: rm {PEL _{d,t}} over {(TET _{t} - sum _{k} ^{} PEC _{k,t} )}]

여기서,

LSISLSt : 구역전기사업자의 거래시간별 육지지역 자발적 수요증대에 따른 계획증대량 정산금

LSLIPi,t : 지역별 자발적 수요증대에 따른 거래시간별 계획증대량에 대한 정산금액

TETt : 발전기 전체의 거래시간에 대한 총 전력거래량

PECk,t : 직접구매자의 거래시간에 대한 유효구매전력량

PELd,t : 구역전기사업자의 거래시간에 대한 유효구매전력량

나. 반기별 상한액 초과에 따른 재정산

구역전기사업자가 부담하여야 할 육지지역의 자발적 수요증대에 따른 재배분 정산금은 육지지역의 모든 수요반응자원의 거래시간별 자발적 수요증대에 재배분 정산금 총액에 전체 발전기의 해당 거래시간이 포함된 반기의 거래량에서 해당 기간 동안 모든 직접구매자의 거래양을 차감한 양에서 구역전기사업자가 구매한 거래량(수요반응자원의 시간대별 전력부하감축거래량은 제외한다.) 비율을 곱한 금액으로 한다. 이때, 상반기는 전년도 12월부터 5월까지, 하반기는 6월부터 11월까지로 한다.

LRSISLSd,t = [eqn: rm sum _{i} ^{}]LRSLIPi,t × [eqn: rm {PEL _{d,h}} over {sum _{} ^{} (TET _{h} - sum _{k} ^{} PEC _{k,h} )}]

TETh = [eqn: rm sum _{t} ^{해당`반기`전체`거래시간}]TETt

PELd,h = [eqn: rm sum _{t} ^{해당`반기`전체`거래시간}]PELd,t

PECh = [eqn: rm sum _{t} ^{해당`반기`전체`거래시간}]PECt

여기서,

LRSISLSt : 구역전기사업자의 육지지역 자발적 수요증대에 따른 거래시간별 재배분 정산금액

LRSLIPi,t : 육지지역 자발적 수요증대에 따른 거래시간별 재배분 정산금액

TETt : 발전기 전체의 거래시간에 대한 총 전력거래량

PECk,t : 직접구매자의 거래시간에 대한 유효구매전력량

PELd,t : 구역전기사업자의 거래시간에 대한 유효구매전력량

-육지 플러스DR 도입에 따른 지역 구분

-육지 플러스DR 도입에 따른 판매사업자에 대한 정산 추가

-육지 플러스DR 도입에 따른 구역전기사업자에 대한 정산 추가

-육지 플러스DR 도입에 따른 지역 구분

-지역 구분을 위해 용어 세분화

-육지 플러스DR 정산 항목 추가

-육지 플러스DR 도입에 따른 판매사업자에 대한 정산 신설

-육지 플러스DR 도입에 따른 구역전기사업자에 대한 정산 신설

[별표 28] [신설 2014.11.3.]

[별표 28] 고객기준부하 산정 기준 ∙

고객기준부하 산정 기준

<생 략>

3.0    고객기준부하 산정을 위한 세부기준

<생 략>

3.2.1  Max(4/5)방식에서 참고일은 이전 감축일을 제외하고 최대 평일 10일전, Mid(4/6)방식은 최대 평일 12일전, Mid(6/10)방식 또는 Mid(8/10)방식은 최대 평일 20일전까지 적용한다. Mid방식의 경우 참고일 개수가 부족하고(Null data포함 등) 제외가능한 최대일과 최소일 개수가 다르면 최소일을 우선 제외한다. <개정 2018.12.12., 번호변경 및 개정 2019.11.07.>

[별표 28] [신설 2014.11.3.]

고객기준부하 산정 기준

<생 략>

3.0    고객기준부하 산정을 위한 세부기준

<생 략>

3.2.1  Max(4/5)방식에서 참고일은 이전 감축일을 제외하고 최대 평일 10일전, Mid(4/6)방식은 최대 평일 12일전, H-Mid(4/6)방식은 “관공서의 공휴일에 관한 규정”에서 규정한 공휴일, 토요일 중 과거 증대일을 제외한 최대 12일전, Mid(6/10)방식 또는 Mid(8/10)방식은 최대 평일 20일전까지 적용한다. Mid방식의 경우 참고일 개수가 부족하고(Null data포함 등) 제외가능한 최대일과 최소일 개수가 다르면 최소일을 우선 제외한다. <개정 2018.12.12., 번호변경 및 개정 2019.11.07.>

-육지 플러스DR 도입에 따른 최대참고일 수정

[별지 제101-5호 서식] 수요반응자원 등록신청서(플러스DR)

수요반응자원 등록신청서(플러스DR)
수요관리사업자명
수요반응자원명
수요반응자원 종류	플러스DR
지역구분	제주권
전력시장운영규칙 제12.2.2조 제1항의 규정에 따라 수요반응자원의 등록을 위와 같이 신청합니다 년 월 일 신청인(대표자) (인) 한국전력거래소 이사장 귀하

[별지 제102-4호 서식] 수요반응참여고객 등록신청서(플러스DR)

수요반응참여고객 등록신청서(플러스DR)
수요관리사업자명
수요반응자원명
수요반응참여고객명
주소(전기요금기준)
고객번호
계량기번호
전기사용자 고객번호* (참여고객이 개별부하일 경우)
계열사 구분	□ 자체 □ 계열사 □ 외부
* 참여고객이 개별부하인 경우에만 작성 전력시장운영규칙 제12.2.3조 제1항의 규정에 따라 수요반응참여고객의 등록을 위와 같이 신청합니다 년 월 일 신청인(대표자) (인) 한국전력거래소 이사장 귀하

[별지 제101-5호 서식] 수요반응자원 등록신청서(플러스DR)

수요반응자원 등록신청서(플러스DR)

수요관리사업자명

수요반응자원명

수요반응자원 종류

플러스DR

지역구분

□ 육지권  □ 제주권

육지권 세부구분

□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
서울	인천	경기북부	경기	강원	충북	대전충남	전북	광주전남	대구	경북	부산울산	경남

증대 가능용량(kW)

(육지권일 경우)

전력시장운영규칙 제12.2.2조 제1항의 규정에 따라 수요반응자원의 등록을 위와 같이 신청합니다

년       월       일

신청인(대표자)                    (인)

한국전력거래소 이사장  귀하

[별지 제102-4호 서식] 수요반응참여고객 등록신청서(플러스DR)

수요반응참여고객 등록신청서(플러스DR)
수요관리사업자명
수요반응자원명		□ 육지권 □ 제주권
수요반응참여고객명
주소(전기요금기준)
고객번호
계량기번호
전기사용자 고객번호* (참여고객이 개별부하일 경우)
계열사 구분	□ 자체 □ 계열사 □ 외부
* 참여고객이 개별부하인 경우에만 작성 전력시장운영규칙 제12.2.3조 제1항의 규정에 따라 수요반응참여고객의 등록을 위와 같이 신청합니다 년 월 일 신청인(대표자) (인) 한국전력거래소 이사장 귀하

-육지 플러스DR 도입에 따른 지역구분 및 증대 가능용량정보 추가

-육지 플러스DR 도입에 따른 지역구분

RPS 고시 개정에 따른 비용평가위원회 기능 조정을 위한 규칙개정(안)

현 행	개 정 (안)	비 고
제2장 가격결정 제2절 비용평가위원회 제2.2.1.4조(기능) 비용위원회는 제2.1.1.1조, 제2.1.1.4조, 제2.1.1.7조, 제2.1.1.9조, 제2.1.1.10조, 제2.1.2.2조, 제3.2.1.3조, 제3.2.1.4조, 제3.2.1.6조 제1항, 제3.2.1.8조, 제11.2.2조, 제11.2.3조, 제12.4.2.1조, 제12.4.3.1조에 따라 다음 사항을 심의‧조정‧의결한다. ① 심의 및 의결사항 (중 략) ② 검토 및 조정사항 (중 략) 4. 국가 공급인증서 거래관련 사항	제2장 가격결정 제2절 비용평가위원회 제2.2.1.4조(기능) 비용위원회는 제2.1.1.1조, 제2.1.1.4조, 제2.1.1.7조, 제2.1.1.9조, 제2.1.1.10조, 제2.1.2.2조, 제3.2.1.3조, 제3.2.1.4조, 제3.2.1.6조 제1항, 제3.2.1.8조, 제11.2.2조, 제11.2.3조, 제12.4.2.1조, 제12.4.3.1조에 따라 다음 사항을 심의‧조정‧의결한다. ① 심의 및 의결사항 (중 략) ② 검토 및 조정사항 (중 략) 4. <삭 제>	·국가 REC 거래관련 사항 삭제
[별표 25]공급인증서 거래시장 운영, 정산 및 결제 절차 6.7.1 신재생에너지센터는 거래시장 안정 및 활성화를 위해 규칙 제2.2.1.4조에 따른 비용평가위원회의 사전 검토‧조정 후 산업통상자원부장관의 승인을 거쳐 정부가 보유한 공급인증서를 활용하여 거래시장에 참여할 수 있다.	[별표 25]공급인증서 거래시장 운영, 정산 및 결제 절차 6.7.1 <삭 제>	·국가 REC 거래관련 사항 삭제

석탄발전기 기술특성을 반영한 연간 최대기동횟수 신설(안)

현 행	개 정 (안)	비 고
제2장 가격결정 <본장제목개정 2021.1.1.> 제1절 발전비용 평가절차 제1관 발전비용의 결정 제2.1.1.1조(발전기 및 전기저장장치 운전비용 등 자료 제출 및 심사) ③ 다음 각 호의 자료는 특별한 사유로 인해 변경이 필요한 경우 매달 말일 기준 9일전(실근무일 기준)까지 제출하여야 한다. (생략) 2. 발전기 기술적 특성자료 가. (생략) 나. 기동정지관련 특성자료 1) ~ 9) 생략 10) 일일 최대기동 횟수	제2장 가격결정 <본장제목개정 2021.1.1.> 제1절 발전비용 평가절차 제1관 발전비용의 결정 제2.1.1.1조(발전기 및 전기저장장치 운전비용 등 자료 제출 및 심사) ③ 다음 각 호의 자료는 특별한 사유로 인해 변경이 필요한 경우 매달 말일 기준 9일전(실근무일 기준)까지 제출하여야 한다. (생략) 2. 발전기 기술적 특성자료 가. (생략) 나. 기동정지관련 특성자료 1) ~ 9) 생략 10) 일일/연간 최대기동 횟수	·기술적 특성 신설
[별표4] 7.11.6 제약코드는 제약운전을 식별하기 위한 번호로서, 제약유형과 제약사유를 나타내는 번호를 조합하여 2자리 숫자로 표시한다. ․ 첫째자리 : 1 하한제약, 2 고정출력, 3 상한제약 ․ 둘째자리 : 0 제약해제, 1 열공급, 2 연료의무사용, 3 시운전, 4 성능시험, 5 자체시험, 6 기타, 7 <삭제 2021.1.1>, 8 석탄화력 계획예방정비 계통분리시 석탄저장조 잔여탄 소진, 9 대기오염물질 저감	[별표4] 7.11.6 제약코드는 제약운전을 식별하기 위한 번호로서, 제약유형과 제약사유를 나타내는 번호를 조합하여 2 내지 3자리 숫자로 표시한다. ․ 첫째자리 : 1 하한제약, 2 고정출력, 3 상한제약 ․ 둘째·셋째자리 : 0 제약해제, 1 열공급, 2 연료의무사용, 3 시운전, 4 성능시험, 5 자체시험, 6 기타, 7 <삭제>, 8 석탄화력 계획예방정비 계통분리시 석탄저장조 잔여탄 소진, 9 대기오염물질 저감, 10 열공급 중 AGC, 11 페어발전기 제약, 12 기동횟수제한, 13 석탄발전단지 필수 운전제약, 14 원전 안전운영 관련 제약	·제약사유 추가
< 신 설 >	부 칙 (2024. 3. XX.) 제1조(시행일) 이 규칙은 공고일 다음날부터 시행한다. 제2조(제약코드 관련 규칙개정 적용에 대한 경과조치) 별표4 7.11.6 개정사항은 시스템 보완 후 규칙 시행일로부터 4개월 이내에 전력거래시스템(e-power market)에 공지하는 날부터 시행한다.	·시스템 보완을 위한 경과규정