신재생전원 확대에 따른 기준개선 연구과제

국외출장 결과보고서

'19. 9.

계통운영처

작성자 : 계통기술팀 차장 명준용(☏8622)

1. 출장 목적

▢ 신재생전원 확대에 따른 신뢰도 기준개선 연구과제  수행을 위한 해외계통운영기관 기술기준 자문/벤치마킹

* 연구과제 : 신재생전원 확대에 따른 계통운영 신뢰도확보 기준개선에

관한 연구(‘18.8∼’19.10)

▢ 재생에너지 확대에 따른 유럽지역 전력기관 (TERNA/이탈리아 및 FINGRID/핀란드)의 재생에너지 운영현황 및 주요 이슈, 재생에너지 모델링 기법, 그리드코드 운영현황 자료수집 및 국내 그리드 코드 기술 토의

2. 출장내역

▢ 출 장 자 : 계통기술팀 차장 명준용

* 연구과제 위탁수행기관 연구원 2인 동반

▢ 출장기간 : ‘19.8.27(화) ~ 9.1(일) [4박 6일]

▢ 출 장 지 : 이탈리아 로마 / 핀란드 헬싱키

▢ 주요일정

일 자	일 정	비 고
8.27(화)	인천공항 출국, 이탈리아 로마 도착	출국
8.28(수)	이탈리아 계통운영기관(TERNA) 방문 및 회의
8.29(목)	이탈리아 로마 출국, 핀란드 헬싱키 도착	이동
8.30(금)	핀란드 계통운영기관(FINGRID) 방문 및 회의
8.31~9.1(토,일)	핀란드 출국, 인천공항 귀국	귀국

▢ 주요 접촉 인사

성 명	소 속	직 책(부 서)
Enrico Maria Carlini	Terna	Head of Dispatching and Operation (Development and Dispatching)
Giorgio Maria Giannuzzi	“	Head of System Security, Defence and Protection (Development and Dispatching)
Stefano Neri	“	Head of Control and Operation Center-North West (North West Italy Department)
Antti Harjula	Fingrid	Planning Manager (Power System Engineering)
IIkka Luukkonen	“	Specialist (Power System Engineering)
Antti Kuusela	“	Specialist (Gird Services)

3. 주요회의내용 (세부내용 붙임1,2 참조)

가. Terna

① 전압/무효저력 공급능력 그리드코드

<풍력 발전 Q-V Capability>	<태양광 발전 Q-V Capability>

② 유효저력/주파수응답(Frequency Response) 그리드코드

<Underfrequency Control>

③ LVRT 운영기준 분석 및 사례

<풍력 및 태양광 발전 LVRT>

④ TERNA 시스템 재생(풍력/태양광)에너지 모델링

- Wind Farm (Type 3 and 4 IEC Standard 61400-27-1),

Photovoltaic, Energy Storage Batteries

- Distribution 전력망에 연계된 유형에 따라 Aggregation

기법 적용

- SICRE(자체개발 모형) 정적/동적 모델링 구현 및 응용기술

나. FINGRID

① FINGRID(TSO) 시스템 개요

- FINGRID’s role in the electricity system

- Supply-Demand Statistics & FINGRID’s business model

- Power Transmission Network (Nordic Power System)

- 핀란드 2030년 풍력발전 설비 용량 확대 계획

② FINGRID 재생에너지 모델링 및 그리드코드

- 전압/무효저력 공급능력 그리드코드

<Voltage-Frequency Operational Range>	<PPM의 무효저력공급능력 특성 곡선(FINGRID)>

③ 풍력발전기 유형(Type C & D)에 따라 유효전력과

주파수 제어 및 FRT 특성 곡선 분석(Clearing Time: 0.15s)

4. 출장사진 및 증빙자료

가. 방문 사진

< TERNA 방문 사진 >	< FINGRID 방문 사진 >

나. 접촉인사 명함

붙임.

1. TERNA_Grid Code Issues

2. FINGRID_Grid Code Issues