전력시장운영규칙 개정 내용

Ⅰ. 전력시장운영규칙(이하 ‘규칙’이라 함) 개정 목록

번호	안 건 명	규칙개정위원회
1	수요자원 거래시장 신뢰성 제고를 위한 규칙개정(안)	18-2차 (2018. 5. 16)

* 전기위원회 심의결과(조건부 승인)에 따라 정부가 수정승인한 사항 반영

(정부의 수정승인에 따른 반영사항 세부내역은 참고자료(5p) 참조)

Ⅱ. 개정 내용

□ 수요자원 거래시장 신뢰성 제고를 위한 규칙개정

가. 개정 취지

□ 한파·폭염 등 이상기후에 의한 전력수요 급증에 따른 수요반응자원(DR) 활용 빈도 증가에 따른 DR의 신뢰성 제고 필요

거래기간	’14년	’15년	’16년	’17년	’18년
수요감축요청 횟수	1	0	2	5	7

ㅇ 수요감축요청 발령 기준의 명확화로 시장참여자의 발령 예측성 향상

ㅇ 실제 발령요건과 동등한 수준의 등록시험 시행 및 감축실적이 저조한 참여고객의 해지 기회 추가 제공으로 수요자원의 신뢰성 제고

□ 시장참여자의 요구에 따른 합리적인 전력거래 조건 마련

ㅇ 거래기간에 비례하여 수요자원의 연간 의무감축시간 부여

구 분	초기등록 (거래기간 1년)	추가등록 (거래기간 6개월)
現 의무감축시간 기준	60h	초기등록 자원의 평균 잔여시간과 30h 중 큰 값 ( 일반적으로 50h 내외 ) → 30h으로 일괄 조정

ㅇ 일 단위 → 월 단위의 전력거래기간 일정 조정으로 통계 관리 및 시장참여자의 계약 편의성 향상

* 現 11.25. ~ 다음 해 11.24 → 12.1. ~ 다음 해 11.30.

ㅇ 실 감축시간에 근거한 감축량 산정으로 감축량 산정의 정확성 제고

□ 규칙의 이해도 향상을 도모하고 기 규칙 개정 시 일부 누락된 조항의 문구 수정

나. 개정 내용

□ 수요자원 거래시장의 신뢰성 제고를 위한 규칙개정

ㅇ 전력수급 상황을 고려한 수요감축요청 발령조건 명확화(제5.3.1조)

ㅇ 등록시험의 시행조건 중 감축지속시간 강화(제12.3.1.2조)

* 5차년도 초기등록(’18.12월)부터 적용

ㅇ 등록시험 후 참여고객 해지기회 제공(제12.3.1.8조)

구 분	현 행	개 정
수요감축요청 발령조건	목표수요 초과 시	목표수요 초과 및 예비력 고려
등록시험 감축지속시간	1시간	3 ~ 4 시간
참여고객 해지	< 신 설 >	전력거래 개시 전 말소 가능

□ 합리적인 전력거래 조건 개정

ㅇ 추가등록자원의 의무감축시간 단축 및 위약금 산정기준 개정(제12.4.3.1조, 별표 26)

구 분	현 행	개 정
총 의무감축시간	Max(초기등록 자원의 평균 잔여시간, 30시간)	30 시간
위약금 단가기준	총 감축가능시간 / 12	총 감축가능시간 / 6

ㅇ 전력거래기간 변경에 따른 관련 일정 조정(제12.2.2조, 제12.2.3조, 제12.4.1.1조)

구 분		현 행	개 정
거래기간		11월 25일 ~ 다음해 11월 24일	12월 1일 ~ 다음 해 11월 30일
초기 등록	신청기간	10월 20일 ~ 10월 31일	좌 동
	등록완료	11월 15일	11월 20일
추가 등록	신청기간	4월 25일 ~ 5월 4일	4월 20일 ~ 4월 30일
	등록완료	5월 20일	좌동

* 수요반응참여고객의 동・하계 등록일정 및 적용일에 동일 반영

ㅇ 감축량 산정의 정확성 향상을 위한 고객기준부하 산정기준 개정

- 1일 2회 수요감축요청 시 고객기준부하 산정방법(별표28)

구 분	현 행	개 정
기준	감축일의 총 감축시간대	해당 수요감축요청 감축시간대
유사일 선정	동일한 유사일	수요감축요청별 별도의 유사일

- 시간대별 1시간 미만으로 수요감축요청 시 정확한 감축량 산정을

위하여 SAA 옵션 값에 보정계수* 적용(별표 28)

* 보정계수 = 거래시간대별 부하감축 시간(60, 45, 30, 15 중 하나의 수) / 60

□ 수요자원 거래시장 문구 수정 및 규칙 명료화

ㅇ 수요관리사업자 및 수요반응자원의 등록말소 일정 조정(제12.2.5조)

ㅇ 대기업 수요관리사업자의 전력부하감축량 평가 시 전력거래비율 제한 관련 상위법령(전기사업법 시행령)과의 정합성 확보(제12.5.2.5조)

<참 고> 전력거래비율 제한(전기사업법 시행령 제19조 제7항)

ㅇ 대기업 수요관리사업자가 동일 계열사로부터 확보한 감축량은 해당 수요관리     사업자가 속한 기업집단 외부의 참여고객으로부터 확보한 감축량을 합한 총      감축량에서 차지하는 비율이 100분의 30을 넘어서는 아니됨

ㅇ 수요반응자원의 등록요건 유지 의무 강화(제12.2.6조)

ㅇ 전력거래소의 고객기준부하 산정방식 및 옵션 조정 권한 조항 삭제(별표 28의 3.2)

ㅇ 계량데이터 부재 시 조치 규정을 본장 제12.5.1.4조 ③항과 일치화(별표 28의 3.3.1)

ㅇ 전력부하감축량 평가 시 실제 부하감축 시간을 기준으로 한 고객기준부하를 산정하도록 문구 수정(제12.5.2.3)

ㅇ 전기소비형태 검증(RRMSE Test)을 위해 제출하는 계량데이터 기간 명확화(별표 29의 3.3)

ㅇ 수요반응참여고객 등록서류 문구 수정(제12.2.3조 ③항 2호)

【 <참 고> 개정내용 요약 】

□ 수요자원 거래시장의 신뢰성 제고를 위한 개정사항

구 분	현 행	개 정
ㆍ수요감축요청 발령조건	ㆍ목표수요 초과 시	ㆍ목표수요 초과 및 예비력 고려
ㆍ등록시험 감축지속시간	ㆍ1시간	ㆍ3 ~ 4시간
ㆍ참여고객 해지	ㆍ별도 규정 없음	ㆍ전력거래 개시 전 참여고객 말소 가능(신규)

□ 합리적인 전력거래 조건 개정사항

구 분	현 행	개 정
ㆍ추가등록 수요반응자원의 의무감축시간	ㆍMax(초기등록 자원의 평균 잔여시간, 30시간)	ㆍ30시간
ㆍ추가등록 자원 위약금 단가	ㆍ[eqn: {월`기본정산금} over {등록용량 TIMES 총`감축가능시간/12} TIMES 2]	ㆍ[eqn: {월`기본정산금} over {등록용량 TIMES 총`감축가능시간/6} TIMES 2]
ㆍ전력거래기간	ㆍ11월 25일 ~ 다음해 11월 24일	ㆍ12월 1일 ~ 다음해 11월 30일
ㆍ초기등록 완료일	ㆍ11월 15일	ㆍ11월 20일
ㆍ추가등록 신청기간	ㆍ4월 25일 ~ 5월 4일	ㆍ4월 20일 ~ 4월 30일
ㆍ1일 2회 요청시	ㆍ감축일의 총 감축시간대 기준	ㆍ해당 수요감축요청 감축시간대 기준
ㆍ고객기준부하 유사일 선정	ㆍ2회 요청의 유사일 동일	ㆍ2회 각각의 유사일 선정
ㆍ감축시간이 거래시간대의 1시간 미만일 경우	ㆍ별도 규정 없음	ㆍ감축시간에 비례하여 SAA 옵션 값에 보정계수 적용

□ 수요자원 거래시장 문구 수정 및 규칙 명료화 개정사항

구 분	현 행	개 정
ㆍ등록말소 일정변경	ㆍ사업자 폐업 또는 수요반응자원 말소 3개월 전 신청	ㆍ사업자 폐업 또는 수요반응자원 말소 1개월 전 신청
ㆍ전력거래비율 제한	ㆍ자체 감축량을 제외한 총 감축량 에서 최대 30%까지 인정	ㆍ자체 감축량을 제외한 총 감축량 에서 계열사 감축량이 차지하는 비율이 100분의 30 초과 금지
ㆍ등록요건 유지 의무 강화	ㆍ위반 시 처리규정 없음	ㆍ위반 시 등록말소 명시
ㆍ고객기준부하 산정방식 조정 권한 삭제	ㆍ전력거래소가 고객기준부하 산정방식 등 조정 가능	ㆍ해당 조항 삭제
ㆍ계량데이터 부재 시	ㆍ5분 계량데이터 우선 사용	ㆍ5분 계량데이터 선택적 사용
ㆍ감축량 평가	ㆍ보정계수 적용 방식	ㆍ실제 감축시간 기준 산정 방식
ㆍRRMSE	ㆍ평일 110일 계량데이터 제공	ㆍ평일 90일 계량데이터 제공
ㆍ등록서류 문구 수정	ㆍ개인정보 수집 및 이용 동의서	ㆍ정보 제공 동의서

<참 고> 정부승인통보 결과(수정승인) 반영사항

□ 정부승인통보(수정승인) 근거

ㅇ 전기위원회(제217차, ’18.5.24) 심의결과 : 조건부 승인

□ 수정 내용 : 관련 개정사항 조항 및 용어 변경

ㅇ 조항 변경 : 제12.2.2조(수요반응자원의 등록) ⇨ 제12.2.6조(등록의 말소)

ㅇ 용어 변경 : 등록 말소 ⇨ 등록 취소

□ 수정 사유

ㅇ 수요반응자원의 등록(제12.2.2조)과 등록의 말소(제12.2.6조)는 별도로 규정되어 있으므로 등록 조항에 말소 사항을 추가하는 것은 일반적인 법체계 구성에 맞지 않음

ㅇ 따라서, 체계적인 전력시장 운영규칙 구성을 위해 등록말소 관련 개정 사항의 조항 변경 및 용어 통일 필요

【 정부승인통보 : 수정사항 】

심 의 (안)	수 정 (안)
제12.2.2조(수요반응자원의 등록) ① (생 략) ② 수요반응자원의 등록요건은 다음 각 호와 같으며 전력거래기간 중 이를 유지하여야 한다. 전력거래소는 전력거래기간 중 이를 유지하지 못한 수요반응자원에 대해 등록을 말소 할 수 있다. ③ ~ ④ (생 략) 제12.2.6조(등록의 말소) ①~③ (생 략) ④ <신 설>	제12.2.2조(수요반응자원의 등록) ① (생 략) ② 수요반응자원의 등록요건은 다음 각 호와 같으며 전력거래기간 중 이를 유지하여야 한다. 전력거래소는 전력거래기간 중 이를 유지하지 못한 수요반응자원에 대해 등록을 말소 할 수 있다. ③ ~ ④ (생 략) 제12.2.6조(등록의 말소 및 취소) ①~③ (생 략) ④ 전력거래소는 제12.2.2조에 따른 전력거래기간 중 등록요건을 유지하지 못한 수요반응자원에 대해 등록을 취소 할 수 있다.

붙임 : 전력시장운영규칙 개정(안) 신구 조문 대비표

【붙 임】                 전력시장운영규칙 개정(안) 신구 조문 대비표

현  행

개 정 (안)

개 정 사 유

제5장	전력계통 운영

제3절	급전지시 [본절신설 2006.9.14]

제5.3.1조(급전지시) ① ~ ⑤ 생 략

⑥ 전력거래소는 다음 각 호의 경우 제12.4.3.1조의 규정에 따라 수요관리사업자에게 수요감축요청을 할 수 있다. [신설 2014.11.3.]

1. 생 략

2. 거래일의 전력수요 예측값이 당해 동·하계 전력수급대책상의 목표수요를 초과할 것으로 예상되는 경우. 다만, 당해 동·하계 전력수급대책기간의 최대부하가 같은 기간의 목표수요를 초과한 경우에는 그 최대부하를 당해 기간 내의 목표수요로 본다.

제12장 수요반응자원의 거래 [본장신설 2014.11.3.]

제12.2.2조(수요반응자원의 등록) ① 수요반응자원을 등록하고자 하는 수요관리사업자는 제3항의 ‘등록 신청서류’를 갖추어 아래 표의 신청기간에 전력거래소에 등록 신청하여야 한다. <개정 2015.9.30.>

초기 등록 신청기간	초기 등록 완료일	초기 전력거래기간
10월20일∼10월31일	11월15일	11월25일∼ 다음해 11월24일

② 수요반응자원의 등록요건은 다음 각 호와 같으며 전력거래기간 중 이를 유지하여야 한다. <개정 2017.12.29.>

③ 생 략

④ 수요관리사업자 중 신규 수요반응자원을 확보한 자는 아래 표와 같이 수요반응 자원을 추가 등록하여 거래할 수 있다. <개정 2015.9.30.>

추가 등록 신청기간	추가 등록 완료일	추가 전력거래기간
4월25일∼5월4일	5월20일	6월1일∼11월24일

제12.2.3조(수요반응참여고객의 등록) ① 수요반응참여고객을 등록(신규·변경) 및 말소하고자 하는 수요관리사업자는 제3항의 ‘등록 신청서류’를 갖추어 아래 표에 따른 신청기간에 전력거래소에 등록신청하여야 한다. 등록된 내용은 신청일에 따른 각 거래적용일부터 적용된다.

구분	신청 기간	거래 적용일
동계	10월 20일 ∼ 10월 31일	11월 25일
춘계	2월 15일 ∼ 2월 20일	3월 1일
하계	4월 25일 ∼ 5월 4일	6월 1일
추계	8월 15일 ∼ 8월 20일	9월 1일

② 생 략

③ 수요반응참여고객의 등록에 필요한 등록신청서 및 첨부서류는 다음 각 호와 같다.

1. 생 략

2. 별지 제106호서식의 개인정보 수집 및 이용 동의서

3 ~ 6. 생 략

제12.2.5조(등록말소 신청) ① 수요관리사업자가 사업을 폐업하고자 하는 경우에는 폐업 3개월 전까지 전력거래소에 수요관리사업자 등록 및 수요반응자원 등록의 말소를 신청하여야 한다.

② 수요관리사업자가 수요반응자원의 등록을 해지하고자 하는 경우에는 등록말소 3개월 전까지 전력거래소에 수요반응자원 등록말소를 신청하여야 한다.

제12.2.6조(등록의 말소) ①~③ (생 략)

④ (신 설)

제12.3.1.2조(검증항목 및 일시) ① 생 략

② 전력거래소는 등록시험의 감축지속시간을 1시간으로 적용한다.

③ 생 략

제12.3.1.8조(등록시험 후 수요반응참여고객 말소)

<신  설>

제12.4.1.1조(전력거래기간) 수요관리사업자는 아래 표에 따라 전력거래를 할 수 있다.

구분	전력거래기간
초기	11월25일∼다음해 11월24일
추가	6월1일∼11월24일

제12.4.3.1조(수요관리사업자에 대한 수요감축요청)

① ~ ③ 생 략

④ 수요반응자원별 전력거래기간 내 총 감축시간은 60시간을 한도로 한다. 단, 추가 전력거래기간 내 총 감축시간은 60시간에서 초기 전력거래기간 시작일로부터 5월 23일까지 수요반응자원별 평균 감축시간수(소수점 첫째자리에서 반올림한 정수)를 차감한 값과 30시간 중 큰 값으로 한다.

제12.5.2.3조(전력부하감축량 평가) ① 생 략

② 수요반응참여고객의 거래시간별 전력부하감축량은 제12.5.2.1조 규정에 따라 산정한 거래시간별 고객기준부하에, 거래시간별 부하감축시간(전력거래소가 부하감축을 지시한 시간)에 대한 보정계수를 곱한 값에서, 거래시간별 부하감축시간동안 사용한 전력량을 차감하여 산출한다.

거래시간별 부하감축시간에 대한 보정계수 = 거래시간대별 부하감축 지시 시간(분단위로 60, 45, 30, 15 중 하나의 수)/60 <개정 2015.3.17., 2016.12.30.>

제12.5.2.5조(전력거래 비율 제한) ① 생 략

② 전력거래소는 대기업 수요관리사업자가 보유한 수요반응자원의 전력부하감축거래량 평가 시 대기업 수요관리사업자의 수요반응참여고객으로 등록한 동일 계열사로부터 확보한 총 전력부하감축량에 대해서 제12.5.2.4조에 따라 산출한 조정 전 총 전력부하감축거래량에서 대기업 수요관리사업자의 자체 전력부하감축량을 차감한 값의 최대 30%까지만 인정해야 한다.

[별표 26] [신설 2014.11.3.]

[별표 26] 수요반응자원의 정산 기준 ∙

수요반응자원의 정산 기준

Ⅰ. 수요관리사업자에 대한 정산

4. 감축 미 이행에 대한 위약금 정산

나. 실시간 수요감축요청 미 이행에 대한 기본위약금 정산

수요관리사업자가 부담해야할 수요반응자원의 월별 기본위약금(BPCi,m)은 거래월별 기본정산금에 의무감축용량과 최대감축시간의 1/12을 나눈 값에 월별 총 수요감축요청 미 이행량과 기본위약금계수를 곱한 값과 해당 월의 기본정산금 중 작은 값으로 정산한다. 단, 전력거래기간이 1개월 미만인 경우 거래일수로 일할 적용한다. <개정 2017.12.29.>

[별표 28] [신설 2014.11.3.]

고객기준부하 산정 기준

(붙임1) 전력시장운영규칙 개정내용_최종(전기위원회 심의결과 반영).hwp

[별표 28] 고객기준부하 산정 기준 ∙

1.0 고객기준부하 산정방식

1.1 Max(4/5)은 전력부하를 감축한 일(이하 “감축일”이라 함)로부터 최근 평일 5일(참고일) 중 감축일의 총 감축시간대에 대해서 평균 사용전력량이 큰 순서대로 나열하여 최대 4일(유사일)을 선택한 후 유사일의 사용전력량을 평균하여 거래시간별 고객기준부하로 산정하는 방식이다.

1.2 Mid(6/10)은 감축일로부터 최근 10일(참고일) 중 감축일의 총 감축시간대에 대해서 평균 사용전력량이 최대 2일과 최소 2일을 제외하고 남은 6일(유사일)을 선택한 후 유사일의 사용전력량을 평균하여 거래시간별 고객기준부하로 산정하는 방식이다.

2.0 고객기준부하 산정을 위한 옵션

2.1 비정상근무일 옵션

2.1.2 적용방식

2.1.2.1 최대참고일(10일 또는 20일)의 감축시간대에 대한 평균 사용전력량을 산출한다.

2.1.2.2 ~ 2.1.2.3 생 략

2.2 감축일의 전기소비형태 반영 옵션(이하 “SAA(Symmetric Additive Adjustment)”)

2.2.1 생 략

2.2.2 적용방식

감축일의 감축시작시간으로부터 1시간 전에서 4시간 전까지의 3시간 동안의 평균 사용전력량에서 유사일의 동일 시간대의 평균 사용전력량을 차감한 값을 고객기준부하 산정방식에서 산정한 거래시간별 고객기준부하 값에 합하여 최종적인 고객기준부하를 산출한다.

3.0 고객기준부하 산정을 위한 세부기준

3.1 ~ 3.1.1 생 략

3.2 전력거래소는 수요반응자원의 전력부하감축 시행 조건에 따라 수요관리사업자가 선택한 고객기준부하 산정방식 및 옵션을 조정하여 적용할 수 있다.

3.2.1 ~ 3.2.4 생 략

3.2.5 전력거래소의 수요감축요청이 1일 2회 이상 발령된 경우에는 첫 수요감축요청에 따른 SAA 옵션을 통해 산출한 값을 두 번째 수요감축요청의 경우에 동일하게 적용한다.

3.3 과금용 전력량계 고장 등에 따른 사용전력량 데이터 누락에 대한 조치

3.3.1 규칙 제12.5.1.2조에 따라 수요관리사업자가 설치한 사용전력량 감시기기의 데이터를 우선 적용한다.

3.3.2 ~ 3.3.4 생 략

[별표 29] [신설 2014.11.3.]

수요반응참여고객의 전기소비형태 검증 기준

3.0 RRMSE 산식

3.1 ~ 3.2 생 략

3.3 수요관리사업자는 등록하고자 하는 수요반응참여고객에 대한 고객기준부하 산정방식을 선택하여야 하며, 등록일 기준 20일전에서부터 평일 110일의 24시간 사용전력량 데이터를 전력거래소에 제공하여야 한다. <개정 2016.12.30.>

3.4 ~ 3.6 생 략

<신 설>

제5장	전력계통 운영

제3절	급전지시 [본절신설 2006.9.14]

제5.3.1조(급전지시) ① ~ ⑤ 현행과 동일

⑥ 전력거래소는 다음 각 호의 경우 제12.4.3.1조의 규정에 따라 수요관리사업자에게 수요감축요청을 할 수 있다. [신설 2014.11.3.]

1. 현행과 동일

2. 거래일의 전력수요 예측값이 당해 동·하계 전력수급대책상의 목표수요를 초과할 것으로 예상되는 경우. 다만, 당해 동·하계 전력수급대책 수립 시 정한 예비력 수준을 고려하여 수요감축요청 여부를 결정한다.

제12장 수요반응자원의 거래 [본장신설 2014.11.3.]

제12.2.2조(수요반응자원의 등록) ① 수요반응자원을 등록하고자 하는 수요관리사업자는 제3항의 ‘등록 신청서류’를 갖추어 아래 표의 신청기간에 전력거래소에 등록 신청하여야 한다. <개정 2015.9.30.>

초기 등록 신청기간	초기 등록 완료일	초기 전력거래기간
10월20일∼10월31일	11월20일	12월1일∼ 다음해 11월30일

② 수요반응자원의 등록요건은 다음 각 호와 같으며 전력거래기간 중 이를 유지하여야 한다. 전력거래소는 전력거래기간 중 이를 유지하지 못한 수요반응자원에 대해 등록을 말소 할 수 있다.<개정 2017.12.29.>

③ 현행과 동일

④ 수요관리사업자 중 신규 수요반응자원을 확보한 자는 아래 표와 같이 수요반응 자원을 추가 등록하여 거래할 수 있다. <개정 2015.9.30.>

추가 등록 신청기간	추가 등록 완료일	추가 전력거래기간
4월20일∼4월30일	5월20일	6월1일∼11월30일

제12.2.3조(수요반응참여고객의 등록) ① 수요반응참여고객을 등록(신규·변경) 및 말소하고자 하는 수요관리사업자는 제3항의 ‘등록 신청서류’를 갖추어 아래 표에 따른 신청기간에 전력거래소에 등록신청하여야 한다. 등록된 내용은 신청일에 따른 각 거래적용일부터 적용된다.

구분	신청 기간	거래 적용일
동계	10월 20일 ∼ 10월 31일	12월 1일
춘계	2월 15일 ∼ 2월 20일	3월 1일
하계	4월 20일 ∼ 4월 30일	6월 1일
추계	8월 15일 ∼ 8월 20일	9월 1일

② 현행과 동일

③ 수요반응참여고객의 등록에 필요한 등록신청서 및 첨부서류는 다음 각 호와 같다.

1. 생 략

2. 별지 제106호서식의 정보 제공 동의서

3 ~ 6. 생 략

제12.2.5조(등록말소 신청) ① 수요관리사업자가 사업을 폐업하고자 하는 경우에는 폐업 1개월 전까지 전력거래소에 수요관리사업자 등록 및 수요반응자원 등록의 말소를 신청하여야 한다.

② 수요관리사업자가 수요반응자원의 등록을 해지하고자 하는 경우에는 등록말소 1개월 전까지 전력거래소에 수요반응자원 등록말소를 신청하여야 한다.

제12.2.6조(등록의 말소 및 취소) ①~③ (현행과 같음)

④ 전력거래소는 제12.2.2조에 따른 전력거래기간 중 등록요건을 유지하지 못한 수요반응자원에 대해 등록을 취소 할 수 있다.

제12.3.1.2조(검증항목 및 일시) ① 현행과 동일

② 전력거래소는 등록시험의 감축지속시간을 3시간∼4시간으로 적용한다. 단, 중소형DR의 감축지속시간은 1시간을 적용한다.

③ 현행과 동일

제12.3.1.8조(등록시험 후 수요반응참여고객 말소) 등록시험 결과에 따른 등록용량 확정 후 전력거래개시 이전에 수요관리사업자는 등록할 수요반응자원의 수요반응참여고객 중 일부를 말소 할 수 있다.

제12.4.1.1조(전력거래기간) 수요관리사업자는 아래 표에 따라 전력거래를 할 수 있다.

구분	전력거래기간
초기	12월1일∼다음해 11월30일
추가	6월1일∼11월30일

제12.4.3.1조(수요관리사업자에 대한 수요감축요청)

① ~ ③ 현행과 동일

④ 수요반응자원별 전력거래기간 내 총 감축시간은 60시간을 한도로 한다. 단, 추가 전력거래기간 내 총 감축시간은 30시간으로 한다.

제12.5.2.3조(전력부하감축량 평가) ① 현행과 동일

② 수요반응참여고객의 거래시간별 전력부하감축량은 제12.5.2.1조 규정에 따라 산정한 거래시간별 고객기준부하에, 거래시간별 실제 부하감축시간동안 사용한 전력량을 차감하여 산출한다.

제12.5.2.5조(전력거래 비율 제한) ① 현행과 동일

② 전력거래소는 대기업 수요관리사업자가 보유한 수요반응자원의 전력부하감축거래량 평가 시 제1호 및 제2호를 합한 전력부하감축량에서 제1호의 전력부하감축량이 차지하는 비율이 100분의 30을 넘어서는 아니 된다.

1. 대기업 수요관리사업자가 속하는 기업집단 내부의 수요반응참여고객(해당 수요관리사업자는 제외한다)의 전력부하감축량

2. 해당 수요관리사업자가 속하는 기업집단 외부의 수요반응참여고객의 전력부하감축량

[별표 26] [신설 2014.11.3.]

[별표 26] 수요반응자원의 정산 기준 ∙

수요반응자원의 정산 기준

Ⅰ. 수요관리사업자에 대한 정산

4. 감축 미 이행에 대한 위약금 정산

나. 실시간 수요감축요청 미 이행에 대한 기본위약금 정산

수요관리사업자가 부담해야할 수요반응자원의 월별 기본위약금(BPCi,m)은 거래월별 기본정산금에 의무감축용량과 최대감축시간의 1/12을 나눈 값(단, 추가 전력거래 기간에 등록한 수요반응자원은 1/6 적용)에 월별 총 수요감축요청 미 이행량과 기본위약금계수를 곱한 값과 해당 월의 기본정산금 중 작은 값으로 정산한다. 단, 전력거래기간이 1개월 미만인 경우 거래일수로 일할 적용한다. <개정 2017.12.29.>

[별표 28] [신설 2014.11.3.]

고객기준부하 산정 기준

(붙임1) 전력시장운영규칙 개정내용_최종(전기위원회 심의결과 반영).hwp

1.0 고객기준부하 산정방식

1.1 Max(4/5)은 전력부하를 감축한 일(이하 “감축일”이라 함)로부터 최근 평일 5일(참고일) 중 감축일의 해당 수요감축요청 감축시간대에 대해서 평균 사용전력량이 큰 순서대로 나열하여 최대 4일(유사일)을 선택한 후 유사일의 사용전력량을 평균하여 거래시간별 고객기준부하로 산정하는 방식이다.

1.2 Mid(6/10)은 감축일로부터 최근 10일(참고일) 중 감축일의 해당 수요감축요청 감축시간대에 대해서 평균 사용전력량이 최대 2일과 최소 2일을 제외하고 남은 6일(유사일)을 선택한 후 유사일의 사용전력량을 평균하여 거래시간별 고객기준부하로 산정하는 방식이다.

2.0 고객기준부하 산정을 위한 옵션

2.1 비정상근무일 옵션

2.1.2 적용방식

2.1.2.1 최대참고일(10일 또는 20일)의 해당 수요감축요청 감축시간대에 대한 평균 사용전력량을 산출한다.

2.1.2.2 ~ 2.1.2.3 현행과 동일

2.2 감축일의 전기소비형태 반영 옵션(이하 “SAA(Symmetric Additive Adjustment)”)

2.2.1 현행과 동일

2.2.2 적용방식

감축일의 감축시작시간으로부터 1시간 전에서 4시간 전까지의 3시간 동안의 평균 사용전력량에서 유사일의 동일 시간대의 평균 사용전력량을 차감한 값을 고객기준부하 산정방식에서 산정한 거래시간별 고객기준부하 값에 합하여 최종적인 고객기준부하를 산출한다. 단, 감축시간이 거래시간대에 1시간 미만으로 포함될 경우, 유사일의 동일시간대의 평균 사용전력량에 보정계수를 곱한 값을 적용하여 산정한다.

거래시간별 감축시간에 대한 보정계수 = 거래시간대별 부하감축 지시 시간(분 단위로 60, 45, 30, 15 중 하나의 수) / 60

3.0 고객기준부하 산정을 위한 세부기준

3.1 ~ 3.1.1 현행과 동일

3.2 <삭 제>

3.2.1 ~ 3.2.4 현행과 동일

3.2.5 전력거래소의 수요감축요청이 1일 2회 이상 발령된 경우에는 각 수요감축요청에 대한 고객기준부하를 별도로 산정하고, 첫 수요감축요청에서 산정한 SAA 옵션을 동일하게 적용한다.

3.3 과금용 전력량계 고장 등에 따른 사용전력량 데이터 누락에 대한 조치

3.3.1 규칙 제12.5.1.2조에 따라 수요관리사업자가 설치한 사용전력량 감시기기의 데이터를 적용할 수 있다.

3.3.2 ~ 3.3.4 현행과 동일

[별표 29] [신설 2014.11.3.]

수요반응참여고객의 전기소비형태 검증 기준

3.0 RRMSE 산식

3.1 ~ 3.2 현행과 동일

3.3 수요관리사업자는 등록하고자 하는 수요반응참여고객에 대한 고객기준부하 산정방식을 선택하여야 하며, 등록일 기준 20일전에서부터 평일 90일의 24시간 사용전력량 데이터를 전력거래소에 제공하여야 한다. <개정 2016.12.30.>

3.4 ~ 3.6 현행과 동일

부 칙 (2018. 0. 0.)

제0조(수요반응자원의 등록 및 전력거래기간에 대한 적용례) 제12.2.2조, 제12.2.3조, 12.4.1.1조의 등록 및 전력거래기간의 개정사항은 시행일 기준 수요자원 거래시장에 참여중인 수요관리사업자, 수요반응자원 및 수요반응참여고객에 적용하여 전력거래 종료시점을 2018년 11월 30일로 한다.

제0조(수요반응자원의 등록시험 경과조치) 제12.3.1.2조의 ②항의 개정사항은 2018년 11월 1일부터 적용한다.

□ 수요감축요청 발령조건 현실화 및 합리화

□ 통계 명확화를 위한 거래기간 및 등록일정 변경

□ 전기위원회 심의결과 및 정부의 수정승인사항 반영

- 등록말소 관련 규정 (제12.2.6조)에 반영

□ 통계 명확화를 위한 거래기간 및 등록일정 변경

□ 등록서류 문구 수정

□ 수요관리사업자 및 수요반응자원의 등록말소 일정 변경

□ 전기위원회 심의결과 및 정부의 수정승인사항 반영

□ 수요반응자원의 신뢰성 제고를 위한 등록시험 시행조건 강화

□ 통계의 정확성 향상을 위한 수요반응참여고객 등록조건 변경

□ 통계 명확화를 위한 거래기간 및 등록일정 변경

□ 추가등록한 수요반응자원의 총 감축가능시간 변경

□ 문구 수정

□ 상위법령(전기사업법 시행령 제19조)과의 정합성 확보 및 대기업 수요관리사업자의 전력거래 비율 제한 명확화

□ 추가등록 수요반응자원의 총 감축가능시간 변경에 따른 기본위약금 산정기준 변경

□ 감축량 평가 정확성 향상을 위한 고객기준부하 산정기준 변경

□ 감축량 평가 정확성 향상을 위한 고객기준부하 산정기준 변경

□ 감축량 평가 정확성 향상을 위한 고객기준부하 산정기준 변경

□ 문구 명확화

□ 문구 명확화

□ 규칙개정에 따른 일부 조항 적용시점 명시