전력시장운영규칙 개정 내용

Ⅰ. 전력시장운영규칙(이하 ‘규칙’이라 함) 개정 목록

번호	안 건 명	규칙개정위원회
1	기후·환경제약에 따른 비상대기예비력 정산	11월 20일(금)
2	발전공기업 정산조정계수 예측오차 정산

Ⅱ. 개정 내용

□ 기후·환경제약에 따른 비상대기예비력 정산

가. 제안 취지

□ 석탄발전기는 미세먼지 저감 및 온실가스 감축을 위한 가동중단과 상한제약(기후·환경제약)을 시행하면서, 전력계통의 안정적 운영을 위해 비상대기* 상태를 유지하여 비상시 예비력을 제공

* 비상대기 관련근거 : 미세먼지 고농도시기 대응 특별대책(관계부처,’19.11), 미세먼지 배출저감을 위한 화력발전 감축운영 시행 매뉴얼(산업부·환경부,’20.1) 등

□ 기후·환경제약 석탄발전기의 비상대기 상태의 예비력 제공을 위해 발생되는 비용 회수를 위해 비상대기예비력 등 비상대기 운영 절차와 비상대기예비력에 대한 정산 규정 등 신설

나. 주요 개정내용

□ 비상대기예비력 및 비상대기예비력기준단가 용어 정의(제1장, 별표1)

ㅇ 비상대기예비력 및 비상대기예비력기준단가 용어 신설(제1장 제1절)

ㅇ 변수의 약어에 대한 정의(별표1)

□ 비상대기예비력기준단가 결정, 비상대기예비력 입찰 신설(제2장, 별표4)

ㅇ 비용평가위원회에서 비상대기예비력기준단가 결정(제2장 제2절)

ㅇ 비상대기예비력에 대한 입찰규정 신설(제2장 제3절)

ㅇ 비상대기예비력은 가격결정계획에 반영되지 않도록 명확화(별표4)

ㅇ 발전입찰서 내 비상대기예비력 항목 신설(별지31호, 별지33호)

□ 비상대기예비력의 정산기준 신설(제4장, 별표2, 별표8)

ㅇ 비상대기예비력에 대한 정산금 항목 및 기준 신설(제4장 제2절, 별표2)

ㅇ 비상대기예비력 입찰량에 대한 검증 절차 신설(별표8)

□ 비상대기예비력의 계통운영 절차 개정(제5장, 별표9, 별표11)

ㅇ 비상대기예비력은 운영결정계획에 반영되지 않도록 명확화(제5장 제1절, 별표9)

ㅇ 비상대기예비력 입찰 발전기에 대한 급전지시(제5장 제3절, 별표11)

다. 개정효과

□ 기후·환경제약 석탄발전기의 비상대기 예비력 제공에 대한 명확한 운영기준 정립과 합리적인 보상 제공

발전공기업 정산조정계수 예측오차 정산

가. 제안 취지

□ 발전공기업 정산조정계수 재산정시 연간 적용범위(0<π≤1) 내에서 기정산금과의 차이금액을 정산하여 예측오차를 최소화할 수 있도록 전력시장운영규칙상 정산정정 규정의 개정

ㅇ 현 제도상 재산정된 정산조정계수가 0 이하 또는 1초과가 될 경우, 익년도 재정산하는 절차가 없어 연내 예측오차를 해소할 수 없는 상황이 발생할 수 있음

나. 주요 개정내용

□ 정산조정계수 연간적용 범위 내 정산금 조정 신설(제4장, 별표23)

ㅇ 정산금 조정이 발생하는 경우 정산정정 사유에 포함(제4장 제2절)

ㅇ 정산조정계수 연간 적용범위 내에서의 정산금 조정 기준 신설(별표 23)

다. 개정효과

□ 발전공기업 정산조정계수 적용범위(0<π≤1)내 연간 예측오차를 최소화하여 과다 및 과소정산 해소와 정산체계의 합리성 제고

【붙임】 전력시장운영규칙 개정안 신구 조문대비표

<붙임> 전력시장운영규칙 개정안 신구 조문대비표

□ 기후·환경제약에 따른 비상대기예비력 정산

현 행	개 정 안	개정사유
제1장 총칙 제1절 통칙 제1.1.2조(용어의정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. (중략) 123. <신설> 124. <신설>	제1장 총칙 제1절 통칙 제1.1.2조(용어의정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. (중략) 123. 비상대기예비력(Emergency Capacity Reserve, ECR)”이라 함은 미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법 제21조에 따른 미세먼지 저감과 온실가스 감축 등을 위한 가동중단, 상한제약(이하 ‘기후·환경 제약‘)에 의해 가동이 제한된 석탄발전기가 전력계통의 안정적 운영 등을 위해 전력거래소가 급전지시할 경우를 대비하여 거래시간별로 별도로 입찰한 용량(kWh)을 말한다. [신설 2020.11.00] 124. “비상대기예비력기준단가(Emergency Capacity Reserve Reference Price, ECRRP)”라 함은 비상대기예비력을 입찰한 중앙급전발전기의 비상대기예비력 정산에 적용되는 단가(원/kWh)을 말한다.[신설 2020.11.00]	· 비상대기예비력 용어의 정의 신설 · 비상대기예비력기준단가 용어의 정의 신설

현 행	개 정 안	개정사유
제2장 발전입찰 및 가격결정 제2절 비용평가위원회 제2.2.1.4조(기능) ① 심의 및 의결 사항 (중략) 25. <신설>	제2장 발전입찰 및 가격결정 제2절 비용평가위원회 제2.2.1.4조(기능) ① 심의 및 의결 사항 (중략) 25. 비상대기예비력기준단가 [신설 2020.11.00]	· 비상대기예비력에 대한 보상가격 결정을 위하여 비용평가위원회 의결사항에 정의

현 행	개 정 안	개정사유
제3절 발전입찰과 전력수요예측 제2.3.2조(입찰서의 내용) ① 제2.3.1조의 규정에 의하여 제출하는 입찰서에는 거래시간별 중앙급전 구역전기 발전기를 제외한 발전기 및 전기저장장치의 공급가능용량과 다음 각 호에서 정하는 기술적 특성 등을 기재하여야 한다. <개정 2016.5.12., 2019.1.2., 2020.10.1.> (중략) 29. <신설> (중략) ⑪ <신설>	제3절 발전입찰과 전력수요예측 제2.3.2조(입찰서의 내용) ① 제2.3.1조의 규정에 의하여 제출하는 입찰서에는 거래시간별 중앙급전 구역전기 발전기를 제외한 발전기 및 전기저장장치의 공급가능용량과 다음 각 호에서 정하는 기술적 특성 등을 기재하여야 한다. <개정 2016.5.12., 2019.1.2., 2020.10.1.> (중략) 29. 비상대기예비력[입찰량] [신설 2020.11.00] (중략) ⑪ 제2.3.2조 제1항 제29호를 입찰한 발전기의 경우, 시간대별 공급가능용량과 비상대기예비력 입찰량의 합이 시간대별 최대발전용량을 초과할 수 없다. [신설 2020.11.00]	· 비상대기예비력에 대한 입찰 규정 신설 · 입찰가능한 비상대기예비력 정의

현 행	개 정 안	개정사유
제4장 계량과 정산 및 결제 제2절 정 산 제1관 발전사업자에 대한 정산 제4.2.1.3조의2(비상대기예비력에 대한 정산) <신설>	제4장 계량과 정산 및 결제 제2절 정 산 제1관 발전사업자에 대한 정산 제4.2.1.3조의2(비상대기예비력에 대한 정산) 전력거래소는 발전사업자가 입찰한 비상대기예비력에 대해 별표2에 따라 정산한다. [신설 2020.11.00]	· 발전사업자에 지급할 비상대기예비력 정산금 규정 신설

현 행	개 정 안	개정사유
제5장 전력계통 운영 제1절 운영발전계획 제5.1.1조(운영발전계획의 수립) ① 전력거래소는 일간발전계획프로그램을 사용하여 운영발전계획을 거래일 1일전에 수립하며, 실시간 계통운영을 효율적으로 하기 위하여 제2.4.1조의 규정에 의한 가격결정발전계획, 제12.4.2.8조 제2항의 기준수요 초과 및 제3항의 미세먼지 저감을 위한 수요반응자원의 거래에서 배분된 감축계획량, 발전기별 정적손실계수 및 다음 각 호의 제약사항을 고려하여야 한다.<개정 2006.12.26., 2019.12.31> (중략) 사. 기타 전력계통의 안정적 운영을 위한 제약사항 등	제5장 전력계통 운영 제1절 운영발전계획 제5.1.1조(운영발전계획의 수립) ① 전력거래소는 일간발전계획프로그램을 사용하여 운영발전계획을 거래일 1일전에 수립하며, 실시간 계통운영을 효율적으로 하기 위하여 제2.4.1조의 규정에 의한 가격결정발전계획, 제12.4.2.8조 제2항의 기준수요 초과 및 제3항의 미세먼지 저감을 위한 수요반응자원의 거래에서 배분된 감축계획량, 발전기별 정적손실계수 및 다음 각 호의 제약사항을 고려하여야 한다.<개정 2006.12.26., 2019.12.31., 2020.11.00> (중략) 사. 기타 전력계통의 안정적 운영을 위한 제약사항 등을 고려하되, 기후·환경제약(가동중단, 상한제약 등) 발전기의 비상대기예비력은 제외(단, 운영예비력 저하 등 필요시 비상대기예비력을 고려할 수 있음) <개정 2020.11.00>	· 비상대기예비력은 운영발전계획에서 제외하도록 명확화 하기위해 규정 신설

현 행	개 정 안	개정사유
제5장 전력계통 운영 제3절 전력계통운영 제5.3.1조(급전지시) ① 전력거래소는 발전사업자 및 송전사업자에게 다음 각호의 사항에 관하여 급전지시를 하여야 한다. <개정 2015.5.7.> ⑦ <신설>	제5장 전력계통 운영 제3절 전력계통운영 제5.3.1조(급전지시) ① 전력거래소는 발전사업자 및 송전사업자에게 다음 각호의 사항에 관하여 급전지시를 하여야 한다. <개정 2015.5.7.> ⑦ 전력거래소는 전력계통의 안정적 운영을 위해 필요한 경우 비상대기예비력을 입찰한 발전사업자에게 급전지시할 수 있다. [신설 2020.11.00]	· 비상대기예비력 입찰 발전기 급전지시 규정 신설

현 행	개 정 안	개정사유
<신설>	부 칙 (2020. 11. 00) 제1조(시행일) 이 규칙은 2020. 12. 1부터 시행한다. 제2조(비상대기예비력 입찰 및 정산에 관한 경과조치) ① 비상대기예비력 입찰시스템 구축 전까지의 비상대기예비력 입찰은 별지 122호 서식에 따라 공문, 전자우편 등을 통해 시행한다. ② 시행일 이후 비상대기예비력 정산은 정산시스템 구축 후 시행하며, 정산 일정은 전력거래시스템(e-power market)에 공지한다. 단, 이 규칙 시행일 이전의 정산에 대하여는 개정된 규칙 및 비용평가세부운영규정을 준용하여, 이 규칙 시행일이 속한 당해연도 말까지 최초 정산한다. ③ 이 규칙 시행일 전까지의 구역전기사업자의 비상대기예비력 부담분은 발전사업자의 정산금에서 제외한다.	· 입찰시스템 구축 전까지의 시행방안 명확화 · 시행일 전후 비상대기예비력 정산에 대한 방식 명시 · 구역전기사업자의 제도변경 예측가능성 및 경영여건 등을 고려

현   행

개 정 안

개정사유

[별표 1]

기호 및 변수의 정의

<신설>

[별표 1]

기호 및 변수의 정의

약어	기호 및 변수명	단위	내용
ECRi,t	비상대기예비력 (Emergency Capacity Reserve)	kWh	기후·환경 제약에 의해 가동이 제한된 석탄발전기가 전력계통의 안정적 운영 등을 위해 전력거래소가 급전지시할 경우를 대비하여 거래시간별로 별도로 입찰한 용량
ECRRPi,t	비상대기예비력기준단가 (Emergency Capacity Reserve Reference Price)	원/kWh	비상대기예비력에 입찰한 중앙급전발전기의 비상대기예비력 정산에 적용되는 단가
ECRPi,t	비상대기예비력정산금 (Emergency Capacity Reserve Payment)	원	기후·환경 제약에 의해 가동이 제한된 석탄발전기가 입찰한 비상대기예비력에 대해 지급하는 정산금

[신설 2020.11.00]

· 변수의 약어 정의 필요

현 행	개 정 안	개정사유
[별표 2] 정산기준 12. 기타정산 가. 기동대기 발전기의 정산<개정 2009.06.30.> (중략) 카. <신설>	[별표 2] 정산기준 12. 기타정산 가. 기동대기 발전기의 정산<개정 2009.06.30.> (중략) 카. 기후·환경제약(가동중단, 상한제약 등)으로 비상대기예비력을 입찰한 석탄발전기의 정산 [신설 2020.11.00] 기후·환경제약(가동중단, 상한제약 등)에 의해 가동이 제한됨에도 불구하고 전력계통의 안정적 운영을 위하여 비상대기하는 경우, 해당 석탄 발전기가 입찰한 비상대기예비력에 대해 비상대기예비력기준단가로 정산한다. ECRPi,t = ECRi,t × ECRRPi,t ECRPi,t : 비상대기예비력에 대해 지급하는 정산금 ECRi,t : 석탄발전기가 시간대별로 입찰한 비상대기예비력(kWh) ECRRPi,t : 비상대기예비력기준단가로, 비용평가위원회에서 정한 단가(원/kWh) 다만, 전력거래소가 비상대기예비력을 입찰한 발전사업자에게 급전지시를 한 경우, 급전지시에 따라 발전한 전력량에 대해서는 비상대기예비력정산금(ECRP)을 지급하지 아니한다.	·비상대기예비력을 제공하는 발전기에 대한 정산기준(비상 대기정산금) 신설 ·용량가격과 중복지급 방지

현 행	개 정 안	개정사유
[별표 4] 입찰운영절차 6.0 입찰절차 6.1 입찰의 종류 입찰의 종류에는 발전입찰, 양수계획입찰, 충전계획입찰, 변경입찰, 전력부하감축입찰이 있다<개정, 2016.5.12.> (중략) 6.3.10 비상대기예비력 입찰 <신설>	[별표 4] 입찰운영절차 6.0 입찰절차 6.1 입찰의 종류 입찰의 종류에는 발전입찰, 양수계획입찰, 충전계획입찰, 변경입찰, 전력부하감축입찰, 비상대기예비력 입찰이 있다<개정, 2016.5.12., 2020.11.00> (중략) 6.3.10 비상대기예비력 입찰 [신설 2020.11.00] 6.3.10.1 입찰은 거래전일 거래시간 19시부터 거래 다음날 거래시간 4시까지 총34시간에 대하여 한다. 6.3.10.2 입찰은 거래전일 오전 10시까지 전력거래소에 제출하여야 하며, 예측할 수 없는 발전기의 고장 등 부득이한 사유가 있는 경우에는 사유가 발생한 때로부터 2시간 이내에 변경된 입찰서를 제출하여야 하고, 휴일 예약입찰은 별표4 제12.2조에 따른다.	·입찰의 종류에 비상 대기예비력 입찰 신설 ·비상대기예비력 입찰 절차 신설

현 행	개 정 안	개정사유
	6.3.10.3 입찰시 시간대별 비상대기예비력(MWh)은 송전단기준으로 제출하며, 발전기 계획정지 중 계획예방정비 및 계획중간정비정지와 비계획정지(불시정지 등) 등으로 비상대기예비력을 공급할 수 없는 경우에는 비상대기예비력 입찰량을 “0”으로 한다. 6.3.10.4 입찰시스템 구축전까지 공문, 전자우편 등으로 입찰하며, 시스템 구축시 이에 따른다. 발전회원의 사유가 아닌 불가항력적인 사유로 인하여 입찰 마감시간 이내에 정상적인 입찰이 이루어지지 못할 경우에는 입찰운영 담당자 및 입찰시스템운영 담당자에게 별도의 방법으로 통지할 수 있다. 6.3.10.5 비상대기예비력은 가격결정발전계획 수립시 반영하지 아니한다

현 행	개 정 안	개정사유
7.0 입찰서의 내용 7.1 입찰서 유효한 거래일 날짜 (중략) 7.31 비상대기예비력 <신설>	7.0 입찰서의 내용 7.1 입찰서 유효한 거래일 날짜 (중략) 7.31 비상대기예비력 [신설 2020.11.00] 미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법 제21조에 따른 미세먼지 저감과 온실가스 감축 등을 위한 가동중단, 상한제약(이하 ‘기후·환경 제약‘)에 의해 가동이 제한된 석탄발전기가 전력계통의 안정적 운영 등을 위해 전력거래소가 급전지시할 경우를 대비하여 거래시간별로 별도로 입찰한 용량(MWh)을 말한다.	·입찰서 항목에 비상대기예비력 신설

현 행	개 정 안	개정사유
[별표 8] 정산 및 결제 절차 7.3 정산을 위한 사전조정 7.3.2 전력거래소 정산담당자는 조정작업시 전력계통 운용결과를 근거로 발전기 자체 사유에 의한 발전전력량과 고장정지, 파급정지, 출력 급감소 원인, 발전소 접속설비의 불가항력적 고장 등을 정확히 확인하여 정산기준에 따라 정산을 위한 사전조정을 한다. 다만, 발전소 접속설비의 불가항력적 고장여부에 대한 판단이 어려운 경우는 파급정지로 조정한다.<개정 2004.7.9.> <신설>	[별표 8] 정산 및 결제 절차 7.3 정산을 위한 사전조정 7.3.2 전력거래소 정산담당자는 조정작업시 전력계통 운용결과를 근거로 발전기 자체 사유에 의한 발전전력량과 고장정지, 파급정지, 출력 급감소 원인, 발전소 접속설비의 불가항력적 고장 등을 정확히 확인하여 정산기준에 따라 정산을 위한 사전조정을 한다. 다만, 발전소 접속설비의 불가항력적 고장여부에 대한 판단이 어려운 경우는 파급정지로 조정한다.<개정 2004.7.9> 7.3.2.2 발전회원은 별표 4 제6.3.10조에 의한 비상대기예비력 입찰시 발전기 계획정지 및 비계획정지 등으로 비상대기예비력을 공급할 수 없는 경우에는 비상대기예비력 입찰을 하지 아니하여야 하며, 전력거래소 정산담당자는 정산명세서 발행전 계획정지, 고장정지, 파급정지, 출력 급감소 원인, 발전소 접속설비의 불가항력적 고장 등을 확인하여 정산기준에 따라 비상대기예비력을 사전조정을 한다.[신설2020.11.00]	·비상대기예비력 입찰량에 대한 검증 절차 추가

현 행	개 정 안	개정사유
[별표 9] 운영발전계획 수립절차 7.0 절차 7.1 운영발전계획 수립 기준 7.1.1 운영발전계획 담당자는 실시간 계통운영을 효율적으로 하기 위하여 거래 일의 예측수요에 따라 아래 사항을 고려하여 운영발전계획을 수립한다. <개정 2011.12.2> 1. 열공급계획 및 제약연료 사용계획 2. 지역별 계통안정 및 융통전력 운영한계 3. 기타 고려사항 가. 전압 및 주파수 조정 (중략) 자. <신설>	[별표 9] 운영발전계획 수립절차 7.0 절차 7.1 운영발전계획 수립 기준 7.1.1 운영발전계획 담당자는 실시간 계통운영을 효율적으로 하기 위하여 거래 일의 예측수요에 따라 아래 사항을 고려하여 운영발전계획을 수립한다. <개정 2011.12.2> 1. 열공급계획 및 제약연료 사용계획 2. 지역별 계통안정 및 융통전력 운영한계 3. 기타 고려사항 가. 전압 및 주파수 조정 (중략) 자. 기후·환경제약(가동중단, 상한제약 등) 발전기의 비상대기예비력 제외[신설2020.11.00]	·비상대기예비력은 운영발전계획에서 제외토록 규정화

현 행	개 정 안	개정사유
[별표 11] 실시간 급전운영 절차 7.0 절차 7.1 급전지시 7.1.2 급전지시 내용 7.1.2.1 발전기, 변압기, 조상설비, 전기저장장치 등 전력설비의 가동․정지 <개정 2015.5.7.> (중략) 7.1.2.9 <신설>	[별표 11] 실시간 급전운영 절차 7.0 절차 7.1 급전지시 7.1.2 급전지시 내용 7.1.2.1 발전기, 변압기, 조상설비, 전기저장장치 등 전력설비의 가동․정지 <개정 2015.5.7.> (중략) 7.1.2.9 비상시 비상대기예비력 입찰 발전기 가동지시[신설2020.11.00]	·비상시 급전지시 항목에 비상대기 예비력 입찰 발전기 가동지시 사항 신설

현행

[별지 제31호서식] <개정 2006.9.14., 2006.12.26., 2014.5.16., 2014.11.3., 2020.10.1.>

발 전 입 찰 서 (최초)

1. 거래일 날짜	_______________________________

2. 발전회사	________________________

3. 발전기명(식별번호)	________________________

4. 기술적 특성

(중략)

5. 에너지 입찰 : 공급가능용량, 발전단전환비, 최대·최소발전용량, 호기별 운전정보, 자기제약, 대체연료 가능여부

(중략)

6. 예비력 입찰 : GF 여부, GF 상·하한값 및 AGC 여부, AGC 상·하한값

구 분		D-1						D																								D+1
거래시간		19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4
GF	여부(○,✕)
	상한
	하한
AGC	여부(○,✕)
	상한
	하한

7. 기동특성 : BS여부

(중략)

8. 특기사항(급전운영 참고사항):

9. 발전회사 서명 _____________     날짜 ______________________

-------------------------------------------------------------------------------------------

10. 접수시각 __________________     접수자 ____________________ (서명)

개정안

[별지 제31호서식] <개정 2006.9.14., 2006.12.26., 2014.5.16., 2014.11.3., 2020.10.1., 2020.11.00>

발 전 입 찰 서 (최초)

1. 거래일 날짜	_______________________________

2. 발전회사	________________________

3. 발전기명(식별번호)	________________________

4. 기술적 특성

(중략)

5. 에너지 입찰 : 공급가능용량, 발전단전환비, 최대·최소발전용량, 호기별 운전정보, 자기제약, 대체연료 가능여부

(중략)

6. 예비력 입찰 : GF 여부, GF 상·하한값 및 AGC 여부, AGC 상·하한값

구 분		D-1						D																								D+1
거래시간		19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4
GF	여부(○,✕)
	상한
	하한
AGC	여부(○,✕)
	상한
	하한
비상대기예비력

7. 기동특성 : BS여부

(중략)

8. 특기사항(급전운영 참고사항):

9. 발전회사 서명 _____________     날짜 ______________________

-------------------------------------------------------------------------------------------

10. 접수시각 __________________     접수자 ____________________ (서명)

현행

[별지 제33호서식]<개정 2006.9.14, 2006.12.26., 2012.12.31., 2014.5.16., 2014.11.3.,2020.10.1.>

발 전 입 찰 서 (변경)

1. 거래일 날짜	_______________________________

2. 발전회사	________________________

3. 발전기명(식별번호)

4. 기술적 특성

(중략)

5. 에너지 입찰 : 공급가능용량, 발전단전환비, 최대·최소발전용량, 호기별 운전정보, 자기제약, 대체연료 가능여부

(중략)

6. 예비력 입찰 : GF 여부, GF 상·하한값 및 AGC 여부, AGC 상·하한값

구 분		D-1						D																								D+1
거래시간		19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4
GF	여부(○,✕)
	상한
	하한
AGC	여부(○,✕)
	상한
	하한

7. 기동특성 : BS여부

(중략)

8. 특기사항(급전운영 참고사항):

9. 발전회사 서명 _____________     날짜 ______________________

-------------------------------------------------------------------------------------------

10. 접수시각 __________________     접수자 ____________________ (서명)

개정안

[별지 제33호서식]<개정 2006.9.14, 2006.12.26., 2012.12.31., 2014.5.16., 2014.11.3.,2020.10.1., 2020.11.00>

발 전 입 찰 서 (변경)

1. 거래일 날짜	_______________________________

2. 발전회사	________________________

3. 발전기명(식별번호)

4. 기술적 특성

(중략)

5. 에너지 입찰 : 공급가능용량, 발전단전환비, 최대·최소발전용량, 호기별 운전정보, 자기제약, 대체연료 가능여부

(중략)

6. 예비력 입찰 : GF 여부, GF 상·하한값 및 AGC 여부, AGC 상·하한값

구 분		D-1						D																								D+1
거래시간		19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4
GF	여부(○,✕)
	상한
	하한
AGC	여부(○,✕)
	상한
	하한
비상대기예비력

7. 기동특성 : BS여부

(중략)

8. 특기사항(급전운영 참고사항):

9. 발전회사 서명 _____________     날짜 ______________________

-------------------------------------------------------------------------------------------

10. 접수시각 __________________     접수자 ____________________ (서명)

발전공기업 정산조정계수 예측오차 정산

현 행	개 정 안	개정사유
제4장 계량과 정산 및 결제 제2절 정산 제5관 정산 명세서 제4.2.5.5조의 2(정산정정통지) (①~④항 중략) <신설>	제4장 계량과 정산 및 결제 제2절 정산 제5관 정산 명세서 제4.2.5.5조의 2(정산정정통지) (①~④항 중략) ⑤ 전력거래소는 제15.10조 제1항 제1호에 해당하는 발전기가 별표23 제7.1조에 해당하는 경우, 해당 발전기에 대해 정산을 정정하고 그 결과를 해당 거래당사자에게 통지하여야 하며, 그 밖의 절차는 제4.2.5.5조의 2 제2항 내지 제4항을 준용한다. [신설 2020.11.00.]	· 발전공기업 정산조정계수 관련 정산정정 사유 신설

현 행	개 정 안	개정사유
<신설>	부 칙 (2020. 11. 00) 제1조(시행일) 이 규칙은 2020. 12. 1부터 시행한다. 제2조(정산조정계수 연간 적용범위(0<π≤1) 내에서의 정산금 조정에 관한 경과조치 등) ① 이 규칙 시행일이 속한 해당년도의 정산조정계수 연간 적용범위(0<π≤1) 내에서의 정산금 조정은 해당년도 말일까지 정산하는 것을 원칙으로 한다. ② 구역전기사업자에 대하여는 2021. 1. 1부터 이 규칙을 적용하며, 적용시기 전까지의 구역전기사업자의 부담분은 발전사업자의 정산금에서 제외한다.	· 규칙시행일 및 시행년도 정산금 조정에 대한 정산시기 명확화 · 구역전기사업자의 제도변경 예측가능성 및 경영여건 등을 고려

현 행	개 정 안	개정사유
[별표 23] 전력가격 안정 등을 위한 정산금 조정 <신설>	[별표 23] 전력가격 안정 등을 위한 정산금 조정 7.0 정산조정계수 연간 적용범위(0<π≤1) 내에서의 정산금 조정 [신설 2020.11.00] 7.1 제15.10조 제1항 제1호에 해당하는 발전기의 당해연도 4/4분기 중 재산정 된 정산조정계수(이하 “재조정계수”)가 ‘1’을 초과하거나 ‘0’ 이하이고, 당해연도 내 이전기간에 적용된 정산조정계수(이하 “기존계수”)가 ‘1’이하인 경우로서 정산금 조정이 필요한 경우 정산할 수 있다. 7.1.1 재조정계수가 ‘1’ 초과인 경우 기존 계수가 적용된 기간에 대하여 정산조정계수 상한값(‘1’)과 기존계수 적용시 차이금액과 재조정계수가 상한값(‘1’)을 초과하여 정산하지 못한 금액 중 작은 금액으로 정산한다. 7.1.2 재조정계수가 ‘0’ 이하인 경우 기존 계수가 적용된 기간에 대하여 정산조정계수 하한값(‘0.0001’)과 기존계수 적용시 차이금액과 재조정계수가 하한값(‘0.0001’)에 미달하여 정산하지 못한 금액 중 작은 금액으로 정산한다.	· 발전공기업 정산조정계수 연내 적용범위 내에서의 정산금 조정 기준 신설