전력시장운영규칙 개정 내용

Ⅰ. 전력시장운영규칙(이하 ‘규칙’이라 함) 개정 목록

번호	안 건 명	규칙개정위원회
1	제3자간 전력거래의 초과발전량 시장거래 허용에 관한 규칙개정(안)	제23-8차 (2023. 12. 8)
2	수요자원 거래시장 등록절차 개선을 위한 규칙개정(안)	상동
3	비중앙급전발전기 등록절차 개선을 위한 규칙개정(안)	상동
4	전력거래가격 상한에 관한 고시 개정사항 반영 등을 위한 제주 시범사업 규칙개정(안)	상동

Ⅱ. 개정 내용

□  제3자간 전력거래의 초과발전량 시장거래 허용에 관한 규칙개정(안)

가. 제안취지

□ 신재생에너지 발전전력의 제3자간 전력거래계약에 관한 지침(이하“제3자PPA 고시”) 일부개정으로 제3자간 전력거래 초과발전량의 전력시장거래가 허용됨에 따라 전력시장운영규칙을 개정하고자 함

나. 주요 개정내용

(등록절차 마련) 제3자간 전력거래 초과발전량의 전력시장거래 허용을 위한 조항 신설 ☞ 용어 신설(제1.1.2조), 등록절차 마련(제1.2.2조 제5항) 등

(수수료 부과근거 마련) 판매사업자에게 제공하는 정보 및 시스템 사용 등의 수수료 부과 근거 마련 ☞ [별표8] 정산 및 결제절차 7.8.1.3

ㅇ 제3자PPA 고시 제15조제4항*에 따라 전력거래시스템 사용 등의 대가로 직접PPA 수수료와 동일하게 판매사업자에게 청구

* 전력시장에서 거래하는 경우 거래 수수료의 세부적인 부과 절차나 정산방법은「전력시장운영규칙」을 참고하여 별도 산정한다.

(정산수식 수정) 전력거래소와 판매사업자가 부가정산금을 전기사용자에게 중복 청구(제3자PPA 고시 제18조제1항제4호*)하지 않도록 정산수식 수정 및 기존 직접PPA와 제3자PPA 구분을 위한 플래그** 신설 ☞ [별표1] 기호 및 변수의 정의, [별표2] 정산기준

* 제3자간 전력거래의 부가정산금은 판매사업자의 전력거래대금으로 판매사업자가 청구

** SCFk(Sales Company Flag) : 제3자간 전력거래 표시기

(기타 개정사항) 재생에너지전기공급사업자의 정산을 월 1회에서 월 4회로 변경 ☞ [별표8] 7.11.1.4 삭제

ㅇ 기존 전력시장 정산스케줄과 동일하게 정산일정 변경

< 부가정산금 및 전력거래수수료 납부체계도 비교 (직접PPA vs 제3자간PPA) >

구분	직접PPA 제도	제3자간PPA 제도
부가 정산금
전력거래수수료

다. 개정 효과

□ 제3자PPA 고시 개정에 따른 제3자간 전력거래의 초과발전량의 전력시장거래 허용을 위한 전력시장운영규칙 개정으로 정부정책지원

ㅇ 직접PPA의 정산일정 개정을 안건에 포함시켜 행정절차 간소화

라. 참고 사항

□ 규칙개정위원회 심의결과 : 원안가결

ㅇ 참석위원 전원이 개정 취지 및 내용에 대해 찬성

수요자원 거래시장 등록절차 개선을 위한 규칙개정(안)

가. 제안취지

□ 수요자원거래시장 규모 확대 등에 따라 등록과 관련하여 발생할 수 있는 상황 중 규칙에 명시되지 않은 케이스가 있어 이에 대한 개정 필요

□ 등록 유효성 확인을 위해 과거에 비해 더 많은 시간이 소요되고 있으며, 빈번한 규칙개정으로 현행 규칙의 가독성이 떨어지는 문제에 대한 보완이 필요

나. 주요 개정내용

□ (등록 절차 명확화) 등록 서식 세분화 및 미비사항 보완

ㅇ (서식 세분화) 기존 3개로 구성된 등록신청서 양식을 목적(등록·변경·삭제) 및 수요자원 종류에 따라 16개로 세분화함

ㅇ (미비사항 보완) 참여고객의 정보 변경, 자원 이동 등 규칙에 구체적인 절차가 명시되지 않은 부분을 보완함

ㅇ (적용 유예) 규칙 개정으로 인한 업무 불편 방지를 위해, 2024년 2월까지 개정 전 양식을 유효한 양식으로 인정함(부칙)

□ (등록 신청기간 변경) 등록 신청기간을 월 중순로 앞당김

ㅇ 등록 신청기간(시스템 등록, 등록서류 제출 기간) 마감을 월 중순(20일)으로 앞당겨, 서류 검토, 중복고객 확인 등 등록 유효성을 확인하기 위한 기간을 추가로 10일 더 확보함

ㅇ (적용 유예) 규칙 개정으로 인한 업무 불편 방지를 위해, 2024년 10월까지 개정 내용 적용을 유예함(부칙)

□ (규칙 가독성 제고) 일부 문구 및 구성 변경

ㅇ 규칙 가독성 제고를 위해 문구, 조항 순서 등을 변경함

□ (기타 개정 사항) 청구서 및 통지서 양식 변경

ㅇ (연회비) 연회비 청구절차 개선을 위해 청구서 및 통지서상에 연회비 항목을 추가함

ㅇ (비과세 정산금) 현재 수요자원 거래시장에는 비과세 정산금이 발생하지 않으므로 해당 항목을 삭제

ㅇ (적용 유예) 규칙 개정 관련 시스템 개발을 위해, 2024년 12월까지 개정 내용 적용을 유예함(부칙)

다. 개정 효과

□ 사업자의 업무 편의성 개선

ㅇ 등록 서식 세분화(관련 자원·목적별로 필요한 정보만 기입)와 규칙 명확화·명문화로 등록 업무 상 혼동 및 혼란 방지

ㅇ 등록 규칙 가독성 제고로 사업자의 규칙 이해도 제고

ㅇ 청구서 및 통지서 양식 개선으로 사업자의 연회비 업무 편의성 제고(연회비 금액 확인, 증빙 활용 등)

□ 서류 검토기간 추가 확보로 등록 업무 정확성 제고

라. 참고 사항

□ 규칙개정위원회 심의결과 : 원안가결

ㅇ 참석위원 전원이 개정 취지 및 내용에 대해 찬성

비중앙급전발전기 등록절차 개선을 위한 규칙개정(안)

가. 제안취지

비중앙급전발전기는 중앙급전발전기 적용 규정에 준하여 처리중으로, 시운전·상업운전 관련 규정이 미비한 상황

ㅇ 시운전기간 거래가 가능함에도 일부 회원사가 거래 불가한 것으로 오인 사례 발생

최초전력거래개시 절차의 신청방법·시점·승인요건 등 명확화 필요

ㅇ 규정에 대한 해석 차이로 인해 신청기한 초과, 요건 불충분 등으로 신청 반려시 회원사 불만 가중 또는 사업지연 초래 가능

전력거래소·회원사 업무처리 일정을 고려하여, 최초 거래승인 및 상업운전개시신고 부문 영업일 기준 적용 필요

* 등록신청·거래개시·발전입찰 기준일자의 주말·공휴일 고려 문의 多

나. 주요 개정내용

‘비중앙급전시운전발전기’ 정의 신설 및 비중앙급전발전기의 상업운전개시 신고 조항 신설  ※ 제1.1.2조 56의 2, 제18.4조(상업운전개시 신고)

ㅇ 사용전검사 미완료 및 상업운전개시 미신고된 비중앙급전발전기로 시운전 정의 신설

ㅇ 비중앙급전발전기의 상업운전개시 신고·반려 사유 신설, 상업운전개시 요건 미충족시 전력거래소와 관련 사업자들의 조치의무 신설

발전기 최초전력거래개시 요건 명확화  ※ 제1.2.5조(등록 및 최초 거래승인) ②∼⑤항

ㅇ 문서를 통한 최초전력거래개시 승인요청 기한 명확화, 검토항목 중 계량설비 봉인요건 추가, 기타 명확한 표현으로 문구 수정(②항)

ㅇ 태양광발전기의 승인요청 기한 및 승인일 지정 규정을 별도로 신설(③항)  ☞ 세부내용은 (붙임1) 2. 태양광발전기 최초전력거래개시 규정 참조

* 기존 제18.2조 ⑤항을 대체하면서 거래개시 시점을 명확히 정의함(기존 규정은 삭제)

< 최초전력거래개시 시점 기존 및 개정(안) 비교표 >

구 분	중앙급전발전기	태양광 제외 비중앙급전발전기	태양광발전기 (비중앙급전발전기)
기 존	전력거래개시 승인 요청 3일 후 (최초 계통연결 예정 3일 전까지 요건충족 및 등록 완료시)		계량설비 봉인당일 (제18.2조 ⑤항 적용)
개정(안)	• 전력거래개시 승인 요청 3영업일 후 - 전력거래개시 예정 3영업일* 전까지 승인 요청 * 발전입찰·주말 고려	• 전력거래개시 승인 요청 1영업일 후 - 전력거래개시 예정 1영업일 전까지 승인 요청	• 전력거래개시 요건 충족 당일 - 10영업일* 이내 승인 요청 * 업무처리 소요기간 등 고려

ㅇ 승인요건 미충족시 전력거래소의 회원사 통보 및 관련 사업자들의 조치의무 추가, 최초전력거래개시 승인통보·등록완료 규정 신설(④,⑤항)

회원사 편의 및 실제 업무처리 일정을 고려한 영업일 기준 적용

* 항목별 일자는 발전입찰 여부, 업무처리 소요 기간 및 회원사 의견 등을 종합적으로 고려

※ 제1.2.5조 ②항, 제18.4조 ①항

다. 개정 효과

□ 비중앙급전발전기의 시운전·상업운전 정의 도입, 전력거래 개시 요건·시점 세부 규정으로 업무 효율 및 일관성 향상 도모

□ 명확한 규칙 및 기준 적용을 통한 회원사 고객만족 향상 및 분쟁발생 요소 미연 방지

라. 참고 사항

□ 규칙개정위원회 심의결과 : 원안가결

ㅇ 참석위원 전원이 개정 취지 및 내용에 대해 찬성

전력거래가격 상한에 관한 고시 개정사항 반영 등을 위한 제주 시범사업 규칙개정(안)

가. 제안취지

□ ‘전력거래가격 상한에 관한 고시’개정에 따른 고정가격계약 설비에 대한 정산상한가격을 제주 시범사업*에 반영하고, 그 외 일부 문구 보완 및 내용 명확화를 하고자 함

* 제주지역에 한해 실시간시장, 예비력시장, 재생에너지 입찰제도를 도입하는 시범사업

전력거래가격 상한에 관한 고시 제3조(정산상한가격의 설정)

① … “고정가격계약”을 체결한 발전설비에 대해서는 시간대별 전력거래가격을 정산상한가격으로 하되, 시간대별 전력거래가격이 해당 발전설비에 적용되는 고정가격 보다 높은 경우, 그 고정가격을 정산상한가격으로 본다.

나. 주요 개정내용

(고정가격계약의 정산상한가격) ‘전력거래가격 상한에 관한 고시’에 의거 고정가격계약 체결 발전기에 대해서는 고정가격계약 단가를 정산상한가격으로 적용하는 사항을 제주 시범사업*에도 반영

ㅇ 제주 시범사업에도 고정가격계약 체결 발전기에 대하여 정산상한이 적용됨을 기존 규정에 명시화 (제2.4.4조의 3, 제4.2.1.6조, 제18.2조)

ㅇ 급전가능재생에너지자원 및 비중앙급전 발전기에 대한 에너지정산금(MEP) 정산 시 고정가격계약단가 이상 정산되지 않도록 제한하는 정산산식을 제주 시범사업 정산규정에 신설 (별표33 3.가.(2), (3))

(보조서비스 및 급전지시 불이행 규정) 보조서비스 및 급전지시 불이행 관련 기존 정산규정(별표2 Ⅰ.9.나., 별표2 Ⅰ.12.다.5))을 차용하여 제주 시범사업에도 적용 (별표33 3. 다., 별표33. 3. 바.)

(예측제도 경과조치) 예측형 집합전력자원의 구성조건의 경과조치와 관련하여 중의적으로 해석될 수 있는 기존 문구를 명확화*

* 예측형 집합전력자원 중 소규모자원의 용량 비중을 50% 이상 구성토록 하는 조건을 육지 내 자원만으로 충족토록 문구를 명확화

다. 개정 효과

□ 상위 법령 및 기존 규정과의 정합성을 충족토록 정산산식을 개선하여 제주 시범사업 운영 시 혼선을 미연에 방지

라. 참고 사항

□ 규칙개정위원회 심의결과 : 원안가결

ㅇ 참석위원 전원이 개정 취지 및 내용에 대해 찬성

(붙임) 현행 규칙 및 개정(안) 대비표

【붙임】                           현행 규칙 및 개정(안) 대비표

제3자간 전력거래의 초과발전량 시장거래 허용에 관한 규칙개정(안)

현  행

개 정 (안)

비 고

제1장  총칙

제1절  통칙

제1.1.2조(용어의 정의)

(신설)

제1장  총칙

제1절  통칙

제1.1.2조(용어의 정의)

149. "제3자간 전력거래”란 「전기사업법 시행령」 제19조제1항제3호에 따라 산업통상자원부장관이 정한 요건을 갖춘 발전사업자가 생산한 전력을 전기판매사업자에게 직접 공급하는 거래를 체결하고, 해당 전력을 전기판매사업자가 산업통상자원부장관이 정한 요건을 갖춘 전기사용자에게 공급하는 계약을 체결하여 전력을 거래하는 것을 말한다.

제1장  총칙

제2절  전력거래자, 직접전력거래자 및 발전기 등록

제1.2.2조(등록신청)

⑤ 직접전력거래자의 등록을 하고자 하는 자는 제1.2.3조 제3항의 등록 신청서류를 갖추어 해당 계약에 따른 최초 전력공급 예정일로부터 최소 6개월전까지 전력거래소에 직접전력거래자의 등록을 신청하여야 한다.

제1장  총칙

제2절  전력거래자, 직접전력거래자 및 발전기 등록

제1.2.2조(등록신청)

⑤ 직접전력거래자의 등록을 하고자 하는 자는 제1.2.3조 제3항의 등록 신청서류를 갖추어 해당 계약에 따른 최초 전력공급 예정일로부터 최소 6개월전까지 전력거래소에 직접전력거래자의 등록을 신청하여야 한다. 단, 제3자간 전력거래를 목적으로 하는 발전사업의 경우 직접전력거래자의 절차에 따라 등록신청하여야 한다.

부칙 (2023. 0. 00)

(신설)

부칙 (2023. 0. 00)

제1조(시행일) 이 규칙은 공고일 다음날부터 시행한다. 다만, 제1.2.2조의 규정에 의한 제3자간 전력거래를 위한 등록신청은 관련 시스템 보완 후 시행일로부터 12개월 이내에 전력거래시스템(e-power market)에 공지하는 날부터 시행한다.

[별표1] 기호 및 변수의 정의

(신설)

[별표2] 정산기준

Ⅵ. 직접전력거래 부가정산금에 대한 정산

1. 직접전력거래 부가정산금 산정

직접전력거래로 재생에너지전기공급사업자가 부담해야 하는 거래시간별 부가정산금은 직접전력거래에 적용하는 부가정산금단가에 직접전력거래로 전기사용자에게 공급되는 전력량을 곱한 금액으로 한다. 즉,

USRk,t = UPR × SRCk,t × 1,000 × CDOFi,k

여기서,

SRCk,t = [eqn: sum _{i} ^{} MGO _{i-k,t}] - [eqn: sum _{i} ^{} EEC _{i-k,t}] × EEOFk

(중략)

(신설)

[eqn: MGO _{i-k,t}] : 전기사용자 k와 직접전력거래계약이 체결된 i 발전기의 시간대별 계량전력량

(중략)

[별표1] 기호 및 변수의 정의

약어	기호 및 변수명	단위	내 용
SCFk	제3자간 전력거래 표시기 (Sales Company Flag)	(1,0)	제3자간 전력거래의 판매사업자 표시기

[별표2] 정산기준

Ⅵ. 직접전력거래 부가정산금에 대한 정산

1. 직접전력거래 부가정산금 산정

직접전력거래로 재생에너지전기공급사업자가 부담해야 하는 거래시간별 부가정산금은 직접전력거래에 적용하는 부가정산금단가에 직접전력거래로 전기사용자에게 공급되는 전력량을 곱한 금액으로 한다. 즉,

USRk,t = UPR × SRCk,t × 1,000 × CDOFi,k × SCFk

여기서,

SRCk,t = [eqn: sum _{i} ^{} MGO _{i-k,t}] - [eqn: sum _{i} ^{} EEC _{i-k,t}] × EEOFk

(중략)

SCFk(Sales Company Flag) : 제3자간 전력거래 표시기로써, 제3자간 전력거래의 경우 0, 직접전력거래의 경우 1

[eqn: MGO _{i-k,t}] : 전기사용자 k와 직접전력거래계약이 체결된 i 발전기의 시간대별 계량전력량

(중략)

[별표8] 정산 및 결제 절차

(신설)

[별표8] 정산 및 결제 절차

7.8.1.3 초과발전량, 부족전력량, 공급량 등 제3자간 전력거래에 관한 정보는 직접전력거래와 동일한 시스템 및 산정 방식으로 판매사업자에게 제공하며, 이와 관련된 시스템 사용 등에 따른 수수료는 직접전력거래에서 부과되는 전력거래수수료와 동일하게 산정하여 판매사업자에게 청구한다.

7.11.1.4 전력거래소는 7.11.1의 조항에도 불구하고 직접전력거래에 참여하는 발전사업자 및 재생에너지전기공급사업자의 전력거래대금, 부가정산금은 7.12(정산 및 결제 일정표)의 4차에 총괄하여 월 1회 정산한다. [신설 2022.5.31.]

7.11.1.4 (삭제)

7.11.1의 전력시장 스케줄과 동일하게 정산하되, 7.11.1.1의 월1회 통합청구도 할 수 있도록 수정

수요자원 거래시장 등록절차 개선을 위한 규칙개정(안)

현  행

개 정 (안)

비 고

제2장	가격결정 <본장제목개정 2021.1.1.>

제2절  비용평가위원회

제2.2.1.4조(기능) 비용위원회는 제2.1.1.1조, 제2.1.1.4조, 제2.1.1.7조, 제2.1.1.9조, 제2.1.1.10조, 제2.1.2.2조, 제3.2.1.3조, 제3.2.1.4조, 제3.2.1.6조 제1항, 제3.2.1.8조, 제11.2.2조, 제11.2.3조, 제12.2.5조, 제12.3.2.2조, 제12.3.5.1조, 제12.6.2.1조에 따라 다음 사항을 심의‧조정‧의결한다.

제2장	가격결정 <본장제목개정 2021.1.1.>

제2절  비용평가위원회

제2.2.1.4조(기능) 비용위원회는 제2.1.1.1조, 제2.1.1.4조, 제2.1.1.7조, 제2.1.1.9조, 제2.1.1.10조, 제2.1.2.2조, 제3.2.1.3조, 제3.2.1.4조, 제3.2.1.6조 제1항, 제3.2.1.8조, 제11.2.2조, 제11.2.3조, 제12.4.2.1조, 제12.4.3.1조에 따라 다음 사항을 심의‧조정‧의결한다. <개정 2023.12.00.>

- 오탈자 수정

* 제12.4.2.1조 : 자발적DR 거래 요건

* 제12.4.3.1조 : 신뢰성DR 거래 요건

제12장  수요반응자원의 거래 [본장신설 2014.11.3.]

제2절  전력거래자, 수요반응자원, 수요반응참여고객 등록

제12장  수요반응자원의 거래 [본장신설 2014.11.3.]

제2절  전력거래자, 수요반응자원, 수요반응참여고객 등록, 변경, 말소 <절제목 변경 2023.12.00.>

- 절제목 구체화

제12.2.1조(전력거래자 등록) ① (생 략)

② 수요관리사업자의 전력거래자 등록에 필요한 등록신청서 및 첨부서류는 다음 각 호와 같다.

1. 별지 제100호서식의 등록신청서

2∼3. (생 략)

4. 시장은행 통장 사본 및 사용인감 증명서(인감 이미지화일 포함)

5∼6. (생 략)

제12.2.1조(전력거래자 등록) ① (생 략)

② 수요관리사업자의 전력거래자 등록에 필요한 등록신청서 및 첨부서류는 다음 각 호와 같다.

1. 별지 제100-1호서식의 수요관리사업자의 전력거래자 등록신청서 <개정 2023.12.00.>

2∼3. (생 략)

4. 시장은행 통장 사본 및 사업자 인감증명서(단, 시장은행 통장과 인감증명서의 날인이 다를 경우, 사용인감계 추가 제출) <개정 2023.12.00.>

5∼6. (생 략)

- 별지 서식 명칭 변경 및 세분화

- 서류명 정정

제12.2.2조(수요반응자원의 등록) ① 제12.2.1조에 따라 전력거래자로 등록한 수요관리사업자 중 수요반응자원을 등록하고자 하는 수요관리사업자는 다음 각 호에 명시된 신청기간 종료일까지 제3항에 따른 ‘등록 신청서류’를 전력거래소에 제출하여야 한다.

1. 표준DR, 중소형DR, 제주DR, 주파수DR, 플러스DR

초기등록 신청기간	초기등록 완료일	초기 전력거래기간
10월20일∼10월31일	11월30일	12월1일∼다음해 11월 30일

2. 국민DR

초기등록 신청기간	초기등록 완료일	초기 전력거래기간
홀수년도 10월20일∼10월31일	홀수년도 11월30일	홀수년도 12월1일∼다다음해 11월 30일

< 신 설 >

< 신 설 >

② 수요반응자원의 등록요건은 다음 각 호와 같으며 제1항 또는 제4항의 등록 신청기간 종료일로부터 전력거래기간 종료일까지 이를 유지하여야 한다.

1. (생 략)

2. 표준DR, 중소형DR, 국민DR 또는 제주DR은 지역별(수도권, 비수도권, 제주권)로 구분하여 등록하여야한다.

3. 1개 수요반응자원의 의무감축용량은 다음 표와 같다.

구분	의무감축용량
표준DR	10㎿ 초과 ~ 500㎿ 이하
중소형DR	2㎿ 초과 ~ 50㎿ 이하
제주DR	2㎿ 초과 ~ 500㎿ 이하
국민DR	제한없음
주파수DR	1MW 이상 (감축예상용량)

4. 표준DR, 중소형DR, 제주DR, 국민DR은 10개 이상, 주파수DR, 플러스DR은 1개 이상의 수요반응참여고객으로 구성되어야 한다.

③ 수요반응자원의 등록에 필요한 등록신청서는 다음 각 호와 같다.

1. 별지 제101호서식의 등록신청서

④ (생 략)

⑤ (생 략)

제12.2.2조(수요반응자원의 등록) ① 제12.2.1조에 따라 전력거래자로 등록한 수요관리사업자는 수요반응자원을 초기 또는 추가등록할 수 있다. 이 경우, 다음 각 호에 명시된 초기 또는 추가등록 신청기간 내에 제4항에 따른 등록 신청서류를 전력거래소에 제출하여야 한다. <개정 2023.12.00.>

1. 표준DR, 중소형DR, 제주DR <개정 2023.12.00.>

구분	등록 신청기간	등록 완료일	전력거래기간
초기등록	10월10일∼10월20일	11월30일	12월1일∼다음해 11월 30일
추가등록	4월10일∼4월20일	5월31일	6월1일∼11월30일

2. 국민DR <개정 2023.12.00.>

구분	등록 신청기간	등록 완료일	전력거래기간
초기등록	홀수년도 10월10일∼10월20일	11월 30일	홀수년도 12월1일∼다다음해 11월 30일
추가등록	매월 15일∼20일 (단, 홀수년도 10월, 11월 제외)	매월 말일	완료일 익일부터 초기 전력거래기간 종료일

3. 주파수DR, 플러스DR [신설 2023.12.00.]

구분	등록 신청기간	등록 완료일	전력거래기간
초기등록	10월10일∼10월20일	11월30일	12월1일∼다음해 11월 30일
추가등록	2월15일~2월20일	2월28일 (윤년29일)	3월1일∼11월30일
	4월10일~4월20일	5월31일	6월1일∼11월30일
	8월15일~8월20일	8월31일	9월1일∼11월30일

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 경우 수요반응자원의 등록 신청기간 또는 등록 완료일을 변경한다. [신설 2023.12.00.]

1. 등록 신청기간의 초일 또는 말일이 공휴일 또는 거래소 휴일에 해당하는 경우, 해당 일자를 공휴일 또는 거래소 휴일 직후의 영업일로 변경한다.

2. 등록 신청기간에 포함된 영업일이 7일(2월 또는 8월의 추가등록의 경우 4일) 미만일 경우, 등록 신청기간 내 영업일이 7일(2월 또는 8월의 추가등록의 경우 4일)이 되는 일자까지 등록 신청기간을 연장한다.

3. 등록 완료일이 공휴일에 해당하는 경우, 해당 일자를 공휴일 직전의 영업일로 변경한다.

③ 수요반응자원의 등록요건은 다음 각 호와 같으며, 제1항의 등록 신청기간 종료일부터 전력거래기간 종료일까지 이를 만족하여야 한다. <개정 및 항번호 변경 2023.12.00.>

1. (생 략)

2. 수요반응자원은 다음 각 목에 따라 지역별로 구분하여 등록하여야 한다. <개정 2023.12.00.>

가. 표준DR, 중소형DR : 수도권, 비수도권

나. 제주DR, 플러스DR : 제주권

다. 국민DR : 육지권, 제주권

라. 주파수DR : 육지권

3. 개별 수요반응자원의 의무감축용량은 다음 표의 내용을 만족하여야 한다. <개정 2023.12.00.>

구분	의무감축용량
표준DR	10㎿ 초과 ~ 500㎿ 이하
중소형DR	2㎿ 초과 ~ 50㎿ 이하
제주DR	2㎿ 초과 ~ 500㎿ 이하
국민DR	제한없음
주파수DR	1MW 이상 (감축예상용량)

4. 개별 수요반응자원의 수요반응참여고객 수는 다음 각 호를 만족하여야 한다. <개정 2023.12.00.>

가. 표준DR, 중소형DR, 제주DR, 국민DR : 10개 이상

나. 주파수DR, 플러스DR : 1개 이상

④ 수요반응자원의 등록에 필요한 등록신청서는 다음 각 호와 같다. <항번호 변경 2023.12.00.>

1. 별지 제101-1호 내지 별지 제101-5호 서식의 등록하고자 하는 수요반응자원과 관련한 수요반응자원 등록신청서 <개정 2023.12.00.>

⑤ <삭제 및 항번호 변경 2023.12.00.>

⑥ (생 략) <항번호 변경 2023.12.00.>

- 규칙 가독성 제고를 위해 제1항(초기등록) 및 제4항(추가등록)의 내용을 통합하여 서술

- 등록서류 검토 기간(등록 신청기간 마감부터 등록 완료일까지) 확보를 위해 등록 신청기간을 앞당김

- 공휴일로 포함으로 인해 신청기간 중 영업일이 지나치게 적어지는 상황 방지

- 항번호 변경

- 제1항 및 제4항 내용 통합 반영

- 문구 변경

- 문구 변경

- 문구 변경

- 항번호 변경

- 별지 서식 명칭 변경 및 세분화

- 항번호 변경

- 제1항으로 내용 이관

- 항번호 변경

제12.2.3조(수요반응참여고객의 등록) ① 제12.2.2조에 따라 등록 신청 또는 등록 완료된 수요반응자원에 수요반응참여고객을 신규 등록 또는 등록 변경(말소  포함)하고자 하는 수요관리사업자는 다음 각 호의 수요반응참여고객을 등록하고자 하는 수요반응자원별 명시된 등록신청기간 종료일까지 제3항에 따른 ‘등록신청 서류’를 전력거래소에 제출하여야 한다. 다만, 이전 전력거래기간부터 동일 수요관리사업자가 연속하여 등록하는 수요반응참여고객의 경우 변동사항이 없는 서류의 제출을 생략할 수 있다.

1. 표준DR, 중소형DR, 제주DR, 플러스DR, 주파수DR

구분	신청 기간	거래 적용일
동계	10월 20일 ∼ 10월 31일	12월 1일
춘계	2월 15일 ∼ 2월 20일	3월 1일
하계	4월 20일 ∼ 4월 30일	6월 1일
추계	8월 15일 ∼ 8월 20일	9월 1일

2∼3. (생 략)

< 신 설 >

② 수요반응참여고객의 등록요건은 다음 각 호와 같으며 등록 신청기간 종료일로부터 전력거래기간 종료일까지 이를 유지하여야 한다.

< 신 설 >

1. 1개의 수요반응참여고객에 대하여 1개의 수요반응자원에 등록을 원칙으로 한다. 단, 주파수DR 또는 플러스DR에 등록하는 수요반응참여고객은 동일 구분 자원 외 타 수요반응자원에 등록되어 있는 수요반응참여고객도 등록 가능

2. 긴급절전제도를 제외한 비상수급수요조절제도 등 타 부하관리제도와 중복하여 참여할 수 없다.

3.「계량에 관한 법률」제14조에 따라 형식승인을 받은 전력량계가 사용되어야 하며, 전력거래소가 정하여 공고하는 요구기준(이하 “전력거래소 요구기준”이라 한다)에 따라 설치 및 사용전력량 데이터를 전송하여야 한다.

4. 제3호의 전력량계 사용전력량 데이터는 당해 수요관리사업자와 특수관계(동일연결 실체내의 일원인 기업 및 관계기업, 기타 한국채택국제회계기준의 규정에서 특수관계자로 보는 경우)에 있지 아니한 다음 각 목의 사업자를 통하여 전력거래소에 원격으로 제공되어야 한다.

가∼다. (생 략)

5. 표준DR, 중소형DR, 제주DR에 등록하는 수요반응참여고객은 전력거래소 요구기준에 따라 사용전력량 감시기기를 설치하고 5분 단위 실시간 사용전력량 데이터를 전송하여야 한다.

6. 제3호의 전력량계가 감시기기 요구조건을 충족할 경우 감시기기 설치를 생략할 수 있다.

7. (생 략)

8. 표준DR, 중소형DR, 제주DR의 수요반응참여고객은 수요반응자원의 지역별 구분과 수요반응참여고객의 주소가 일치하여야 한다.

9∼11. (생 략)

③ 수요반응참여고객의 등록에 필요한 등록신청서 및 첨부서류는 다음 각 호와 같다.

1. 별지 제102호서식의 등록신청서

2∼5. (생 략)

6. 전력거래소 요구기준에 따른 실시간 전력량 감시기기 관련 서류 일체

7∼9. (생 략)

10. 제2항 제11호에 대한 증빙자료

④ (생 략)

⑤ 수요관리사업자는 초기 등록한 표준DR, 중소형DR, 제주DR의 실시간 전력수요 의무감축요청에 따른 거래에서 감축시행일별 평균 감축이행률이 80% 미만인 날이 2회일 경우, 자신의 타 수요반응자원으로 수요반응참여고객을 이동시킬 수 없다.

⑥ 수요관리사업자는 등록완료된 수요반응참여고객의 정보가 변경될 경우 정보변경사유 발생일 이후 평일 20일 이내에 제3항의 변경된 서류를 전력거래소에 제출하고 수요반응자원 전력거래시스템 입력사항을 수정하여야 한다.

제12.2.3조(수요반응참여고객의 등록) ① 제12.2.2조에 따라 등록 신청 또는 등록 완료된 수요반응자원에 수요반응참여고객을 신규 등록하고자 하는 수요관리사업자는 다음 각 호에 명시된 수요반응자원별 수요반응참여고객 등록 신청기간 내에 제4항에 따른 등록 신청서류를 전력거래소에 제출하여야 한다. <개정 2023.12.00.>

1. 표준DR, 중소형DR, 제주DR, 플러스DR, 주파수DR <개정 2023.12.00.>

구분	신청 기간	거래 적용일
동계	10월 10일 ∼ 10월 20일	12월 1일
춘계	2월 15일 ∼ 2월 20일	3월 1일
하계	4월 10일 ∼ 4월 20일	6월 1일
추계	8월 15일 ∼ 8월 20일	9월 1일

2∼3. (생 략)

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 경우 수요반응참여고객의 등록 신청기간을 연장한다. [신설 2023.12.00.]

1. 등록 신청기간의 초일 또는 말일이 공휴일 또는 거래소 휴일에 해당하는 경우, 해당 일자를 공휴일 또는 거래소 휴일 직후의 영업일로 변경한다.

2. 등록 신청기간에 포함된 영업일이 7일(춘계 또는 추계등록의 경우 4일) 미만일 경우, 등록 신청기간 내 영업일이 7일(춘계 또는 추계등록의 경우 4일)이 되는 일자까지 등록 신청기간을 연장한다.

③ 수요반응참여고객의 등록요건은 다음 각 호와 같으며, 제1항의 등록 신청기간 종료일부터 전력거래기간 종료일까지 이를 유지하여야 한다. <개정 및 항번호 변경 2023.12.00.>

1. 수요반응참여고객은 등록 신청 또는 등록 완료된 수요반응자원에 속하여야 한다. [신설 2023.12.00.]

2. 1개의 수요반응참여고객은 1개의 수요반응자원에 등록함을 원칙으로 한다. 단, 주파수DR 또는 플러스DR의 수요반응참여고객에 한하여, 다른 종류의 수요반응자원과 중복하여 등록할 수 있다. <호번호 변경 및 개정 2023.12.00.>

3. 긴급절전제도를 제외한 비상수급수요조절제도 등 타 부하관리제도와 중복하여 참여할 수 없다. <호번호 변경 2023.12.00.>

4.「계량에 관한 법률」제14조에 따라 형식승인을 받은 전력량계가 사용되어야 하며, 전력거래소가 정하여 공고하는 요구기준(이하 “전력거래소 요구기준”이라 한다)에 따라 설치 및 사용전력량 데이터를 전송하여야 한다. <호번호 변경 2023.12.00.>

5. 제4호의 전력량계 사용전력량 데이터는 당해 수요관리사업자와 특수관계(동일연결 실체내의 일원인 기업 및 관계기업, 기타 한국채택국제회계기준의 규정에서 특수관계자로 보는 경우)에 있지 아니한 다음 각 목의 사업자를 통하여 전력거래소에 원격으로 제공되어야 한다. <호번호 변경 및 개정 2023.12.00.>

가∼다. (생 략)

6. 표준DR, 중소형DR, 제주DR에 등록하는 수요반응참여고객은 전력거래소 요구기준에 따라 사용전력량 감시기기를 설치하고 5분 단위 실시간 사용전력량 데이터를 전송하여야 한다. 단, 제4호의 전력량계가 감시기기 요구조건을 충족할 경우, 감시기기 설치를 생략할 수 있다. <호번호 변경 및 개정 2023.12.00.>

7. (생 략)

8. 수요반응참여고객의 주소는 해당 수요반응참여고객이 속한 수요반응자원의 제12.2.2조 제3항 제2호에 따른 지역별 구분과 일치하여야 한다. <개정 2023.12.00.>

9∼11. (생 략)

④ 수요반응참여고객의 등록에 필요한 등록신청서 및 첨부서류는 다음 각 호와 같다. 다만, 동일 수요관리사업자가 연속하여 등록하는 수요반응참여고객의 경우, 변동사항이 없는 서류의 제출은 생략할 수 있다. <항번호 변경 및 개정 2023.12.00.>

1. 별지 제102-1호 내지 별지 제102-4호 서식의 등록하고자 하는 수요반응참여고객과 관련한 수요반응참여고객 등록신청서 <개정 2023.12.00.>

2∼5. (생 략)

6. 표준DR, 중소형DR, 제주DR의 수요반응참여고객의 경우 제2항 제6호에 따른 실시간 전력량 감시기기 관련 서류 일체 <개정 2023.12.00.>

7∼9. (생 략)

10. 주파수DR의 수요반응참여고객의 경우 제3항 제11호에 대한 증빙자료 <개정 2023.12.00.>

⑤ (생 략) <항번호 변경 2023.12.00.>

⑥ <삭제 및 항번호 변경 2023.12.00>

⑦ <삭제 및 항번호 변경 2023.12.00>

- 문구 변경

- 일부 내용을 동조 제4항 및 제12.2.7조, 제12.2.8조, 제12.2.10조로 이관

- 등록서류 검토 기간(등록 신청기간 마감부터 등록 완료일까지) 확보를 위해 등록 신청기간을 앞당김

- 공휴일로 포함으로 인해 신청기간 중 영업일이 지나치게 적어지는 상황 방지

- 항번호 변경

- 문구 변경

- 수요반응자원에 속하지 않은 수요반응참여고객을 말소하는 근거 명시

- 호번호 변경 및 문구 변경

- 호번호 변경

- 호번호 변경

- 호번호 변경

- 호번호 변경 및 기존 6호 내용과 통합하여 서술

- 문구 변경

- 항번호 변경

- 기존 제1항의 내용 이관 및 문구 수정

- 별지 서식 명칭 변경 및 세분화

- 문구 변경

- 문구 변경 및 항번호 변경 내용 반영

- 항번호 변경

- 항번호 변경

- 제12.2.8조 제1항으로 이관

- 항번호 변경

- 제12.2.7조로 이관

제12.2.5조(등록말소) (생 략)

제12.2.5조(등록말소) <2023.12.00. 삭제>

- 제12.2.9조부터 제12.2.11조까지로 내용 이관

< 신 설 >

제12.2.6조(전력거래자 변경) [신설 2023.12.00.] 수요관리사업자는 등록된 사업자 정보가 변경된 경우, 변경 사유 발생일 이후 영업일 20일 이내에 전력거래소에 별지 제100-2호의 수요관리사업자의 전력거래자 변경신청서 및 변경 정보와 관련된 증빙서류를 제출해야 하며, 수요반응자원 전력거래시스템 입력사항을 수정하여야 한다.

- 수요관리사업자 정보 변경 방법을 구체적으로 명시

< 신 설 >

제12.2.7조(수요반응참여고객 변경) [신설 2023.12.00.] 수요관리사업자는 등록된 수요반응참여고객 정보가 변경된 경우, 변경 사유 발생일 이후 영업일 20일 이내에 전력거래소에 별지 제102-5호의 수요반응참여고객 변경신청서 및 변경 정보와 관련된 증빙서류를 제출해야 하며, 수요반응자원 전력거래시스템 입력사항을 수정하여야 한다. 다만, 변경 목적이 수요반응참여고객을 기존에 등록된 수요반응자원에서 타 수요반응자원으로 이동하는 것이 변경 목적일 경우에는 제12.2.8조를 따른다.

- 수요반응참여고객 정보 변경 방법을 구체적으로 명시

< 신 설 >

제12.2.8조(수요반응참여고객 이동) [신설 2023.12.00.] ① 수요반응참여고객을 기존에 등록된 수요반응자원에서 타 수요반응자원으로 이동하고자 하는 수요관리사업자는 제12.2.3조 제1항의 수요반응참여고객 등록 신청기간 내에 별지 제102-6호의 수요반응참여고객 이동신청서를 제출하여야 한다. 다만, 제12.2.2조 제1항에 따라 초기등록된 표준DR, 중소형DR, 제주DR 수요반응자원 중 실시간 전력수요의무감축요청에 따른 거래에서 거래시행일별 평균 감축이행률이 80% 미만인 날이 2회 이상인 수요반응자원의 경우에는 타 수요반응자원으로 이동시킬 수 없다.

② 수요반응참여고객의 수요반응자원 이동 시점은 해당 등록 신청기간의 거래 적용일로 한다.

- 수요반응참여고객 의 자원 이동 방법을 구체적으로 명시

- 기존 제12.2.3조 제5항의 내용 이관 및 문구 수정

제12.2.9조(전력거래자 말소) [신설 2023.12.00.] ① 수요관리사업자가 폐업 등 사유로 수요관리사업자 등록을 말소하고자 하는 경우, 말소 희망일 1개월 전까지 전력거래소에 별지 제100-3호의 수요관리사업자의 전력거래자 말소신청서를 제출하여야 한다. 이 경우, 전력거래소는 특별한 사정이 없는 한, 말소 희망일에 해당 전력거래자를 말소 처리하여야 한다.

② 전력거래소는 수요관리사업자가 수요관리사업을 폐지하였음에도 불구하고 제1항에 따라 말소 신청을 하지 않은 경우, 전력거래소는 해당 수요관리사업자를 말소 처리한다. 이때, 말소일은 수요관리사업을 폐지한 일자로 하고, 해당 일자를 객관적으로 확인할 수 없는 경우에는 전력거래소가 해당 수요관리사업자의 수요관리사업 폐지 사실을 인지한 일자로 한다.

③ 전력거래소는 제1항 또는 제2항에 따라 말소 처리한 수요관리사업자의 수요반응자원 및 수요반응참여고객을 말소 처리한다. 이 경우, 수요반응자원 및 수요반응참여고객의 말소일은 해당 수요관리사업자의 말소일로 한다.

- 수요관리사업자 말소 신청 방법을 구체적으로 명시

- 수요관리사업자의 사업 종료 시 전력거래자 자격을 말소할 수 있는 근거 명시

- 말소된 수요관리사업자가 보유한 수요반응자원을 말소할 수 있는 근거 명시

< 신 설 >

제12.2.10조(수요반응자원 말소) [신설 2023.12.00.] ① 수요관리사업자가 수요반응자원을 말소하고자 하는 경우, 말소 희망일 전까지 전력거래소에 별지 제101-6호의 수요반응자원 말소신청서를 제출하여야 한다. 이 경우, 전력거래소는 특별한 사정이 없는 한, 말소 희망일에 해당 수요반응자원 말소를 처리하여야 한다.

② 전력거래소는 제1항에 따라 말소된 수요반응자원에 속한 수요반응참여고객을 말소 처리한다. 이 경우, 수요반응참여고객의 말소일은 해당 수요반응자원의 말소일로 한다.

③ 말소된 수요반응자원은 말소일의 익일부터 전력거래가 제한된다.

- 수요반응자원 말소 신청 방법을 구체적으로 명시

- 말소된 수요반응자원의 수요반응참여고객을 말소할 수 있는 근거 명시

< 신 설 >

제12.2.11조(수요반응참여고객 말소) [신설 2023.12.00.] 수요관리사업자가 수요반응참여고객을 말소하고자 하는 경우, 말소 희망일 전까지 전력거래소에 별지 제102-7호의 수요반응참여고객 말소신청서를 제출하여야 한다. 전력거래소는 특별한 사정이 없는 한, 말소 희망일에 해당 수요반응참여고객 말소를 처리하여야 한다.

- 수요반응참여고객 말소 신청 방법을 구체적으로 명시

제12.2.6조(등록 취소) ①∼② (생 략)

③ 전력거래소는 수요관리사업자가 수요반응자원 및 수요반응참여고객의 등록 시 제출한 서류와 전력거래시스템에 입력한 등록정보에 허위, 과장, 누락 사항이 있을 경우 해당 수요반응자원 또는 수요반응참여고객의 등록을 취소할 수 있다.

④ (생 략)

제12.2.12조(등록 취소 및 말소) <본조 제목 변경, 조번호 변경 2023.12.00.> ①∼② (생 략)

③ 전력거래소는 다음 각 호에 해당하는 수요반응자원 또는 수요반응참여고객의 등록을 취소하거나 말소 처리할 수 있다. <개정 2023.12.00.>

1. 제12.2.2조 제4항 또는 제12.2.3조 제4항에 따라 제출한 등록신청 서류에 허위, 과장, 누락 사항이 있을 경우

2. 제12.2.4조에 따라 전력거래시스템에 입력한 등록정보에 허위, 과장, 누락 사항이 있을 경우

3. 제12.2.2조 제3항 또는 제12.2.3조 제3항의 등록요건을 만족하지 않는 경우

④ (생 략)

- 제목 및 조번호 변경

- 문구 변경

- 수요반응자원 또는 수요반응참여고객의 등록요건을 만족하지 못할 경우 등록 취소 또는 말소할 수 있는 근거 명시

제12.2.7조(전력거래기간의 준수) (생 략)

제12.2.13조(전력거래기간의 준수) <조번호 변경 2023.12.00.> (생 략)

- 조번호 변경

제12.3.1.1조(대상) 전력거래소는 제12.2.2조에 따라 전력거래를 개시하고자 등록 신청한 신규 표준DR, 중소형DR제주DR에 대하여 등록시험을 시행하여야 한다.

제12.3.1.1조(대상) 전력거래소는 제12.2.2조에 따라 전력거래를 개시하고자 등록 신청한 신규 표준DR, 중소형DR, 제주DR에 대하여 등록시험을 시행하여야 한다.

- 오탈자 수정

제12.3.1.2조(검증항목 및 일시) ①∼② (생 략)

③ 전력거래소는 등록시험을 등록 신청기간 이후 등록완료일의 평일 10일 전까지 불시에 시행한다.

④ (생 략)

제12.3.1.2조(검증항목 및 일시) ①∼② (생 략)

③ 전력거래소는 등록시험을 등록 신청기간 익월의 1~2주(주차 기준은 ISO 8601을 따름) 중에 불시에 시행한다.

④ (생 략)

- 등록 신청기간 변경에 따라 등록시험 기간 설정 기준 변경

제12.3.2.1조(감축시험) ① (생 략)

1. (생 략)

가. 감축시험은 12월 및 6월 1~2주에, 감축재시험은 12월 및 6월 3~4주에 시행함을 원칙으로 한다. 표준DR의 감축지속시간은 1~4시간으로 하며, 중소형DR 또는 제주DR의 감축지속시간은 1시간으로 한다.

나∼마. (생략)

2. (생 략)

②∼⑦ (생 략)

제12.3.2.1조(감축시험) ① (생 략)

1. (생 략)

가. 감축시험은 12월 및 6월 1~2주(주차 기준은 ISO 8601을 따름)에, 감축재시험은 12월 및 6월 3~4주에 시행함을 원칙으로 한다. 표준DR의 감축지속시간은 1~4시간으로 하며, 중소형DR 또는 제주DR의 감축지속시간은 1시간으로 한다. <개정 2023.12.00.>

나∼마. (생략)

2. (생 략)

②∼⑦ (생 략)

- 1∼4주 구분 기준 명확화

제12.3.2.2조(주파수연계 감축시험) ① (생 략)

1. (생 략)

2. 주파수연계 감축시험은 제12.2.3조 제1항 제3호에 따른 주파수DR 전력거래 적용일로부터 1개월 이내에 전력거래소가 별도 통지하는 시험일 및 전력거래시간(09시~18시) 외 시행함을 원칙으로 한다.

3∼6. (생 략)

② (생 략)

1~2. (생 략)

3. 시험기간 1초 단위 전력사용량(MW)

4∼5. (생 략)

③∼⑦ (생 략)

제12.3.2.2조(주파수연계 감축시험) ① (생 략)

1. (생 략)

2. 주파수연계 감축시험은 제12.2.3조 제1항 제1호에 따른 주파수DR 전력거래 적용일로부터 1개월 이내에 전력거래소가 별도 통지하는 시험일 및 전력거래시간(09시~18시) 외 시행함을 원칙으로 한다. <개정 2023.12.00.>

3∼6. (생 략)

② (생 략)

1~2. (생 략)

3. 시험기간 1분 단위 전력사용량(MW) <개정 2023.12.00.>

4∼5. (생 략)

③∼⑦ (생 략)

- 호번호 변경 내용 반영

- 주파수DR 계량자료 취득 주기(1분) 반영

제12.4.4.1조(참여요건) 주파수 하락에 따른 수요반응자원의 거래에 참여하는 수요반응자원은 다음 각 호의 요건을 충족하여야 한다.

1∼2. (생 략)

3. 기준주파수는 제12.2.2조 제5항에 따라 단계별로 적용하되 전력계통 운영상황에 따라 변경될 수 있으며, 기준주파수가 변경될 경우 전력거래소는 즉시 수요관리사업자에게 공지하여야 한다.

4∼5. (생 략)

제12.4.4.1조(참여요건) 주파수 하락에 따른 수요반응자원의 거래에 참여하는 수요반응자원은 다음 각 호의 요건을 충족하여야 한다.

1∼2. (생 략)

3. 기준주파수는 제12.2.2조 제6항에 따라 단계별로 적용하되 전력계통 운영상황에 따라 변경될 수 있으며, 기준주파수가 변경될 경우 전력거래소는 즉시 수요관리사업자에게 공지하여야 한다. <개정 2023.12.00.>

4∼5. (생 략)

- 항번호 변경 내용 반영

제12.5.1.1조(실시간 사용전력량 감시기기 설치) 수요관리사업자는 전력거래소의 안정적인 실시간 급전운영을 위하여 제12.2.3조 제2항 제5호 및 제6호에 따라 실시간 사용전력량 감시기기를 설치하고 실시간 사용전력량 데이터를 안정적으로 전송할 수 있도록 관련 시스템을 유지 관리하여야 한다.

제12.5.1.1조(실시간 사용전력량 감시기기 설치) 수요관리사업자는 전력거래소의 안정적인 실시간 급전운영을 위하여 제12.2.3조 제3항 제6호에 따라 실시간 사용전력량 감시기기를 설치하고 실시간 사용전력량 데이터를 안정적으로 전송할 수 있도록 관련 시스템을 유지 관리하여야 한다.<개정 2023.12.00.>

- 항번호 및 호번호 변경 내용 반영

제12.5.1.6조(정보보호 의무) ① (생 략)

② 수요관리사업자는 제12.2.3조 제2항 제4호에 따라 전력량정보제공사업자를 통하여 사용전력량 데이터를 전력거래소에 제공할 경우 전력거래소 정보보호 요구사항을 충족하도록 하여야 한다.

③ (생 략)

제12.5.1.6조(정보보호 의무) ① (생 략)

② 수요관리사업자는 제12.2.3조 제3항 제5호에 따라 전력량정보제공사업자를 통하여 사용전력량 데이터를 전력거래소에 제공할 경우 전력거래소 정보보호 요구사항을 충족하도록 하여야 한다.<개정 2023.12.00.>

③ (생 략)

- 항번호 및 호번호 변경 내용 반영

제12.7.3.2조(입찰서의 제출) ①∼② (생 략)

③ 전력거래소는 제1항 각 호의 거래별 동일한 수요반응자원의 입찰서가 2개 이상 제출된 경우에는 마감시간 이전에 제출된 입찰서 중 마감시간으로부터 가장 가까운 시기에 제출된 입찰서를 유효한 입찰서로 인정한다.

④∼⑤ (생 략)

제12.7.3.2조(입찰서의 제출) ①∼② (생 략)

③ 전력거래소는 동일한 수요반응자원의 입찰서가 2개 이상 제출된 경우에는 마감시간 이전에 제출된 입찰서 중 마감시간으로부터 가장 가까운 시기에 제출된 입찰서를 유효한 입찰서로 인정한다. <2023.12.00.>

④∼⑤ (생 략)

- 문구 수정

제16.4.5조(실시간발전계획의 수립) ①∼② (생 략)

③ 제1항에 의한 실시간발전계획 수립 시에는 제16.4.3조의 당일발전계획, 제2.1.1.3조의 발전비용자료, 제16.3.1조 내지 제16.3.4조의 입찰자료, 제16.3.7조의 실시간수요예측, 제12.4.2.8조 제1항의 제1호 및 제2호의 수요반응자원 감축계획량, 제12.7.2.7조의 수요반응자원 증대계획량, 제2.5.3조의 발전기별 정적손실계수 및 다음 각 호를 고려한다.

1∼8. (생 략)

④∼⑤ (생 략)

제16.4.5조(실시간발전계획의 수립) ①∼② (생 략)

③ 제1항에 의한 실시간발전계획 수립 시에는 제16.4.3조의 당일발전계획, 제2.1.1.3조의 발전비용자료, 제16.3.1조 내지 제16.3.4조의 입찰자료, 제16.3.7조의 실시간수요예측, 제12.4.2.8조 제1항의 제1호 및 제2호의 수요반응자원 감축계획량, 제12.7.3.7조의 수요반응자원 증대계획량, 제2.5.3조의 발전기별 정적손실계수 및 다음 각 호를 고려한다. <개정 2023.12.00.>

1∼8. (생 략)

④∼⑤ (생 략)

- 조번호 변경 내용 반영

< 신 설 >

부 칙(2023.12.00.)

제1조(수요반응자원의 등록 신청기간) 제12.2.2조 제1항 및 제2항에도 불구하고, 2024년 9월 30일까지 수요반응자원 등록 신청기간은 아래 각 호를 따른다.

1. 표준DR, 중소형DR, 제주DR

구분	등록 신청기간	등록 완료일	전력거래기간
추가등록	4월20일∼4월30일	5월31일	6월1일∼11월30일

2. 국민DR

구분	등록 신청기간	등록 완료일	전력거래기간
추가등록	매월 15일∼20일 (단, 홀수년도 10월, 11월 제외)	매월 말일	완료일 익일부터 초기 전력거래기간 종료일

3. 주파수DR, 플러스DR

구분	등록 신청기간	등록 완료일	전력거래기간
추가등록	2월15일~2월20일	2월28일 (윤년29일)	3월1일∼11월30일
	4월20일~4월30일	5월31일	6월1일∼11월30일
	8월15일~8월20일	8월31일	9월1일∼11월30일

제2조(수요반응참여고객의 등록 신청기간) 제12.2.3조 제1항 및 제2항에도 불구하고, 2024년 9월 30일까지 표준DR, 중소형DR, 제주DR, 플러스DR, 주파수DR 수요반응참여고객 등록 신청기간은 아래를 따른다.

구분	신청 기간	거래 적용일
춘계	2월 15일 ∼ 2월 20일	3월 1일
하계	4월 20일 ∼ 4월 30일	6월 1일
추계	8월 15일 ∼ 8월 20일	9월 1일

제3조(수요자원시장의 통지서, 청구서 및 청구요청서 변경 적용례) 별지 제103호 내지 제105호 서식의 개정규정은 2024년 11월 30일 이내에 전산시스템 개발 및 점검이 완료되는 날부터 적용한다.

제4조(서식에 관한 경과조치) 별지 제101-1호 내지 별지 제102-7호 서식의 개정에도 불구하고, 수요자원시장 제10차(2023.12.~2024.11.)의 춘계등록(2024.2.) 이전까지 수요관리사업자가 수요반응자원 및 수요반응참여고객 등록신청서를 제출하는 경우 종전의 서식도 함께 사용할 수 있다.

- 수요관리사업자의 등록 업무 혼선 방지 및 시스템 개발을 위해 개정 규칙 내용 적용 유예

[별표 8]

정산 및 결제 절차

5.6  청구서

전력시장에 참여한 회원 및 재생에너지전기공급사업자와 전력거래소간 지급받고자 하는 금액을 내역별로 기재한 것으로서 별지 제40호서식을 말한다. 단, 수요반응자원의 전력거래에 관한 청구서는 별지 제105호서식을 말한다. <개정 2004.11.30., 2014.11.3., 2022.5.31.>

[별표 8]

정산 및 결제 절차

5.6  청구서

전력시장에 참여한 회원 및 재생에너지전기공급사업자와 전력거래소간 지급받고자 하는 금액을 내역별로 기재한 것으로서 별지 제40호서식을 말한다. 단, 수요반응자원의 전력거래에 관한 청구서는 별지 제104호서식을 말한다. <개정 2004.11.30., 2014.11.3., 2022.5.31., 2023.12.00.>

- 별지 서식 번호 최신화

[별표 26]

수요반응자원의 정산 기준

[목차]

1. 자발적 수요감축에 따른 계획감축량에 대한 정산

가. <삭제 2021.9.18.>

나. <삭제 2021.9.18.>

다. <삭제 2021.9.18.>

2. 실시간 전력수요 의무감축요청에 따른 전력수요 의무감축이행량에 대한 정산

가. 표준DR, 중소형DR, 제주DR <개정 2022.5.31.>

나. 국민DR

3. 주파수 하락에 따른 주파수연계 감축량에 대한 정산

가. 주파수연계 감축량에 대한 정산

나. 주파수연계 설비 운전유지비용에 대한 정산

< 신 설 >

[별표 26]

수요반응자원의 정산 기준

[목차]

1. 자발적 수요감축에 따른 계획감축량에 대한 정산

가. 표준DR, 중소형DR, 국민DR(수도권/비수도권)

나. 제주DR, 국민DR(제주권)

2. 실시간 전력수요 의무감축요청에 따른 전력수요 의무감축이행량에 대한 정산

가. 표준DR, 중소형DR, 국민DR(수도권/비수도권) <개정 2022.5.31., 2023.12.00.>

나. 제주DR, 국민DR(제주권) <개정 2023.12.00.>

[시행일 : 2024. 2. 29. 이내 시행 예정]

3. 주파수 하락에 따른 주파수연계 감축량에 대한 정산

가. 주파수연계 감축량에 대한 정산

나. 주파수연계 설비 운전유지비용에 대한 정산

다. 주파수연계 감축시험에 대한 정산 [신설 2023.6.30.]

- 목차 최신화

- 부칙(2023.8.30.) 제1조에 따른 시행 예정일 추가

- 목차 최신화

[별지 제100호 서식] 수요관리사업자의 전력거래자 등록신청서

수요관리사업자의 전력거래자 등록신청서
신청인	사업자등록번호
	상호(명칭)
	대표자
	주소(본사)
	기업 분류	□ 대기업 □ 중견기업 □ 중소기업 □ 기타
지능형전력망 사업자 등록번호
지능형전력망 사업자 등록 연월일
전력시장운영규칙 제12.2.1조 제1항의 규정에 따라 전력거래자의 등록을 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신청인(대표자) (인) 한국전력거래소 이사장 귀하

[별지 제100-1호 서식] 수요관리사업자의 전력거래자 등록신청서 <호번호 변경 2023.12.00.>

수요관리사업자의 전력거래자 등록신청서
신청인	사업자등록번호
	상호(명칭)
	대표자
	주소(본사)
	기업 분류	□ 대기업 □ 중견기업 □ 중소기업 □ 기타
지능형전력망 사업자 등록번호
지능형전력망 사업자 등록 연월일
전력시장운영규칙 제12.2.1조 제1항의 규정에 따라 전력거래자의 등록을 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신청인(대표자) (인) 한국전력거래소 이사장 귀하

- 양식 세분화에 따른 호번호 변경

< 신 설 >

[별지 제100-2호 서식] 수요관리사업자의 전력거래자 변경신청서 [신설 2023.12.00.]

수요관리사업자의 전력거래자 변경신청서
구분		변경 전	변경 후
신청인	사업자등록번호
	상호(명칭)
	대표자
	주소(본사)
	기업 분류	□ 대기업 □ 중견기업 □ 중소기업 □ 기타	□ 대기업 □ 중견기업 □ 중소기업 □ 기타
지능형전력망 사업자 등록번호
지능형전력망 사업자 등록 연월일
전력시장운영규칙 제12.2.6조의 규정에 따라 전력거래자의 변경을 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신청인(대표자) (인) 한국전력거래소 이사장 귀하

- 양식 세분화

< 신 설 >

[별지 제100-3호 서식] 수요관리사업자의 전력거래자 말소신청서 [신설 2023.12.00.]

수요관리사업자의 전력거래자 말소신청서
신청인	사업자등록번호
	상호(명칭)
	대표자
	주소(본사)
	기업 분류	□ 대기업 □ 중견기업 □ 중소기업 □ 기타
지능형전력망 사업자 등록번호
지능형전력망 사업자 등록 연월일
말소 희망일
전력시장운영규칙 제12.2.9조의 규정에 따라 전력거래자의 말소를 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신청인(대표자) (인) 한국전력거래소 이사장 귀하

- 양식 세분화

[별지 제101호 서식] 수요반응자원 등록신청서

수요반응자원 등록신청서
수요반응자원명
수요관리사업자명
수요반응자원 종류		□ 표준DR □ 중소형DR □ 제주DR □ 국민DR □ 주파수DR □ 플러스DR
표준/중소형/제주DR만 해당	지역구분	□ 수도권 □ 비수도권 □ 제주권
	의무감축용량(kW)
국민DR만 해당	지역구분	□ 수도권/비수도권 □ 제주권
주파수DR만 해당	기준주파수 단계	□ 1단계 □ 2단계 □ 단계 무관
	계량 방식	□ 개별부하 □ 계량완화
	감축예상용량(kW)
전력시장운영규칙 제12.2.2조 제1항의 규정에 따라 수요반응자원의 등록을 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신청인(대표자) (인) 한국전력거래소 이사장 귀하

[별지 제101-1호 서식] 수요반응자원 등록신청서(표준·중소형DR) <호번호 변경 및 개정 2023.12.00.>

수요반응자원 등록신청서(표준·중소형DR)
수요관리사업자명
수요반응자원명
수요반응자원 종류	□ 표준DR □ 중소형DR
지역구분	□ 수도권 □ 비수도권
의무감축용량(kW)
전력시장운영규칙 제12.2.2조 제1항의 규정에 따라 수요반응자원의 등록을 위와 같이 신청합니다 년 월 일 신청인(대표자) (인) 한국전력거래소 이사장 귀하

- 양식 세분화에 따른 호번호 변경 및 서식 형태 수정

< 신 설 >

[별지 제101-2호 서식] 수요반응자원 등록신청서(제주DR) [신설 2023.12.00.]

수요반응자원 등록신청서(제주DR)
수요관리사업자명
수요반응자원명
수요반응자원 종류	제주DR
지역구분	제주권
의무감축용량(kW)
전력시장운영규칙 제12.2.2조 제1항의 규정에 따라 수요반응자원의 등록을 위와 같이 신청합니다 년 월 일 신청인(대표자) (인) 한국전력거래소 이사장 귀하

- 양식 세분화

< 신 설 >

[별지 제101-3호 서식] 수요반응자원 등록신청서(국민DR) [신설 2023.12.00.]

수요반응자원 등록신청서(국민DR)
수요관리사업자명
수요반응자원명
수요반응자원 종류	국민DR
지역구분	□ 육지권 □ 제주권
전력시장운영규칙 제12.2.2조 제1항의 규정에 따라 수요반응자원의 등록을 위와 같이 신청합니다 년 월 일 신청인(대표자) (인) 한국전력거래소 이사장 귀하

- 양식 세분화

< 신 설 >

[별지 제101-4호 서식] 수요반응자원 등록신청서(주파수DR) [신설 2023.12.00.]

수요반응자원 등록신청서(주파수DR)
수요관리사업자명
수요반응자원명
수요반응자원 종류	주파수DR
기준주파수 단계	□ 1단계 □ 2단계 □ 단계 무관
계량 방식	□ 개별부하 □ 계량 완화
지역구분	육지권
감축예상용량(kW)
전력시장운영규칙 제12.2.2조 제1항의 규정에 따라 수요반응자원의 등록을 위와 같이 신청합니다 년 월 일 신청인(대표자) (인) 한국전력거래소 이사장 귀하

- 양식 세분화

< 신 설 >

[별지 제101-5호 서식] 수요반응자원 등록신청서(플러스DR) [신설 2023.12.00.]

수요반응자원 등록신청서(플러스DR)
수요관리사업자명
수요반응자원명
수요반응자원 종류	플러스DR
지역구분	제주권
전력시장운영규칙 제12.2.2조 제1항의 규정에 따라 수요반응자원의 등록을 위와 같이 신청합니다 년 월 일 신청인(대표자) (인) 한국전력거래소 이사장 귀하

- 양식 세분화

< 신 설 >

[별지 제101-6호 서식] 수요반응자원 말소신청서 [신설 2023.12.00.]

수요반응자원 말소신청서
수요관리사업자명
수요반응자원명
말소 희망일
전력시장운영규칙 제12.2.10조 제1항의 규정에 따라 수요반응자원의 말소를 위와 같이 신청합니다 년 월 일 신청인(대표자) (인) 한국전력거래소 이사장 귀하

- 양식 세분화

[별지 제102호 서식] 수요반응참여고객 등록신청서

□ 신규 □ 변경 □ 해지		수요반응참여고객 등록신청서
수요반응참여고객명
수요관리사업자명
수요반응자원명
주소(전기요금기준)
전기요금 계약종별 (주파수DR 제외)
계열사 구분	자체			동일 계열사			외부
전력부하감축량 산정방식 (표준DR,중소형DR 또는 제주DR일 경우)	고객기준부하			옵션
				비정상근무일				SAA
				○(필수)
고객번호				전기사용자 고객번호 (참여고객이 개별부하일 경우)
계량기번호
자가용발전기로 수요감축시	병렬운전 조작합의서 체결여부		상용		비상용
			감축용량 (kW)		감축용량 (kW)	운전방식
						독립운전			계통연계
						CTTS( ) ATS( ) 기타( )			CTTS( ) 기타( )
* CTTS(Closed Transition Transfer Switch) : 무정전절체스위치 * ATS(Automatic Transfer Switch) : 자동절체스위치 전력시장운영규칙 제12.2.3조 제1항의 규정에 따라 수요반응참여고객의 등록을 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신청인(대표자) (인) 한국전력거래소 이사장 귀하

[별지 제102-1호 서식] 수요반응참여고객 등록신청서(표준·중소형·제주DR) <호번호 변경 및 개정 2023.12.00.>

수요반응참여고객 등록신청서(표준·중소형·제주DR)
수요관리사업자명
수요반응자원명			□ 표준 □ 중소형 □ 제주 □ 수도권 □ 비수도권 □ 제주권
수요반응참여고객명
주소(전기요금기준)
전기요금 계약	고객번호	계약종별			계약용량(kW)
계량기번호
전기사용자 고객번호* (참여고객이 개별부하일 경우)
계열사 구분	□ 자체 □ 계열사 □ 외부
전력부하감축량 산정방식	고객기준부하			SAA
	□ Max(4/5) □ Mid(6/10)			□ 적용 □ 미적용
자가용발전기로 수요감축 시**	전력계통 연계 여부			감축용량(kW)
	□ 연계 □ 미연계
비상발전기로 자발적 수요감축 참여	□ 참여 □ 미참여
* 참여고객이 개별부하인 경우에만 작성 ** 해당하는 참여고객에 한하여 작성 전력시장운영규칙 제12.2.3조 제1항의 규정에 따라 수요반응참여고객의 등록을 위와 같이 신청합니다 년 월 일 신청인(대표자) (인) 한국전력거래소 이사장 귀하

- 양식 세분화에 따른 호번호 변경 및 서식 형태 수정

< 신 설 >

[별지 제102-2호 서식] 수요반응참여고객 등록신청서(국민DR) [신설 2023.12.00.]

수요반응참여고객 등록신청서(국민DR)
수요관리사업자명
수요반응자원명			□ 육지권 □ 제주권
수요반응참여고객명
주소(전기요금기준)
전기요금 계약	고객번호	계약종별		계약용량(kW)
계량기번호
전기사용자 고객번호* (참여고객이 개별부하일 경우)
계열사 구분	□ 자체 □ 계열사 □ 외부
* 참여고객이 개별부하인 경우에만 작성 전력시장운영규칙 제12.2.3조 제1항의 규정에 따라 수요반응참여고객의 등록을 위와 같이 신청합니다 년 월 일 신청인(대표자) (인) 한국전력거래소 이사장 귀하

- 양식 세분화

< 신 설 >

[별지 제102-3호 서식] 수요반응참여고객 등록신청서(주파수DR) [신설 2023.12.00.]

수요반응참여고객 등록신청서(주파수DR)
수요관리사업자명
수요반응자원명
수요반응참여고객명
주소(전기요금기준)
고객번호
계량기번호
계열사 구분	□ 자체 □ 계열사 □ 외부
전력시장운영규칙 제12.2.3조 제1항의 규정에 따라 수요반응참여고객의 등록을 위와 같이 신청합니다 년 월 일 신청인(대표자) (인) 한국전력거래소 이사장 귀하

- 양식 세분화

< 신 설 >

[별지 제102-4호 서식] 수요반응참여고객 등록신청서(플러스DR) [신설 2023.12.00.]

수요반응참여고객 등록신청서(플러스DR)
수요관리사업자명
수요반응자원명
수요반응참여고객명
주소(전기요금기준)
고객번호
계량기번호
전기사용자 고객번호* (참여고객이 개별부하일 경우)
계열사 구분	□ 자체 □ 계열사 □ 외부
* 참여고객이 개별부하인 경우에만 작성 전력시장운영규칙 제12.2.3조 제1항의 규정에 따라 수요반응참여고객의 등록을 위와 같이 신청합니다 년 월 일 신청인(대표자) (인) 한국전력거래소 이사장 귀하

- 양식 세분화

< 신 설 >

[별지 제102-5호 서식] 수요반응참여고객 변경신청서 [신설 2023.12.00.]

수요반응참여고객 변경신청서
수요관리사업자명
수요반응자원명				□ 표준 □ 중소형 □ 제주 □ 국민 □ 주파수 □ 플러스
구분	변경 전				변경 후
수요반응참여고객명
주소(전기요금기준)
전기요금 계약	고객번호	계약종별	계약용량(kW)		고객번호	계약종별	계약용량(kW)
계량기번호
전기사용자 고객번호* (참여고객이 개별부하일 경우)
계열사 구분	□ 자체 □ 계열사 □ 외부				□ 자체 □ 계열사 □ 외부
자가용발전기로 수요감축 시**	전력계통 연계 여부				전력계통 연계 여부
	□ 연계 □ 미연계				□ 연계 □ 미연계
	감축용량(kW)				감축용량(kW)
비상발전기로 자발적 수요감축 참여	□ 참여 □ 미참여				□ 참여 □ 미참여
변경 희망일
* 참여고객이 개별부하인 경우에만 작성 ** 해당하는 참여고객에 한하여 작성 전력시장운영규칙 제12.2.7조의 규정에 따라 수요반응참여고객의 변경을 위와 같이 신청합니다 년 월 일 신청인(대표자) (인) 한국전력거래소 이사장 귀하

- 양식 세분화

< 신 설 >

[별지 제102-6호 서식] 수요반응참여고객 이동신청서 [신설 2023.12.00.]

수요반응참여고객 이동신청서
수요관리사업자명
수요반응자원명	이동 전		이동 후
수요반응참여고객명
전기요금 계약	고객번호	계약종별		계약용량(kW)
전력시장운영규칙 제12.2.8조의 규정에 따라 수요반응참여고객의 이동을 위와 같이 신청합니다 년 월 일 신청인(대표자) (인) 한국전력거래소 이사장 귀하

- 양식 세분화

< 신 설 >

[별지 제102-7호 서식] 수요반응참여고객 말소신청서 [신설 2023.12.00.]

수요반응참여고객 말소신청서
수요관리사업자명
수요반응자원명
수요반응참여고객명
말소 희망일
전력시장운영규칙 제12.2.11조의 규정에 따라 수요반응참여고객의 말소를 위와 같이 신청합니다 년 월 일 신청인(대표자) (인) 한국전력거래소 이사장 귀하

- 양식 세분화

[별지 제103호 서식] 초기/최종 정산금 통지서

1. 수요반응자원의 전력거래 정산금 내역
11 전력부하감축거래량 111 자발적 수요감축에 따른 감축거래량 112 전력수요 의무감축요청에 따른 감축거래량 113 주파수 하락에 따른 감축거래량 12 전력부하증대거래량	kWh kWh kWh kWh kWh
13 실적정산금 131 자발적 수요감축에 따른 계획감축량 정산금 과세분 비과세분 132 전력수요 의무감축이행량정산금 과세분 비과세분 133 주파수연계 감축량 정산금 과세분 비과세분 134 주파수연계 설비 운전유지비용 정산금 과세분 비과세분 135 하루전발전계획 가격결정에 따른 감축량추가정산금 과세분 비과세분 136 자발적 수요증대에 따른 증대량 정산금 과세분 비과세분 137 실시간 전력수요 증대요청에 따른 증대량 정산금 과세분 비과세분	원원원원원원원원원원원원원원
14 기본정산금 141 고정기본정산금 과세분 비과세분 142 차등기본정산금 과세분 비과세분	원 원 원 원
2. 위약금 내역
21 발전계획의 감축 미이행량 211 자발적 수요감축 감축계획 미이행량	kWh
22 전력수요 의무감축요청의 감축 미이행량	kWh
23 실적위약금 231 자발적 수요감축 감축계획 미이행량 과세분 비과세분	원원
24 기본위약금 241 고정기본위약금 과세분 비과세분 242 차등기본위약금 과세분 비과세분	원원원원
3. 수수료	원
31 전력거래수수료	원

[별지 제103호 서식] 초기/최종 정산금 통지서 <개정 2023.12.00>

1. 수요반응자원의 전력거래 정산금 내역
11 전력부하감축거래량 111 자발적 수요감축에 따른 감축거래량 112 전력수요 의무감축요청에 따른 감축거래량 113 주파수 하락에 따른 감축거래량 12 전력부하증대거래량	kWh kWh kWh kWh kWh
13 실적정산금 131 자발적 수요감축에 따른 계획감축량 정산금 과세분 비과세분 132 전력수요 의무감축이행량정산금 과세분 비과세분 133 주파수연계 감축량 정산금 과세분 비과세분 134 주파수연계 설비 운전유지비용 정산금 과세분 비과세분 135 하루전발전계획 가격결정에 따른 감축량추가정산금 과세분 비과세분 136 자발적 수요증대에 따른 증대량 정산금 과세분 비과세분 137 실시간 전력수요 증대요청에 따른 증대량 정산금 과세분 비과세분	원원원원원원원원원원원원원원
14 기본정산금 141 고정기본정산금 과세분 비과세분 142 차등기본정산금 과세분 비과세분	원 원 원 원
2. 위약금 내역
21 발전계획의 감축 미이행량 211 자발적 수요감축 감축계획 미이행량	kWh
22 전력수요 의무감축요청의 감축 미이행량	kWh
23 실적위약금 231 자발적 수요감축 감축계획 미이행량 과세분 비과세분	원원
24 기본위약금 241 고정기본위약금 과세분 비과세분 242 차등기본위약금 과세분 비과세분	원원원원
3. 수수료	원
31 전력거래수수료 과세분 32 연회비 비과세분	원원

- 연회비 항목 추가

- 발생하지 않는 비과세 정산금 항목 삭제

[별지 제104호 서식] 전력거래대금 등 청구서/수정청구서

1. 청구금액	원(VAT 포함)
	금액	VAT	합계
2 실적정산금 21 자발적 수요감축에 따른 감축량 정산금 과세분 비과세분 22 전력수요 의무감축이행량 정산금 과세분 비과세분 23 주파수연계 감축량 정산금 과세분 비과세분 24 주파수연계 설비 운전유지비용 정산금 과세분 비과세분 25 하루전발전계획 가격결정에 따른 감축량추가정산금 과세분 비과세분 26 자발적 수요증대에 따른 증대량 정산금 과세분 비과세분 27 실시간 전력수요 증대요청에 따른 증대량 정산금 과세분 비과세분
3. 기본정산금 31. 고정기본정산금 과세분 비과세분 32. 차등기본정산금 과세분 비과세분
4. 위약금 41 실적위약금 411 자발적 수요감축 감축계획 미이행량 과세분 비과세분 42 기본위약금 421 고정기본위약금 과세분 비과세분 422 차등기본위약금 과세분 비과세분
5. 수수료 51 전력거래수수료

[별지 제104호 서식] 전력거래대금 등 청구서/수정청구서 <개정 2023.12.00>

1. 청구금액	원(VAT 포함)
	금액	VAT	합계
2 실적정산금 21 자발적 수요감축에 따른 감축량 정산금 과세분 비과세분 22 전력수요 의무감축이행량 정산금 과세분 비과세분 23 주파수연계 감축량 정산금 과세분 비과세분 24 주파수연계 설비 운전유지비용 정산금 과세분 비과세분 25 하루전발전계획 가격결정에 따른 감축량추가정산금 과세분 비과세분 26 자발적 수요증대에 따른 증대량 정산금 과세분 비과세분 27 실시간 전력수요 증대요청에 따른 증대량 정산금 과세분 비과세분
3. 기본정산금 31. 고정기본정산금 과세분 비과세분 32. 차등기본정산금 과세분 비과세분
4. 위약금 41 실적위약금 411 자발적 수요감축 감축계획 미이행량 과세분 비과세분 42 기본위약금 421 고정기본위약금 과세분 비과세분 422 차등기본위약금 과세분 비과세분
5. 수수료 51 전력거래수수료 과세분 52 연회비 비과세분

- 연회비 항목 추가

- 발생하지 않는 비과세 정산금 항목 삭제

[별지 제105호 서식] 전력거래대금 등 청구요청서/수정청구요청서

1. 청구금액	원(VAT 포함)
	금액	VAT	합계
2 실적정산금 21 자발적 수요감축에 따른 감축량 정산금 과세분 비과세분 22 전력수요 의무감축이행량 정산금 과세분 비과세분 23 주파수연계 감축량 정산금 과세분 비과세분 24 주파수연계 설비 운전유지비용 정산금 과세분 비과세분 25 하루전발전계획 가격결정에 따른 감축량추가정산금 과세분 비과세분 26 자발적 수요증대에 따른 증대량 정산금 과세분 비과세분 27 실시간 전력수요 증대요청에 따른 증대량 정산금 과세분 비과세분
3. 기본정산금 31. 고정기본정산금 과세분 비과세분 32. 차등기본정산금 과세분 비과세분
4. 위약금 41 실적위약금 411 자발적 수요감축 감축계획 미이행량 과세분 비과세분 42 기본위약금 421 고정기본위약금 과세분 비과세분 422 차등기본위약금 과세분 비과세분
5. 수수료 51 전력거래수수료

[별지 제105호 서식] 전력거래대금 등 청구요청서/수정청구요청서 <개정 2023.12.00>

1. 청구금액	원(VAT 포함)
	금액	VAT	합계
2 실적정산금 21 자발적 수요감축에 따른 감축량 정산금 과세분 비과세분 22 전력수요 의무감축이행량 정산금 과세분 비과세분 23 주파수연계 감축량 정산금 과세분 비과세분 24 주파수연계 설비 운전유지비용 정산금 과세분 비과세분 25 하루전발전계획 가격결정에 따른 감축량추가정산금 과세분 비과세분 26 자발적 수요증대에 따른 증대량 정산금 과세분 비과세분 27 실시간 전력수요 증대요청에 따른 증대량 정산금 과세분 비과세분
3. 기본정산금 31. 고정기본정산금 과세분 비과세분 32. 차등기본정산금 과세분 비과세분
4. 위약금 41 실적위약금 411 자발적 수요감축 감축계획 미이행량 과세분 비과세분 42 기본위약금 421 고정기본위약금 과세분 비과세분 422 차등기본위약금 과세분 비과세분
5. 수수료 51 전력거래수수료

- 발생하지 않는 비과세 정산금 및 수수료 항목 삭제

[별지 제122호서식]

□ 신규 □ 해지	전력부하증대량 구매자 등록신청서
신청인	사업자등록번호
	상 호(명칭)
	대 표 자
	주 소(본사)
발전설비	소 재 지
	설비용량	kW	발전기코드
전력시장운영규칙 제12.7.2.1의 규정에 따라 전력부하증대량 구매자의 등록을 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신청인(대표자) (인) 한국전력거래소 이사장 귀하

[별지 제122호서식] <삭제 2023.12.00.>

[시행일 : 2024.2.29. 이내 시행예정]

- 제12.7.2.1조 규정 삭제 예정에 따른 최신화

비중앙급전발전기 등록절차 개선을 위한 규칙개정(안)

현 행	개 정 (안)	비 고
제1장 총칙 제1절 통칙 [절번호 신설 2007.7.23.] 제1.1.2조(용어의 정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 1~55. (생략) 56. “시운전발전기”라 함은 법 제63조의 규정에 따른 사용전검사를 받지 않은 발전기로서 제18.4조에 따른 상업운전개시 신고를 하지 않은 중앙급전발전기를 말한다.	제1장 총칙 제1절 통칙 [절번호 신설 2007.7.23.] 제1.1.2조(용어의 정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 1~55. (생략) 56. “시운전발전기”라 함은 법 제63조의 규정에 따른 사용전검사를 받지 않은 발전기로서 제18.4조에 따른 상업운전개시 신고를 하지 않은 중앙급전발전기를 말한다. 56의2. “비중앙급전시운전발전기”라 함은 법 제63조의 규정에 따른 사용전검사를 받지 않은 발전기로서 제18.4조에 따른 상업운전개시 신고를 하지 않은 비중앙급전발전기를 말하며 발전기 등록기준에 의하여 2기 이상의 발전기를 1기의 발전기로 보는 발전기일 경우 그중 일부분이 사용전검사를 받지 않은 발전기를 포함한다.	-시운전 중인 비중앙급전 발전기의 정의 신설
제1.2.5(등록 및 최초 거래승인) ① 전력거래소는 제1.2.2조 제1항 및 제5항의 전력거래자 및 직접전력거래자 등록신청에 대하여 다음 각 호의 경우를 제외하고는 전력거래개시 예정 3일 전까지 등록을 완료하여야 한다. ② 전력거래소는 제1.2.2조 제2항의 발전기 및 전기저장장치 등록신청에 대해 다음 각호의 경우 외에는 해당 설비의 최초 계통연결 예정 3일 전까지 등록을 완료하여야 한다. 1. 신청서의 첨부서류가 제출되지 아니한 경우 2. 신청서에 기재한 내용이 첨부서류와 일치하지 아니한 경우 3. 등록하고자 하는 설비가 법 및 규칙에서 정한 설비요건을 갖추지 아니한 경우 4. 규칙에 따른 설비의 계통연결을 위한 기술검토가 완료되지 아니한 경우 5. (신설) ➂ 전력거래자, 발전기 및 전기저장장치 등록을 완료한 후 전력시장에서 전력을 공급하고자 하는 전기사업자는 문서로 전력거래 개시 승인을 전력거래소에 요청하여야 하며, 전력거래소는 문서로 전력거래 개시 승인을 통지하여야 한다. ④ (신설) ⑤ (신설)	제1.2.5(등록 및 최초 거래승인) ① 전력거래소는 제1.2.2조 제1항 및 제5항의 전력거래자 및 직접전력거래자 등록신청에 대하여 다음 각 호의 경우를 제외하고는 전력거래개시 예정 3영업일 전까지 등록을 완료하여야 한다. ② 전력거래자는 발전기 및 전기저장장치의 아래 각 호의 요건을 충족하여 전력거래 개시 예정 3영업일 전까지(비중앙급전발전기일 경우 1영업일 전까지) 문서로 최초전력거래개시 승인을 전력거래소에 요청하여야 하며, 전력거래소는 아래 각 호를 모두 만족할 경우 최초전력거래개시 승인을 하여야한다. 1. 신청서의 첨부서류 제출 2. 신청서에 기재한 내용이 첨부서류와 일치 3. 등록하고자 하는 설비가 법 및 규칙에서 정한 설비요건 충족 4. 규칙에 따른 설비의 계통연결을 위한 기술검토 완료 5. 제4.1.5조에 따른 계량설비 봉인 ③ 제2항에도 불구하고 태양광발전기는 제2항 각 호의 요건을 충족한 당일(이하 충족일)부터 최초전력거래개시 승인일로 인정될 수 있다. 단, 태양광발전사업자는 충족일부터 10영업일 이내에 문서로 최초전력거래개시 승인을 요청하여 전력거래소로부터 충족일을 최초전력거래개시 승인일로 지정받아야 한다. ④ 전력거래소는 최초전력거래개시 승인 요청을 한 발전기 및 전기저장장치 중에서 제2항 각호의 요건을 충족하지 않았음을 확인한 경우 발전사업자와 송·배전사업자에게 문서로 통보하여야 하며, 발전사업자와 송·배전사업자는 제2항 각호의 요건이 충족되었음을 전력거래소로부터 문서로 통보받을 때까지 전력공급을 중단하도록 계통분리 등의 조치를 하여야 한다. ⑤ 전력거래소는 제2항 또는 제3항에 따라 최초전력거래개시승인을 한 경우 문서로 최초전력거래개시가 승인되었음을 전력거래자에게 통보하여야 하며, 통보 시 제1.2.2조 제2항에 따른 등록이 완료된 것으로 본다.	-기준 명확화를 위한 ‘영업일’ 기재 -최초전력거래개시 요청 시점 명확화 -긍정문으로 변경 -최초전력거래개시 요건에 계량설비 봉인 명시화 -태양광발전기의 최초전력거래 개시 승인 요청의무화 및 요청가능 시점의 명확화 (기존 제18.2조 5항 이동․개정) -최초전력거래개시 요건 미충족시 사업자들 대상 통보 시행 의무화 -최초전력거래개시 승인 완료시 등록완료 갈음 (기존 제1.2.5조 3항 이동․개정)
제18장 보칙 제18장 보칙 ∙ 제18.2조(중앙급전발전기가 아닌 발전기를 보유한 회원의 전력거래 및 정산) ④ 비중앙급전발전기의 경우 최초 전력거래 개시 승인일로부터 전력거래가 가능하다. 단, 다음 각 호의 경우를 제외한다. 1. 법 및 규칙에서 정한 전력거래 자격을 갖추지 아니한 경우 2. 법 및 규칙에서 정한 설비요건을 갖추지 아니한 경우 3. 규칙에 따른 설비의 계통연결을 위한 기술검토가 완료되지 아니한 경우 ⑤ 태양광 발전설비의 경우, 4.1.5조의 계량설비 검사 및 봉인완료 통지서로 전력거래 개시 승인을 갈음하며 상기 ④항의 요건을 충족한 경우 최초 거래일은 봉인당일로 한다. ⑥ (생략) ⑦ (신설)	제18장 보칙 제18.2조(중앙급전발전기가 아닌 발전기를 보유한 회원의 전력거래 및 정산) ④ 비중앙급전발전기의 경우 최초 전력거래 개시 승인일로부터 전력거래가 가능하며, 최초전력거래개시 승인일 이전발전량에 대해서는 전력거래로 인정하지 않는다. 1. (삭제) 2. (삭제) 3. (삭제) ⑤ (삭제) ⑥ (생략) ⑦ 비중앙급전시운전발전기는 비중앙급전발전기의 정산을 따른다.	-최초전력거래개시 승인일부터 전력거래 가능 명확화 -제1.2.5조 3항으로 이동 -비중앙급전시운전발전기 정의 신설에 따른 정산근거 마련
제18.4조(상업운전개시 신고) ① 시운전발전기를 보유한 발전사업자가 상업운전을 개시하고자 하는 경우에는 상업운전개시 3일 전까지 전력거래소에 별지 제81호서식의 상업운전개시신고서를 제출한 후 법 제63조에 따른 사용전검사에 합격한 증빙서를 제출하여야 한다. 1~4. (신설) ② (신설) ③ (신설) ④ (신설)	제18.4조(상업운전개시 신고) ① 시운전발전기를 보유한 발전사업자가 상업운전을 개시하고자 하는 경우에는 상업운전개시 예정 3영업일 전까지 법 제63조에 따른 사용전검사에 합격한 증빙서를 첨부하여 전력거래소에 별지 제81호서식의 상업운전개시신고서를 제출하여야 한다. 단, 아래 각 호의 경우 상업운전개시 신고를 반려할 수 있다. 1. 신청서의 첨부서류가 제출되지 아니한 경우 2. 신청서에 기재한 내용이 첨부서류와 일치하지 아니한 경우 3. 등록하고자 하는 설비가 법 및 규칙에서 정한 설비요건을 갖추지 아니한 경우 4. 규칙에 따른 설비의 계통연결을 위한 기술검토가 완료되지 아니한 경우 ② 비중앙급전시운전발전기를 보유한 발전사업자는 발전사업허가의 준비기간 이내에 법 제 63조에 따른 사용전검사를 완료하여야 하며, 검사 후 10영업일 이내에 사용전검사에 합격한 증빙서를 첨부하여 전력거래소에 별지 제81호서식의 상업운전개시신고서를 제출하여야 한다. 단, 제1항 각 호의 경우 상업운전개시 신고를 반려할 수 있다. ③ 시운전발전기 및 비중앙급전시운전발전기의 제1항 각 호의 상업운전개시신고 반려 사유에 해당하게 되었을 경우 30일이내의 유예기간을 두며, 그 이후에는 요건 충족시까지 전력거래가 정지된다. 이 경우 전력거래소는 발전사업자와 송·배전사업자에게 문서로 통보해야 하며, 발전사업자와 송·배전사업자는 제1항 각호의 요건이 충족되었음을 전력거래소로부터 문서로 통보받을 때까지 전력공급을 중단하도록 계통분리 등의 조치를 하여야 한다. ④ 제2.1.1.5조 제1항에 따라 제출한 자료를 변경하고자 하는 경우에는 상업운전 개시 전에 비용평가위원회 심의를 거쳐야 한다. [신설 2016.12.30.]	-상업운전개시 신고 반려 사유 기재 -비중앙급전시운전 발전기 신설에 따른 비중앙급전 발전기의 상업운전 개시 신고 의무화 -상업운전개시 신고 반려 사유 발생시 관련 사업자들의 조치의무 추가 -항번호이동 ②→④
제18.5조(사용전 검사필증 제출) 비중앙급전발전기를 보유한 발전사업자가 법 제63조에 따른 사용전검사를 받은 경우에는 검사 후 14일 이내에 사용전 검사필증을 전력거래소에 제출하여야 한다. [신설 2007.7.23]	제18.5조(사용전 검사필증 제출) (삭제)	-제18.4조 2항 포함으로 삭제

전력거래가격 상한에 관한 고시 개정사항 반영 등을 위한 제주 시범사업 규칙개정(안)

가. 고시 개정 사항을 제주 시범사업에 반영(고정가격계약의 정산상한가격)

현  행

개 정 (안)

비 고

제2.4.4조의3(고정가격계약의 정산상한가격 산정 및 적용) ① 제11.1.7조에 따라 … , 세부사항은 별표2의 정산기준을 따른다.

(중 략)

제4.2.1.6조(고정가격계약의 전력량에 대한 정산) ① 제11.1.7조에 따라 고정가격계약을 체결한 발전기의 전력량에 대한 정산은 별표2에 따른다.

(중 략)

제18.2조(중앙급전발전기가 아닌 발전기를 보유한 회원의 전력거래 및 정산) ② 제1항의 규정에 의한 정산은 별표 2에 따른다.

(중 략)

[별표 33] 전력시장 제도개선 제주 시범사업에 대한 정산기준

3. 가. (2) 급전가능재생에너지자원

(가) 에너지정산금(MEPi,t)

에너지정산금은 하루전에너지정산금과 실시간에너지정산금의 합으로 구성된다.

MEPi,t = DA_MEPi,t + ∑q RT_MEPi,t,q

하루전에너지시장 정산금은 하루전에너지계획량에 대해 하루전에너지가격으로 계산한다.

DA_MEPi,t = DA_MPi,t × DA_SEi,t × 1h × 1,000

실시간에너지시장 에너지정산금은 하루전에너지계획량과 계량값과의 편차에 대하여 실시간에너지가격으로 계산한다.

RT_MEPi,t,q

= RT_MPi,t,q × (MGOi,t–DA_SEi,t× 1h) × TPR_Ei,t,q × 1,000

<신 설>

<별표2 Ⅰ.1.마.③ 규정 차용>

③ 제11.1.7조에 따라 고정가격계약을 체결한 태양광 또는 풍력설비에 연계된 ESS설비에 대해서는 「신·재생에너지 공급의무화제도 및 연료 혼합의무화제도 관리·운영 지침」 별표 2의 비고 제21호 따라 ESS설비의 가중치가 인정되는 시간대별 전력량을 제1항의 단서조항, 제2항의 단서조항에 따라 정산한다. 단, ESS설비의 접속점이 연계발전기의 계량점보다 하단에 설치되어 있는 경우로 ESS설비의 가중치가 인정되는 시간대별 전력량이 연계발전기의 시간대별 전력량보다 큰 경우에는 그 연계발전기의 시간대별 전력량을 적용한다.

<신 설>

(3) 비중앙급전발전기 및 비중앙급전전기저장장치

비중앙급전발전기 및 비중앙급전전기저장장치는 에너지정산금만 지급하며, 에너지정산금은 하루전에너지정산금과 실시간에너지정산금의 합으로 구성된다.

단, 급전가능집합전력자원의 보유자원에 해당하는 비중앙급전발전기 및 비중앙급전전기저장장치에 대해서는 정산금을 지급하지 아니한다.

MEPi,t = DA_MEPi,t + ∑q (RT_MEPi,t,q)

하루전에너지시장 정산금은 (생 략)

그 외의의 경우,
DA_MEPi,t = DA_MPi,t × MGOi,t × 1,000 × 1h

실시간에너지시장 에너지정산금은 하루전 제출한 발전예측량과 계량값과의 편차에 대하여 실시간에너지가격으로 계산한다. 단, 제16.3.1조의 하루전에너지시장 입찰 대상이 아닌 발전기에 대해서는 정산하지 아니한다.

하루전에너지시장 입찰대상 발전기의 경우,

RT_MEPi,t,q

= RT_MPi,t,q×(MGOi,t–DA_SEi,t× 1h) × TPR_Ei,t,q  × 1,000

그 외의의 경우, RT_MEPi,t,q = 0

<신 설>

<신 설>

<별표2 Ⅰ.1.마.③ 규정 차용>

③ 제11.1.7조에 따라 고정가격계약을 체결한 태양광 또는 풍력설비에 연계된 ESS설비에 대해서는 「신·재생에너지 공급의무화제도 및 연료 혼합의무화제도 관리·운영 지침」 별표 2의 비고 제21호 따라 ESS설비의 가중치가 인정되는 시간대별 전력량을 제1항의 단서조항, 제2항의 단서조항에 따라 정산한다. 단, ESS설비의 접속점이 연계발전기의 계량점보다 하단에 설치되어 있는 경우로 ESS설비의 가중치가 인정되는 시간대별 전력량이 연계발전기의 시간대별 전력량보다 큰 경우에는 그 연계발전기의 시간대별 전력량을 적용한다.

<신 설>

제2.4.4조의3(고정가격계약의 정산상한가격 산정 및 적용) ① 제11.1.7조에 따라 … , 세부사항은 별표2 및 별표33의 정산기준을 따른다.

(중 략)

제4.2.1.6조(고정가격계약의 전력량에 대한 정산) ① 제11.1.7조에 따라 고정가격계약을 체결한 발전기의 전력량에 대한 정산은 별표2 및 별표33에 따른다.

(중 략)

제18.2조(중앙급전발전기가 아닌 발전기를 보유한 회원의 전력거래 및 정산) ② 제1항의 규정에 의한 정산은 별표 2 및 별표 33에 따른다.

(중 략)

[별표 33] 전력시장 제도개선 제주 시범사업에 대한 정산기준

3. 가. (2) 급전가능재생에너지자원

(가) 에너지정산금(MEPi,t)

에너지정산금은 급전가능재생에너지자원에 속한 보유자원별 제11.1.7조에 따른 고정가격계약 물량에 대한 에너지정산금과 그 외 물량에 대한 에너지정산금 합으로 구성되며, 고정가격계약 물량에 대한 에너지정산금은 에너지거래가격과 고정가격계약단가 중 작은 값으로 조정하여 산정한다. 여기서, 제11.1.7조에 따른 고정가격계약은 2023년 4월 1일 이후 체결된 계약을 말한다.

MEPi,j,t = ∑c C_MEPi,j,c,t + S_MEPi,j,t

MEPi,t = ∑j MEPi,j,t

하루전에너지시장 정산금은 하루전에너지계획량에 대해 하루전에너지가격으로 계산한다.

DA_MEPi,t = DA_MPi,t × DA_SEi,t × 1h × 1,000

실시간에너지시장 에너지정산금은 하루전에너지계획량과 계량전력량의 편차를 실시간에너지가격으로 계산한다.

RT_MEPi,t,q

= RT_MPi,t,q × (MGOi,t–DA_SEi,t× 1h) × TPR_Ei,t,q × 1,000

에너지거래가격은 하루전시장 에너지정산금과 실시간시장 에너지정산금을 계량전력량으로 나눈값으로 한다.

EPi,t

= ( DA_MEPi,t + ∑q RT_MEPi,t,q ) / MGOi,t / 1,000

제11.1.7조에 따른 고정가격계약을 고려한 에너지정산금은 다음과 같은 조정절차에 따라 산정한다.

① 제11.1.7조에 따른 고정가격계약 물량에 대한 에너지정산금

C_MEPi,j,c,t

= Min(EPi,t, UPFPi,j,c,t/1,000) × MGOi,j,t × CRi,j,c,t

② 그 외 물량에 대한 에너지정산금

S_MEPi,j,t = EPi,t × MGOi,j,t × (1 – ∑c CRi,j,c,t)

제11.1.7조에 따라 고정가격계약을 체결한 태양광 또는 풍력설비에 연계된 ESS설비에 대해서는 신·재생에너지 공급의무화제도 및 연료 혼합의무화제도 관리·운영 지침」 별표 2의 비고 제21호 따라 ESS설비의 가중치가 인정되는 시간대별 전력량을 위의 정산산식에 따라 정산한다. 단, ESS설비의 접속점이 연계발전기의 계량점보다 하단에 설치되어 있는 경우로 ESS설비의 가중치가 인정되는 시간대별 전력량이 연계발전기의 시간대별 전력량보다 큰 경우에는 그 연계발전기의 시간대별 전력량을 적용한다.

EPi,t : 급전가능재생에너지자원(i)에 대한 에너지 거래가격(원/kWh)

C_MEPi,i,c,t : 급전가능재생에너지자원(i)에 속한 보유자원(j)의 제11.1.7조에 따른 고정가격계약(c) 물량에 대한 거래시간(t)별 에너지정산금(원)

S_MEPi,i,t : 급전가능재생에너지자원(i)에 속한 보유자원(j)의 제11.1.7조에 따른 고정가격계약(c)이 아닌 물량에 대한 거래시간(t)별 에너지정산금(원)

MEPi,i,t : 급전가능재생에너지자원(i)에 속한 보유자원(j)의 거래시간(t)별 에너지정산금(원)

MGOi,j,t : 급전가능재생에너지자원(i)에 속한 보유자원(j)의 거래시간(t)별 계량전력량(MWh)

CRi,j,c,t : 급전가능재생에너지자원(i)에 속한 보유자원(j)의 제11.1.7조에 따른 고정가격계약(c)에 대한 거래시간(t) 별 비율로서 소숫점 셋째자리에서 반올림하여 계산한다.

UPFPi,j,c,t : 급전가능재생에너지자원(i)에 속한 보유자원(j)의 제11.1.7조에 따른 고정가격계약(c)에 대한 거래시간(t) 별 고정가격계약단가(원/MWh)

(3) 비중앙급전발전기 및 비중앙급전전기저장장치

비중앙급전발전기 및 비중앙급전전기저장장치는 에너지정산금만 지급한다. 에너지정산금은 제11.1.7조에 따른 고정가격계약 물량에 대한 에너지정산금과 그 외 물량에 대한 에너지정산금의 합으로 구성되며, 고정가격체결 물량에 대한 에너지정산금은 에너지거래가격과 고정가격계약단가 중 작은 값으로 조정하여 산정한다.

단, 급전가능집합전력자원의 보유자원에 해당하는 비중앙급전발전기 및 비중앙급전전기저장장치에 대해서는 정산금을 지급하지 아니한다. 여기서, 제11.1.7조에 따른 고정가격계약은 2023년 4월 1일 이후 체결된 계약을 말한다.

MEPi,t = ∑c C_MEPi,j,c,t + S_MEPi,j,t

하루전에너지시장 정산금은 (생 략)

그 외의의 경우,
DA_MEPi,t = DA_MPi,t × MGOi,t × 1,000 × 1h

실시간에너지시장 에너지정산금은 하루전 제출한 발전예측량과 계량전력량의 편차를 실시간에너지가격으로 계산한다. 단, 제16.3.1조의 하루전에너지시장 입찰 대상이 아닌 발전기에 대해서는 정산하지 아니한다.

하루전에너지시장 입찰대상 발전기의 경우,

RT_MEPi,t,q

= RT_MPi,t,q×(MGOi,t–DA_SEi,t× 1h) × TPR_Ei,t,q ×  1,000

그 외의의 경우, RT_MEPi,t,q = 0

에너지거래가격은 하루전시장 에너지정산금과 실시간시장 에너지정산금을 계량전력량으로 나눈값으로 한다.

EPi,t

= ( DA_MEPi,t + ∑q RT_MEPi,t,q ) / MGOi,t / 1,000

제11.1.7조에 따른 고정가격계약을 고려한 에너지정산금은 다음과 같은 조정절차에 따라 산정한다.

① 제11.1.7조에 따른 고정가격계약 물량에 대한 에너지정산금

C_MEPi,c,t

= Min(EPi,t, UPFPi,c,t/1,000) × MGOi,t × CRi,c,t

② 그 외 물량에 대한 에너지정산금

S_MEPi,t = EPi,t × MGOi,t × (1 – ∑c CRi,c,t)

제11.1.7조에 따라 고정가격계약을 체결한 태양광 또는 풍력설비에 연계된 ESS설비에 대해서는 신·재생에너지 공급의무화제도 및 연료 혼합의무화제도 관리·운영 지침」 별표 2의 비고 제21호 따라 ESS설비의 가중치가 인정되는 시간대별 전력량을 위의 정산산식에 따라 정산한다. 단, ESS설비의 접속점이 연계발전기의 계량점보다 하단에 설치되어 있는 경우로 ESS설비의 가중치가 인정되는 시간대별 전력량이 연계발전기의 시간대별 전력량보다 큰 경우에는 그 연계발전기의 시간대별 전력량을 적용한다.

EPi,t : 비중앙급전발전기 및 비중앙급전전기저장장치(i)에 대한 에너지 거래가격(원/kWh)

C_MEPi,c,t : 비중앙급전발전기 및 비중앙급전전기저장장치(i)의 제11.1.7조에 따른 고정가격계약(c) 물량에 대한 거래시간(t)별 에너지정산금(원)

S_MEPi,t : 비중앙급전발전기 및 비중앙급전전기저장장치(i)의 제11.1.7조에 따른 고정가격계약(c)이 아닌 물량에 대한 거래시간(t)별 에너지정산금(원)

CRi,c,t : 비중앙급전발전기 및 비중앙급전전기저장장치(i)의 고정가격계약(c) 비율로서 소숫점 셋째자리에서 반올림하여 계산

제주 시범사업(별표33)에도 관련 규정 적용되도록 추가

제주 시범사업(별표33)에도 관련 규정 적용되도록 추가

제주 시범사업(별표33)에도 관련 규정 적용되도록 추가

에너지 정산금(MEP)을 고정가격계약 물량에 대한 정산금(C_MEP)과 그 외 물량에 대한 정산금(S_MEP)으로 분리

MEP

= C_MEP + S_MEP

문구 수정

고정가격계약 상한 설정을 위한 에너지거래가격(EP) 용어 신설

고정가격계약 물량에 대해서는 에너지가격과 고정가격계약단가 중 낮은 값으로 정산

그 외의 경우에는
에너지가격으로 정산

태양광풍력 연계
ESS에 대한 상한설정

(기존 규정 차용‘별표2 Ⅰ.1.마.③’)

기호 설명

에너지 정산금(MEP)을 고정가격계약 물량에 대한 정산금(C_MEP)과 그 외 물량에 대한 정산금(S_MEP)으로 분리

MEP

= C_MEP + S_MEP

문구 수정

고정가격계약 상한 설정을 위한 에너지거래가격(EP) 용어 신설

고정가격계약 물량에 대해서는 에너지가격과 고정가격계약단가 중 낮은 값으로 정산

그 외의 경우에는
에너지가격으로 정산

태양광풍력 연계
ESS에 대한 상한설정

(기존 규정 차용‘별표2 Ⅰ.1.마.③’)

기호 설명

나. 현행 보조서비스 불이행 부분을 제주 시범사업 규정에도 명시하여 내용 명확화

현  행

개 정 (안)

비 고

[별표 33] 전력시장 제도개선 제주 시범사업에 대한 정산기준

3. 다. (1) (가)주파수제어예비력에 대한 정산

주파수제어예비력에 대한 정산은 … 아래 산식에 따라 정산한다.

RT_FCRCPi,t = ∑q RT_FCRCPi,t,q

RT_FCRCPi,t,q

= {Min(SFCRi,t,q, FCRQi,t,q) × 0.25h} × RT_FCR_Pt,q
× FCRCP_FLAGi,t × 1,000

<별표2 Ⅰ.1.9.나.3) 규정 차용>

① 전력거래소의 사전 승인 없이 2차주파수제어서비스에 참여하지 않는 경우에는 거래일 예정 정산금을 지불하지 아니한다.

② 전력거래소에서 2차주파수제어서비스 이행상태를 평가하여 출력증가/감소율 측정값이 불합격으로 판정되는 경우, 불합격 판정시점부터 정산금을 지급하지 아니한다.(단, 재측정값이 합격으로 판정될 경우, 합격 판정시점부터 정산금 지급을 재개한다.)

(중 략)

(나) 1차예비력에 대한 정산

1차예비력에 대한 정산은 … 정산한다.

RT_PCRCPi,t = ∑q RT_PCRCPi,t,q

RT_PCRCPi,t,q

= {Min(SPCRi,t,q, PCRQi,t,q) × 0.25h} × RT_PCR_Pt,q
× PCRCP_FLAGi,t × 1,000

<별표2 Ⅰ.1.9.나.2) 규정 차용>

① 전력거래소의 사전 승인 없이 1차주파수제어서비스에 참여하지 않는 경우에는 거래일 예정 정산금을 지불하지 아니한다.

② 전력거래소에서 1차주파수제어서비스 이행상태를 평가하여 속도조정률 측정값이 불합격으로 판정되는 경우, 불합격 판정시점부터 정산금을 지급하지 아니한다.(단, 재측정값이 합격으로 판정될 경우, 합격 판정시점부터 정산금 지급을 재개한다.)

(중 략)

(다) 3차예비력에 대한 정산

3차예비력에 대한 정산은  … 정산한다.

RT_TRCPi,t = ∑q RT_TRCPi,t,q

RT_TRCPi,t,q

= {Min(STRi,t,q, TRQi,t,q) × 0.25h} × RT_TR_Pt,q
× TRCP_FLAGi,t × 1,000

<별표2 Ⅰ.1.9.나.4) 규정 차용>

① 3차주파수제어서비스로 지정된 발전기가 급전지시에도 불구하고 정해진 시간 내에 계통연결을 하지 못하거나 최소 운전시간이상 운전이 불가능할 경우에는 거래일 예정 정산금을 지불하지 아니하고 제2항에서 정하는 바에 따라 환수한다. 단, 고장 또는 기타사유로 3차예비력 제공이 불가능하여 사전 신고한 경우에는 해당 시간에 대해서만 정산하지 아니한다.

② 제1항에 의한 정산금의 환수는 다음과 같이 적용한다.

TCPPi = 3 × TCFPi

(중 략)

(2) 마일리지 정산금

마일리지정산금은   … 정산한다.

FCMPi,t

= ∑q[∑m{(|EGi,t,q,m–EGi,t,q,m-1|)
×Max{(1-|AGi,t,q,m–EGi,t,q,m|/EGi,t,q,m),0}}
×Max{CORRELm(AGi,t,q,m,EGi,t,q,m),0}]
×FCMHF×FCRCP_FLAGi,t×1,000

<별표2 Ⅰ.1.9.나.3) 규정 차용>

① 전력거래소의 사전 승인 없이 2차주파수제어서비스에 참여하지 않는 경우에는 거래일 예정 정산금을 지불하지 아니한다.

② 전력거래소에서 2차주파수제어서비스 이행상태를 평가하여 출력증가/감소율 측정값이 불합격으로 판정되는 경우, 불합격 판정시점부터 정산금을 지급하지 아니한다.(단, 재측정값이 합격으로 판정될 경우, 합격 판정시점부터 정산금 지급을 재개한다.)

(중 략)

(3) 자체기동서비스 정산금

자체기동발전기에 대한 정산은    … 정산한다.

1. 설비점검 등의 사유로 지정된 … 인정한다.

2. 2대 이상의 발전기가  …  인정한다.

3. 비상발전기 정비 등  …  인정하지 않는다.

BSPi,t = BSSCi × BSHF × BSFi,t

<별표2 Ⅰ.1.9.나.5) 규정 차용>

① 자체기동능력 시험후 기동능력을 보유하지 아니한 것으로 확인되는 발전기에 대하여는 거래일 예정 정산금을 지불하지 아니하고 제2항에서 정하는 바에 따라 환수한다.

② 제1항에 의한 정산금의 환수는 다음과 같이 적용한다.

BSPPi = 2 × BSMPi

[별표 33] 전력시장 제도개선 제주 시범사업에 대한 정산기준

3. 다. (1) (가)주파수제어예비력에 대한 정산

주파수제어예비력에 대한 정산은 … 아래 산식에 따라 정산한다.

RT_FCRCPi,t = ∑q RT_FCRCPi,t,q

RT_FCRCPi,t,q

= {Min(SFCRi,t,q, FCRQi,t,q) × 0.25h} × RT_FCR_Pt,q
× FCRCP_FLAGi,t × 1,000

단, 주파수제어예비력을 불이행한 경우에는 아래의 사항에 따른다.

① 전력거래소의 사전 승인 없이 주파수제어예비력에 참여하지 않는 경우에는 거래일 예정 정산금을 지불하지 아니한다.

② 전력거래소에서 주파수제어예비력 이행 상태를 평가하여 출력증가/감소율 측정값이 불합격으로 판정되는 경우, 불합격 판정시점부터 정산금을 지급하지 아니한다. (단, 재측정값이 합격으로 판정될 경우, 합격 판정시점부터 정산금 지급을 재개한다.

(중 략)

(나) 1차예비력에 대한 정산

1차예비력에 대한 정산은 … 정산한다.

RT_PCRCPi,t = ∑q RT_PCRCPi,t,q

RT_PCRCPi,t,q

= {Min(SPCRi,t,q, PCRQi,t,q) × 0.25h} × RT_PCR_Pt,q
× PCRCP_FLAGi,t × 1,000

단, 1차예비력을 불이행한 경우에는 아래의 사항에 따른다.

① 전력거래소의 사전 승인 없이 1차예비력에 참여하지 않는 경우에는 거래일 예정 정산금을 지불하지 아니한다.

② 전력거래소에서 1차예비력 이행상태를 평가하여 속도조정률 측정값이 불합격으로 판정되는 경우, 불합격 판정시점부터 정산금을 지급하지 아니한다.(단, 재측정값이 합격으로 판정될 경우, 합격 판정시점부터 정산금 지급을 재개한다.)

(중 략)

(다) 3차예비력에 대한 정산

3차예비력에 대한 정산은  … 정산한다.

RT_TRCPi,t = ∑q RT_TRCPi,t,q

RT_TRCPi,t,q

= {Min(STRi,t,q, TRQi,t,q) × 0.25h} × RT_TR_Pt,q
× TRCP_FLAGi,t × 1,000

단, 3차예비력을 불이행한 경우에는 아래의 사항에 따른다.

① 3차주파수제어서비스로 지정된 발전기가 급전지시에도 불구하고 정해진 시간 내에 계통연결을 하지 못하거나 최소 운전시간이상 운전이 불가능할 경우에는 거래일 예정 정산금을 지불하지 아니하고 제2항에서 정하는 바에 따라 환수한다. 단, 고장 또는 기타사유로 3차예비력 제공이 불가능하여 사전 신고한 경우에는 해당 시간에 대해서만 정산하지 아니한다.

② 3차예비력 정산금의 환수는 다음과 같이 적용한다.

TCPPi = 3 × ∑t,q RT_TRCPi,t,q

(중 략)

(2) 마일리지 정산금

마일리지정산금은   … 정산한다.

FCMPi,t

= ∑q[∑m{(|EGi,t,q,m–EGi,t,q,m-1|)
×Max{(1-|AGi,t,q,m–EGi,t,q,m|/EGi,t,q,m),0}}
×Max{CORRELm(AGi,t,q,m,EGi,t,q,m),0}]
×FCMHF×FCRCP_FLAGi,t×1,000

단, 주파수제어예비력을 불이행하여 마일리지를 제공할 수 없는 경우에는 아래의 사항에 따른다.

① 전력거래소의 사전 승인 없이 주파수제어예비력에 참여하지 않는 경우에는 거래일 예정 정산금을 지불하지 아니한다.

② 전력거래소에서 주파수제어예비력  이행 상태를 평가하여 출력증가/감소율 측정값이 불합격으로 판정되는 경우, 불합격 판정시점부터 정산금을 지급하지 아니한다. (단, 재측정값이 합격으로 판정될 경우, 합격 판정시점부터 정산금 지급을 재개한다.

(중 략)

(3) 자체기동서비스 정산금

자체기동발전기에 대한 정산은    … 정산한다.

BSPi,t = BSSCi × BSHF × BSFi,t

① 설비점검 등의 사유로 지정된 … 인정한다.

② 2대 이상의 발전기가  …  인정한다.

③ 비상발전기 정비 등  …  인정하지 않는다.

④ 자체기동능력 시험후 기동능력을 보유하지 아니한 것으로 확인되는 발전기에 대하여는 거래일 예정 정산금을 지불하지 아니하고 아래 산식에 따라 정산금을 환수한다.

BSPPi = 2 × BSMPi

주파수제어예비력 불이행시 정산금 미지급 규정 반영

(기존 규정 차용‘별표2 Ⅰ.9.나.3)’)

※ 기존 정산에서는 주파수제어예비력을 2차주파수제어서비스 정산에 합산하여 정산

1차예비력 불이행시 정산금 미지급 규정 반영

(기존규정 차용 ‘별표2 Ⅰ.9.나.2)’)

3차예비력 불이행시 정산금 미지급 규정 반영

(기존규정 차용 ‘별표2 Ⅰ.9.나.4)’)

주파수제어예비력 불이행시 정산금 미지급 규정 반영

(기존규정 차용 ‘별표2 Ⅰ.9.나.3)’)

순서 변경

번호 변경

번호 변경

번호 변경

순서 변경

자체기동서비스 불이행시 정산금 미지급 규정 반영

(기존규정 차용 ‘별표2 Ⅰ.9.나.5)’)

다. 급전지시 불이행 부분을 제주 시범사업 규정에도 명시하여 내용 명확화

현  행

개 정 (안)

비 고

[별표 33] 전력시장 제도개선 제주 시범사업에 대한 정산기준

3. 바. (5) (가) 급전지시량에 미달하여 발전하는 경우

발전기가 … 아래와 같이 조정한다.

|EOSOi,t – MGOi,t| ≤ εi,t 이면,

ARAi,t = Max{Min(RAi,t,CRAi,t), MGOi,t}

<별표2 Ⅰ.1.12.다.5)① 규정 차용>

그렇지 않으면 ARAi,t = MGOi,t

단, 급전지시 미달이 1시간 이내인 최초 거래시간은 아래와 같이 조정된 값을 적용한다.

ARAi,t

= Max{Min(RAi,t,CRAi,t), MGOi,t} - |EOSOi,t – MGOi,t|

<별표2 Ⅰ.1.12.다.5)① 규정 차용>

여기서,

가. CRAi,t(고장정지공급가능용량)가 없을 경우는 RAi,t로 대체

나. EOSOi,t는 전력거래소가 급전지시한 발전전력량으로 EOSOi,t는 12.아.1)에 의해 산정된 급전지시량을 적용한다.

(중 략)

(나) 급전지시량을 초과하여 발전하는 경우

발전기가 … 아래와 같이 조정한다.

|EOSOi,t – MGOi,t| ≤ εi 이면, ARAi,t = RAi,t 이고,

그렇지 않으면, ARAi,t = RAi,t - |EOSOi,t – MGOi,t|

<별표2 Ⅰ.1.12.다.5)② 규정 차용>

단, 공급가능용량으로 운전지시한 발전기가 공급가능용량 이상으로 발전한 경우에는 |EOSOi,t – MGOi,t| = 0으로 본다.

여기서,

EOSOi,t는 전력거래소가 급전지시한 발전전력량으로 EOSOi,t는 12.아.2)에 의해 산정된 급전지시량을 적용한다.

[별표 33] 전력시장 제도개선 제주 시범사업에 대한 정산기준

3. 바. (5) (가) 급전지시량에 미달하여 발전하는 경우

발전기가 … 아래와 같이 조정한다.

|EOSOi,t – MGOi,t| ≤ εi,t 이면,

ARAi,t = Max{Min(RAi,t,CRAi,t), MGOi,t}

그렇지 않으면, ARAi,t = MGOi,t

단, 급전지시 미달이 1시간 이내인 최초 거래시간은 아래와 같이 조정된 값을 적용한다.

ARAi,t

= Max{Min(RAi,t,CRAi,t), MGOi,t} - |EOSOi,t – MGOi,t|

여기서,

① CRAi,t(고장정지공급가능용량)가 없을 경우는 RAi,t 로 대체

② EOSOi,t는 전력거래소가 급전지시한 발전전력량으로 EOSOi,t는 3.사.(1)에 의해 산정된 급전지시량을 적용한다.

(중 략)

(나) 급전지시량을 초과하여 발전하는 경우

발전기가 … 아래와 같이 조정한다.

|EOSOi,t – MGOi,t| ≤ εi 이면, ARAi,t = RAi,t 이고,

그렇지 않으면, ARAi,t = RAi,t - |EOSOi,t – MGOi,t|

단, 공급가능용량으로 운전지시한 발전기가 공급가능용량 이상으로 발전한 경우에는
|EOSOi,t – MGOi,t| = 0으로 본다.

여기서,

EOSOi,t는 전력거래소가 급전지시한 발전전력량으로 EOSOi,t는 3.사.(2)에 의해 산정된 급전지시량을 적용한다.

1시간 이내 급전지시 미달시 조정 규정 반영

(기존규정 차용 ‘별표2 Ⅰ.12.다.5)①’)

공급가능용량 운전지시 발전기에 대한 규정 반영

(기존규정 차용 ‘별표2 Ⅰ.12.다.5)②’)

라. 예측제도 경과조치 문구 보완

현 행	개 정 (안)	비 고
부 칙 (2023. 8. 30.) 제5조(예측제도 경과조치) (중략) ③ 제2항의 예측제도 참여 가능기간 동안 제주계통 내 예측형 집합전력자원의 주요 자원 설비용량 합계 기준은 1MW 초과로 완화 적용하며, 소규모전력중개시장의 운영에 관한 규칙 제35조의3(설비용량별 구성)은 제주계통의 예측형 집합전력자원을 제외하고 적용한다. <신 설>	부 칙 (2023. 8. 30.) 제5조(예측제도 경과조치) (중략) ③ 제2항의 예측제도 참여 가능기간 동안 제주계통 내 예측형 집합전력자원의 주요 자원 설비용량 합계 기준은 1MW 초과로 완화 적용한다. ④ 제2항의 예측제도 참여 가능기간 동안 전체 예측형 집합전력자원 중 육지 계통의 예측형집합전력자원에 한하여 소규모전력중개시장 운영에 관한 규칙 제35조의3(설비용량별 구성)을 적용한다.	설비용량 합계기준 완화에 대한 규정 명확화를 위해 조항 분리 (육지 자원만으로 집합전력자원의 소규모자원 용량 비중을 충족토록 규정 명확화)