[별지 제59호서식]

전력설비 변경 예정서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

시행예정일		소재지
준공예정일		소재구간
공사개요
계통약도
[변경전] [변경후]
기타

[샘플1] 태양광발전소만 신규 건설

전력설비 변경 예정서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

①	시행예정일	2018.01.15	③	소재지	경기도 경기시 경기리 산 5
②	준공예정일	2018.01.16	④	소재구간	태양광 ↔ 월정 D/L
⑤ 공사개요 1. 공사명 : 우리태양광발전소 및 ESS 설치 공사 2. 사업자/시공사 : 우리태양광발전(주)/OOO솔라(주) 3. 설비사양 ○ 태양광 모듈 : 490 kW (350W/모듈 × 1,400모듈) ○ 인버터 : 100kW/대 × 5대 ○ 공급전압(주변압기 고압측 전압) : 22.9kV
계통약도
⑥ [변경전] “해당 없음”
⑦ [변경후]
⑧ 기타 : 단선결선도 사본 1부 첨부

(전력거래)송전용

W.H.M

MOF

(한전)수전용

W.H.M

MOF

1,000kW

(500kW/대 × 2대)

인버터

월정D/L 22.9kV

998.55kW

(350W/매 × 2,853매)

PV모듈

① 시행예정일 : 사용전 검사 예정일을 기입합니다.

② 준공예정일 : 최초계통연결 예정일(봉인예정일 익일)을 기입합니다.

③ 소재지 : 발전소 소재지 주소를 기입합니다.

④ 소재구간 : 태양광발전소에서 공급하는 한전의 송배전선로 기입. 한전과 체결한 송·배전설비이용계약서에 선로명이 있으며, 모르시는 경우 기입하지 않아도 됩니다.

⑤ 공사개요 : 공사명, 사업자/시공사, 설비사양 등 샘플에 맞게 기입합니다.

⑥ 계통약도(변경전) : 신규 발전소 건설의 경우 “해당 없음”을 기입합니다. 기존 발전소에 전기저장장치(ESS) 등을 추가 설치 등 설비가 변경될 경우 기존 발전소의 계통약도를 작성(샘플2 참조)합니다.

⑦ 계통약도(변경후) : 신규 발전소 건설의 경우 설계된 계통약도(샘플 참조)를 작성합니다.

⑧ 기타 : 단선결선도 첨부사항을 기입합니다(단선결선도 필히 점부).

[참고]

○ 태양광발전소의 계통약도는 인버터, 변압기, 송․수전 계량기, 연계선로와의 관계를 나타냅니다. 전기저장장치(ESS)가 있는 경우 PCS 및 충․방전용 계량기와의 관계를 포함하고 있습니다.

- 154kV이상 송전계통에 연결되는 발전소 및 태양광발전소 이외의 발전소는 전력시장운영규칙[별표 15] “기기번호 부여 절차”에 따라 작성해야 합니다. 전력설비(발전기, 전기저장장치, 변압기, 송전선로, 모선, 개폐기, 변성기, 중성점접지장치, 조상설비 등등)의 용량, 대수, 특성 등에 대한 관계를 포함하고 있습니다.

○ 태양광발전소 및 전기저장장치(ESS) 구성에 맞게 샘플을 사용하여 수정하시면 됩니다.

○ 단선결선도는 필히 첨부해 주시기 바랍니다.

[샘플2] 기존 태양광발전소에 전기저장장치(ESS) 추가 건설

전력설비 변경 예정서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

	시행예정일	2018.01.15		소재지	경기도 경기시 경기리 산 5
	준공예정일	2018.01.16		소재구간	태양광 ↔ 월정 D/L
공사개요 1. 공사명 : 우리태양광발전소 및 ESS 설치 공사 2. 사업자/시공사 : 우리태양광발전(주)/OOO솔라(주) 3. 설비사양 ○ 태양광 - 모듈 : 490 kW (350W/모듈 × 1,400모듈) - 인버터 : 100kW/대 × 5대 ○ 전기저장장치(ESS) - PCS : 500kW - 배터리 : 1,500kWh ○ 공급전압(주변압기 고압측 전압) : 22.9kV
계통약도
[변경전] → 태양광발전소만의 계통약도 작성 (전력거래)송전용 W.H.M MOF (한전)수전용 W.H.M MOF 1,000kW (500kW/대 × 2대) 인버터 월정D/L 22.9kV 998.55kW (350W/매 × 2,853매) PV모듈

② [변경후] → 태양광와 전기저장장치(ESS) 계통약도 작성

(전력거래)송전용

W.H.M

MOF

(한전)수전용

W.H.M

MOF

500kW

(100kW/대 × 5대)

인버터

500kW

(100kW/대 × 5대)

PCS

월정D/L 22.9kV

1,500kWh

배터리

490kW

(350W/매 × 1,400매)

PV모듈

충방전용

W.H.M

MOF

기타 : 단선결선도 사본 1부 첨부