별지 2-1

[신설 2020.3.27]

석탄 및 유류발전기 열량단가 산출내역서

○○ 발전기 열량단가 산출내역

연료 구분	발전소	입고량		입고금액 (원)	연료단가		연료사용실적		연료발열량		열량단가 (원/Gcal)	비고
		값	단위		값	단위	사용량 (kg,ℓ)	발열량 (kcal)	값	단위

※ 열량단가=연료단가/연료발열량

연료단가는 최종월(적용월 2개월전)의 평균공급단가(입고단가)를 적용

연료발열량은 최종월(적용월 2개월전)의 실적 적용

※ 혼소율 반영 열량단가 : [eqn: sum from { i } to { } { }] ( 열량단가i × 혼소율i),

i : 사용연료 종별

※ 해당사항이 있을 경우, 비고란에 M-2,3월 가중평균 연료단가, 가중평균 연료발열량 적용 또는 M-1월 열량단가 적용 기입

별지 2-2

<개정 2020.3.27., 2020.7.29., 2023.11.27.>

LNG사용 자가소비용 직도입 발전기 열량단가 산출내역서

○○ 발전기 열량단가 산출내역

1. 원료비단가

입고량(톤)	입고금액(원)	연료단가(원/톤)	발열량(kcal/kg)	원료비단가(원/Gcal)

2. 원료비 정산단가

구분	원료비 정산단가(원/Gcal)
실제
예상(전월 신고)

3. 공급비단가 (최초 및 연중 재산정)

구분	1월	2월	…	11월	12월
변동비단가(원/Gcal)_(a)
고정비단가(원/Gcal)_(b)
공급비단가(원/Gcal)_(a+b)

4. 공급비 정산단가 (연말 및 연중 정산단가)

구분	공급비 정산단가(원/Gcal)
연말 정산단가
연중 정산단가

5. 최종 열량단가 (1+2+3+4)

최종 열량단가(원/Gcal)

※ 원료비, 공급비 항목

원료비항목		공급비항목
LNG수입대금		터미널 이용료
관세		배관 이용료
개별소비세		인입가스 품질검사비용
석유수입부과금		도시가스 품질검사비용
화물입항료		가스기기조정사업 분담금
관세사용역비
검정수수료

별지 2-3

[신설 2020.3.27.]

도시가스사업자 발전기 열량단가 산출내역서

○○ 발전기 열량단가 산출내역

1. LNG

사용월
사용금액
환급액 세부항목	안전관리부담금
	석유수입부과금
입고금액
LNG 사용량(m3)
평균발열량(MJ/m3)
발열량(Gcal)
열량단가(원/Gcal)

2. 유류

입고월	연료	연료입고량 (ℓ)	입고금액 (원)	연료단가 (원/kℓ)	연료사용량 (ℓ)	연료발열량 (kcal/ℓ)	총발열량 (kcal)	열량단가 (원/Gcal)

[연료발열량 산정 참고자료]

연료	비중(kg/ℓ)	발열량(kcal/kg)	연료발열량(kcal/ℓ)

※ 유류발전기중 발열량 실적자료를 제출할 수 없는 경우는 연료구매시 발행한 시험성적서를 적용할 수 있다.

※ 발열량은 고위발열량(HHV : High Heating Value)을 적용한다.

3. 최종 연료 열량단가

연 료	중유 혼소율	LNG 혼소율	최종 열량단가

※ 최종 열량단가=중유혼소율×중유열량단가+LNG혼소율×LNG 열량단가

별지 2-4

[신설 2020.9.25.]

LPG사용 발전기 열량단가 산출내역서

○○ 발전기 열량단가 산출내역

1. LPG

입고월	연료	연료입고량 (kg)	입고금액 (원)	연료단가 (원/kg)	연료사용량 (kg)	연료발열량 (kcal/kg)	총발열량 (kcal)	열량단가 (원/Gcal)

※ 발열량 실적자료를 제출할 수 없는 경우는 연료구매시 발행한 시험성적서를 적용할 수 있다.

※ 발열량은 고위발열량(HHV : High Heating Value)을 적용한다.

2. 도시가스사업자 공급 LNG

사용월
사용금액
환급액 세부항목	안전관리부담금
	석유수입부과금
입고금액
LNG 사용량(m3)
평균발열량(MJ/m3)
발열량(Gcal)
열량단가(원/Gcal)

3. 최종 연료 열량단가

연 료	LPG 혼소율	LNG 혼소율	최종 열량단가

※ 최종 열량단가 = LPG혼소율 × LPG열량단가 + LNG혼소율 × LNG열량단가

별지 2-5

[신설 2023.11.27.]

LPG 및 자가소비용 직도입 LNG사용 발전기 열량단가 산출내역서

○○ 발전기 열량단가 산출내역

1. LPG

구분	연료단가(원/톤)	연료발열량(kcal/kg)	열량단가(원/Gcal)
LPG

※ 연료발열량은 고위발열량(HHV : High Heating Value)을 적용한다.

2. LNG

가. 원료비단가

입고량(톤)	입고금액(원)	연료단가(원/톤)	발열량(kcal/kg)	원료비단가(원/Gcal)

나. 원료비 정산단가

구분	원료비 정산단가(원/Gcal)
실제
예상(전월 신고)

다. 공급비단가 (최초 및 연중 재산정)

구분	1월	2월	…	11월	12월
변동비단가(원/Gcal)_(a)
고정비단가(원/Gcal)_(b)
공급비단가(원/Gcal)_(a+b)

라. 공급비 정산단가 (연말 및 연중 정산단가)

구분	공급비 정산단가(원/Gcal)
연말 정산단가
연중 정산단가

마. LNG 열량단가 (가+나+다+라)

LNG 열량단가(원/Gcal)

3. 최종 열량단가

사용 연료	적용 열량단가(원/Gcal)

별지 2-6

<개정 2020.3.27., 2021.7.29.>

원자력발전소 연료비 산정자료

(OOOO.OO월 적용)

○ 발전기별 열량단가 산정내역

호기	연료비 (원)	열량단가(원/Gcal)			열출력 (MWth)
		전월	당월	증감률(%)
평균

○ 발전기별 연료단가 세부 산정내역

* 발전기별 연료비(경수로)- O호기

구분	년 월							합계
	M-16	M-15	⋯	(생략)	⋯	M-3	M-2
열량단가 (원/Gcal)
연료비(원)
원자로 열출력(MWth)
총 장전연료비(원)
소모연소도 (MWD/MTU)
설계연소도 (MWD/MTU)

* 발전기별 연료비(중수로)- O호기

구분	년 월							합계
	M-16	M-15	⋯	(생략)	⋯	M-3	M-2
열량단가 (원/Gcal)
원자로 열출력(MWth)
총 연료비(원)
연료비(원)
교체연료수(다발)
연료다발비용 (원/다발)
중수비용(원)
중수감모 상각비(원)
중수보충비(원)

별지 2-7

[신설 2020.3.27.] <개정 2022.3.29.>

20  년  월 발전소별 계정원장

항차	기본정보		비용 항목		업체명	USD	적용환율	입고금액 (KRW)	특이사항
○항차	도입국가		유연탄대금	물대
	성격		개별소비세	개별소비세
	물량 (MT)		운임	기본운임
	FOB단가 ($/톤)			추가운임
	운임단가 ($/톤)			체선료
	선박명			조출료
	선적완료일 (B/L)		보험료	보험료
	NAR (kcal/kg)		화물입항료	화물입항료
	GAR (kcal/kg)		하역료	하역료
	계약조건		통관수수료	통관수수료
	선박접안일		흘수검정료	흘수검정료
			LC수수료	LC수수료
			기타	(항목명)
			기타	(항목명)
			기타	(항목명)
			소계

※ 자료제출 최종월(적용월 2개월전)의 연료비 지급금액 실적 적용

※ 환율을 적용하지 아니하는 경우는 공란으로 제출

별지 2-8

[신설 2020.3.27.]

20  년  월 발전소별 재고출납카드

발전소명 :                                                              20  .      [ 단위 : ℓ, ton, 원/ℓ, 원/ton ]

플랜트	자재내역	전월말 재고수량	전월말 재고금액	전월말 재고단가	당월 입고수량	당월 입고금액	당월 입고단가	소비 출고수량	소비 출고금액	소비 출고단가	당월말 재고수량	당월말 재고금액	당월말 재고단가

※ 기타입고 발생시 추가제출

플랜트	자재내역	기타 입고수량	기타 입고금액	기타 입고단가	기타 출고수량	기타 출고금액	기타 출고단가

※ 자료제출 최종월(적용월 2개월전)의 평균공급단가(입고단가) 실적 적용

별지 2-9

[신설 2020.3.27.]

20  년  월 발전소별 연료/열량 소비실적표

발전소명 :                                   20  .      [ 단위 : ℓ, ㎉, ㎏ ]

플랜트	호기	일자	연료 소비실적				연료 소비실적
			소비량(t,㎘)			연료 발열량	소비량(t,㎘)			연료 발열량
			운휴시	운전시	계		운휴시	운전시	계
총계
평균

※ 발열량은 자료취득 가능한 1개월 직전의 평균실적을 적용

※ 연료발열량 : 인수식(석탄의 경우)

※ 연료발열량 평균은 발전기별 및 일자별 소비량으로 가중하여 산정한 값을 기입

별지 2-10

[신설 2020.3.27.] <개정 2021.9.29.>

20  년  월 발전소별 연료 분석대장

1. 석탄

발전소명 :                                                                                  20  .

사용일자	측정일자	호기	소비탄종				혼탄비		시료 무게(g)			발열량(kcal/kg)			수분(%)			시료보관
			주탄종(A)		보조탄종(B)
			항차	탄종	항차	탄종	(A)	(B)	기건식	건식	인수식	기건식	건식	인수식	표면 수분	고유 수분	총 수분	일련번호	시료번호

① 연료발열량은 연료채취 후 3영업일 이내 측정한다.

② 시료 무게의 경우 해당 상태에만 기재한다.

③ 발열량은 동일한 시료를 동일한 발열량계에서 2회 이상 측정한 평균값을 적용하는 것을 원칙으로 한다.

④ 발열량계는 최근 1년 이내에 검교정된 기기를 사용한다.

➄ 발열량 측정 시 다음의 보정 값을 기본으로 적용하되 시료 상태에 따라 달리 적용할 수 있다.

[단위 : cal/g]
질산	황	점화선
8	0	50

⑥ 발열량은 인수식으로 환산하여 기재하며, 고위발열량(HHV : High Heating Value)을 적용한다.

- 인수식 발열량(kcal/kg) = [eqn: {bold{건식발열량` TIMES ` {100-총수분} over {100}}}]  , 건식 발열량(kcal/kg) = [eqn: {bold{기건식발열량` TIMES ` {100} over {100-고유수분}}}]

- 총수분(%) = [eqn: {bold{표면수분+고유수분` TIMES ` {100-표면수분} over {100}}}], 표면수분(%) = [eqn: {bold{` {인수식`시료무게-기건식`시료무게} over {인수식`시료무게}}} TIMES 100], 고유수분(%) = [eqn: {bold{` {기건식`시료무게-건식`시료무게} over {기건식`시료무게}}} TIMES 100]

* 기건식의 경우 석탄을 건조할 때 오븐 온도는 최고 40℃를 넘지 않도록하며, 대기온도가 40℃를 넘을 때에는 대기온도로 한다.

* 총수분 : 소비연료의 채취일에 측정한 값을 사용한다.(발전소 보관)

⑦ 시료측정 후 50g 분량의 시료를 시료봉투에 담아 전력거래소가 배부한 보안스티커로 봉인한 후 90일간 보관한다.

⑧ 일련번호의 경우 전력거래소가 배부한 보안스티커의 번호를 일자별 오름차순으로 작성한다.

⑨ 기건식 시료의 경우 적절한 항온·항습 환경에서 보관한다.

2. 유류

발전소명 :                                                                                     20  .

사용일자	측정일자	호기	소비유종				시료보관
			시료 무게(g)	밀도(kg/ℓ)	발열량(kcal/kg)	발열량(kcal/ℓ)	일련번호	시료번호

① 연료발열량은 연료채취 후 3영업일 이내 측정한다.

② 시료 무게의 경우 해당 상태에만 기재한다.

③ 발열량은 동일한 시료를 동일한 발열량계에서 2회 이상 측정한 평균값을 적용하는 것을 원칙으로 한다.

④ 발열량 측정 시 다음의 보정 값을 기본으로 적용하되 시료 상태에 따라 달리 적용할 수 있다.

[단위 : cal/g]
질산	황	점화선
8	0	50

➄ 발열량은 고위발열량(HHV : High Heating Value)을 적용한다.

⑥ 시료측정 후 300㎖ 분량의 시료를 유리병 혹은 PE용기에 담아 전력거래소가 배부한 보안스티커로 봉인한 후 90일간 보관한다.

⑦ 일련번호의 경우 전력거래소가 배부한 보안스티커의 번호를 일자별 오름차순으로 작성한다.

별지 2-11

[신설 2020.3.27.]

발전연료비 자료 점검표

20  .   .    ( )

□ 대 상 : ○○발전회사 발전비용 평가자료 □ 기 간 : 0000.00.00~0000.00.00 □ 점 검 일 : 0000. 00. 00. (0) □ 점검장소 : 000 발전회사 본사
구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
연료비 입고금액	각계정원장 내역서와의 일치여부
연료 입고량	재고출납카드와의 일치여부
기타	재무제표와의 일치여부
”	회계감사자료와의 일치여부
점검자 의견
확 인 자	○○발전회사 소속, 직위 : 성 명 : (서명)
점 검 자	전력거래소 소속, 직위 : 성 명 : (서명)

별지 2-12

[신설 2020.3.27.] <개정 2021.9.29.>

발전연료 발열량 자료 현장점검표(석탄)

.   .    ( )

발전소명 :            발전소 :

- 사  용  연  료   :

적합 여부

항     목

점   검   내   용

점검결과

소비연료의 열량측정

및 관리상태

소비연료 시료 보관상태

발열량 측정업무의 적절성

발열량 측정기기 검교정 상태

측정자료 기록 및 관리 상태

제출자료의 적정성

발전사업자 제출 열량자료와

현장사업소 보관자료와의 일치 여부

제출자료의 정확성

발전사업자 제출 열량자료와

현장보관시료 발열량 측정치 일치 여부

호기 (일자)	건조 온도(℃)	시료 상태 (측정 상태)	연료 수분(%)			시료 무게
						1차	2차
( . .)		□ 건 식 □ 기건식	총 수분	제출
				측정
			고유수분	제출
				측정
구분	기제출 (cal/g)	현장 측정값(cal/g)			측정값 평균 (cal/g)	오차 (cal/g)
		1차	2차
건식
기건식
인수식
호기 (일자)	건조 온도(℃)	시료 상태 (측정 상태)	연료 수분(%)			시료 무게(g)
						1차	2차
( . .)		□ 건 식 □ 기건식	총 수분	제출
				측정
			고유수분	제출
				측정
구분	기제출 (cal/g)	현장 측정값(cal/g)			측정값 평균 (cal/g)	오차 (cal/g)
		1차	2차
건식
기건식
인수식

* 건식, 기건식 및 인수식의 경우 시료의 수분 함량을 고려한 환산값

확인자

(발전사업자)

소속, 직위 :

성      명 :               (서명)

점검자

(전력거래소)

소속, 직위 :

성      명 :               (서명)

※ 전력거래소 요구 기준치를 하나라도 만족하지 못하는 경우 현장점검 결과를 부적합으로 판단한다.

별지 2-13

[신설 2020.3.27.] <개정 2021.9.29.>

발전연료 발열량 자료 현장점검표(유류)

.   .   . ( )

발전소명 :          발전소

- 사  용  연  료   :

적합 여부

항     목

점   검   내   용

점검결과

소비연료의 열량측정

및 관리상태

소비연료 시료 보관상태

발열량 측정업무의 적절성

발열량 측정기기 검교정 상태

측정자료 기록 및 관리 상태

제출자료의 적정성

발전사업자 제출 열량자료와

현장사업소 보관자료와의 일치 여부

제출자료의 정확성

발전사업자 제출 열량자료와

현장보관시료 발열량 측정치 일치 여부

호기 (일자)	연료 측정 온도(℃)		기제출
			밀도(kg/ℓ)		발열량(kcal/ℓ)	발열량(cal/g)
( . .)
	시료 무게(g)		현장 측정값(cal/g)		측정값 평균 (cal/g)	오차 (cal/g)
	1차	2차	1차	2차
호기 (일자)	연료 측정 온도(℃)		기제출
			밀도(kg/ℓ)		발열량(kcal/ℓ)	발열량(cal/g)
( . .)
	시료 무게(g)		현장 측정값(cal/g)		측정값 평균 (cal/g)	오차 (cal/g)
	1차	2차	1차	2차

확인자

(발전사업자)

소속, 직위 :

성      명 :               (서명)

점검자

(전력거래소)

소속, 직위 :

성      명 :               (서명)

※ 전력거래소 요구 기준치를 하나라도 만족하지 못하는 경우 현장점검 결과를 부적합으로 판단한다.

별지 2-14

[신설 2022.6.27.]

’00년도 발전기별 온실가스 배출량 내역

1. 발전회사 : 전력거래소에 등록한 회원 명칭

2. 제출일 : 20○○년 ○○월 ○○일

3. 발전기별 온실가스배출량, 전력거래량, 열생산량

발전기 코드	발전기명	온실가스 배출량 (tCO2-eq)	전력 거래량 (MWh)	열공급설비만 작성
				열생산량 (TJ)	열생산 효율(%)	전기생산 효율(%)

<작성요령>

① 온실가스 배출량은 배출량 인증 통보서 및 온실가스 배출량 명세서상의 연간 해당 발전기 온실가스 직접배출량을 기입한다.

② 전력거래량은 연간 계량전력량 조정값을 기입한다.

③ 열생산량은 해당 열병합 발전시설에서 생산한 열의 공급량을 기입하며, 외부에서 구매한 열의 재공급량은 제외한다.

④ <삭제 2018.6.27>

⑤ 위에 있는 표의 내용을 엑셀로 제출

4. 제출자 :   홍   길   동  (서명)

(전화번호 : 000 – 000 - 0000     핸드폰 : 010 – 0000 - 0000)

붙임 : 배출량 인증 통보서(세부내역서 포함) 및 온실가스 배출량 명세서 사본 1부. 끝.